Какому виду общения относится Распространение информации?
запрос-ответ
сообщение
+извещение 
диалог

Процесс преобразования открытого текста (данных) с целью сделать непонятным его смысл для посторонних называется:
скрытием;
+шифрованием;
криптографией;
верификацией.

Симметричный алгоритм шифрования – это такой криптографический алгоритм в котором ключ, используемый для шифрования сообщений:
+может быть получен из ключа расшифрования и наоборот;
может быть получен из ключа расшифрования, но не наоборот;
не может быть получен из ключа расшифрования;
может быть получен при помощи дополнительного ключа для шифрования.

При одноалфавитном шифровании (простой замене) каждая буква открытого текста заменяется на:
несколько символов шифртекста;
+один и тот же символ шифртекста;
на блок шифртекста;
комбинацию цифр.

При помощи ключа 123 расшифруйте слово, закодированное шифром Гронсфельда, «УЖФУ»:
ПУТЬ;
МОСТ;
+ТЕСТ;
ТЕНТ.

Схема шифрования Эль Гамаля основана на применении:
гамма шифра;
шифра простой замены;
операции сложения по модулю 2;
+больших чисел для генерации открытого и закрытого ключа.

Если обозначить открытый текст как Р, шифртекст как С, а функцию шифрования и дешифрования как Е и D (соответственно), то справедливы тождества:
+E(P)=C, D(C)=P;
Е(P)= D, E(D)=C;
E(C)=D, C(P)=E;
E(P)=C, D(C)=M.

Программная закладка - это:
+вредоносная программа, способная вносить произвольные искажения в коды программ, переносить фрагменты информации из одной области оперативной или постоянной памяти компьютера в другую, искажать выводимую информацию и т.п.;
программа для  запоминания адресов электронных страниц;
программа для отображения заметок в текстовых документах;
программа для отладки работы антивирусных программ.

Для взлома паролей операционной системы применяют:
программы сканеры;
+парольные взломщики;
программы администрирования;
программы загрузчики.

Под ВЧ навязыванием понимают:
+несанкционированное получение информации, основанное на зондировании мощным ВЧ сигналом в заданной области пространства;
создание мощного ВЧ электромагнитного поля, мешающего работе аппаратов и линий связи;
передача дополнительной информации по каналу связи в ВЧ области спектра;
ни один из приведенных вариантов ответов неверен.

В каком частотном диапазоне осуществляется ВЧ навязывание:
3 – 10  кГц;
+30 кГц – 20 МГц;
100 МГц – 1 ГГц;
1 ГГц – 16ГГц.

С точки зрения безопасности ведение конфиденциальных переговоров наиболее подходящим местом является:
ресторан;
парк;
автомобиль;
+специальная комната для переговоров.

Основной проблемой передачи данных (с точки зрения сохранения ее конфиденциальности) при помощи сквозного шифрования является:
использование уязвимых криптографических алгоритмов шифрования;
данные при такой передаче не шифруются;
+служебная информация (необходимая для маршрутизации) не зашифровывается;
ни один из приведенных вариантов ответов неверен.

Группа, которая может содержать произвольное число пользователей, но владелец объекта всегда один (владельцем объекта может быть учётная запись, которая создавала объект или которой были переданы права на его использование):
admin
+admins
users

Какое  разрешение необходимо для просмотра и вставки данных без удаления и изменения 
+вставка данных
обновление данных
чтение данных

Объектами  БД для просмотра и удаления данных без изменения и вставки  являются:
макросы и модули
таблицы и запросы
+таблицы и макросы

Конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только одного варианта из всех возможных для данного алгоритма:
криптография;
+ключ;
криптоанализ;
кодирование.

Алгоритм шифрования, использующийся в криптографии, в котором символы шифруемого текста складываются с символами некоторой случайной последовательности:
алгоритм замены (подстановки);
алгоритм перестановки;
+гаммирование;
аналитическое преобразование.

Частный случай шифра простой замены. Метод основан на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем смещения от исходной буквы на K букв:
+система шифрования Цезаря;
шифр Гронсфельда;
схема шифрования Эль Гамаля;
криптосистема шифрования данных RSA.

Что из перечисленных блоков не входит в состав структурной схемы радио закладки?
УУ
БНС
ЧЭ
+УС

Какого закладного устройства, по способу восприятия информации не существует?
Микрофонного
+Телефонного
Вибрационного
С подключением к коммуникативным линиям

Что из перечисленного ниже является недостатком закладного устройства с непрерывным управлением?
большие габариты
трудность установки
+малый срок службы
высокая потребляемая мощность

Какова максимальная дальность действия инфракрасной закладки.
300 м
400 м
+500 м
600 м

Назовите метод шифрования, который основан на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, сдвинутую на К букв?
Метод Гросфельда
+Метод Цезаря
метод гамирования
Метод перестановки

Сколько бит в гамма коде?
32
+64
128
256

Кем устанавливаются права доступа пользователей при корпоративной работе группы с одной базой данных?
Пользователями
+Администратором
Группой пользователей
Как группой пользователей так и администратором

Как называется файл рабочих групп, используемый для защиты БД Access?
+systеm.mdw
systеm.exe 
wrkgаdm.еxе
wrkgаdm.mdw

Какие разрешения имеет администратор на доступ к БД?
Просмотр данных               
+Установка пароля в БД, репликация БД
Просмотр и изменение данных без удаления и вставки
Просмотр и вставка данных без удаления и изменения

Какие встроенные учётные записи содержит файл рабочей группы MS Ассеss?
Аdmin и Usеrs
только Аdmins 
+Аdmins, Аdmin и Usеrs                  
Admin и Admins

На каких уровнях производится защита БД?
На уровне пароля                           
+На уровне пароля и на уровне пользователя
На уровне пароля и уровне администратора
На уровне пользователя и уровне администратора

Какое количество пользователей может содержать группа Admins?
максимум 1                                      
не более 3
не менее 2                                        
+Произвольное количество

Как определяются полномочия пользователя?
+По минимальным разрешениям доступа
По максимальным разрешениям доступа
Произвольно
Пользователь сам выбирает полномочия для себя

Какое максимальное количество символов может содержаться в имени рабочей группы?
Произвольное количество           
+до 20
Не более 10                                  
До 5

Какими бывают разрешения к доступу, в зависимости от того, присвоены они  учётной записи группы или учётной записи пользователя?
+Явными и неявными 
Скрытыми и открытыми    
Доступными и недоступными        
Общими и индивидуальными

Каково назначение ключа в криптографической защите информации?
Сокрытие смысла сообщения          
+Обеспечение выбора только одного варианта из всех возможных
Вскрытие шифра 
Обеспечение защиты информации

Какое название носит алгоритм шифрования, при котором символы шифруемого текста складываются с символами некоторой случайной последовательности?
+Гаммирование
Алгоритм перестановки
Алгоритм замены
Аналитическое преобразование

Какие из перечисленных криптосистем являются ассиметричными?
Шифр Гронсфельда и Гаммирование
Полибианский квадрат и Система шифрования Цезаря
Шифр многоалфавитной замены и Шифр Гронсфельда
+Криптосистемы RSA и Эль Гамаля

На каком принципе основана криптосистема шифрования данных RSA?
+На трудности разложения больших целых чисел на простые сомножители
На замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем смещения от исходной буквы
На перестановке букв в сообщении
На модификации шифра Цезаря  числовым ключом

В чём заключается особенность симметричной криптосистемы?
Применение «секретного» ключа при расшифровании сообщения
+Применение одного и того же ключа как при шифровании так и при расшифровании сообщения
Применение «общедоступного» ключа при шифровании сообщения
Применения «общедоступного» и «секретного» ключей одновременно

Какую цель имеют криптографические преобразования?
+Обеспечить недоступность информации для лиц, не имеющих ключа
Обеспечение увеличения качества передачи информации
Обеспечение сжатия информации
Обеспечение сокрытия смысла информации

Как называется алгоритм шифрования, при котором происходит преобразование шифруемого текста по некоторой  формуле? 
Гаммирование
+Аналитическое преобразование
Алгоритм замены
Алгоритм перестановки

Какими бывают криптосистемы?
Простыми и сложными 
Однозначными и многозначными
+Симметричными и ассиметричными
Одномерными и многомерными

Какие из перечисленных систем  относятся к шифрам простой замены?
+Система шифрования Цезаря и Полибианский квадрат
Шифр Гронсфельда и шифр многоалфавитной замены
Магические квадраты и Шифр Гронсфельда
Шифр Эль Гамаля и магические квадраты

Параметрический канал утечки информации образуется путем…
+"высокочастотного облучения" технических средств приема, обработки, хранения и передачи информации (ТСПИ).
преобразований акустических сигналов в электрические (электроакустических преобразований).
“высокочастотного навязывания”.
облучения лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле тонких отражающих поверхностей (стекол окон, картин, зеркал и т.д.).

В воздушных (прямых акустических) технических каналах утечки информации средой распространения акустических сигналов является воздух. Что используется для перехвата акустических сигналов в качестве датчиков средств разведки?
Специальные высокочастотные генераторы с антеннами, имеющими узкие диаграммы направленности, и специальные радиоприемные устройства.
+Микрофоны.
Лазерные акустические локационные системы  (ЛАЛС).
Непосредственное подключение к соединительным линиям вспомогательных технических средств и систем (ВТСС), обладающих “микрофонным эффектом”, и специальные высокочувствительные низкочастотные усилители.

Как осуществляется выявление закладных устройств с использованием активных средств?
Установка в выделенных помещениях средств и систем обнаружения лазерного облучения (подсветки) оконных стекол.
Установка в выделенных помещениях стационарных обнаружителей диктофонов.
+Специальная проверка выделенных помещений с использованием нелинейных локаторов и рентгеновских комплексов.
Поиск закладных устройств с использованием индикаторов поля, интерсепторов, частотомеров, сканерных приемников и программно-аппаратных комплексов контроля.

К угрозам доступности информации относят…
+блокирование информации.
хищение (копирование) и утечку информации.
модификацию (искажение информации).
отрицание подлинности информации или навязывание ложной информации.

Какая из перечисленных угроз безопасности информации относится к технической?
Радиоактивное излучение.
Непреднамеренное действие программистов.
+Отключение или колебание электропитания и  других средств обеспечения.
Стихийное бедствие.

Для перехвата и регистрации акустической информации существует огромный арсенал разнообразных средств разведки. Если имеется постоянный доступ к объекту контроля, могут быть использованы простейшие миниатюрные микрофоны, соединительные линии которых выводят в соседние помещения для регистрации и дальнейшего прослушивания акустической информации. Такие микрофоны диаметром 2.5 мм могут улавливать нормальный человеческий голос с расстояния до…
+10-15 м.
100 м
3 м.
1000 м.

Какой из перечисленных методов защиты информации в телефонных линиях не является пассивным?
Отключение источников опасных сигналов при проведении в помещении конфиденциальных разговоров. 
+Подача в телефонную линию при положенной телефонной трубке маскирующего низкочастотного (диапазон частот от 100 Гц до 10кГц) шумового сигнала.  
Фильтрация опасных сигналов.
Ограничение опасных сигналов

Для повышения качества и обеспечения возможности коррекции записанного разговора используют эквалайзеры, которые представляют собой…
+специальные устройства с набором различных фильтров: фильтров верхних и нижних частот, полосовых, октавных, чебышевских и др. 
низкочастотные усилители, снабженные магнитными антеннами. 
цифровые магнитофоны с длительным временем непрерывной записи (от 60 до 300 часов и более). 
передатчики с направленным излучением.

Для каких из перечисленных закладных устройств основным недостатком является возможность обнаружения специальными приемниками?
ИК-закладки.
Сетевые закладки.
+Радиозакладки.
Закладки типа «телефонное ухо».

Оптико-электронный канал утечки акустической информации образуется при…
появлении среды распространения акустических сигналов: ограждений конструкций зданий, сооружений (стены, потолки, полы) , трубы водоснабжения, канализации и др.   
+облучении лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле тонких отражающих поверхностей (стекол окон, картин, зеркал и т.д.).
"высокочастотном облучении"  технических средств приема, обработки, хранения и передачи информации (ТСПИ).
преобразовании акустических сигналов в электрические.

Радиостетоскопы (контактные микрофоны, конструкционно-объединенные с микропередатчиками) перехватывают акустические сигналы по… 
+вибрационному каналу утечки информации.
электроакустическому каналу утечки информации.
воздушном (прямому акустическому) каналах утечки информации.
параметрическому каналу утечки информации.

Лучшими возможностями по поиску радиозакладок обладают.... Кроме перехвата излучений закладных устройств они позволяют анализировать и их характеристики, что немаловажно при обнаружении радиозакладок, использующих для передачи информации сложные виды сигналов.
интерсепторы.
+анализаторы спектра. 
радиоприемники с автоматизированным сканированием радиодиапазона (сканерные приемники или сканеры).
индикаторы электромагнитного поля.

Какое из перечисленных устройств съема информации не относятся к активному типу?
Металлоискатель.
Тепловизор.
Устройство поиска по изменению параметров в телефонной линии.
+Рентгенометр. 

Техническое мероприятие - это мероприятие по защите информации, предусматривающее применение специальных технических средств, а также реализацию технических решений. Локализация излучений – одно из них. Что не относится к данному виду?     
Экранирование технических средств приема, обработки, хранения и передачи информации (ТСПИ) и их соединительных линий.
Заземление ТСПИ и экранов их соединительных линий.
+Установка автономных или стабилизированных источников электропитания ТСПИ.
Звукоизоляция выделенных помещений.

В зависимости от вида каналов связи технические каналы перехвата информации можно разделить на электромагнитные, электрические и индукционные. Электрический канал перехвата информации, передаваемой по кабельным линиям связи, предполагает…
портативные средства радиоразведки.
+контактное подключение аппаратуры разведки к линиям связи.
бесконтактное подключение к каналам связи.
оптические приборы (монокуляры, подзорные трубы, бинокли, телескопы и т.д.).
 
Какое мероприятие не используют для защиты от лазерных микрофонов?
+Отключение телефонных аппаратов на время переговоров.
Использование погодных и климатических условий.
Проведение переговоров там, где высокий фоновый шум.
Увеличение расстояния от окон, то есть от мест, где может располагаться аппаратура прослушивания.

Как осуществляется уничтожение закладных устройств?
Созданием акустических и вибрационных помех с использованием генераторов акустического шума.
+С помощью специальных генераторов импульсов.       
Линейным зашумлением линий электропитания.
Специальным передатчиком с направленным излучением.