Справка по лабораторной работе СП с ВРК
Содержание справки
1. Краткое описание лабораторной работы СП с ВРК
2. Допуск к лабораторной работе 
3. Снятие "осциллограмм"
4. Измерение уровней сигналов

1. Краткое описание лабораторной работы СП с ВРК

1.	ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить принцип построения аппаратуры многоканальной связи с разделением каналов по времени.

2.	ПЛАН РАБОТЫ
2.1.	Получить допуск к работе, ответив на несколько вопросов.
2.2.	Произвести наблюдение "осциллограмм" во всех точках схемы системы с амплитудно-импульсной модуляцией с разделением каналов по времени (АИМ-ВР). Зарисовать указанные преподавателем "осциллограммы". Наблюдение "осциллограмм" производить для каждого типа линии (идеальная, с линейными искажениями, с нелинейными искажениями), а также для синфазной и несинфазной работы передающих и приемных устройств. Частота сигнала для первого канала задается преподавателем.
2.3.	Измерить уровни сигнала и переходной помехи для разных типов линий при синфазной и несинфазной работе системы передачи.
2.4.	По данным из п.2.3 рассчитать значения защищенности для каждого случая. Сделать выводы по полученным результатам.
3.	Описание структурной схемы СП с ВРК
Помимо источников передаваемых сигналов (на схеме не показаны), схема содержит:
•	Модуляторы;
•	Задающий генератор (ЗГ) и распределитель импульсов каналов (РИК), с помощью которых формируются прямоугольные импульсы, управляющие работой модуляторов;
•	Устройство формирования синхросигнала (ФС);
•	Суммирующее устройство (S), объединяющее канальные сигналы и синхросигнал в многоканальный групповой сигнал;
•	Селектор синхросигнала (СС).

2. Допуск к лабораторной работе 
Для того чтобы начать выполнять работу необходимо сначала получить допуск. Он заключается в ответах на вопросы изображенные на экране.
Для ответа на вопрос, "ткните" мышкой в квадратик слева от того варианта ответа, который Вы считаете правильным. После ответа на все вопросы нажмите кнопку [ГОТОВО].
Если Вы наберете необходимое количество баллов ( 6 и более из 10 возможных), то кнопка [ДАЛЕЕ >] станет доступной, и Вы сможете начать работу.

3. Снятие "осциллограмм"
В окне снятия "осциллограмм" располагается схема СП с ВРК, которую желательно будет либо запомнить, либо зарисовать. На этой схеме расположены точки, с №1 по №15. В них Вы и будете снимать "осциллограммы". Однако перед этим необходимо ввести частоту сигнала для канала №1, а также выбрать тип линии (Идеальная, Линейные искажения, Нелинейные искажения). Частоту канала можно выбрать и самим, главное, чтобы она была в пределах диапазона КТЧ (300 Гц …3400 Гц).
Алгоритм снятия "осциллограмм": 
1.	Ввести частоту сигнала канала №1 в Герцах из диапазона от 300 до 3400 Гц.
2.	Выбрать тип линии (Идеальная, Линейные искажения, Нелинейные искажения) из списка под надписью ЛИНИЯ на схеме СП с ВРК. При этом происходит расчет всего тракта, что может занять длительное время, в зависимости от быстродействия Вашего компьютера, а также от типа линии. Наиболее долго (до 1 минуты) идет расчет линии с линейными искажениями, за ходом процесса расчета Вы можете наблюдать по индикатору.
Режим работы передающих и приемных устройств (Синфазный, Несинфазный) определяется по индикатору под списком типов линий. По умолчанию, он стоит "Синфазный" (в квадратике – "галочка"). При смене режима работы также происходит расчет всей СП с ВРК, что может занять длительное время.
3.	После того как Вы выполнили п.п.1, 2 можно увидеть "осциллограмму" сигнала в нужной Вам точке, ткнув туда мышью. И на "осциллографе" вы получите изображение сигнала в данной точке.
4.	Меняя масштаб по вертикали и по горизонтали (двигая соответствующий " бегунок ") можно скорректировать амплитуду сигнала и масштаб по времени.
5.	Можно сменить частоту сигнала канала №1, если нажать кнопку [СМЕНИТЬ ЧАСТОТУ f1], при этом станет доступным окошко для ввода частоты. 
Описание точек снятия "осциллограмм":
Номер точки	Сигнал в данной точке
1                      Аналоговый синусоидальный сигнал с частотой f1
2                     Аналоговый синусоидальный сигнал с частотой  500 Гц
3     Последовательность прямоугольных импульсов с F такт= 400Гц и скважностью 2,4.
4     Синхроимпульсы с частотой следования 8 Кгц и скважностью 10.
5                     АИМ-сигнал канала №1
6                     АИМ-сигнал канала №2
7                     АИМ-сигнал канала №3
8                     Групповой сигнал на передающей стороне
9                     Групповой сигнал на приемной стороне, после линии.
10                   АИМ-сигнал канала №1 на приемной стороне
11                   АИМ-сигнал канала №2 на приемной стороне
12                   АИМ-сигнал канала №3 на приемной стороне
13                   Аналоговый сигнал канала №1 после фильтрации
14                   Аналоговый сигнал канала №2 после фильтрации
15                   Аналоговый сигнал канала №3 после фильтрации

Фильтр на приеме – это ИДЕАЛЬНЫМ ФНЧ с частотой среза 3,4 Кгц.

4. Измерение уровней сигналов

Последним пунктом данной лабораторной работы является измерение уровней сигнала и помехи на выходе канала №2, и определение защищенности от межканальных помех.
При этом сигналы подключаемые к каналу №1 и каналу №2 являются синусоидальными с частотой 500 Гц.
Защищенность определяется по формуле:
Aз = Pc – Pпп, дБ	где Pc – уровень полезного сигнала на выходе канала №2, при отключенных других каналах системы;
Pпп – уровень переходной помехи на выходе канала №2.
Измерение Рпп производится при отключенном источнике сигнала от входа канала №2 и подключении сигналов к другим (мешающим) каналам системы.

Измерение уровней производится так:
•	"Галочкой" отмечаются подключаемые сигналы;
•	Выбирается тип линии (Идеальная, Линейные искажения, Нелинейные искажения);
•	Выбирается режим работы СП с ВРК (Синфазный, несинфазный).
При смене типа линии и режимов работы, измерение уровня происходит автоматически, а при смене (включении или отключении) сигналов  - для измерения необходимо нажать на измерителе уровня кнопку [ИЗМЕРИТЬ].