Справка

	 Данная программа вычисляет первичные, вторичные параметры коаксиальных пар, а также параметры влияния между ними. Коаксиальные пары используют на высоких частотах, поэтому лучше  вводить  частоты  более  10  кГц. На низких частотах возникают большие погрешности. Параметры  при  частоте  равной 0 программа не вычисляет.
	При расчете параметров  влияния  необходимо  знать  свойства  изоляции  - электрическую проницаемость  и  тангенс  диэлектрических  потерь.  Если  вы выбираете другой тип изоляции, не указанный в списке, то надо иметь  в  виду, что тангенс диэлектрических потерь зависит от частоты. При расчете нескольких точек для всех частот будет одно и то же  значение  тангенса  диэлектрических потерь, результаты вычисления будут не точными.