Введение
1   Интеллект применительно к услугам и сетям
Трудно найти другой такой термин как «услуга». Спросите десять специалистов в области телекоммуникаций, что такое «услуга» и вы получите одиннадцать разных ответов. Однако один общий тезис будет отчетливо прослеживаться в их ответах: коммерческий успех и даже просто само существование современных операторов и поставщиков оборудования сетей связи напрямую зависит от того насколько успешно они способны предлагать и внедрять эти самые «услуги», вне зависимости от их сущности, будь то перенос битового потока по выделенной линии или продажа одежды через Internet.
Если же речь заходит об услугах Интеллектуальной сети, то следует ожидать еще больше вариантов ответов, чему дополнительно способствует неоднозначность термина «интеллектуальность». Авторы книги предполагают наличие у читателя сформировавшегося мнения о том, что такое услуги связи, и акцентируют внимание лишь на том, что такое услуги Интеллектуальной сети и что такое Интеллектуальные сети.
В процессе своего развития в направлении предоставления услуг связи коммутационные системы с программным управлением превратились в большие компьютерные системы с возможностью программирования их работы. Программное управление позволило реализовать в коммутационных системах такие услуги как переадресация, ограничение потока вызовов, телефонные карты, что может рассматриваться как введение в них своего рода «интеллектуальности».
В той или иной форме «интеллектуальность» существовала в сетях связи в течении всей истории телекоммуникаций. В ранний период развития телефонии «интеллектуальность» была, большей частью, возложена на человека (оператора, телефониста), способного, если надо, применить свой интеллект при обслуживании вызова.
Стремительное распространение программно управляемых коммутационных узлов и возможность объединения их в сети с помощью общеканальной сигнализации ОКС-7 позволило отделить от рутинных функций управления соединением те функции, которые непосредственно связаны с логикой услуг, реализовать их в отдельном оборудовании и обеспечить удаленный доступ к нему с целью совместного использования коммутационными узлами всей сети связи. Именно последнее обстоятельство и дало основание называть сети, построенные по такому принципу, «интеллектуальными сетями», подразумевая под этим то, что «интеллектуальность» в сетях обычной

12

ВВЕДЕНИЕ

архитектуры, сконцентрированная в коммутационных узлах и доступная только их абонентам, в Интеллектуальных сетях (IN - Intelligent Network) становится общедоступной.
Строго говоря, нельзя сказать, что термин «интеллектуальная сеть» удачен и точно отражает суть. Правильнее было бы назвать такие сети «программируемыми», так как речь идет о дополнительном использовании существующих в них компьютерных ресурсов. Важно также понимать, что Интеллектуальная сеть не имеет ничего общего с известным термином «искусственный интеллект».
Несмотря на постоянно сопровождающие его применение дискуссии, название IN принято во всем мире (Advanced IN -AIN в США) и используется специалистами в области связи при упоминании о стандартизованной в мировом масштабе современной концепции распределения функций создания и предоставления услуг и специализированной компьютерной сети, организованной по сформулированным в этой концепции правилам.
Введенная международным союзом электросвязи ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication standardization sector) концепция IN, определяет архитектуру аппаратных и программных средств, предусматривающую обмен вызовами специальных процедур между коммутационной системой и сетью во время организации связи. Исполнение этих процедур может управлять процессами коммутации и иными сетевыми ресурсами с целью выполнения функций «интеллектуальной» маршрутизации, тарификации, взаимодействия с пользователем. Первые стандарты IN, известные KaKCS-1, позволяют реализовать достаточно ограниченные возможности внешнего управления коммутационными ресурсами. Выпущенные в развитие концепции стандарты CS-2, а также находящиеся в стадии подготовки в ITU-T стандарты по CS-3 и CS-4 должны обеспечить гораздо большие возможности.
Заложенный в концепции потенциал еще только начинает раскрываться, следуя стремительному развитию информационных технологий. Однако уже сейчас ясно, что принципы архитектуры IN будут играть ключевую роль в интеграции стационарных сетей и сетей подвижной связи, телефонных сетей и сети Internet, и применимы к широкополосным сетям ATM.
2  Взаимосвязь новых технологий
Конкуренция на рынке услуг связи в России сегодня уже не новость. Все чаще абоненты и поставщики услуг имеют возможность выбора из имеющихся операторов того, который использует наиболее современные сетевые технологии и способы предоставления услуг. Операторы начинаютуделять особое внимание изучению спро-

ВВЕДЕНИЕ

13

са потребителей на услуги связи и поиску оптимального технического решения, обеспечивающего их введение.
Длительность проходившей на страницах российской печати дискуссии отом, что означает термин Intelligent Network (IN) и как лучше перевести его с английского языка на русский, не повлияла на быстроту, с которой специалисты в области связи (да и далекие от нее) осознали, что IN - это всего лишь архитектурная концепция организации сетей связи, наиболее предпочтительная сточки зрения введения в эти сети новых услуг.
В конце 90-х годов, когда IN уже получила русское название «интеллектуальная сеть», дискуссия перешла в практическую плоскость. Это было связано с тем, что необходимость разработать конкретные проекты IN для сетей разных операторов выявила немало проблем, требующих системно-технической проработки. Авторы книги попытались проанализировать некоторые из таких проблем и наметить пути их решения, сопроводив все это подробным описанием концепции.

Рис. 1   Основная причина создания концепции IN
К идеям Intelligent Network человечество пришло далеко не сразу. Лишь в конце 80-х годов мировая индустрия телекоммуникации стала свидетелем введения нескольких новых технологий: узкополосной ISDN, общеканальной сигнализации ОКС-7 и Интеллектуальных сетей IN. Каждая технология была нацелена на решение определен-

14

ВВЕДЕНИЕ

ной группы задач, связанных с развитием сетей связи. Однако заложенные в этих технологиях фундаментальные свойства, такие как спецификации протоколов в соответствии с семиуровневой моделью взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI), позволили взаимно дополнять и обогащать каждую из них.
ISDN позволила довести до конечного пользователя два цифровых канала 64 Кбит/с, обеспечив возможность одновременной передачи речи и данных по обычной абонентской линии телефонной сети. Система ОКС-7 обеспечила общеканальную сигнализацию для управления телефонными соединениями и для предоставления услуг, не связанных с этими соединениями. Концепция IN создала новую архитектуру предоставления услуг.
Новая архитектура, основная идея которой состоит в том, чтобы отделить процессы традиционной коммутации от процедур предоставления новых услуг, появилась после того, как стало очевидно, что в условиях жесткой конкурентной борьбы оператор сети связи должен уметь предоставлять услуги, ориентированные на группы пользователей с сильно различающимися потребностями, и иметь возможность быстро создавать и развертывать эти новые услуги (см. рис. 1).
3  Новые услуги, новые стандарты
С появлением дополнительных услуг рынок телекоммуникаций подвергся серьезным изменениям. Если выделить в нем сектор, связанный с традиционными услугами предоставления соединений, и сектор, связанный с дополнительными услугами, то можно видеть, что первый испытывает сильнейшее ценовое давление со стороны второго. На рисунке 2 показана тенденция изменения удельного веса различных дополнительных услуг в доходах телекоммуникационных компаний.
На первых пораху каждого производителя был свой перечень дополнительных услуг, который определялся возможностями выпускаемых им коммутационных станций, а услуги из такого перечня могли быть предоставлены только абонентам, линии которых включены в АТС этого производителя.
Попытка стандартизировать перечень услуг и распространить возможность их предоставления на всю сеть связи была предпринята при создании концепции ISDN. Извне ISDN представляется как одна коммутационная станция, оказывающая своим абонентам ряд стандартизованных основных и дополнительных услуг. Это оказалось возможным благодаря введению на абонентском участке системы сигнализации DSS1 (Digital Subscriber Signalling #1), а на межстанционном участке - системы сигнализации ОКС-7 с подсистемой ISUP (ISDN User Part). Однако основная проблема, связанная с необходи-

Глава 2.1
Услуги и атрибуты
2.1.1   Услуги
Набор возможностей 1 (CS-1) - это первый этап стандартизации IN. В рекомендации ITU-T Q. 1211, которая является введением в CS-1, представлен общий обзор понятий, относящихся к CS-1, даны соответствующие определения и описаны основные характеристики и возможности этого набора.
CS-1 представляет собой начальный набор возможностей, который является подмножеством целевой долговременной архитектуры IN и предполагает наличие сетевых функциональных средств для поддержки услуг IN, как уже определенных, так и находящихся в стадии определения ITU-T
Хотя IN и представляет собой не зависящую от услуг архитектуру, услуги и атрибуты услуг, которые должен поддерживать CS-1, существенны сточки зрения используемых в рамках CS-1 блоков SIB, модели процесса обслуживания вызова и принципов управления услугами.
CS-1 ориентирован на поддержкутак называемых услуг и атрибуте в услуг типа А, которые характеризуются следующим:
 •	услуга (атрибут услуги) соотносится всякий раз только с одним участником связи и независима от услуг (атрибутов), соотнесенных с другим (другими) участником (участниками) этой связи;
 •	в любой момент времени на одни и те же аспекты связи между пользователями может воздействоватьтолько одна группа функций управления услугами SCF.
Все остальные услуги (атрибуты услуг) относятся к типу В и набором CS-1 не поддерживаются. В рекомендации ITU-T Q. 1211 для первой фазы IN определено 25 услуг и 38 атрибутов услуг. Ниже приведен полный перечень услуг, которые должен поддерживать набор возможностей CS-1, и дано краткое описание каждой из этих услуг.
ААВ - автоматическое альтернативное предъявление счета (Automatic alternative billing). Услуга позволяет обслуживаемому абоненту произвести вызов с любого телефонного аппарата. Плата за связь относится на счет абонента, который определен для этой услуги и не принадлежит ни к вызывающей, ни к вызываемой сторонам. Для обращения куслуге пользователь набирает код доступа. Затем, потре-бованию интеллектуальной периферии, он набирает код владельца счета и свой личный идентификационный номер (PIN-код). По этим

74

ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА

данным проверяется кредитоспособность владельца счета и правомочность набранного PIN-кода.
ABD - сокращенный набор (Abbreviated dialling). Услуга позволяет абоненту виртуальной частной сети использовать для вызова другого абонента этой сети его сокращенный номер, набирая, например, только 4 цифры, даже если линии этих двух абонентов включены в разные коммутационные станции.
АСС - вызов с отнесением платы на счет, указанный в карте (Account card calling). Эта услуга позволяет абоненту осуществлять вызов с любого таксофона, оборудованного устройством чтения карт. Плата за связь автоматически относится на личный или на служебный банковский счет, который записан в карте. Абоненту присваивается код доступа и PIN-код. Он обращается к услуге путем набора кода доступа, по запросу вводит свой PIN-код и вставляет карту в устройство чтения. Система проверяет данные и информирует абонента о возможности доступа, после чего он может набирать номер нужного ему абонента.
ССС - вызов по кредитной карте (Credit-card calling). Услуга позволяет автоматически относить плату за любой исходящий вызов наличный счет абонента в банке. Абонент должен набрать номер своей карты и PIN код, а затем - номер вызываемого абонента.
CON* - конференцсвязь (Conference calling). Услуга позволяет соединить несколько абонентов для организации телефонной кон-ференцсвязи. Число участников, соединяемых одновременно, может быть разным, в зависимости от характеристик «моста», объединяющего речевые сигналы, и от требований к качеству обслуживания.
CD - распределение входящих вызовов (Call distribution). Услуга позволяет абоненту направлять входящие к нему вызовы на разные терминалы в соответствии с правилом распределения, которое может изменяться самим абонентом. Возможны три варианта:
 •	циклическое распределение, при котором вызовы распределяются по всем терминалам равномерно;
 •	процентное распределение, когда к каждому терминалу направляется заранее установленная для него доля вызовов;
 •	иерархическое распределение, при котором выбор терминала, к которому должен быть направлен очередной вызов, определяется приоритетным списком.
CF - переадресация вызовов (Call forwarding). Все вызовы, поступающие к абоненту услуги, направляются на другой номер.
CRD - распределенная ремаршрутизация вызовов (Call rerouting distribution). Когда абонент пользуется этой услугой, те входящие к нему вызовы, которые сталкиваются с определенными ситуациями

ГЛАВА 2.1. УСЛУГИ И АТРИБУТЫ

75

(абонент занят, абонент не отвечает в течение определенного количества посылок вызова, переполнена очередь или действует ограничение количества принимаемых вызовов), ремаршрутизируются в соответствии с предварительно заданным правилом: либо направляются на другой номер (включая пейджер или речевую почту), либо подключаются к средствам воспроизведения речевого сообщения (стандартного или записанного самим абонентом), либо устанавливаются на ожидание.
CCBS* - завершение вызова, встретившего занятость вызываемого абонента ( Call completion to busy subscriber)). Услуга п оз вол я ет информировать вызывавшего абонента об освобождении абонента, бывшего занятым, не требуя нового набора номера.
DCR - маршрутизация вызовов по условию (Destination call routing). Услуга позволяет заказавшему ее абоненту задавать маршрутизацию направленных к нему вызовов к разным терминалам в соответствии с:
 •	временем дня, днем недели и др.;
 •	географическим положением вызывающего абонента;
 •	приоритетом (например, зависящим от PIN);
 •	стоимостными коэффициентами;
 •	коэффициентами распределения нагрузки, устанавливаемыми абонентом.
FMD - переадресация «вслед за собой» (Follow-me diversion). Услуга позволяет абоненту при изменении своего местонахождения назначать телефонный номер для переадресации на этот номер вызовов, поступающих на его обычный номер. Вызовы будут переадресовываться на номер, который абонент определил последним. Абонент может изменять этот номер из любой точки сети.
FPN - бесплатный вызов (Freephone). Услуга позволяет относить плату за связь на счет абонентов (заказчиков) услуги (например, компании по продаже авиабилетов) и предоставляет вызывающему абоненту возможность доступа по единому номеру, например, к ближайшему от него пункту заказа авиабилетов.
MAS - массовые вызовы - обработка входящих вызовов, связанных с объявлениями или играми (Mass calling). Используя эту услугу, оператор сети может временно присвоить заказавшему ее абоненту единственный номер. Когда этот номер набирает абонент телефонной сети, ему передается речевое сообщение с предложением набрать дополнительно цифру, соответствующую выбранному им варианту, которая фиксируется в счетчике. Тарифные коэффициенты для начисления платы за вызовы, направленные к этому номеру, могут изменяться.

76

ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА

MCI - идентификация злонамеренных вызовов (Malicious call identification). Услуга позволяет абоненту регистрировать злонамеренные вызовы. Регистрируется следующая информация: номер вызываемой стороны, номер вызывающей стороны, время и дата вызова. К услуге можно обратиться в течение или после активной фазы связи, но до того, как вызванный абонент даст отбой.
OCS - просеивание исходящих вызовов (Originating-call screening). Услуга позволяет абоненту назначить список номеров, набор которых с его аппарата запрещен. Запрет можно обходить, набирая всякий раз надлежащий код.
РИМ - услуга с дополнительной оплатой (Premium rate). Абоненту начисляется плата как за полученную связь, так и за дополнительную информацию, предоставляемую ее владельцем - заказчиком услуги. Доход распределяется между оператором сети связи и владельцем информации.
SCF - избирательная переадресация вызовов при занятости/отсутствии ответа (Selective call forwarding on busy/no answer). Услуга дает вызываемому абоненту возможность переадресовывать на другой номер часть вызовов, поступивших к нему, когда он занят или не отвечает в течение Yсекунд или X посылок вызова.
SEC - защитное просеивание (Security screening). Услуга предусматривает проверку прав абонента перед предоставлением ему доступа к сети, к системе или к приложению. Проверка производится на основе набираемого абонентом PIN-кода. Предусматривается фиксация данных о попытках получить доступ, набирая неверный PIN-код (сколько было попыток, в течение какого периода времени, кем и откуда они производились), что повышает уровень защиты.
SPL - разделение оплаты (Split charging). Услуга предусматривает раздельное начисление платы вызываемой и вызывающей сторонам в заданной пропорции.
TCS - просеивание входящих вызовов ( Terminating call screening). Услуга запрещает входящие вызовы в соответствии со списком запретов и, как опция, в зависимости от времени суток
UAN - универсальный номер доступа (Universal access number). Услуга обеспечивает доступ к терминалам абонента, размещенным в разных районах или зонах, путем набора одного и того же универсального номера. Маршрутизация входящего вызова может осуществляться в зависимости от географического положения вызывающего абонента.
UDR - маршрутизация, определяемая абонентом (User defined routing). Услуга позволяет абоненту задать несколько разных маршрутов для исходящих от него вызовов (через частную сеть, через сеть общего пользования, через виртуальную или смешанную сеть)

ГЛАВА 2.1. УСЛУГИ И АТРИБУТЫ

77

с тем, чтобы выбор одного из нескольких возможных маршрутов производился всякий раз с учетом списка их предпочтительности.
UPT- универсальная персональная связь (Universalpersonal telecommunications). UPT-услуга мобильности, позволяющая вызывать абонента путем набора его персонального номера (PN), в какой бы из множества сетей он ни находился и каким бы сетевым доступом ни пользовался. Набранный PN пересчитывается в физический номер, обеспечивающий маршрутизацию вызова туда, где абонент находится в данный момент.
VOT- телеголосование (Televoting). Услуга предоставляет своему заказчику возможность провести опрос общественного мнения с использованием телефонной сети. Для разных вариантов ответа назначаются разные номера. Каждый участник голосования набирает тот номер, который соответствует его мнению. Возможно использование единственного телефонного номера,набрав который, участник голосования получает речевую подсказку и сообщает свое мнение либо путем дополнительного набора, либо в ходе речевого диалога.
VPN - виртуальная частная сеть (Virtual private network). Услуга позволяет, используя ресурс сети общего пользования, построить виртуальную частную сеть, содержащую в себе функции нескольких УПАТС и функции Centrex. Каждому абоненту VPN может быть приписан либо класс разрешенных услуг, либо перечень его прав и привилегий.
Примечание: Услуги, отмеченные знаком (*), могут быть поддержаны в CS-1 лишь частично, поскольку они требуют наличия, кроме атрибутов услуг типа А, также и атрибутов услуг типа В.
2.1.2   Атрибуты услуг
Ниже приведен полный перечень атрибутов услуг набора CS-1 и дано краткое описание каждого атрибута.
ABD - сокращенный набор (Abbreviated dialling). Атрибут позволяет задавать сокращенные номера для виртуальной частной сети VPN, что дает абоненту VPN возможность вызвать другого абонента своей компании, набрав присвоенный тому сокращенный номер, даже если линии этих двух абонентов включены в разные коммутационные станции сети общего пользования.
АТТ- оператор (Attendant). Атрибут позволяет абонентам VPN соединяться с рабочим местом оператора VPN для получения сведений об услуге VPN (например, информации о номерах абонентов) путем набора специального кода доступа.

78

ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА

AUTC - проверка прав (Authentication). Атрибут позволяет удостовериться в том, что абонент имеет право пользоваться теми функциями сети, которые он запросил.
AUTZ - разрешающий код (Authorization code). Атрибут дает возможность абоненту VPN обойти ограничения прав связи, наложенные на тот аппарат, которым он в данный момент пользуется.
АСВ* - автоматический обратный вызов (Automatic call back). Атрибут позволяет вызываемому абоненту автоматически вызвать последнего из вызывавших его абонентов.
CD - распределение вызовов (Call distribution). Атрибут позволяет абоненту задать правило распределения входящих к нему вызовов между двумя или несколькими терминалами.
CF- переадресация (Call forwarding). Атрибут дает вызываемому абоненту возможность переадресовывать входящие к нему вызовы на другой номер независимо от статуса линии этого абонента.
CFC - переадресация при занятости или при отсутствии ответа (Call forwarding on busy/no answer). Атрибут дает вызываемому абоненту возможность переадресовывать на другой номер вызовы, поступающие к нему, когда он занят или если он не дает ответа в течение определенного числа посылок вызывного сигнала.
GAP - прореживание потока вызовов (Call gapping). Атрибут позволяет поставщику услуг автоматически ограничить интенсивность потока вызовов, направленных к определенному абоненту.
СНА* - удержание соединения (Call hold with announcement). Атрибут позволяет абоненту перевести установленное соединение в режим удержания с передачей удерживаемому абоненту музыки или речевого уведомления.
LIM - ограничение количества вызовов (Call limiter). Атрибут позволяет абоненту, имеющему в своем распоряжении несколько терминалов, ограничить количество вызовов, одновременно требующих связи с этими терминалами, назначив максимально допустимое число таких вызовов (если все терминалы заняты, вызовы могут переадресовываться на другой номер).
LOG - регистрация вызовов (Call logging). Атрибут позволяет производить запись о каждом вызове, требующем связи с определенным номером.
QUE - установка вызова на ожидание (Call queueing). Атрибут позволяет вызывающему абоненту в случае занятости вызываемого абонента ожидать его освобождения и получать требуемую связь сразу, как только тот освободится. После установки на ожидание вызывающему абоненту передается уведомление о том, что на его вызов будет дан ответ, когда нужная линия станет доступна.

ГЛАВА 2.1. УСЛУГИ И АТРИБУТЫ

79

TRA* - переключение связи (Call transfer). Атрибут позволяет абоненту перевести активное соединение в режим удержания, соединиться с другим абонентом и переключить на него удерживаемую связь.
CW* - уведомление об ожидающем вызове (Call waiting). Атрибут предусматривает передачу занятому вызываемому абоненту уведомления о том, что к нему поступил (и установлен на ожидание) новый вызов.
CUG - замкнутая группа пользователей (Closed user group). Атрибут позволяет абоненту стать членом замкнутой группы пользователей VPN, как правило, имеющих возможность исходящей и/или входящей связи только внутри этой группы. Абонент может быть членом более чем одной группы CUG. В этом случае CUG определяется таким образом, что отдельные ее члены могут вызывать абонентов вне этой CUG и/или принимать вызовы извне.
СОС* - соединение для справки (Consultation calling). Атрибут позволяет абоненту перевести активное соединение в режим удержания и соединиться с другим абонентом, чтобы получить от него нужную справку.
СРМ - управление профилем обслуживания (Customer profile management). Атрибут позволяет абоненту управлять в реальном времени профилем услуг, которыми он пользуется (переопределять пункты назначения, изменять содержание речевых сообщений, модифицировать правила распределения вызовов и т.д.)
CRA - воспроизведение записанного сообщения (Customised recorder annoucement). Атрибут позволяет обслуживаемому абоненту передать в ответ на неудачный входящий вызов заранее записанное сообщение. Абонент может записать несколько разных сообщений, информирующих о той или иной причине неудачи (например, «все линии заняты», «сейчас нерабочее время» и т.д.).
CRG - назначение типов вызывного сигнала (Customisedringing). Атрибут позволяет абоненту назначить разные типы вызывного сигнала для вызовов, поступающих к нему от разных вызывающих абонентов.
DUP - подсказка вызываемомуабоненту(Destinating user prompter). Атрибут позволяет передать вызываемому абоненту речевое сообщение, предлагающее ему набрать дополнительные цифры, которые могут быть использованы логикой услуги для продолжения процесса обслуживания вызова.
FMD - переадресация «вслед за собой» (Follow-me-diversion). Атрибут позволяет абоненту VPN назначать номер, на который следует переадресовывать входящие к нему вызовы. Этот номер может быть номером внутри VPN или номером телефонной сети общего пользо-

80

ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА

вания, причем один и тот же номер могут использовать для переадресации одновременно несколько абонентов. Если абонент назначает для этой цели другой номер, прежнее назначение отменяется.
MAS - массовые вызовы (Mass calling). Атрибут позволяет обрабатывать большое количество входящих вызовов, связанных с объявлениями или играми.
ММС* - конференц-связь (Meet-me-conference). Атрибут позволяет абоненту зарезервировать ресурс, поддерживающий многостороннюю связь, и указать время начала, дату и продолжительность конференции. В назначенный день и час каждый из предполагаемых участников многосторонней связи должен набрать номер, присвоенный этому ресурсу, чтобы получить доступ к конференции.
MWC* - многосторонняя связь (Multiway calling). Атрибут позволяет абоненту установить соединения одновременно с несколькими абонентами.
OFA - доступ извне (Off-net access). Атрибут позволяет абоненту VPN получать доступ в свою виртуальную частную сеть с любого терминала телефонной сети общего пользования, набирая определенный PIN-код. Разным PIN-кодам могут присваиваться разные приоритеты или привилегии. Одним и тем же PIN-кодом могут пользоваться несколько абонентов.
ONC - внесетевой вызов (Off-net calling). Атрибут позволяет абоненту VPN вызвать абонента, не являющегося пользователем этой VPN. Вызов пользователя другой VPN также считаются внесетевым.
ONE- единый номер (One number). Атрибут позволяет абоненту, владеющему двумя и более терминалами в разных географических точках, иметь единственный телефонный номер для всех этих терминалов. Абонент может назначить, к какому из терминалов должны направляться вызовы из той или иной географической зоны.
ODR - маршрутизация в зависимости от местоположения вызывающего пользователя (Origin dependent routing). Атрибут дает абоненту возможность допускать или не допускать к своим терминалам входящие вызовы. Если вызов допущен, он направляется к тому или иному терминалу в зависимости оттого, в какой географической зоне находится вызывающий пользователь.
OCS - просеивание вызовов по признаку места их возникновения (Originating call screening). Атрибут позволяет абоненту запретить направлять к нему вызовы из определенных мест на основе кода района, от которого поступил вызов.
OUP- подсказка вызывающему абоненту (Originating user prompter). Атрибут позволяет передать вызывающему пользователю сообщение, предлагающее ему набрать цифру или серию цифр многочастотным кодом DTME Эти цифры могут служить для дальнейшей маршрутизации вызова или для проверки прав связи.

ГЛАВА 2.1. УСЛУГИ И АТРИБУТЫ

81

PN - персональный номер (Personal numbering). Атрибут поддерживает услугу UPT, обеспечивая абонента этой услуги уникальным номером, который служит для получения с ним связи. Абонент может иметь несколько номеров UPT, используемых для разных приложений (например, бизнес-иРТ-номер-для деловой связи, частный-UPT-номер -для неделовой связи).
PRMC- дополнительная плата (Premium charging). Атрибут позво-ляетустановить размер дополнительной платы и затем разделить ее между оператором и вызванным абонентом в том случае, когда второй из них рассматривается как поставщик услуги.
PNP - частный план нумерации (Private numbering plan). Атрибут позволяет управлять планом нумерации внутри частной сети, который может отличаться от плана нумерации сети общего пользования.
REVC - начисление платы вызываемому абоненту (Reverse charging). Атрибут предоставляет возможность заказчику услуги (например, услуги Freephone) принимать вызовы с начислением платы за каждый входящий вызов на свой счет.
SPLC - раздельная оплата (Split charging). Атрибут позволяет разделить оплату связи между вызываемой и вызывающей сторонами.
TCS - просеивание входящих вызовов ( Terminating call screening). Атрибут позволяет абоненту запрещать или разрешать входящие к его терминалам вызовы в зависимости от того, какой номер был набран.
TDR - маршрутизация в зависимости от времени ( Time dependent routing). Атрибут дает абоненту возможность допускать или не допускать к своим терминалам входящие вызовы. Если вызов допущен, он направляется к тому или иному терминалу в зависимости от времени суток, дня недели, дня года и т.д.
Примечание: Атрибуты, отмеченные знаком (*), могут быть поддержаны в CS-1 лишь частично, поскольку они требуют наличия возможностей предоставления, кроме услуг типа А, также и услуг типа В.
2.1.3   Функциональные связи и интерфейсы
На рисунке 2.1.1 представлены, в виде опорных точек, 13 функциональных связей.
A.	CCAF-CCR	H. SMF-SDR
B.	CCF-CCR	I. SMF-SRR
D.	SSF-SCF;
E.	SCF-SRF
F.	SCF-SDF
G.	SMF-SCR
C.	CCF-SRR	J. SMF-SMAR
К. SMF-SCER L. SMF-SSF/CCR М. SSF-CCF
6. Б.С. Гольдштейн