DIV   Целое деление.
MOD   Целый остаток от деления.
NOT   Целое побитовое отрицание.
      Логическое отрицание.
AND   Целое побитовое отрицание.
      Логическое отрицание.
OR    Целое побитовое включающее ИЛИ.
      Логическое включающее ИЛИ.
XOR   Целое побитовое исключающее ИЛИ.
      Логическое исключающее ИЛИ.
SHL   Целый побитовый сдвиг влево.
SHR   Целый побитовый сдвиг вправо.

Операторы отношения возвращают результат
типа Boolean (True или False).

=     Равенство. Возможно сравнение типов:
порядковый, real, string, pointer, множество.

<>   Неравенство. Возможно сравнение типов:
end.порядковый real, string, pointer, множество.

Основная структура программы:

program ... ;        { Заголовок программы }
uses ... ;           { Включаемые модули }
label ... ;          { Метки }
const ... ;          { Константы }
type ... ;           { Типы }
var ... ;            { Переменные }
procedure ... ;      { Процедуры }
function ... ;       { Функции }
begin
оператор;            { Операторы }
 ...
end.

Модуль Сrt реализует ряд мощных программ,
предоставляющих Вам полную возможность управ-
ления средствами компьютера РС, такими, как
управление режимом экрана, расширенные коды
клавиатуры, цвета, окна, и звуковые сигналы.
Модуль Сrt может использоваться только в
программах, работающих на персональных компь-
ютерах IBM РС, РС АТ, РS/2 фирмы IBM и пол-
ностью совместимых с ними.
При работе с процедурами ТехтСоlor и Техт-
Васкground используются следующие константы:

const
  Black        = 0;    { черный }
  Blue         = 1;    { синий  }
  Green        = 2;    { зеленый }
  Cyan         = 3;    { бирюзовый }
  Red          = 4;    { красный }
  Magenta      = 5;    { малиновый }
  Brown        = 6;    { коричневый }
  LightGray    = 7;    { светло-серый }
  DarkGray     = 8;    { темно-серый }
  LightBlue    = 9;    { светло-голубой }
  LightGreen   = 10;   { светло-зеленый }
  LightCyan    = 11;   { светло-бирюзовый }
  LightRed     = 12;   { светло-красный }
  LightMagenta = 13;   { светло-малиновый }
  Yellow       = 14;   { желтый }
  White        = 15;   { белый }
  Blink        =128;   { мерцание }
  Цвета представлены их номерами от 0 до 15.
Чтобы легко идентифицировать каждый цвет,
вместо цветов можно использовать данные конс-
танты. В цветном текстовом режиме цвет каждо-
го символа выбирается из 16 цветов, а фоновый
цвет - из 8 цветов. Цвет каждого символа мож-
но сделать мерцающим.

procedure Delay(MS : Word);

Задерживает выполнение на указанное число
миллисекунд.

Имя модуля CRT

         Пример
uses Crt;
begin
  Sound(220);        { Гудок }
  Delay(200);        { На 200 ms }
  NoSound;           { Хватит! }
end.