;*****************************************************************************
;*
;*  e2200x86.INF  -   Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller
;*  Copyright 2012-, Qualcomm Atheros, Inc.
;*
;*****************************************************************************
[Version]
Signature   = "$WINDOWS NT$"
Class       = Net
ClassGUID   = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider    = %Atheros%
CatalogFile = e2200x86.cat
Compatible  = 1
DriverVer   = 01/05/2012,8.0.2.6

[Manufacturer]
%Atheros% = Atheros

[Atheros]
; DisplayName           Section                 DeviceID
; -----------           -------                 --------
%Atheros.L1f%  =        L1d.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1091          ; L1F
%Atheros.L1F%  =        L1d.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_E091          ; e2201/e2205


; Windows NT specific entry
[L1d.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.Params, Common.Params.WinNT, ShutOff.params, WOLDefault.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L1d.ShutOn.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.Params, Common.Params.WinNT, ShutOn.params, WOLDefault.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.ShutOn.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L1d.PWMAll.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.Params, Common.Params, Common.Params.WinNT, ShutOn.params, WOLDefault.params, PWMAll.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.PWMAll.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L1d.DisS5.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.Params, Common.Params, Common.Params.WinNT, WOLDefault.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.DisS5.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L1d.ECS.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.Params, Common.Params.WinNT, ShutOn.params, WOLMagic.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.ECS.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L1d.ECSD.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, ECS.Params, Common.Params.WinNT, ShutOn.params, WOLMagic.params, EEELPI.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1d.ECSD.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

;-----------------------------------------------------------------------------
; L1c NT specific
;
[L1c.reg]
HKR, Ndi, HelpText,, %HelpText%
HKR, Ndi, Service,    0, "L1c"
; use ndis5 as the upper bound because NT supports it
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"

[L1c.Service]
DisplayName     = %L1c.Service.DispName%
ServiceType     = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3 ;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\e22XPx86.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[common.EventLog]
AddReg = common.AddEventLog.reg

[common.AddEventLog.reg]
HKR,, EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\e22XPx86.sys"
HKR,, TypesSupported,   0x00010001, 7

[Toshiba.params]
HKR,, WOLMode,          0x00010001, 1

[PWMNone.params]
HKR,, PnPCapabilities,  0x00010001, 0x0038

[PWM.params]
HKR,, PnPCapabilities,  0x00010001, 0x0020

[PWMAll.params]
HKR,, PnPCapabilities,  0x00010001, 0x0120

[L1c.params]
HKR,Ndi\params\JumboPacket,             ParamDesc,  0,      %JumboFrame%
HKR,Ndi\params\JumboPacket,             Default,    0,      "1514"
HKR,Ndi\params\JumboPacket,             Type,       0,      "enum"
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "1514",     0,      %Off%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "2048",     0,      %2KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "3072",     0,      %3KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "4096",     0,      %4KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "5120",     0,      %5KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "6144",     0,      %6KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "7168",     0,      %7KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "8192",     0,      %8KBMTU%
HKR,Ndi\params\JumboPacket\enum,        "9216",     0,      %9KBMTU%

[L2cb.Params]
HKR, Ndi\Params\APSmode,                        ParamDesc,  0,          %APSmode%
HKR, Ndi\Params\APSmode,                        Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\APSmode,                        Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\APSmode\enum,                   "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\APSmode\enum,                   "0",        0,          %Off%

[L1d.Params]
HKR, Ndi\Params\AZPower,                        ParamDesc,  0,          %AZPower%
HKR, Ndi\Params\AZPower,                        Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\AZPower,                        Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\AZPower\enum,                   "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\AZPower\enum,                   "0",        0,          %Off%

[EEELPI.Params]
HKR, Ndi\Params\EEESupported,                   ParamDesc,      0,      "EEE supported"
HKR, Ndi\Params\EEESupported,               Type,           0,      "enum"
HKR, Ndi\Params\EEESupported,               Default,        0,      "1"
HKR, Ndi\Params\EEESupported\enum,          "1",            0,      %On%
HKR, Ndi\Params\EEESupported\enum,          "0",            0,      %Off%

[Common.Params]
HKR, Ndi\Params\ErrorReset,             ParamDesc,  0,      "Error reset"
HKR, Ndi\Params\ErrorReset,             Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\ErrorReset,             Default,    0,      "1"
HKR, Ndi\Params\ErrorReset\enum,        "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\ErrorReset\enum,        "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         ParamDesc,  0,      %NetAddr%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Type,       0,          "edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         LimitText,  0,      "18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         UpperCase,  0,      "1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Default,    0,      ""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Optional,   0,      "1"

HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           ParamDesc,  0,      %MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Type,       0,          "int"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Min,        0,          "1000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Max,        0,          "30000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Step,       0,          "200"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Default,    0,      "5000"

HKR, Ndi\Params\MediaType,              ParamDesc,  0,      %MediaType%
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "0",        0,      %Auto%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "1",        0,      %100MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "2",        0,      %100MHD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "3",        0,      %10MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "4",        0,      %10MHD%

HKR, Ndi\Params\FlowControl,            ParamDesc,  0,      %FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Default,    0,      "1"
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\VLanID,             ParamDesc,  0,          %VLanID%
HKR, Ndi\Params\VLanID,                 Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Type,       0,          "long"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Min,        0,          "0"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Max,        0,          "4094"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Step,       0,          "1"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Default,    0,          "0"

[FUJU.Params]
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         ParamDesc,  0,      %NetAddr%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Type,       0,          "edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         LimitText,  0,      "18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         UpperCase,  0,      "1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Default,    0,      ""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Optional,   0,      "1"

HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           ParamDesc,  0,      %MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Type,       0,          "int"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Min,        0,          "1000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Max,        0,          "30000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Step,       0,          "200"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Default,    0,      "5000"

HKR, Ndi\Params\MediaType,              ParamDesc,  0,      %MediaType%
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "0",        0,      %Auto%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "1",        0,      %100MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "2",        0,      %100MHD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "3",        0,      %10MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "4",        0,      %10MHD%

HKR, Ndi\Params\FlowControl,            ParamDesc,  0,      %FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Default,    0,      "0"
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\VLanID,             ParamDesc,  0,          %VLanID%
HKR, Ndi\Params\VLanID,                 Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Type,       0,          "long"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Min,        0,          "0"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Max,        0,          "4094"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Step,       0,          "1"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Default,    0,          "0"

[ECS.Params]
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         ParamDesc,  0,      %NetAddr%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Type,       0,          "edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         LimitText,  0,      "18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         UpperCase,  0,      "1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Default,    0,      ""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,         Optional,   0,      "1"

HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           ParamDesc,  0,      %MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Type,       0,          "int"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Min,        0,          "1000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Max,        0,          "30000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Step,       0,          "200"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,           Default,    0,      "5000"

HKR, Ndi\Params\MediaType,              ParamDesc,  0,      %MediaType%
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\MediaType,              Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "0",        0,      %Auto%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "1",        0,      %100MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "2",        0,      %100MHD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "3",        0,      %10MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "4",        0,      %10MHD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,             "5",        0,      %1GFD%

HKR, Ndi\Params\FlowControl,            ParamDesc,  0,      %FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl,            Default,    0,      "0"
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum,       "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\VLanID,             ParamDesc,  0,          %VLanID%
HKR, Ndi\Params\VLanID,                 Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Type,       0,          "long"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Min,        0,          "0"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Max,        0,          "4094"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Step,       0,          "1"
HKR, Ndi\Params\VLanID,             Default,    0,          "0"

[WOLDefault.params]
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           ParamDesc,  0,      %WakeUpCapabilities%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Default,    0,          "6"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "0",        0,          %None%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "1",        0,          %LinkChange%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "2",        0,          %MagicPacket%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "4",        0,          %PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "3",        0,          %Link_Magic%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "5",        0,          %Link_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "6",        0,          %Magic_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "7",        0,          %All%

[WOLMagic.params]
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           ParamDesc,  0,      %WakeUpCapabilities%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Default,    0,          "2"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "0",        0,          %None%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "1",        0,          %LinkChange%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "2",        0,          %MagicPacket%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "4",        0,          %PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "3",        0,          %Link_Magic%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "5",        0,          %Link_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "6",        0,          %Magic_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "7",        0,          %All%

[WOLNone.params]
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           ParamDesc,  0,      %WakeUpCapabilities%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,           Default,    0,          "0"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "0",        0,          %None%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "1",        0,          %LinkChange%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "2",        0,          %MagicPacket%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "4",        0,          %PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "3",        0,          %Link_Magic%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "5",        0,          %Link_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "6",        0,          %Magic_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum,      "7",        0,          %All%

[Common.Params.WinNT]
HKR, Ndi\Params\LsoOffload,             ParamDesc,  0,      %LsoOff%
HKR, Ndi\Params\LsoOffload,             Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\LsoOffload,             Default,    0,      "1"
HKR, Ndi\Params\LsoOffload\enum,        "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\LsoOffload\enum,        "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4,     ParamDesc,  0,      %TCPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4,     Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4,     Default,    0,      "3"
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4\enum,    "3",        0,          %TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4\enum,    "2",        0,          %RXEna%
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4\enum,    "1",        0,          %TXEna%
HKR, Ndi\Params\TCPChecksumOffloadIPv4\enum,    "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4,      ParamDesc,  0,      %IPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4,      Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4,          Default,    0,          "3"
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4\enum, "3",        0,          %TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4\enum, "2",        0,          %RXEna%
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4\enum, "1",        0,          %TXEna%
HKR, Ndi\Params\IPChecksumOffloadIPv4\enum, "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4,     ParamDesc,  0,      %UDPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4,     Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4,     Default,    0,      "3"
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4\enum,    "3",        0,          %TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4\enum,    "2",        0,          %RXEna%
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4\enum,    "1",        0,          %TXEna%
HKR, Ndi\Params\UDPChecksumOffloadIPv4\enum,    "0",        0,          %Off%

HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            ParamDesc,  0,      %NumRx%
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Type,       0,          "int"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Min,        0,          "16"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Max,        0,          "2048"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Step,       0,          "16"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,            Default,    0,      "512"

HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            ParamDesc,  0,      %NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Type,       0,          "int"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Base,       0,          "10"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Min,        0,          "16"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Max,        0,          "1024"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Step,       0,          "16"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,            Default,    0,      "256"

[ShutOn.params]
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           ParamDesc,  0,      %ShutDW%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           Default,    0,      "1"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,      "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,      "0",        0,          %Off%

[ShutOff.params]
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           ParamDesc,  0,      %ShutDW%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,           Default,    0,      "0"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,      "1",        0,          %On%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,      "0",        0,          %Off%
;-----------------------------------------------------------------------------
; DestinationDirs
;
[L1c.CopyFiles]
e22XPx86.sys,,,2

[SourceDisksNames]
;
; diskid = description[, [tagfile] [, <unused>, subdir]]
;
1 = %DriverDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
;
; filename_on_source = diskID[, [subdir][, size]]
;
e22XPx86.sys = 1

[DestinationDirs]
L1c.CopyFiles   = 12
DefaultDestDir  = 11

[Strings]
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo Frame"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS mode"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Network Address"
MTU                 = "Maximum Frame Size"
TOff                = "Task Offload"
MaxIrq              = "Max IRQ per Second"
NumRx               = "Number of Rx Buffers"
NumTx               = "Number of Tx Buffers"
FlowCtrl            = "Flow Control"
ShutDW              = "Shutdown Wakeup"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Auto"
1GFD                    = "1.0 Gbps Full Duplex"
10MHD               = "10Mbps Half Duplex"
10MFD               = "10Mbps Full Duplex"
100MHD              = "100Mbps Half Duplex"
100MFD              = "100Mbps Full Duplex"
WakeUpCapabilities      = "WakeUp Capabilities"
None                = "None"
LinkChange          = "Link Change"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Pattern Match"
Link_Magic          = "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket & PatternMatch"
All                 = "All"
On                  = "On"
Off                 = "Off"
TXEna           = "Tx Enabled"
RXEna           = "Rx Enabled"
TXRXEna         = "Tx & Rx Enabled"
IPChksumOffv4       = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4      = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Chinese (Taiwan)
[Strings.0404]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "大型框架"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS 模式"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "網路位址"
MTU                 = "框架大小上限"
TOff                = "作業卸載"
MaxIrq              = "每秒 IRQ 上限"
NumRx               = "接收緩衝數量"
NumTx               = "傳輸緩衝數量"
FlowCtrl            = "流量控制"
ShutDW              = "關閉狀態喚醒"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "自動"
1GFD                    = "1.0 Gbps 全雙工"
10MHD               = "10Mbps 半雙工"
10MFD               = "10Mbps 全雙工"
100MHD              = "100Mbps 半雙工"
100MFD              = "100Mbps 全雙工"
WakeUpCapabilities      = "喚醒功能"
None                = "無"
LinkChange          = "Link Change"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Pattern Match"
Link_Magic          = "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket & PatternMatch"
All                 = "全部"
On                  = "開啟"
Off                 = "關閉"
TXEna           = "傳輸已啟用"
RXEna           = "接收已啟用"
TXRXEna         = "傳輸和接收已啟用"
IPChksumOffv4       = "IPv4 檢查總和卸載"
TCPChksumOffv4      = "TCP 檢查總和卸載 (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP 檢查總和卸載 (IPv4)"
LsoOff                  = "大型傳送卸載"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; German (Standard)
[Strings.0407]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo-Frame"
2KBMTU              = "2 KB MTU"
3KBMTU              = "3 KB MTU"
4KBMTU              = "4 KB MTU"
5KBMTU              = "5 KB MTU"
6KBMTU              = "6 KB MTU"
7KBMTU              = "7 KB MTU"
8KBMTU              = "8 KB MTU"
9KBMTU              = "9 KB MTU"
APSmode         = "APS-Modus"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Netzwerkadresse"
MTU                 = "Maximale Framegröße"
TOff                = "Task-Offload"
MaxIrq              = "Max. IRQ pro Sekunde"
NumRx               = "Anzahl Rx-Puffer"
NumTx               = "Anzahl Tx-Puffer"
FlowCtrl            = "Flusssteuerung"
ShutDW              = "Shutdown/Wakeup"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automatisch"
1GFD                     = "1.0 Gbit/s Vollduplex"
10MHD               = "10 Mbit/s Halbduplex"
10MFD               = "10 Mbit/s Vollduplex"
100MHD              = "100 Mbit/s Halbduplex"
100MFD              = "100 Mbit/s Vollduplex"
WakeUpCapabilities      = "WakeUp-Eigenschaften"
None                = "Keine"
LinkChange          = "Link Change"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Pattern Match"
Link_Magic          = "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket & PatternMatch"
All                 = "Alle"
On                  = "An"
Off                 = "Aus"
TXEna           = "Tx aktiviert"
RXEna           = "Rx aktiviert"
TXRXEna         = "Tx & Rx aktiviert"
IPChksumOffv4       = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4      = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Spanish (Spain, Traditional Sort)
[Strings.040A]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Trama gigante"
2KBMTU              = "MTU de 2KB"
3KBMTU              = "MTU de 3KB"
4KBMTU              = "MTU de 4KB"
5KBMTU              = "MTU de 5KB"
6KBMTU              = "MTU de 6KB"
7KBMTU              = "MTU de 7KB"
8KBMTU              = "MTU de 8KB"
9KBMTU              = "MTU de 9KB"
APSmode         = "Modo APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Dirección de red"
MTU                 = "Tamaño máximo de trama"
TOff                = "Descarga de tarea"
MaxIrq              = "IRQ máx por segundo"
NumRx               = "Número de búfers de recepción"
NumTx               = "Número de búfers de transmisión"
FlowCtrl            = "Control de flujo"
ShutDW              = "Reactivar cierre"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automático"
1GFD                    = "Dúplex completo 1.0Gbps"
10MHD               = "Dúplex medio 10Mbps"
10MFD               = "Dúplex completo 10Mbps"
100MHD              = "Dúplex medio 100Mbps"
100MFD              = "Dúplex completo 100Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Capacidades de reactivación"
None                = "Ninguno"
LinkChange          = "Link Change"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Pattern Match"
Link_Magic          = "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket & PatternMatch"
All                 = "Todo"
On                  = "Activado"
Off                 = "Desactivado"
TXEna           = "Transmisión habilitada"
RXEna           = "Recepción habilitada"
TXRXEna         = "Transmisión y recepción habilitadas"
IPChksumOffv4       = "Carga de suma de comprobación IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Carga de suma de comprobación TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Carga de suma de comprobación UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Gran carga de envío"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; French (Standard)
[Strings.040C]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Trame Jumbo"
2KBMTU              = "MTU de 2 Ko"
3KBMTU              = "MTU de 3 Ko"
4KBMTU              = "MTU de 4 Ko"
5KBMTU              = "MTU de 5 Ko"
6KBMTU              = "MTU de 6 Ko"
7KBMTU              = "MTU de 7 Ko"
8KBMTU              = "MTU de 8 Ko"
9KBMTU              = "MTU de 9 Ko"
APSmode         = "Mode APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Adresse réseau"
MTU                 = "Taille maximale de la trame "
TOff                = "Déchargement de tâche"
MaxIrq              = "IRQ maxi. par seconde"
NumRx               = "Nombre de tampons rx"
NumTx               = "Nombre de tampons Tx"
FlowCtrl            = "Contrôle de flux"
ShutDW              = "Sortie de veille à l'arrêt"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automatique"
1GFD                    = "1.0 Gbits/s Duplex intégral"
10MHD               = "10 Mbits/s Semi-duplex"
10MFD               = "10 Mbits/s Duplex intégral"
100MHD              = "100 Mbits/s Semi-duplex"
100MFD              = "100 Mbits/s Duplex intégral"
WakeUpCapabilities      = "Capacités de mise en éveil"
None                = "Aucune"
LinkChange          = "Changement de liaison"
MagicPacket         = "Paquet magique"
PatternMatch        = "Correspondance au modèle"
Link_Magic          = "LinkChange et MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange et PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPack et PatternMatch"
All                 = "Tous"
On                  = "Activé"
Off                 = "Désactivé"
TXEna           = "Tx activé"
RXEna           = "Rx activé"
TXRXEna         = "Tx et rx activés"
IPChksumOffv4       = "Déchargement de somme de contrôle IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Déchargement de somme de contrôle TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Déchargement de somme de contrôle UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Déchargement d'envoi important"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Italian (Standard)
[Strings.0410]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Frame jumbo"
2KBMTU              = "MTU 2 KB"
3KBMTU              = "MTU 3 KB"
4KBMTU              = "MTU 4 KB"
5KBMTU              = "MTU 5 KB"
6KBMTU              = "MTU 6 KB"
7KBMTU              = "MTU 7 KB"
8KBMTU              = "MTU 8 KB"
9KBMTU              = "MTU 9 KB"
APSmode         = "Modalità APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Indirizzo di rete"
MTU                 = "Dimensioni massime frame"
TOff                = "Offload attività"
MaxIrq              = "Numero massimo di IRQ per secondo"
NumRx               = "Numero di buffer Rx"
NumTx               = "Numero di buffer Tx"
FlowCtrl            = "Controllo di flusso"
ShutDW              = "Attivazione arresto"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automatica"
1GFD                    = "Full Duplex 1.0 Gbps"
10MHD               = "Half Duplex 10 Mbps"
10MFD               = "Full Duplex 10 Mbps"
100MHD              = "Half Duplex 100 Mbps"
100MFD              = "Full Duplex 100 Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Capacità di attivazione"
None                = "Nessuno"
LinkChange          = "Modifica collegamento"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Corrispondenza motivo"
Link_Magic          = "LinkChange e MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange e PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket e PatternMatch"
All                 = "Tutti"
On                  = "On"
Off                 = "Off"
TXEna           = "Tx attivato"
RXEna           = "Rx attivato"
TXRXEna         = "Abilitato Tx e Rx"
IPChksumOffv4       = "Offload checksum IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Offload di checksum TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Offload di checksum UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Offload invio di grandi dimensioni"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Japanese
[Strings.0411]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "ジャンボ フレーム"
2KBMTU              = "2 KB MTU"
3KBMTU              = "3 KB MTU"
4KBMTU              = "4 KB MTU"
5KBMTU              = "5 KB MTU"
6KBMTU              = "6 KB MTU"
7KBMTU              = "7 KB MTU"
8KBMTU              = "8 KB MTU"
9KBMTU              = "9 KB MTU"
APSmode         = "APS モード"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "ネットワーク アドレス"
MTU                 = "最大フレーム サイズ"
TOff                = "タスク オフロード"
MaxIrq              = "最大 IRQ/秒"
NumRx               = "Rx バッファ数"
NumTx               = "Tx バッファ数"
FlowCtrl            = "フロー制御"
ShutDW              = "シャットダウン ウェークアップ"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "自動"
1GFD                    = "1.0 Gbps 全二重"
10MHD               = "10 Mbps 半二重"
10MFD               = "10 Mbps 全二重"
100MHD              = "100 Mbps 半二重"
100MFD              = "100 Mbps 全二重"
WakeUpCapabilities      = "ウェークアップ機能"
None                = "なし"
LinkChange          = "リンク変更"
MagicPacket         = "マジック パケット"
PatternMatch        = "パターン マッチ"
Link_Magic          = "LinkChange と MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange と PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket と PatternMatch"
All                 = "すべて"
On                  = "オン"
Off                 = "オフ"
TXEna           = "Tx 有効化"
RXEna           = "Rx 有効化"
TXRXEna         = "Tx と Rx の有効化"
IPChksumOffv4       = "IPv4 チェックサム オフロード"
TCPChksumOffv4      = "TCP チェックサム オフロード (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP チェックサム オフロード (IPv4)"
LsoOff                  = "大量送信オフロード"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Dutch (Netherlands)
[Strings.0413]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumboframe"
2KBMTU              = "2 KB MTU"
3KBMTU              = "3 KB MTU"
4KBMTU              = "4 KB MTU"
5KBMTU              = "5 KB MTU"
6KBMTU              = "6 KB MTU"
7KBMTU              = "7 KB MTU"
8KBMTU              = "8 KB MTU"
9KBMTU              = "9 KB MTU"
APSmode         = "APS-modus"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Netwerkadres"
MTU                 = "Maximale framegrootte"
TOff                = "Offload van taken"
MaxIrq              = "Max. IRQ per seconde"
NumRx               = "Aantal Rx-buffers"
NumTx               = "Aantal Tx-buffers"
FlowCtrl            = "Datatransportbesturing"
ShutDW              = "Afsluiten Ontwaken"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automatisch"
1GFD                    = "1.0 Gbps volledige duplex"
10MHD               = "10 Mbps half-duplex"
10MFD               = "10 Mbps volledige duplex"
100MHD              = "100 Mbps half-duplex"
100MFD              = "100 Mbps volledige duplex"
WakeUpCapabilities      = "Mogelijkheden voor ontwaken"
None                = "Geen"
LinkChange          = "Wijziging koppeling"
MagicPacket         = "Magic-pakket"
PatternMatch        = "Patroonovereenkomst"
Link_Magic          = "Wijziging koppeling en Magic-pakket"
Link_Pattern        = "Wijziging koppeling en Patroonovereenkomst"
Magic_Pattern       = "Magic-pakket en Patroonovereenkomst"
All                 = "Alles"
On                  = "Aan"
Off                 = "Uit"
TXEna           = "Tx ingeschakeld"
RXEna           = "Rx ingeschakeld"
TXRXEna         = "Tx en Rx ingeschakeld"
IPChksumOffv4       = "Offload van IPv4-controlesom"
TCPChksumOffv4      = "Offload van TCP-controlesom (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Offload van UDP-controlesom (IPv4)"
LsoOff                  = "Grote verzendings-offload"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Portuguese (Brazil)
[Strings.0416]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo Frame"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "Modo APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Endereço de Rede"
MTU                 = "Tamanho Máximo do Pacote"
TOff                = "Descarga de Tarefas"
MaxIrq              = "Max IRQ por Segundo"
NumRx               = "Número de Rx Buffers"
NumTx               = "Número de Tx Buffers"
FlowCtrl            = "Controlo d Fluxo"
ShutDW              = "Encerramento Reactivação"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "Automático"
1GFD                    = "1.0 Gbps Full Duplex"
10MHD               = "10Mbps Half Duplex"
10MFD               = "10Mbps Full Duplex"
100MHD              = "100Mbps Half Duplex"
100MFD              = "100Mbps Full Duplex"
WakeUpCapabilities      = "Capacidades de Reactivação"
None                = "Nenhum"
LinkChange          = "Alteração de Ligação"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch        = "Correspondência por Padrão"
Link_Magic          = "Alteração de Ligação e MagicPacket"
Link_Pattern        = "Alteração de Ligação e Correspondência por Padrão"
Magic_Pattern       = "MagicPacket e Correspondência por Padrão"
All                 = "Todos"
On                  = "Ligado"
Off                 = "Desligado"
TXEna           = "Tx Activada"
RXEna           = "Rx Activada"
TXRXEna         = "Tx e Rx Activadas"
IPChksumOffv4       = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4      = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Chinese (PRC)
[Strings.0804]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo 帧"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS 模式"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "网络地址"
MTU                 = "最大帧大小"
TOff                = "任务卸载"
MaxIrq              = "每秒最大 IRQ"
NumRx               = "Rx 缓冲区数"
NumTx               = "Tx 缓冲区数"
FlowCtrl            = "流控制"
ShutDW              = "关闭状态唤醒"
MediaType           = "MediaType"
Auto                = "自动"
1GFD                    = "1.0 Gbps 全双工"
10MHD               = "10Mbps 半双工"
10MFD               = "10Mbps 全双工"
100MHD              = "100Mbps 半双工"
100MFD              = "100Mbps 全双工"
WakeUpCapabilities      = "唤醒功能"
None                = "无"
LinkChange          = "链接更改"
MagicPacket         = "幻数据包"
PatternMatch        = "模式匹配"
Link_Magic          = "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern        = "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern       = "MagicPacket & PatternMatch"
All                 = "全部"
On                  = "开"
Off                 = "关"
TXEna           = "Tx 已启用"
RXEna           = "Rx 已启用"
TXRXEna         = "Tx 和 Rx 已启用"
IPChksumOffv4       = "IPv4 校验和卸载"
TCPChksumOffv4      = "TCP 校验和卸载 (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP 校验和卸载 (IPv4)"
LsoOff                  = "大量发送卸载"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Czech
[Strings.0405]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo Frame"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "Režim APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Adresa sítě"
MTU                 = "Maximální velikost rámce"
TOff                = "Snížení pracovní zátěže"
MaxIrq              = "Maximální počet IRQ za vteřinu"
NumRx               = "Množství vyrovnávací paměti Rx"
NumTx               = "Množství vyrovnávací paměti Tx"
FlowCtrl            = "Řízení toku"
ShutDW              = "Probuzení vypnutého počítače"
MediaType           = "Druh média"
Auto            = "Automatické vyjednávání"
1GFD                    = "Plný duplex 1.0 Gb/s"
10MHD           = "Poloviční duplex 10 Mb/s"
10MFD           = "Plný duplex 10 Mb/s"
100MHD          = "Poloviční duplex 100 Mb/s"
100MFD          = "Plný duplex 100 Mb/s"
WakeUpCapabilities      = "Schopnosti probuzení počítače"
None                = "Žádný"
LinkChange          = "Změna linky"
MagicPacket         = "Magický paket"
PatternMatch        = "Porovnávací vzorek"
Link_Magic          = "Změna linky a magický paket"
Link_Pattern        = "Změna linky a porovnávací vzorek"
Magic_Pattern       = "Magický paket a porovnávací vzorek"
All                 = "Vše"
On                  = "Zapnuto"
Off                 = "Vypnuto"
TXEna           = "Tx zapnuto"
RXEna           = "Rx zapnuto"
TXRXEna         = "Tx a Rx zapnuto"
IPChksumOffv4       = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Snižování zátěže u rozsáhlého odesílání"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Danish
[Strings.0406]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumboramme"
2KBMTU              = "2 KB MTU"
3KBMTU              = "3 KB MTU"
4KBMTU              = "4 KB MTU"
5KBMTU              = "5 KB MTU"
6KBMTU              = "6 KB MTU"
7KBMTU              = "7 KB MTU"
8KBMTU              = "8 KB MTU"
9KBMTU              = "9 KB MTU"
APSmode         = "APS-tilstand"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Netværksadresse"
MTU                 = "Maksimal rammestørrelse"
TOff                = "Aflastning af opgave"
MaxIrq              = "Maks. IRQ pr. sekund"
NumRx               = "Antal Rx-buffere"
NumTx               = "Antal Tx-buffere"
FlowCtrl            = "FlowControl"
ShutDW              = "Lukning/aktivering"
MediaType           = "Medietype"
Auto            = "Automatisk forhandling"
1GFD                    = "1.0 Gbps fuld duplex"
10MHD           = "10 Mbps halv duplex"
10MFD           = "10 Mbps fuld duplex"
100MHD          = "100 Mbps halv duplex"
100MFD          = "100 Mbps fuld duplex"
WakeUpCapabilities      = "Aktiveringsfunktioner"
None                = "Ingen"
LinkChange          = "Forbindelsesændring"
MagicPacket         = "Magisk pakke"
PatternMatch        = "Mønstermatch"
Link_Magic          = "Forbindelsesændring og magisk pakke"
Link_Pattern        = "Forbindelsesændring og mønstermatch"
Magic_Pattern       = "Magisk pakke og mønstermatch"
All                 = "Alt"
On                  = "Til"
Off                 = "Fra"
TXEna           = "Tx-aktiveret"
RXEna           = "Rx-aktiveret"
TXRXEna         = "Tx- og Rx-aktiveret"
IPChksumOffv4       = "Aflastning af IPv4-kontrolsum"
TCPChksumOffv4      = "Aflastning af TCP-kontrolsum (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Aflastning af UDP-kontrolsum (IPv4)"
LsoOff                  = "Aflastning af for stor forsendelse"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Finnish
[Strings.040b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo-kehys"
2KBMTU              = "2 kt MTU"
3KBMTU              = "3 kt MTU"
4KBMTU              = "4 kt MTU"
5KBMTU              = "5 kt MTU"
6KBMTU              = "6 kt MTU"
7KBMTU              = "7 kt MTU"
8KBMTU              = "8 kt MTU"
9KBMTU              = "9 kt MTU"
APSmode         = "Yhteyspistepalvelutila"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Verkko-osoite"
MTU                 = "Kehyksen maksimikoko"
TOff                = "Tehtävän purku"
MaxIrq              = "Enintään IRQ/s"
NumRx               = "Rx-puskureiden lukumäärä"
NumTx               = "Tx-puskureiden lukumäärä"
FlowCtrl            = "Vuonohjaus"
ShutDW              = "Herätys sammutuksesta"
MediaType           = "Tietovälinelaji"
Auto            = "Automaattinen neuvottelu"
1GFD                    = "1.0 Gbps kaksisuuntaisuus"
10MHD           = "10 Mbps vuorosuuntaisuus"
10MFD           = "10 Mbps kaksisuuntaisuus"
100MHD          = "100 Mbps vuorosuuntaisuus"
100MFD          = "100 Mbps kaksisuuntaisuus"
WakeUpCapabilities      = "Heräämisominaisuudet"
None                = "Ei mitään"
LinkChange          = "Linkin vaihto"
MagicPacket         = "Magic-paketti"
PatternMatch        = "Mallivastaavuus"
Link_Magic          = "Linkin vaihto & magic-paketti"
Link_Pattern        = "Linkin vaihto & mallivastaavuus"
Magic_Pattern       = "Magic-paketti & mallivastaavuus"
All                 = "Kaikki"
On                  = "Käytössä"
Off                 = "Pois käytöstä"
TXEna           = "Tx käytössä"
RXEna           = "Rx käytössä"
TXRXEna         = "Tx & Rx käytössä"
IPChksumOffv4       = "IPv4-tarkistussumman purku"
TCPChksumOffv4      = "TCP-tarkistussumman purku (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP-tarkistussumman purku (IPv4)"
LsoOff                  = "Suuren lähetyksen purku"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Greek
[Strings.0408]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Πλαίσιο Jumbo"
2KBMTU              = "2 KB MTU"
3KBMTU              = "3 KB MTU"
4KBMTU              = "4 KB MTU"
5KBMTU              = "5 KB MTU"
6KBMTU              = "6 KB MTU"
7KBMTU              = "7 KB MTU"
8KBMTU              = "8 KB MTU"
9KBMTU              = "9 KB MTU"
APSmode         = "Λειτουργία APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Διεύθυνση δικτύου"
MTU                 = "Μέγιστο μέγεθος πλαισίου"
TOff                = "Μείωση φόρτου εργασίας"
MaxIrq              = "Μέγιστος αριθμός IRQ ανά δευτερόλεπτο"
NumRx               = "Αριθμός καταχωρητών Rx"
NumTx               = "Αριθμός καταχωρητών Tx"
FlowCtrl            = "Έλεγχος ροής"
ShutDW              = "Ενεργοποίηση τερματισμού"
MediaType           = "Τύπος μέσου"
Auto            = "Αυτόματη διαπραγμάτευση"
1GFD                    = "Πλήρως αμφίδρομο 1.0 Gbps"
10MHD           = "Ημι-αμφίδρομο 10 Mbps"
10MFD           = "Πλήρως αμφίδρομο 10 Mbps"
100MHD          = "Ημι-αμφίδρομο 100 Mbps"
100MFD          = "Πλήρως αμφίδρομο 100 Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Δυνατότητες ενεργοποίησης"
None                = "Χωρίς"
LinkChange          = "Αλλαγή σύνδεσης"
MagicPacket         = "Μαγικό πακέτο"
PatternMatch            = "Ταίριασμα μοτίβου"
Link_Magic          = "Αλλαγή σύνδεσης & Μαγικό πακέτο"
Link_Pattern        = "Αλλαγή σύνδεσης & ταίριασμα μοτίβου"
Magic_Pattern       = "Μαγικό πακέτο & ταίριασμα μοτίβου"
All                 = "Όλα"
On                  = "Ενεργοποίηση"
Off                 = "Απενεργοποίηση"
TXEna           = "Ενεργοποιημένο Tx"
RXEna           = "Ενεργοποιημένο Rx"
TXRXEna         = "Ενεργοποιημένο Tx & Rx"
IPChksumOffv4       = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Μείωση φόρτου μεγάλης αποστολής"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Hungarian
[Strings.040e]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Óriáskeret"
2KBMTU              = "2 kB MTU"
3KBMTU              = "3 kB MTU"
4KBMTU              = "4 kB MTU"
5KBMTU              = "5 kB MTU"
6KBMTU              = "6 kB MTU"
7KBMTU              = "7 kB MTU"
8KBMTU              = "8 kB MTU"
9KBMTU              = "9 kB MTU"
APSmode         = "APS mód"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Hálózati cím"
MTU                 = "Maximális keretméret"
TOff                = "Feladat kihelyezése"
MaxIrq              = "Másodpercenkénti maximális IRQ"
NumRx               = "Fogadási pufferek száma"
NumTx               = "Átviteli pufferek száma"
FlowCtrl            = "Forgalomszabályozás"
ShutDW              = "Felébresztés"
MediaType           = "Hordozótípus"
Auto            = "Automatikus egyeztetés"
1GFD                    = "1.0 Gbps-os teljes duplex"
10MHD           = "10 Mbps-os fél duplex"
10MFD           = "10 Mbps-os teljes duplex"
100MHD          = "100 Mbps-os fél duplex"
100MFD          = "100 Mbps-os teljes duplex"
WakeUpCapabilities      = "Ébresztési szolgáltatások"
None                = "Nincs"
LinkChange          = "Csatolásállapot-változás"
MagicPacket         = "Bűvös csomag"
PatternMatch            = "Mintaegyezés"
Link_Magic          = "Csatolásállapot-változás és Bűvös csomag"
Link_Pattern        = "Csatolásállapot-változás és mintaegyezés"
Magic_Pattern       = "Bűvös csomag és mintaegyezés"
All                 = "Összes"
On                  = "Be"
Off                 = "Ki"
TXEna           = "Tx engedélyezve"
RXEna           = "Rx engedélyezve"
TXRXEna         = "Tx és Rx engedélyezve"
IPChksumOffv4       = "IPv4 ellenőrző összeg számításának kihelyezése"
TCPChksumOffv4      = "TCP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
LsoOff                  = "Tehermentesítés nagy méretű küldés esetén"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Korean
[Strings.0412]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo 프레임"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS 모드"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "네트워크 주소"
MTU                 = "최대 프레임 크기"
TOff                = "작업 오프로드"
MaxIrq              = "초당 최대 IRQ"
NumRx               = "수신 버퍼 수"
NumTx               = "전송 버퍼 수"
FlowCtrl            = "흐름 제어(FlowControl)"
ShutDW              = "중지 모드 해제(Shutdown Wake Up)"
MediaType           = "미디어 유형(MediaType)"
Auto            = "자동 협상"
1GFD                    = "1.0 Gbps 전이중"
10MHD           = "10Mbps 반이중"
10MFD           = "10Mbps 전이중"
100MHD          = "100Mbps 반이중"
100MFD          = "100Mbps 전이중"
WakeUpCapabilities      = "절전 모드 해제 기능"
None                = "없음"
LinkChange          = "연결 변경"
MagicPacket         = "매직 패킷"
PatternMatch            = "패턴 일치"
Link_Magic          = "연결 변경 및 매직 패킷"
Link_Pattern        = "연결 변경 및 패턴 일치"
Magic_Pattern       = "매직 패킷 및 패턴 일치"
All                 = "전체"
On                  = "켜짐"
Off                 = "꺼짐"
TXEna           = "Tx 사용"
RXEna           = "Rx 사용"
TXRXEna         = "Tx 및 Rx 사용"
IPChksumOffv4       = "IPv4 체크섬 오프로드"
TCPChksumOffv4      = "TCP 체크섬 오프로드(IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP 체크섬 오프로드(IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Norwegian
[Strings.0414]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo Frame"
2KBMTU              = "2 kB MTU"
3KBMTU              = "3 kB MTU"
4KBMTU              = "4 kB MTU"
5KBMTU              = "5 kB MTU"
6KBMTU              = "6 kB MTU"
7KBMTU              = "7 kB MTU"
8KBMTU              = "8 kB MTU"
9KBMTU              = "9 kB MTU"
APSmode         = "APS-modus"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Nettverksadresse"
MTU                 = "Maksimal rammestørrelse"
TOff                = "Oppgaveavlasting"
MaxIrq              = "Maks. IRQ per sekund"
NumRx               = "Antall Rx-buffere"
NumTx               = "Antall Tx-buffere"
FlowCtrl            = "Flytkontroll"
ShutDW              = "Deaktiver oppvåkning"
MediaType           = "Medietype"
Auto            = "Autoforhandling"
1GFD                    = "1.0 Gbps full dupleks"
10MHD           = "10 Mbps halv dupleks"
10MFD           = "10 Mbps full dupleks"
100MHD          = "100 Mbps halv dupleks"
100MFD          = "100 Mbps full dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Oppvåkingsmuligheter"
None                = "Ingen"
LinkChange          = "Forbindelsesendring"
MagicPacket         = "Magic Packet"
PatternMatch            = "Mønstergjenkjenning"
Link_Magic          = "Forbindelsesendring og MagicPacket"
Link_Pattern        = "Forbindelsesendring og mønstergjenkjenning"
Magic_Pattern       = "MagicPacket og mønstergjenkjenning"
All                 = "Alle"
On                  = "På"
Off                 = "Av"
TXEna           = "Tx aktivert"
RXEna           = "Rx aktivert"
TXRXEna         = "Tx og Rx aktivert"
IPChksumOffv4       = "IPv4-sjekksumavlasting"
TCPChksumOffv4      = "TCP-sjekksumavlasting (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP-sjekksumavlasting (IPv4)"
LsoOff                  = "Avlasting ved stor sending"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Polish
[Strings.0415]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Ramka Jumbo"
2KBMTU              = "MTU 2 KB"
3KBMTU              = "MTU 3 KB"
4KBMTU              = "MTU 4 KB"
5KBMTU              = "MTU 5 KB"
6KBMTU              = "MTU 6 KB"
7KBMTU              = "MTU 7 KB"
8KBMTU              = "MTU 8 KB"
9KBMTU              = "MTU 9 KB"
APSmode         = "Tryb APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Adres sieciowy"
MTU                 = "Maksymalny rozmiar ramki"
TOff                = "Odciążanie zadań"
MaxIrq              = "Maks. IRQ na sekundę"
NumRx               = "Liczba buforów Rx"
NumTx               = "Liczba buforów Tx"
FlowCtrl            = "Sterowanie przepływem"
ShutDW              = "Wyłączanie i budzenie"
MediaType           = "Typ nośnika"
Auto            = "Automatyczna negocjacja"
1GFD                    = "1.0 Gb/s pełny dupleks"
10MHD           = "10 Mb/s, półdupleks"
10MFD           = "10 Mb/s, pełny dupleks"
100MHD          = "100 Mb/s, półdupleks"
100MFD          = "100 Mb/s, pełny dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Funkcje budzenia"
None                = "Brak"
LinkChange          = "Zmiana łącza"
MagicPacket         = "Pakiet specjalny"
PatternMatch            = "Dopasowanie do wzorca"
Link_Magic          = "Zmiana łącza i pakiet specjalny"
Link_Pattern        = "Zmiana łącza i dopasowanie do wzorca"
Magic_Pattern       = "Pakiet specjalny i dopasowanie do wzorca"
All                 = "Wszystko"
On                  = "Włączone"
Off                 = "Wyłączone"
TXEna           = "Tx włączone"
RXEna           = "Rx włączone"
TXRXEna         = "Tx i Rx włączone"
IPChksumOffv4       = "Odciążanie sumy kontrolnej IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Odciążanie sumy kontrolnej TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Odciążanie sumy kontrolnej UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Odciążanie dużych transmisji"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Russian
[Strings.0419]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Кадры крупных размеров"
2KBMTU              = "2 Кб MTU"
3KBMTU              = "3 Кб MTU"
4KBMTU              = "4 Кб MTU"
5KBMTU              = "5 Кб MTU"
6KBMTU              = "6 Кб MTU"
7KBMTU              = "7 Кб MTU"
8KBMTU              = "8 Кб MTU"
9KBMTU              = "9 Кб MTU"
APSmode         = "Режим APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Сетевой адрес"
MTU                 = "Максимальный размер кадра"
TOff                = "Разгрузка операций задачи"
MaxIrq              = "Макс. IRQ в секунду"
NumRx               = "Число буферов приема"
NumTx               = "Число буферов передачи"
FlowCtrl            = "Управление потоком"
ShutDW              = "Завершение Пробуждение"
MediaType           = "Тип носителя"
Auto            = "Автосогласование"
1GFD                    = "1000 Мбит/с, полный дуплекс"
10MHD           = "10 Мбит/с, полудуплекс"
10MFD           = "10 Мбит/с, полный дуплекс"
100MHD          = "100 Мбит/с, полудуплекс"
100MFD          = "100 Мбит/с, полный дуплекс"
WakeUpCapabilities      = "Возможности пробуждения"
None                = "Нет"
LinkChange          = "Смена связи"
MagicPacket         = "Пакет Magic"
PatternMatch            = "Соответствие шаблону"
Link_Magic          = "Смена связи и Пакет Magic"
Link_Pattern        = "Смена связи и соответствие шаблону"
Magic_Pattern       = "Пакет Magic и соответствие шаблону"
All                 = "Все"
On                  = "Вкл."
Off                 = "Выкл."
TXEna           = "Передача включена"
RXEna           = "Прием включен"
TXRXEna         = "Передача и прием включены"
IPChksumOffv4       = "Разгрузка операций контрольной суммы IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Разгрузка операций контрольной суммы ТСР (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Разгрузка операций контрольной суммы UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Разгрузка операций с отправкой больших пакетов"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Slovak
[Strings.041b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Rámec Jumbo"
2KBMTU              = "2 kB MTU"
3KBMTU              = "3 kB MTU"
4KBMTU              = "4 kB MTU"
5KBMTU              = "5 kB MTU"
6KBMTU              = "6 kB MTU"
7KBMTU              = "7 kB MTU"
8KBMTU              = "8 kB MTU"
9KBMTU              = "9 kB MTU"
APSmode         = "Režim APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Sieťová adresa"
MTU                 = "Maximálna veľkosť rámca"
TOff                = "Zníženie záťaže pri vykonávaní úlohy"
MaxIrq              = "Max. počet prerušení IRQ za sekundu"
NumRx               = "Veľkosť medzipamäte pre príjem"
NumTx               = "Veľkosť medzipamäte pre odosielanie"
FlowCtrl            = "Riadenie toku"
ShutDW              = "Vypnutie/prebudenie"
MediaType           = "Typ média"
Auto            = "Automatické vyjednávanie"
1GFD                    = "Úplný duplex 1.0 Gb/s"
10MHD           = "Polovičný duplex 10 Mb/s"
10MFD           = "Úplný duplex 10 Mb/s"
100MHD          = "Polovičný duplex 100 Mb/s"
100MFD          = "Úplný duplex 100 Mb/s"
WakeUpCapabilities      = "Možnosti prebudenia"
None                = "Žiadne"
LinkChange          = "Zmena linky"
MagicPacket         = "Magický paket"
PatternMatch            = "Zhoda vzorov"
Link_Magic          = "Zmena linky a magický paket"
Link_Pattern        = "Zmena linky a zhoda vzorov"
Magic_Pattern       = "Magický paket a zhoda vzorov"
All                 = "Všetko"
On                  = "Zap."
Off                 = "Vyp."
TXEna           = "Odosielanie povolené"
RXEna           = "Príjem povolený"
TXRXEna         = "Príjem a odosielanie povolené"
IPChksumOffv4       = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Zníženie záťaže pri odosielaní veľkého množstva údajov"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Swedish
[Strings.041d]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumboram"
2KBMTU              = "2 kB MTU"
3KBMTU              = "3 kB MTU"
4KBMTU              = "4 kB MTU"
5KBMTU              = "5 kB MTU"
6KBMTU              = "6 kB MTU"
7KBMTU              = "7 kB MTU"
8KBMTU              = "8 kB MTU"
9KBMTU              = "9 kB MTU"
APSmode         = "APS-läge"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Nätverksadress"
MTU                 = "Maximal ramstorlek"
TOff                = "Uppgiftsavlastning"
MaxIrq              = "Max IRQ per sekund"
NumRx               = "Antal Rx-buffertar"
NumTx               = "Antal Tx-buffertar"
FlowCtrl            = "Flödeskontroll"
ShutDW              = "Avstängning, väckning"
MediaType           = "Medietyp"
Auto            = "Automatisk förhandling"
1GFD                    = "1.0 Gbit/s full duplex"
10MHD           = "10 Mbit/s halv duplex"
10MFD           = "10 Mbit/s full duplex"
100MHD          = "100 Mbit/s halv duplex"
100MFD          = "100 Mbit/s full duplex"
WakeUpCapabilities      = "Väckningsfunktioner"
None                = "Inget"
LinkChange          = "Länkändring"
MagicPacket         = "Magiskt paket"
PatternMatch            = "Mönstermatchning"
Link_Magic          = "Länkändring och magiskt paket"
Link_Pattern        = "Länkändring och mönstermatchning"
Magic_Pattern       = "Magiskt paket och mönstermatchning"
All                 = "Allt"
On                  = "På"
Off                 = "Av"
TXEna           = "Tx-aktiverad"
RXEna           = "Rx-aktiverad"
TXRXEna         = "Tx- och Rx-aktiverad"
IPChksumOffv4       = "IPv4-kontrollsummeavlastning"
TCPChksumOffv4      = "TCP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
LsoOff                  = "Avlastning för stor sändning"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Turkish
[Strings.041f]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo Çerçeve"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS modu"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Ağ Adresi"
MTU                 = "Maksimum Çerçeve Boyutu"
TOff                = "Görev Boşaltma"
MaxIrq              = "Maks IRQ/Saniye"
NumRx               = "Rx Arabelleklerinin sayısı"
NumTx               = "Tx Arabelleklerinin sayısı"
FlowCtrl            = "Akış Denetimi"
ShutDW              = "Kapatma Uyandırma"
MediaType           = "Ortam Türü"
Auto            = "Otomatik Anlaşma"
1GFD                    = "1.0 Gbps Tam Çift Yönlü"
10MHD           = "10 Mbps Yarı Çift Yönlü"
10MFD           = "10 Mbps Tam Çift Yönlü"
100MHD          = "100 Mbps Yarı Çift Yönlü"
100MFD          = "100 Mbps Tam Çift Yönlü"
WakeUpCapabilities      = "Uyandırma Yetenekleri"
None                = "Hiçbiri"
LinkChange          = "Bağlantı Değişikliği"
MagicPacket         = "Sihirli Paket"
PatternMatch            = "Desen Eşleştirme"
Link_Magic          = "Bağlantı Değişikliği ve Sihirli Paket"
Link_Pattern        = "Bağlantı Değişikliği ve Desen Eşleştirme"
Magic_Pattern       = "Sihirli Paket ve Desen Eşleştirme"
All                 = "Tümü"
On                  = "Açık"
Off                 = "Kapalı"
TXEna           = "Tx Etkin"
RXEna           = "Rx Etkin"
TXRXEna         = "Tx ve Rx Etkin"
IPChksumOffv4       = "IPv4 Sağlama Toplamı Boşaltma"
TCPChksumOffv4      = "TCP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
LsoOff                  = "Büyük Gönderme Boşaltması"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Arabic (Saudi Arabia)
[Strings.0401]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame          = "ار الجامبو"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "وضع APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "عنوان الشبكة"
MTU                 = "الحد الأقصى حجم الإطار"
TOff                = "تفريغ المهمة"
MaxIrq              = "الحد الأقصى لـ IRQ في الثانية"
NumRx               = "عدد حواجز Rx"
NumTx               = "عدد حواجز Tx"
FlowCtrl        = "تحكم التدفق"
ShutDW          = "ايقاظ إيقاف التشغيل"
MediaType           = "نوع الوسائط"
Auto            = "تفاوض تلقائي"
1GFD                    = "1000 ميجابايت في الثانية ازدواج كامل"
10MHD           = "10 ميجابايت في الثانية نصف ازدواج"
10MFD           = "10 ميجابايت في الثانية ازدواج كامل"
100MHD          = "ميجابايت في الثانية نصف ازدواج 100"
100MFD          = "100 ميجابايت في الثانية ازدواج كامل"
WakeUpCapabilities      = "قدرات الايقاظ"
None                = "بلا"
LinkChange          = "تغيير الارتباط"
MagicPacket         = "حزمة سحرية"
PatternMatch            = "توافق النمط"
Link_Magic          = "تغيير الارتباط & حزمة سحرية"
Link_Pattern        = "تغيير الارتباط & توافق النمط"
Magic_Pattern       = "حزمة سحرية & توافق النمط"
All                 = "الكل"
On                  = "تشغيل"
Off                 = "إيقاف"
TXEna           = "Tx ممكن"
RXEna           = "Rx ممكن"
TXRXEna         = "Tx & Rx ممكن"
IPChksumOffv4       = "تفريغ IPv4 Checksum"
TCPChksumOffv4      = "تفريغ TCP Checksum (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "تفريغ UDP Checksum (IPv4)"
LsoOff                  = "تفريغ إرسال كبير"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Croatian
[Strings.041a]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros         = "Atheros"
JumboFrame          = "Jumbo okvir"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS način rada"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Adresa mreže"
MTU                 = "Maksimalna veličina okvira"
TOff                = "Iskrcavanje zadatka"
MaxIrq              = "Maks IRQ na sekundu"
NumRx               = "Broj Rx međumemorija"
NumTx               = "Broj Tx međumemorija"
FlowCtrl        = "Nadzor protoka"
ShutDW          = "Buđenje gašenja"
MediaType           = "Vrsta medija"
Auto            = "Samostalno pregovaranje"
1GFD                    = "1.0 Gbps puni dupleks"
10MHD           = "10 Mbps polu dupleks"
10MFD           = "10 Mbps puni dupleks"
100MHD          = "100 Mbps polu dupleks"
100MFD          = "100 Mbps puni dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Mogućnosti buđenja"
None                = "Nijedan"
LinkChange          = "Promjena veze"
MagicPacket         = "Čaroban paket"
PatternMatch            = "Podudaranje s uzorcem"
Link_Magic          = "Promjenaveze & Čarobanpaket"
Link_Pattern        = "Promjenaveze & Podudaranjesuzorcem"
Magic_Pattern       = "Čarobanpaket & Podudaranjesuzorcem"
All                 = "Svi"
On                  = "Uključeno"
Off                 = "Isključeno"
TXEna           = "Tx aktiviran"
RXEna           = "Rx aktiviran"
TXRXEna         = "Tx & Rx aktivirani"
IPChksumOffv4       = "Iskrcavanje IPv4 zbroja za provjeru"
TCPChksumOffv4      = "Iskrcavanje TCP zbroja za provjeru (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Iskrcavanje UDP zbroja za provjeru (IPv4)"
LsoOff                  = "Iskrcavanje velikog slanja"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Hebrew
[Strings.040d]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros         = "Atheros"
JumboFrame          = "מסגרת ענקית"
2KBMTU              = "2 ק''ב MTU (יחידת שליחה מירבית)"
3KBMTU              = "3 ק''ב MTU"
4KBMTU              = "4 ק''ב MTU"
5KBMTU              = "5 ק''ב MTU"
6KBMTU              = "6 ק''ב MTU"
7KBMTU              = "7 ק''ב MTU"
8KBMTU              = "8 ק''ב MTU"
9KBMTU              = "9 ק''ב MTU"
APSmode         = "מצב APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "כתובת רשת"
MTU                 = "מספר פריימים מירבי"
TOff                = "שחרור משימה"
MaxIrq              = "IRQ (בקשת הפרעה) מירביות בשניה"
NumRx               = "מספר בופרי Rx"
NumTx               = "מספר בופרי Tx"
FlowCtrl        = "בקרת תנועה"
ShutDW          = "התעוררות ממצב כבוי"
MediaType           = "סוג מדיה"
Auto            = "מו''מ אוטומטי"
1GFD                    = "דופלקס מלא 1000 מ''ב/שנייה"
10MHD           = "חצי דופלקס 10 מ''ב/שנייה"
10MFD           = "דופלקס מלא 10 מ''ב/שנייה"
100MHD          = "חצי דופלקס 100 מ''ב/שנייה"
100MFD          = "דופלקס מלא 100 מ''ב/שנייה"
WakeUpCapabilities      = "יכולות התעוררות"
None                = "ללא"
LinkChange          = "שינוי חיבור"
MagicPacket         = "פאקטת קסם (Magic Packet)"
PatternMatch            = "התאמת תבנית"
Link_Magic          = "פאקטת קסם שינוי חיבור"
Link_Pattern        = "התאמת תבניתשינוי חיבור"
Magic_Pattern       = "התאמת תבנית ופאקטת קסם"
All                 = "הכל"
On                  = "פעיל"
Off                 = "כבוי"
TXEna           = "הפעל Tx"
RXEna           = "הפעל Rx"
TXRXEna         = "הפעל Tx ו-Rx"
IPChksumOffv4       = "שחרור סיכום ביקורת IPv4"
TCPChksumOffv4      = "שחרור סיכום ביקורת TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "שחרור סיכום ביקורת UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "שליחת שחרור גדולה"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Portuguese (Portugal)
[Strings.0816]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros         = "Atheros"
JumboFrame          = "Trama jumbo"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "Modo APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Endereço de rede"
MTU                 = "Tamanho de estrutura máximo"
TOff                = "Descarregar tarefa"
MaxIrq              = "Máx. IRQ por segundo"
NumRx               = "Número de memórias intermédias Rx"
NumTx               = "Número de memórias intermédias Tx"
FlowCtrl        = "Controlo de fluxo"
ShutDW          = "Fechar despertar"
MediaType           = "Tipo de média"
Auto            = "Negociação auto"
1GFD                    = "1.0 Gbps cheio duplex"
10MHD           = "10 Mbps meio duplex"
10MFD           = "10 Mbps cheio duplex"
100MHD          = "100 Mbps meio duplex"
100MFD          = "100 Mbps cheio duplex"
WakeUpCapabilities      = "Capacidades despertar"
None                = "Nenhum"
LinkChange          = "Alteração de ligação"
MagicPacket         = "Pacote mágico"
PatternMatch            = "Combinação padrão"
Link_Magic          = "Alteração de ligação e Pacote mágico"
Link_Pattern        = "Alteração de ligação e Combinação padrão"
Magic_Pattern       = "Pacote mágico e Combinação padrão"
All                 = "Todos"
On                  = "Ligar"
Off                 = "Desligar"
TXEna           = "Tx activado"
RXEna           = "Rx activado"
TXRXEna         = "Tx e Rx activado"
IPChksumOffv4       = "Descarregar teste por soma IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Descarregar teste por soma TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Descarregar teste por soma UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Descarregar envio grande"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Romanian
[Strings.0418]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros         = "Atheros"
JumboFrame          = "Unitate digitală mare de transmitere date"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "Mod APS"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Adresă Reţea"
MTU                 = "Dimensiunea maximă a unităţii digitale de transmitere date"
TOff                = "Transfer Sarcină"
MaxIrq              = "Max IRQ pe secundă"
NumRx               = "Numărul Memoriilor Rx"
NumTx               = "Numărul Memoriilor Tx"
FlowCtrl        = "Control Transmitere Date"
ShutDW          = "Oprire Pornire"
MediaType           = "Tip Suport"
Auto            = "Auto Negociere"
1GFD                    = "1.0 Gbps Duplex Complet"
10MHD           = "10 Mbps Semi Duplex"
10MFD           = "10 Mbps Duplex Complet"
100MHD          = "100 Mbps Semi Duplex"
100MFD          = "100 Mbps Duplex Complet"
WakeUpCapabilities      = "Capabilităţi Pornire"
None                = "Nimic"
LinkChange          = "Schimbare Legătură"
MagicPacket         = "Pachet Magic"
PatternMatch            = "Potrivire Model"
Link_Magic          = "SchimbareLegătură & PachetMagic"
Link_Pattern        = "SchimbareLegătură & PotrivireModel"
Magic_Pattern       = "PachetMagic & PotrivireModel"
All                 = "Toate"
On                  = "Pornit"
Off                 = "Oprit"
TXEna           = "Tx Activat"
RXEna           = "Rx Activat"
TXRXEna         = "Tx & Rx Activat"
IPChksumOffv4       = "Transfer Date IPv4"
TCPChksumOffv4      = "Transfer Date TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "Transfer Date UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Transfer Mare"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Slovenian
[Strings.0424]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros         = "Atheros"
JumboFrame          = "Veliki okvir"
2KBMTU              = "2KB MTU"
3KBMTU              = "3KB MTU"
4KBMTU              = "4KB MTU"
5KBMTU              = "5KB MTU"
6KBMTU              = "6KB MTU"
7KBMTU              = "7KB MTU"
8KBMTU              = "8KB MTU"
9KBMTU              = "9KB MTU"
APSmode         = "APS način"
AZPower                 = "802.3az"
NetAddr             = "Omrežni naslovi"
MTU                 = "Maksimalna velikost okvirja"
TOff                = "Razbremenitev naloge"
MaxIrq              = "Maks IRQ na sekundo"
NumRx               = "Število Rx medpomnilnikov"
NumTx               = "Število Tx medpomnilnikov"
FlowCtrl        = "Kontrola pretoka"
ShutDW          = "Bujenje po izklopu"
MediaType           = "Vrsta medija"
Auto            = "Samodejno pogajanje"
1GFD                    = "1.0 Gbps polni dupleks"
10MHD           = "10 Mbps polovični dupleks"
10MFD           = "10 Mbps polni dupleks"
100MHD          = "100 Mbps polovični dupleks"
100MFD          = "100 Mbps polni dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Zmožnosti bujenja"
None                = "Brez"
LinkChange          = "Sprememba povezave"
MagicPacket         = "Magični paket"
PatternMatch            = "Enak vzorec"
Link_Magic          = "Sprememba povezave in Magični paket"
Link_Pattern        = "Sprememba povezave in Enak vzorec"
Magic_Pattern       = "Magični paket in Enak vzorec"
All                 = "Vse"
On                  = "Vklopljeno"
Off                 = "Izklopljeno"
TXEna           = "Tx omogočeno"
RXEna           = "Rx omogočeno"
TXRXEna         = "Tx in Rx omogočeno"
IPChksumOffv4       = "IPv4 kontrolna vsota razbremenitve"
TCPChksumOffv4      = "TCP kontrolna vsota razbremenitve (IPv4)"
UDPChksumOffv4      = "UDP kontrolna vsota razbremenitve (IPv4)"
LsoOff                  = "Razbremenitev velikega pošiljanja"
VLanID                  = "VLAN ID"

Atheros.L1f         = "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName    = "NDIS Miniport Driver for Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk      = "Killer e2200 Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText        = "This Atheros network Controller connects you to the network."