0001, عند إغلاق مربع الحوار هذا, سيحفظ الملف الذي تم تغييره.
0002, أما إذا لم يحفظ التغييرات, فسيغلق مربع الحوار هذا.
0003, يحفظ كافة التغييرات التي أجريتها دون إغلاق مربع الحوار.
0004, يعيد الإعدادات الحالية إلى ما كانت عليه أول الأمر.
0005, يعرض وصفًا للوظائف.
0006, ضمن "إعدادات Easy Launcher...", يمكنك تكوين Easy Launcher لجعل تشغيل التطبيقات البرمجية أمرًا سهلاً. حدد زرًا أو زاويةً ضمن "الأزرار" ليشغّلا Easy Launcher. 
0007, انقر فوق "إعدادات Easy Capture..." لتكوين Easy Capture". تمكنك هذه الأداة من إنشاء الصور البسيطة ولصقها في البرنامج الجاري تشغيله, وذلك دون أن تضطر إلى تشغيل برامج الرسم مثل ‘الرسام‘. يمكنك تشغيل Easy Capture بتعيين زاوية لـ Easy Capture ضمن "الأزرار" في علامة التبويب "لوحة اللمس".
0008, يضبط سرعة التمرير.
0009, يؤدي النقر فوق المربع إلى ظهور مربع بمعلومات.
0101, يمكن تحديد الجهاز المستخدم.
0102, يجعل استخدام AccuPoint ممكنًا أو معطلاً.
0103, يجعل استخدام لوحة اللمس ممكنًا أو معطلاً.
0201, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين. يتم تشغيل الوظيفة الخاصة بـ"كلا الأزرار" عند الضغط على الزرين الأيسر والأيمن آنًا واحدًا.
0202, ضبط سرعة التمرير وتمكين أو تعطيل التمرير بواسطة AccuPoint. 
0203, يجعل استخدام العصا للتمرير باستمرار ممكنًا أو معطلاً.  تعين وظيفة ‘التمرير بواسطة العصا‘ AccuPoint منفذةً لعمليات التمرير بواسطة الماوس. عند تمكين ‘التمرير بواسطة العصا‘ باستمرار, تتم معالجة عمليات AccuPoint على أنها عمليات تمرير للماوس.
0204, ضبط سرعة المؤشر خلال عمليات AccuPoint. يؤدي تحريك المنزلق يسارًا إلى إبطاء سرعة المؤشر في عمليات AccuPoint أكثر مما يبطئه ضبط "خصائص الماوس" في لوحات التحكم لـ Windows. ويجعل تحريك المنزلق يمينًا سرعة مؤشر AccuPoint أسرع منها عند ضبطها في "خصائص الماوس".
0206, تمكين أو تعطيل وظيفة الدق بلطف لـ AccuPoint. يمكن تكوين إعدادات وظيفة الدق بلطف من "إعدادات الدق باللطف...".
0207, تمكين أو تعطيل ميزة ضغط العصا لـ AccuPoint. يمكن تكوين إعدادات ضغط العصا من "إعدادات الدق باللطف...".
0208, تكوين وظيفة الدق بلطف لـ AccuPoint.
0209, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين.
0210, استخدم لوحة اللمس كأزرار AccuPoint‏.  يتم تقسيم لوحة اللمس من حيث "اليمين واليسار" أو "الأعلى والأسفل".  يمكنك أيضًا تغيير منطقة التقسيم على هواك.
0221, ضبط سرعة الدق بلطف الفعالة.
0222, هنا يتم ضبط السرعة التي تحس بها العصا الدق بلطف.
0223, يمكن ضبط سرعة الدق بلطف مع AccuPoint بتحريك المنزلق يسارًا لإبطاء السرعة أو يمينًا لتسريعها. في حالة عدم التعرف على الدق بلطف, حرك المنزلق أكثر يسارًا.
0224, يمنع الدق بلطف من القبول أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.
0225, تمكين أو تعطيل ميزة الدق بلطف خلال إجراء عمليات لوحة المفاتيح.
0226, عند الكتابة, الفترة الزمنية قبل استئناف وظيفة الدق بلطف.
0301, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين. يتم تشغيل الوظيفة الخاصة بـ"كلا الأزرار" عند الضغط على الزرين الأيسر والأيمن آنًا واحدًا.
0302, ضبط تنفيذ الميزات بالعمليات التي تتم من خلال لوحة اللمس.
0303, تمكين أو تعطيل وظيفة الدعم للمستعرض. تمكن هذه الوظيفة المستخدم من تنفيذ العمليات "السابق" و"التالي" في المستكشف بإجراء عمليات على لوحة اللمس.  يتم تنفيذ عملية "السابق" بإزلاق الإصبع لليسار على حافة لوحة اللمس العلوية ثم التحرير بينما تنفذ عملية "التالي" بشكل مشابه ولكن بتحريك الإصبع لليمين ثم التحرير.
0304, لإتاحة وظيفة التمرير. يمكنك استخدام لوحة اللمس لمحاكاة وظيفتي التمرير والزوم الخاصتين بقرص الماوس. وبالإضافة إلى ذلك, فضلاً عن التمرير العمودي, يتاح التمرير الأفقي أيضًا. للتمرير عموديًا, تابع الحافة اليمنى للوحة اللمس نحو الأعلى والأسفل. للتمرير أفقيًا, تابع الحافة السفلية للوحة اللمس يسارًا ويمينًا. لاستخدام وظيفة الزوم, قم بالتمرير طوال حافة لوحة اللمس اليمنى ضاغطًا على مفتاح Ctrl.
0305, تمكين أو تعطيل ميزة inertial movement. عند تمكين هذه الميزة, يؤدي تحريك الإصبع من وسط لوحة اللمس إلى منطقة inertial movement إلى تحريك مؤشر الماوس باستمرار في هذا الاتجاه. 
0306, تكوين إعدادات ميزة الدعم للمستعرض ووظيفة التمرير وميزة inertial movement وميزة لمس الزوايا.
0307, ضمن ‘لوحة اللمس‘ يمكنك تكوين إعدادات سرعة المؤشر وميزة الدق بلطف وحساسية اللمس.
0308, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين.
0309,ضمن ‘لوحة اللمس‘, لتكوين إعدادات الدق بلطف.
0310, تكوين إعدادات ميزة التمرير.
0321, ضبط سرعة المؤشر خلال عمليات لوحة اللمس. يؤدي تحريك المنزلق يسارًا إلى إبطاء سرعة المؤشر في عمليات لوحة اللمس أكثر مما يبطئه ضبط السرعة في "خصائص الماوس" في لوحات التحكم لـ Windows. ويجعل تحريك المنزلق يمينًا سرعة المؤشر أسرع منها عند ضبط "خصائص الماوس".
0322, تمكين أو تعطيل ميزة الدق بلطف الخاصة بـ‘لوحة اللمس‘. يمكن تكوين إعدادات ميزة الدق بلطف من "إعدادات الدق باللطف...".
0323, ضبط حساسية لوحة اللمس من ناحية كشف عمليات المؤشر  والدق بلطف. حرك المنزلق يمينًا لتمكين كشف اللمس الأخف وإلى اليسار لتجنب العمليات غير المرغوب بها عند لمس سطح لوحة اللمس بشكل خفيف عن غير قصد.
0324, تكوين إعدادات عملية زر التمرير.
0325, تمكين أو تعطيل التمرير أثناء القيام بعمليات زر التمرير.
0326, تكوين إعدادات عمليات القرص.
0325, تمكين أو تعطيل التمرير أثناء القيام بعمليات القرص.
0332, تمكين أو تعطيل Inertial Motion. في حالة تمكين هذه الميزة, يتم الاحتفاظ بحالة حركة المؤشر, بعد تحرير إصبعك من لوحة اللمس.
0333, ضبط مسافة الانزلاق للقيام بـ Inertial Motion.
0334, تمكين أو تعطيل إعادة المؤشر. في حالة تمكين هذه الميزة, سيتم وثب المؤشر من حافة الشاشة.
0335, حدد خانة الاختيار ‘إتاحة التمرير الدائري‘ لتمكين التمرير الدائري من لوحة اللمس. يتيح ذلك للمستخدم بدء التمرير من يمين أو أسفل مناطق التمرير والاستمرار في التمرير من خلال الحركة الدائرية على سطح لوحة اللمس.
0336, حدد خانة الاختيار ‘تمكين الزوم بالقرصة‘ لتشغيل ميزة الزوم  بالقرصة الخاصة بلوحة اللمس. تسمح هذه الميزة للمستخدم بتكبير أو تصغير الصور أو النص في العديد من التطبيقات التي تدعم الزوم. انقر فوق الإطار أو العنصر الذي تريد تقريبه, ثم ضع أنملتين في لوحة اللمس, وحرّكهما بعيدًا عن بعضهما البعض أو حرّك أنملة واحدة بعيدًا عن الأخرى. للتبعيد, حرّك الإصبعين بعضهما نحو البعض أو حرّك إصبع واحد تجاه الآخر.
0337, حدد خانة الاختيار ‘تمكين التمرير المقبب‘ لتشغيل ميزة التمرير المقبب من خلال لوحة اللمس. يمكنك استخدام لوحة اللمس لمحاكاة وظائف التمرير الخاصة بقرص الماوس. للتمرير عموديًا, ضع إصبعين على لوحة اللمس ثم حرك الأصابع للأعلى أو للأسفل على لوحة اللمس. للتمرير أفقيًا, ضع إصبعين على لوحة اللمس ثم حرك الأصابع يسارًا أو يمينًا على لوحة اللمس.
0338, حدد خانة الاختيار ‘تمكين التدوير المحوري‘ لتشغيل ميزة ‘التدوير المحوري‘ الخاصة بلوحة اللمس. يمكن استخدامها لتدوير صور أو مكونات أخرى في تطبيقات تدعم التدوير. انقر فوق الإطار أو العنصر المطلوب تدويره, ضع أنملتين في لوحة اللمس, وأثناء الاحتفاظ بإصبع واحد ثابتًا, قم برسم قوس دائري حوله بالإصبع الآخر باتجاه التدوير المطلوب.
0339, حدد خانة الاختيار ‘تمكين التنقل بالنقرة‘ لتشغيل ميزة التنقل بالنقرة من خلال لوحة اللمس. انقر فوق الإطار الخاص بالتطبيق الذي تريد فيه التنقل عبر محفوظات العرض, ضع أنملتين في لوحة اللمس, ثم انقر بالإصبعين إلى اليسار للانتقال إلى العرض السابق أو إلى اليمين للانتقال إلى العرض القادم. إذا لم يدعم التطبيق محفوظات العرض, فيتم تنفيذ إجراء آخر وفقًا للتطبيقات.
0341, ضبط سرعة الدق بلطف الفعالة.
0342, يعد المكان المشار إليه لاختبار الدق بلطف. للاختبار, دق بلطف على لوحة اللمس. 
0343, يمكن ضبط سرعة الدق بلطف على لوحة اللمس بتحريك المنزلق يسارًا لإبطاء السرعة أو يمينًا لتسريعها. في حالة عدم التعرف على الدق بلطف, حرك المنزلق أكثر يسارًا.
يؤدي الدق بلطف بعد السحب إلى الاحتفاظ بوضع السحب, سواء كانت إصبعك على لوحة التحكم أم لم تكن.
0345, تمكين أو تعطيل استمرار السحب.
0346, هنا تختار طريقة تحرير استمرار السحب. [تحرير تلقائي] يحرر استمرار السحب تلقائيًا بعد فترة زمنية محدودة. [التحرير بالدق بلطف] يتم التحرير استجابةً للدق بلطف أو للنقر.
0347, يضبط الفترة الزمنية التي تمر قبل تحرير استمرار السحب.
0348, يمنع الدق بلطف من القبول أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.
0349, تمكين أو تعطيل ميزة الدق بلطف خلال إجراء عمليات لوحة المفاتيح.
0350, عند الكتابة, الفترة الزمنية قبل استئناف وظيفة الدق بلطف.
0351, تمكين أو تعطيل عمليات السحب على لوحة اللمس (أي عمليات السحب التي تجرى دون استخدام الأزرار).
0361, تحديد ارتفاع منطقة دعم المستعرض وعرضها. تشير المنطقة الشبيهة بالشبكة والظاهرة في الصورة منطقة دعم المستعرض. عند استخدام ميزات الدعم للمستعرض, يمكن القيام بأعمال زري "السابق" و"التالي" للمستكشف من خلال عمليات لوحة اللمس. يمكن ضبط منطقة دعم المستعرض بسحب مقبض تغيير الحجم (علبة زرقاء غامقة).
0371, تحديد ارتفاع منطقة التمرير وعرضها. تشير المنطقة الشبيهة بالشبكة والظاهرة في الصورة منطقة التمرير. عند إزلاق الإصبع داخل منطقة التمرير, يمكن القيام بعمليات "التمرير" و"الزوم" كما يقام بها عند تدوير قرص الماوس بالضبط. يمكن ضبط منطقة التمرير بسحب مقبض تغيير الحجم (علبة زرقاء غامقة). 
0381, ضبط منطقة inertial movement. تشير المنطقة الشبيهة بالشبكة والظاهرة في الصورة إلى منطقة inertial movement. عند تحريك الإصبع من وسط لوحة اللمس إلى منطقة inertial movement, يستمر المؤشر بالتحرك في هذا الاتجاه.  يمكن ضبط حجم هذه المنطقة بسحب مقبض تغيير الحجم (علبة زرقاء غامقة).
0382, ضبط سرعة مؤشر الماوس بخصوص inertial movement.
0383, عند تحديد "التمكين فقط عند السحب", يتم تعطيل inertial movement بالنسبة إلى عمليات المؤشر العادية. يتم تمكين Inertial movement فقط في حالة القيام بعملية سحب بالدق بلطق على لوحة اللمس.
0391, تحديد ارتفاع مناطق الزوايا وعرضها. تشير المنطقة الشبيهة بالشبكة والظاهرة في الصورة إلى مناطق الزوايا. يمكن القيام بالعمليات المخصصة للزوايا من "الأزرار" بالدق على الزوايا بلطف. يمكن ضبط حجم منطقة الزاوية بسحب مقبض تغيير الحجم (علبة زرقاء غامقة).
0401, تكوين إعدادات التغذية الاسترجاعية الصوتية لتشغيل الصوت خلال عمليات معينة.
0402, تمكين أو تعطيل التغذية الاسترجاعية الصوتية.
0403, تعيين الأصوات ليشغلها أحداث معينة.
0404, ضبط عرض أو إخفاء رمز في علبة النظام. يتغير الرمز عند القيام بعمليات على لوحة اللمس.
0405, تحديد ما إذا يتم استخدام IME Capture أم لم يستخدم. عند تحديد الخانة المجاورة لـ "استخدام IME Capture", يؤدي النقر الأيسر داخل منطقة الكتابة للوحة IME إلى تحويل مؤشر الماوس إلى أجنحة ربطًا منطقة الإدخال الخاصة بلوحة IME وسطح لوحة اللمس.  تظهر الأحرف المرسومة على سطح لوحة اللمس في منطقة الإدخال للوحة IME. يمكن مسح منطقة الإدخال بالنقر الأيمن. يؤدي النقر بالزر الأيسر ثانية إلى نهاية اقتران لوحة اللمس بلوحة IME.
0406, جعل لوحة اللمس غير صالحة تلقائيًا عند توصيل ماوس USB.
0407, جعل لوحة اللمس وAccuPoint غير صالحيْن تلقائيًا عند توصيل ماوس USB.
0501, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين. يتم تشغيل الوظيفة الخاصة بـ"كلا الأزرار" عند الضغط على الزرين الأيسر والأيمن آنًا واحدًا.
0502, تمكين أو تعطيل وظيفة القرص لقرص الماوس. عند التمكين, يمكن استخدام القرص للتمرير أو للزوم في التطبيقات.
0503, ضبط سرعة المؤشر خلال عمليات الماوس. يؤدي تحريك المنزلق يسارًا إلى إبطاء سرعة المؤشر في عمليات الماوس أكثر مما يبطئه ضبط السرعة في "خصائص الماوس" في لوحات التحكم لـ Windows. ويجعل تحريك المنزلق يمينًا سرعة المؤشر أسرع منها عند ضبطها في "خصائص الماوس".
0504, يعرض الوظائف المعيّنة لكل من الأزرار. يتم تحديد الوظائف بالنقر فوق سهم الانسدال الذي على اليمين.
0601, تحديد القائمة التي تعرض عند تشغيل Easy Launcher.
0602, إضافة "الملفات المحددة" إلى قائمة ‘تشغيل‘. يمكن المستخدم من تشغيل البرامج المدخلة في "قائمة الاختصارات" وذلك من قائمة ‘الملفات المحددة‘.
0603, إضافة "مفضلات" إلى قائمة ‘تشغيل‘. يتمكن المستخدم من تحديد إشارة مرجعية من القائمة ‘إشارات مرجعية‘.
0604, إضافة "البرامج المشغلة" إلى قائمة ‘تشغيل‘. يتمكن المستخدم من تحديد برنامج يتم تشغيله حاليًا وذلك من قائمة "البرامج المشغلة".
0605, إضافة "إعدادات Easy Launcher..." إلى قائمة ‘تشغيل‘. عند تحديد "إعدادات Easy Launcher...", يفتح إطار إعداد Easy Launcher.
0606, حدد موقع عرض Easy Launcher من "موضع المؤشر" أو "وسط العرض" أو "اعلى يسار الشاشة".
0607, تحديد اختصار ليضاف إلى قائمة "الملفات المحددة".
0608, عرض قائمة بالبرامج المدخلة في Easy Launcher. يكون ترتيب القائمة مشابهًا للترتيب في القائمة المعروضة في Easy Launcher. لإضافة برنامج إلى القائمة, اسحب رمزًا واتركه في القائمة أو انقر فوق "جديد"...
0609, انقر لتغيير ترتيب قائمة Easy Launcher. لتغيير الترتيب, انقر فوق الاختصار المرغوب فيه, ثم "للأعلى" لتحريك الاختصار مكانًا واحدًا للأعلى أو "للأسفل" لتحريك الاختصار مكانًا للأسفل.
0610, انقر عند إضافة اختصار. من مربع الحوار "إنشاء اختصار", يتمكن المستخدم من تحديد ملف أثناء استعراض أدلة المجلدات.
0611, انقر هنا عندما ترغب في حذف اختصار. لحذف اختصار, انقر فوق الاختصار المطلوب ثم انقر فوق "حذف".
0612, انقر عند تعديل إعدادات الاختصار. لتعديل إعدادات اختصار, انقر فوق الاختصار المطلوب ثم انقر فوق "تغيير...".
0621, تغيير بيانات البرامج المحددة من قبل الاختصارات.
0622, يظهر رمز للاختصار. لتغيير الرموز, انقر فوق "تغيير الرمز...".
0623, انقر هنا عندما ترغب في تغيير رموز الاختصارات. لا يؤدي تغيير رمز لاختصار ما إلى تغيير رمز التطبيق الأصلي. 
0624, إدخال اسم اختصار. يظهر الاسم المدخل في القائمة.
0625, يتم إدخال اسم لملف تطبيق برمجي. 
0626, حدد ملفًا لبرنامج ما أو مجلدًا يحتوي على الملفات المناسبة. اعتمادًا على البرامج المتاحة, قد يستخدم ملفات من مواقع أخرى. في هذه الحالات, يكون من الضروري تحديد موقع الملفات.
0627, وصف معلمات عند فتح ملف لبرنامج يطلب معلمات له.
0631, تحديد اسم ملف ليحتوي الرمز عليه. لتحديد ملف في دليل المجلد, انقر فوق "استعراض...".
0632, عرض بيانات الرمز الخاصة بالملف المحدد من خلال "اسم الملف".
0701, ضبط حجم اللوحة القماشية المستخدمة من أجل Easy Capture.
0702, تحديد نمط الخط المستخدم في Easy Capture.
0703, تحديد عرض الخط المطلوب استخدامه من القائمة. 
0704, تحديد لون الخط المطلوب استخدامه من القائمة. 
0705, تحديد عرض الصورة الأخيرة أو عدم عرضها التي تم إنشاؤها قبل إنهاء Easy Capture وذلك عند تشغيل Easy Capture ثانية. 
0706, يمنع وظائف معينة عند الكتابة على لوحة المفاتيح.
0707, تحديد الوظائف المراد تعطيلها خلال القيام بعمليات لوحة المفاتيح.
0708, أثناء الكتابة, الفترة الزمنية قبل استئناف الوظائف المحددة.
0709, إتاحة وظيفة التمرير. يمكنك استخدام لوحة اللمس لمحاكاة وظيفتي التمرير والزوم الخاصتين بقرص الماوس. وبالإضافة إلى ذلك, فضلاً عن التمرير العمودي, يتاح التمرير الأفقي أيضًا. للتمرير عموديًا, تابع الحافة اليمنى للوحة اللمس نحو الأعلى والأسفل. للتمرير أفقيًا, تابع الحافة السفلية للوحة اللمس يسارًا ويمينًا.
0710, حدد خانة الاختيار ‘تمكين التمرير الدائري‘ لتشغيل التمرير الدائري بالنسبة إلى لوحة اللمس. يتيح ذلك للمستخدم بدء التمرير من منطقتي التمرير الأيمن أو الأسفل والاستمرار في التمرير بالقيام بالحركة الدائرية على سطح لوحة اللمس.
0711, حدد خانة الاختيار ‘تمكين الزوم‘ لتشغيل ميزة الزوم للوحة اللمس. يتيح ذلك للمستخدم تكبير الصور أو النص أو تصغيرها في العديد من التطبيقات. انقر فوق الإطار أو العنصر المراد تقريبه أو تبعيده وأزلف إصبعك للأعلى وللأسفل طوال حافة لوحة اللمس اليسرى للزوم.
