;*********************************************************************************************
;
; Name		: PTHSVSP.inf
;
; Function	: Install CURITEL USB Virtual Serial Port Driver on Windows 2000/XP
;
; Copyright (c) DevGuru
;
;*********************************************************************************************


[Version]
signature="$WINDOWS NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Provider%
DriverVer=07/18/2011,2.2.1070.0718
CatalogFile=pthsvsp.cat

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *


[SourceDisksNames.x86]
1 = %DiskString%,,,\i386

[SourceDisksNames.ia64]
1 = %DiskString%,,,\ia64

[SourceDisksNames.amd64]
1 = %DiskString%,,,\amd64


[SourceDisksFiles]
; filename = diskid[,[ subdir][, size]]
PTHSVSP.sys = 1


;-----------------------------------------------------------------------------
; Specify target paths...
;-----------------------------------------------------------------------------

[DestinationDirs]
DefaultDestDir  = 12             	; system32\drivers
CopyFiles       = 12                    ; system32\drivers
CopyFiles.Win2K = 12                    ;

;-----------------------------------------------------------------------------
; Table of Contents
;-----------------------------------------------------------------------------
[Manufacturer]
%CURITEL%=CURITEL, NTx86, NTia64, NTamd64

;-----------------------------------------------------------------------------
; Device-by-device entries
;-----------------------------------------------------------------------------
; For Win2K
[CURITEL]
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1104&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1105&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1106&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1304&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2404&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2405&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2406&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2407&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2408&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2409&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240A&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240B&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240C&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240D&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240E&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240F&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_3EB4&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A000&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A001&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C100&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C200&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C500&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_E200&MI_02


; For XP and later
[CURITEL.NTx86]
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1104&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1105&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1106&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1304&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2404&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2405&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2406&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2407&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2408&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2409&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240A&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240B&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240C&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240D&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240E&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240F&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_3EB4&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A000&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A001&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C100&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C200&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C500&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_E200&MI_02

[CURITEL.NTia64]
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1104&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1105&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1106&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1304&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2404&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2405&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2406&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2407&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2408&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2409&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240A&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240B&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240C&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240D&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240E&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240F&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_3EB4&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A000&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A001&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C100&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C200&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C500&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_E200&MI_02

[CURITEL.NTamd64]
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1104&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1105&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1106&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1304&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_1603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2103&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2303&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2403&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2404&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2405&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2406&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2407&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2408&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2409&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240A&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240B&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240C&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240D&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240E&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_240F&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2503&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_2603&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_3EB4&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_4602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5301&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5302&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5401&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5402&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5501&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5502&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5601&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_5602&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7101&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_7102&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A000&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_A001&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C100&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C200&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_C500&MI_02
%CURITEL.Comm.Desc% = CURITEL.Install, USB\VID_106C&PID_E200&MI_02

;-----------------------------------------------------------------------------
; Installation instructions
;-----------------------------------------------------------------------------

[CURITEL.Install.NT]
AddReg		= CURITEL.AddReg,CURITEL.NT.AddReg
CopyFiles	= CopyFiles, CopyFiles.Win2K

;-----------------------------------------------------------------------------
;  Registry
;-----------------------------------------------------------------------------

; common registry entries 
[Curitel.AddReg]
HKR,,NTMPDriver,,PTHSVSP.sys
HKR,,EnableCR1146,0x00010001,1
HKR,,EnableSurpriseRemovalHeuristics, 0x10001, 02,00,00,00

; only for NT...
[CURITEL.NT.AddReg]
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

;-----------------------------------------------------------------------------
;  Copy lists
;-----------------------------------------------------------------------------
[CopyFiles]

[CopyFiles.Win2K]
PTHSVSP.sys

;-----------------------------------------------------------------------------
;  NT Services installation
;-----------------------------------------------------------------------------
[CURITEL.Install.NT.Services]
AddService = PTHSVSP, 0x00000002, CURITEL.Install.AddService

[CURITEL.Install.AddService]
DisplayName	= %CURITEL.Service.Name%
Description	= %CURITEL.Service.Desc%
ServiceType	= 1			;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType	= 3			;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl	= 1			;%SERVICE_ERROR_NORMAL%	
ServiceBinary	= %12%\PTHSVSP.sys

;-----------------------------------------------------------------------------
; STRINGS
;-----------------------------------------------------------------------------
[Strings]

Provider = "Curitel Inc. "
CURITEL = "Curitel Inc. "

DiskString = "PANTECH Handset Diagnostic Serial Port installation disk (UDP)"
CURITEL.Comm.Desc = "PANTECH Handset Diagnostic Serial Port (UDP) "

CURITEL.Service.Name = "PANTECH Handset Diagnostic Serial Port (UDP)"
CURITEL.Service.Desc = "PANTECH Handset Diagnostic Serial Port (UDP)"


