// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
77026657-a9fd-59d6-233c-c4617accfcad Implementation // SRC=secport.cpp MJ= MN=
#typev secport_cpp124 13 "%0%10!s! called, controlType = %11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortAdapterControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
}
#typev secport_cpp75 10 "%0%10!s! called" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortFindAdapter
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev secport_cpp140 15 "%0%10!s! called" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortHwStorPassiveInitialization
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev secport_cpp84 11 "%0%10!s! called" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortInitialize
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev secport_cpp116 12 "%0%10!s! called" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortResetBus
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev secport_cpp132 14 "%0%10!s! called, controlType = %11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=SecPortUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
}
#typev secport_cpp271 16 "%0%10!s!: Exceeded maximum number of device slots (%11!d!)!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=secport::SecPort::addDevice
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
MAX_DEVICES, ItemLong -- 11
}
#typev secport_cpp424 18 "%0%10!s!: charlo is disabled by registry, isCharloEnabledInRegistry=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=secport::SecPort::findAdapter
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
isCharloEnabledInRegistry, ItemLong -- 11
}
#typev secport_cpp492 19 "%0%10!s!: nullptr srbExt return from the mIssueIoList!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=secport::SecPort::issueIoDpc
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev secport_cpp307 17 "%0%10!s!: PTL=%11!d!%12!d!%13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=secport::SecPort::removeDevice
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
dev->getPathId(), ItemLong -- 11
dev->getTargetId(), ItemLong -- 12
dev->getLun(), ItemLong -- 13
}
#typev secport_cpp686 20 "%0%10!s! called" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_SECPORT FUNC=DriverEntry
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
16f44433-ecc9-3da5-98ff-f983d2dd013b Implementation // SRC=scpi.cpp MJ= MN=
#typev scpi_cpp154 10 "%0Scpi: bus change detected path=%10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=ScpiNotificationBusChangeDetected
{
PathId, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
05fae172-63bf-c60c-a935-e5b35fefb07d Implementation // SRC=pnpRequest.cpp MJ= MN=
#typev pnprequest_cpp96 11 "%0AdapterPnpRequest::build: SrbPnPFlags: %10!x!: PnPAction %11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=AdapterPnpRequest::build
{
pnpSrb->SrbPnPFlags, ItemLong -- 10
pnpSrb->PnPAction, ItemLong -- 11
}
#typev pnprequest_cpp63 10 "%0AdapterPnpRequest::constructIoRequest - NULL Request or Srb pointer!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=AdapterPnpRequest::construct
{
}
#typev pnprequest_cpp133 12 "%0AdapterPnpRequest::start: SrbPnPFlags: %10!x!: PnPAction %11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=AdapterPnpRequest::start
{
pnpSrb->SrbPnPFlags, ItemLong -- 10
pnpSrb->PnPAction, ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
33a6c1bb-9b15-afa3-1453-dd73f5658f2c Implementation // SRC=raidport.cpp MJ= MN=
#typev raidport_cpp891 12 "%0FindAdapter %10!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportFindAdapter
{
DeviceExtension, ItemPtr -- 10
}
#typev raidport_cpp1276 14 "%0%10!s!, ScsiAdapterSystemPowerHints, SystemPower=%11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::adapterControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(powerHints->SystemPower), ItemString -- 11
}
#typev raidport_cpp1265 13 "%0%10!s! called, ControlType=%11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::adapterControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
}
#typev raidport_cpp581 10 "%0SRB_STATUS_INVALID_REQUEST:CDB length of 0 on path %10!x! target %11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::buildIo
{
target->getPathId(), ItemLong -- 10
pSrb->TargetId, ItemLong -- 11
}
#typev raidport_cpp707 11 "%0Raidport::buildIo - invalid Storport SRB function: %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::buildIo
{
pSrb->Function, ItemLong -- 10
}
#typev raidport_cpp2125 35 "%0RAIDPORT: Initiating re-enumeration." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::completeRaidEnumeration
{
}
#typev raidport_cpp2117 34 "%0RAIDPORT: Enumeration complete." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::completeRaidEnumeration
{
}
#typev raidport_cpp1354 16 "%0%10!s!: CS is disabled by registry, csSrtEnabledInRegistry=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::connectedStandbyNotify
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
csSrtEnabledInRegistry, ItemLong -- 11
}
#typev raidport_cpp1319 15 "%0%10!s!: powerHints.SystemPower=%11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::connectedStandbyNotify
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(powerHints.SystemPower), ItemString -- 11
}
#typev raidport_cpp1794 25 "%0%10!s!: created raidport target with PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, type=%14!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createPassthroughTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
enum2str(target->getType()), ItemString -- 14
}
#typev raidport_cpp1763 24 "%0%10!s!: target is null for PTL=%11!d!%12!d!%13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createPassthroughTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
}
#typev raidport_cpp1726 23 "%0%10!s!: created raidport target with PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, type=%14!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createRaidTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
target->getLun(), ItemLong -- 13
enum2str(target->getType()), ItemString -- 14
}
#typev raidport_cpp1685 22 "%0%10!s!: target is null for PTL=%11!d!%12!d!%13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createRaidTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
0, ItemLong -- 13
}
#typev raidport_cpp1934 28 "%0%10!s!: created raidport target with PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, type=%14!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createReadOnlyPassthroughTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
enum2str(target->getType()), ItemString -- 14
}
#typev raidport_cpp1921 27 "%0%10!s!: target is null for PTL=%11!d!%12!d!%13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::createReadOnlyPassthroughTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
}
#typev raidport_cpp1963 29 "%0%10!s!: deleting raidport target with PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, type=%14!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::deleteTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
enum2str(raidportTarget->getType()), ItemString -- 14
}
#typev raidport_cpp1994 30 "%0Added device: type = %10!d!, path = %11!d!, target = %12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::deviceAdded
{
target->getDeviceType(), ItemLong -- 10
target->getPathId(), ItemLong -- 11
target->getTargetId(), ItemLong -- 12
}
#typev raidport_cpp2013 31 "%0Removed device: path = %10!d!, target = %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::deviceRemoved
{
target->getPathId(), ItemLong -- 10
target->getTargetId(), ItemLong -- 11
}
#typev raidport_cpp1386 17 "%0PassiveInitialization" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::passiveInitialization
{
}
#typev raidport_cpp2480 36 "%0Raidport::remove" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::remove
{
}
#typev raidport_cpp1875 26 "%0%10!s!: created raidport target with PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, type=%14!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::revertToPassthroughTarget
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
targetId, ItemLong -- 12
lun, ItemLong -- 13
enum2str(raidportTarget->getType()), ItemString -- 14
}
#typev raidport_cpp2074 33 "%0Re-enumeration requested." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::startEnumeration
{
}
#typev raidport_cpp2060 32 "%0Starting enumeration" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::startEnumeration
{
}
#typev raidport_cpp1490 19 "%0%10!s!: %11!s!: returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidport_cpp1570 21 "%0%10!s! exit: ControlType=%11!s!, returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidport_cpp1525 20 "%0%10!s!: %11!s!: returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidport_cpp1456 18 "%0%10!s! entered: ControlType=%11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Raidport::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
6db46e4c-f9a9-47e0-188a-d31e719d3319 Implementation // SRC=rpi.cpp MJ= MN=
#typev rpi_cpp225 10 "%0RPI: bus change detected path=%10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RpiNotification
{
PathId, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
b2c12623-766e-c89e-501d-2da440d92971 Implementation // SRC=transporttarget.cpp MJ= MN=
#typev transporttarget_cpp280 11 "%0Dispatch failed: request=%10!p! attributes=0x%11!08x! state=0x%12!08x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportTarget::dispatchIo
{
request, ItemPtr -- 10
request->getDispatchAttributes(), ItemLong -- 11
mTransportTargetState, ItemLong -- 12
}
#typev transporttarget_cpp241 10 "%0%10!s! request is nullptr" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportTarget::dispatchIo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
1000d7ee-e74c-e4fc-4c08-609280466bcf Implementation // SRC=enddevicetarget.cpp MJ= MN=
#typev enddevicetarget_cpp528 12 "%0EndDeviceTarget::completionCallback, #2: identifierSize = 0x%10!02x!, identifierBuffer = 0x%11!p!, pageLength = 0x%12!02x!, identifierType = 0x%13!02x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=EndDeviceTarget::completionCallback
{
identifierSize, ItemLong -- 10
identifierBuffer, ItemPtr -- 11
pageLength, ItemLong -- 12
identifier->IdentifierType, ItemLong -- 13
}
#typev enddevicetarget_cpp516 11 "%0EndDeviceTarget::completionCallback, vendor specific descriptor: %10!.20s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=EndDeviceTarget::completionCallback
{
reinterpret_cast<const char*>(devSerialNumber), ItemString -- 10
}
#typev enddevicetarget_cpp490 10 "%0EndDeviceTarget::completionCallback, #1: vpdIdentification = 0x%10!p!, pageLength = 0x%11!02x!, identifierBuffer = 0x%12!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=EndDeviceTarget::completionCallback
{
vpdIdentification, ItemPtr -- 10
pageLength, ItemLong -- 11
identifierBuffer, ItemPtr -- 12
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
11be6705-e965-972a-0787-cd7cd105949f Implementation // SRC=transportrequest.cpp MJ= MN=
#typev transportrequest_cpp345 10 "%0Request returned SRB_STATUS=%10!x!: request=%11!p! scsiop=0x%12!x! path=0x%13!x! target=0x%14!x! RetryRemaining=%15!u! " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::requiresRetry
{
srbStatus, ItemLong -- 10
this, ItemPtr -- 11
getTransportSrb()->Cdb[0], ItemLong -- 12
getTransportSrb()->PathId, ItemLong -- 13
getTransportSrb()->TargetId, ItemLong -- 14
mNumRetryRemaining, ItemLong -- 15
}
#typev transportrequest_cpp418 14 "%0Valid sense data: request=%10!p! key=0x%11!x! asc=0x%12!x! ascq=0x%13!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::requiresRetry
{
this, ItemPtr -- 10
senseKey, ItemLong -- 11
asc, ItemLong -- 12
ascq, ItemLong -- 13
}
#typev transportrequest_cpp396 13 "%0Request returned SRB_STATUS_ERROR: request=%10!p! scsiop=0x%11!x! scsistatus=0x%12!x! path=0x%13!x! target=0x%14!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::requiresRetry
{
this, ItemPtr -- 10
getTransportSrb()->Cdb[0], ItemLong -- 11
scsiStatus, ItemLong -- 12
getTransportSrb()->PathId, ItemLong -- 13
getTransportSrb()->TargetId, ItemLong -- 14
}
#typev transportrequest_cpp375 12 "%0Request returned SRB_STATUS_BUSY, but no more reties left; changing SrbStatus to SRB_STATUS_TIMEOUT: request=%10!p! scsiop=0x%11!x! path=0x%12!x! target=0x%13!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::requiresRetry
{
this, ItemPtr -- 10
getTransportSrb()->Cdb[0], ItemLong -- 11
getTransportSrb()->PathId, ItemLong -- 12
getTransportSrb()->TargetId, ItemLong -- 13
}
#typev transportrequest_cpp365 11 "%0Request returned SRB_STATUS_BUSY: request=%10!p! scsiop=0x%11!x! path=0x%12!x! target=0x%13!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::requiresRetry
{
this, ItemPtr -- 10
getTransportSrb()->Cdb[0], ItemLong -- 11
getTransportSrb()->PathId, ItemLong -- 12
getTransportSrb()->TargetId, ItemLong -- 13
}
#typev transportrequest_cpp528 15 "%0Completed I/O must be retried" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportRequest::retry
{
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
77462bc2-34c5-b93a-5b08-b3b4d3c300f3 Implementation // SRC=transport.cpp MJ= MN=
#typev transport_cpp614 14 "%0RAIDPORT: Transport: BCD detected. Transport NOT enumerating. start Raidport enumeration" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::busChangeDetected
{
}
#typev transport_cpp606 13 "%0RAIDPORT: Transport: BCD detected. Timer not started so in middle of enumeration. Set reenumeration flag" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::busChangeDetected
{
}
#typev transport_cpp690 17 "%0RAIDPORT: Transport: Enumeration Complete." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::checkTransportEnumerationComplete
{
}
#typev transport_cpp685 16 "%0RAIDPORT: Transport: Initiating re-enumeration." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::checkTransportEnumerationComplete
{
}
#typev transport_cpp480 10 "%0RAIDPORT: Transport: device Added to fastlist - Pathid %10!d! -- target ID %11!d! -- %12!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::deviceAdded
{
target->getPathId(), ItemLong -- 10
target->getTargetId(), ItemLong -- 11
target, ItemPtr -- 12
}
#typev transport_cpp523 12 "%0RAIDPORT: Transport: calling Raidport device removed - Pathid %10!d! -- target ID %11!d! -- %12!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::deviceRemoved
{
target->getPathId(), ItemLong -- 10
target->getTargetId(), ItemLong -- 11
target, ItemPtr -- 12
}
#typev transport_cpp513 11 "%0RAIDPORT: Transport: device removed from fastlist - Pathid %10!d! -- target ID %11!d! -- %12!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::deviceRemoved
{
target->getPathId(), ItemLong -- 10
target->getTargetId(), ItemLong -- 11
target, ItemPtr -- 12
}
#typev transport_cpp642 15 "%0RAIDPORT: Invoking enumerate() for path %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=Transport::enumerate
{
i, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
8b737e0c-f4cd-9e76-57bf-32dffeb57f37 Implementation // SRC=raidporttarget.cpp MJ= MN=
#typev raidporttarget_cpp1141 35 "%0%10!s!: StorPortInitializePoFxPower returned %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::initializeScsiUnitPoFxPowerInfo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
status, ItemLong -- 11
}
#typev raidporttarget_cpp1043 34 "%0%10!s!: cannot allocate memory, status=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::initializeScsiUnitPoFxPowerInfo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
status, ItemLong -- 11
}
#typev raidporttarget_cpp1007 33 "%0%10!s! entered, PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, d3ColdAllowed=%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::initializeScsiUnitPoFxPowerInfo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
address->Path, ItemLong -- 11
address->Target, ItemLong -- 12
address->Lun, ItemLong -- 13
d3ColdAllowed, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp1497 43 "%0%10!s!: RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! sent to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughFromRaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp1492 42 "%0%10!s!: can't send RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughFromRaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp1473 41 "%0%10!s!: entered, deleteRaid=%11!d!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughFromRaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
deleteRaid, ItemLong -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp956 32 "%0%10!s!: RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! sent to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp951 31 "%0%10!s!: can't send RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp940 30 "%0%10!s!: nothing to do for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! if raid is not going to be deleted" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
}
#typev raidporttarget_cpp929 29 "%0%10!s!: entered, deleteRaid=%11!d!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
deleteRaid, ItemLong -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp883 28 "%0%10!s!: RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! sent to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp878 27 "%0%10!s!: can't send RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp869 26 "%0%10!s!: No RTD3 RAID mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
}
#typev raidporttarget_cpp861 25 "%0%10!s!: RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! sent to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
ISM_PATH_TARGET_LUN::getTarget(ptl), ItemLong -- 12
ISM_PATH_TARGET_LUN::getLun(ptl), ItemLong -- 13
0, ItemLong -- 14
pathId, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp855 24 "%0%10!s!: can't send RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathId, ItemLong -- 11
ISM_PATH_TARGET_LUN::getTarget(ptl), ItemLong -- 12
ISM_PATH_TARGET_LUN::getLun(ptl), ItemLong -- 13
0, ItemLong -- 14
pathId, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp815 23 "%0%10!s!: entered, deleteRaid=%11!d!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
deleteRaid, ItemLong -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp1341 39 "%0%10!s!: RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! sent to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=ReadOnlyPassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp1336 38 "%0%10!s!: can't send RTD3 RAID port mask for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! to BIOS, rtd3AcpiPortMask=0x%14!x!, volNumber=%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=ReadOnlyPassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 14
volNumber, ItemLong -- 15
}
#typev raidporttarget_cpp1325 37 "%0%10!s!: nothing to do for PTL=%11!d!%12!d!%13!d! if raid is not going to be deleted" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=ReadOnlyPassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mPathId, ItemLong -- 11
mTargetId, ItemLong -- 12
mLun, ItemLong -- 13
}
#typev raidporttarget_cpp1317 36 "%0%10!s!: entered, deleteRaid=%11!d!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=ReadOnlyPassthroughTarget::sendRtd3AcpiPortMaskToBios
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
deleteRaid, ItemLong -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp134 12 "%0%10!s!: returnValue=%11!u!d" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::setComponentLatency
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
returnValue, ItemLong -- 11
}
#typev raidporttarget_cpp121 11 "%0%10!s! entered: latency=%11!I64d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::setComponentLatency
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
latency, ItemLongLong -- 11
}
#typev raidporttarget_cpp117 10 "%0%10!s! Attempt to call StorPortPoFxSetComponentLatency on not compatible OS
" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::setComponentLatency
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev raidporttarget_cpp1448 40 "%0%10!s! entered: controlType=%11!s!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughFromRaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp344 22 "%0%10!s! entered: controlType=%11!s!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PassthroughTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp335 21 "%0%10!s!: %11!s!: returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp205 18 "%0%10!s!: %11!s!: PowerState=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(pwr->PowerState), ItemString -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp199 17 "%0%10!s!: %11!s!: ignore the request, raid dev is not transiting into rtd3 (ScsiUnitPoFxPowerRequired wasn't requested), returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp294 20 "%0%10!s!: %11!s!: raid dev is srt, extra space, recovery volume or matrix volume, D3 is not allowed, nvCacheMode=%12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
nvCacheMode, ItemLong -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp283 19 "%0%10!s!: %11!s!: returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp183 16 "%0%10!s!: %11!s!: ignore the request, raid dev is srt, extra space, recovery volume or matrix volume, nvCacheMode=%12!d!, returning status=%13!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
nvCacheMode, ItemLong -- 12
enum2str(status), ItemString -- 13
}
#typev raidporttarget_cpp172 15 "%0%10!s!: %11!s!: ignore the request, raid dev is not in normal state, returning status=%12!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(status), ItemString -- 12
}
#typev raidporttarget_cpp158 14 "%0%10!s! entered: controlType=%11!s!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
#typev raidporttarget_cpp150 13 "%0%10!s! entered: controlType=%11!s!, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=RaidportTarget::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
mPathId, ItemLong -- 12
mTargetId, ItemLong -- 13
mLun, ItemLong -- 14
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
e8ce8cc3-7a18-6575-ac2e-068c9513b05b Implementation // SRC=powerRequest.cpp MJ= MN=
#typev powerrequest_cpp112 10 "%0PowerRequest::constructIoRequest - NULL Request or Srb pointer!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PowerRequest::construct
{
}
#typev powerrequest_cpp172 12 "%0PowerRequest::start: SrbPowerFlags %10!x! P %11!x! T %12!x! L %13!x! DevPwrState %14!x! PwrAction %15!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PowerRequest::start
{
pPowerSrb->SrbPowerFlags, ItemLong -- 10
pPowerSrb->PathId, ItemLong -- 11
pPowerSrb->TargetId, ItemLong -- 12
pPowerSrb->Lun, ItemLong -- 13
pPowerSrb->DevicePowerState, ItemLong -- 14
pPowerSrb->PowerAction, ItemLong -- 15
}
#typev powerrequest_cpp256 14 "%0PowerRequest::start: PowerAction: Unhandled mpPowerAction = %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PowerRequest::start
{
mpPowerAction, ItemLong -- 10
}
#typev powerrequest_cpp222 13 "%0PowerRequest::start: PowerAction: Unhandled PowerAction %10!x!!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PowerRequest::start
{
pPowerSrb->PowerAction, ItemLong -- 10
}
#typev powerrequest_cpp162 11 "%0PowerRequest::start: SrbPowerFlags: %10!x!: DevPwrState %11!x! PwrAction %12!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=PowerRequest::start
{
pPowerSrb->SrbPowerFlags, ItemLong -- 10
pPowerSrb->DevicePowerState, ItemLong -- 11
pPowerSrb->PowerAction, ItemLong -- 12
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
934ca42e-dc6e-cb42-e6e4-f1617a6d4d4d Implementation // SRC=transportpath.cpp MJ= MN=
#typev transportpath_cpp576 17 "%0RAIDPORT: Transportpath: DiskRemoveDone -- freeing target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::DiskRemoveDone
{
target, ItemPtr -- 10
target->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
}
#typev transportpath_cpp522 16 "%0RAIDPORT: Transportpath: NonZero Lun - freeing target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d! -- Target %13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::completionCallback
{
tempEndDeviceTarget, ItemPtr -- 10
tempEndDeviceTarget->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
targetId, ItemLong -- 13
}
#typev transportpath_cpp510 15 "%0RAIDPORT: Transportpath: ReportLuns found Multiple LUN device that was removed on Pathid %10!d! -- target ID %11!d! -- targetaddr %12!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::completionCallback
{
getPathId(), ItemLong -- 10
targetId, ItemLong -- 11
tempEndDeviceTarget, ItemPtr -- 12
}
#typev transportpath_cpp490 14 "%0RAIDPORT: Transportpath: freeing target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d! -- Target %13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::completionCallback
{
tempEndDeviceTarget, ItemPtr -- 10
tempEndDeviceTarget->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
targetId, ItemLong -- 13
}
#typev transportpath_cpp476 13 "%0RAIDPORT: Transportpath: freeing NOT_PRESENT_DEVICE target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d! -- Target %13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::completionCallback
{
tempEndDeviceTarget, ItemPtr -- 10
tempEndDeviceTarget->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
targetId, ItemLong -- 13
}
#typev transportpath_cpp452 12 "%0RAIDPORT: Transportpath: Report Luns found Multiple LUN device on Pathid %10!d! - target ID %11!d! - LUN %12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::completionCallback
{
getPathId(), ItemLong -- 10
targetId, ItemLong -- 11
lun, ItemLong -- 12
}
#typev transportpath_cpp313 11 "%0RAIDPORT: Transportpath: Device Changed -- freeing target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::targetIdentifyComplete
{
target, ItemPtr -- 10
target->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
}
#typev transportpath_cpp270 10 "%0RAIDPORT: Transportpath: IdentifyComplete - freeing target %10!p! -- DeviceType %11!d! -- Path %12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=TransportPath::targetIdentifyComplete
{
target, ItemPtr -- 10
target->getDeviceType(), ItemLong -- 11
getPathId(), ItemLong -- 12
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
61bd9ea5-76d1-4030-ba09-110cdb573635 Implementation // SRC=raidportism.cpp MJ= MN=
#typev raidportism_cpp1761 28 "%0warning: trace formatting failed (%10!s!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_ISM FUNC=host::logDiagnostic
{
format, ItemString -- 10
}
#typev raidportism_cpp1756 27 "%0%10!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_ISM FUNC=host::logDiagnostic
{
messageBuffer, ItemString -- 10
}
#typev raidportism_cpp1723 25 "%0%10!s!" //   LEVEL=level FLAGS=ETW_ISM FUNC=host::logMessage
{
&messageBuffer[0], ItemString -- 10
}
#typev raidportism_cpp775 11 "%0%10!s!: physicalDisk=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::logicalDeviceRemoved
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
physicalDisk, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp852 13 "%0Raidport could not find RAID volume specified by ISM." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::raidDevReplaceFinish
{
}
#typev raidportism_cpp832 12 "%0Raidport could not find RAID volume specified by ISM." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::raidDevReplaceStart
{
}
#typev raidportism_cpp994 24 "%0%10!s!: the disk state was changed to D3, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp988 23 "%0%10!s!: cannot enable the port, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp982 22 "%0%10!s!: cannot turn off the disk, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp974 21 "%0%10!s!: cannot disable the port, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp966 20 "%0%10!s!: the disk state was changed to D0, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp960 19 "%0%10!s!: cannot turn off the disk, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp954 18 "%0%10!s!: cannot enable the port, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp946 17 "%0%10!s!: cannot turn on the disk, pathID=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
pathID, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp923 16 "%0%10!s! entered, powerOn=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
powerOn, ItemLong -- 11
}
#typev raidportism_cpp919 15 "%0%10!s!: Attempt to call sendRtd3 on not compatible OS
" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::sendRtd3
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev raidportism_cpp872 14 "%0%10!s!: raidportTarget is null." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::setComponentLatency
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev raidportism_cpp473 10 "%0ISM_GET_SMART_ATTRIBUTES: target is smart capable." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=host::startIo
{
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
5bd41553-1373-0172-c0e8-aed9c9cce2d0 ISM // SRC=hostIsmIntf.cpp MJ= MN=
#typev hostismintf_cpp1208 14 "%0%10!s!: the mask is set to 0x%11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=raidIsmCreateRtd3AcpiPortMask
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 11
}
#typev hostismintf_cpp1191 13 "%0%10!s!: skip rtd3 mask for SRT (it will be set in RaidIsm::readyNotify)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=raidIsmCreateRtd3AcpiPortMask
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev hostismintf_cpp1183 12 "%0%10!s!: there's no rtd3 for SRT Extra Space, the mask is set to 0x%11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=raidIsmCreateRtd3AcpiPortMask
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
rtd3AcpiPortMask, ItemLong -- 11
}
#typev hostismintf_cpp1177 11 "%0%10!s!: raidType=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=raidIsmCreateRtd3AcpiPortMask
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
raidType, ItemLong -- 11
}
#typev hostismintf_cpp1167 10 "%0%10!s! entered" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_RAIDPORT FUNC=raidIsmCreateRtd3AcpiPortMask
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
53445a42-c29b-c027-853c-07351186d546 Implementation // SRC=HotPlugTimer.cpp MJ= MN=
#typev hotplugtimer_cpp61 11 "%0AHCI: HHDAoacTimer Timer timed out. Port# %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=HHDAoacTimer::timeout
{
mAhciPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev hotplugtimer_cpp46 10 "%0AHCI: HotPlugTimer Timer timed out. call handleAsr for Port# %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=HotPlugTimer::timeout
{
mAhciPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
4dab76f5-3d2d-3052-1bc9-80a94921a5ef Implementation // SRC=HwStorImpl.cpp MJ= MN=
#typev hwstorimpl_cpp95 11 "%0AhciHwStorAdapterControl ScsiStopAdapter: Entry" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
}
#typev hwstorimpl_cpp101 12 "%0AhciHwStorAdapterControl ScsiRestartAdapter: Entry" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
}
#typev hwstorimpl_cpp109 13 "%0AhciHwStorAdapterControl ScsiSetRunningConfig: Entry" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
}
#typev hwstorimpl_cpp122 14 "%0AhciController::connectedStandbyNotify - SystemPower value (0x%10!x!) - %11!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
powerHints->SystemPower, ItemLong -- 10
enum2str(powerHints->SystemPower), ItemString -- 11
}
#typev hwstorimpl_cpp149 15 "%0AhciHwStorAdapterControl: Unhandled Control Type 0x%10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
ControlType, ItemLong -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp69 10 "%0AhciHwStorAdapterControl: ControlType=%10!s!,  DevXtensn=%11!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorAdapterControl
{
enum2str(ControlType), ItemString -- 10
DeviceExtension, ItemPtr -- 11
}
#typev hwstorimpl_cpp1049 49 "%0Failed to setup channel %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
ahciPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp1041 48 "%0Failed to init channel %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
ahciPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp979 47 "%0AhciHwStorFindAdapter: Unable to allocate uncached extension." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp959 46 "%0AhciHwStorFindAdapter: UncachedExtensionSize: %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
totalUncachedSize, ItemLong -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp953 45 "%0AhciHwStorFindAdapter: uncachedExtensionInitializer: %10!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
uncachedExtensionInitializer, ItemPtr -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp819 44 "%0AhciHwStorFindAdapter: Couldn't map ABAR 0x%10!X! for 0x%11!X! bytes" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
pciConfigInfo->u.type0.BaseAddresses[5], ItemLong -- 10
static_cast<int>(sizeof(AHCI_MEMORY_REGISTERS)), ItemLong -- 11
}
#typev hwstorimpl_cpp780 43 "%0Driver running in normal mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp777 42 "%0Driver running in crashdump/hibernate mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp755 37 "%0Driver running in crashdump mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp759 38 "%0Driver running in hibernate mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp763 39 "%0Driver running in mark memory mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp767 40 "%0Driver running in resume mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp771 41 "%0Driver running in normal mode" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
}
#typev hwstorimpl_cpp731 36 "%0AhciHwStorFindAdapter: DeviceExtension: %10!p!." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorFindAdapter
{
DeviceExtension, ItemPtr -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp570 33 "%0AhciHwStorInitialize: MSI NOT enabled" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorInitialize
{
}
#typev hwstorimpl_cpp567 32 "%0AhciHwStorInitialize: MSI enabled %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorInitialize
{
controller->readMSIInfo(), ItemLong -- 10
}
#typev hwstorimpl_cpp561 31 "%0AhciHwStorInitialize: ABAR == NULL, cannot initialize" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorInitialize
{
}
#typev hwstorimpl_cpp556 30 "%0AhciHwStorInitialize: Entered" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorInitialize
{
}
#typev hwstorimpl_cpp515 29 "%0AhciHwStorPassiveInitialization: entered" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorPassiveInitialization
{
}
#typev hwstorimpl_cpp476 28 "%0AhciHwStorResetBus: entered" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorResetBus
{
}
#typev hwstorimpl_cpp658 35 "%0%10!s!: [AHCI Port %11!d!] Completing SRB at StartIo (%12!p!). Function=0x%13!x! Status=0x%14!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorStartIo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
srb->PathId, ItemLong -- 11
srb, ItemPtr -- 12
srb->Function, ItemLong -- 13
srb->SrbStatus, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp654 34 "%0%10!s!: [AHCI Port %11!d!] Not completing SRB (%12!p!) while drive powers up." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorStartIo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
srb->PathId, ItemLong -- 11
srb, ItemPtr -- 12
}
#typev hwstorimpl_cpp203 17 "%0AhciHwStorUnitControl: ScsiUnitUsage: UsageType=%10!s!, Address[%11!x!.%12!x!.%13!x!]" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
enum2str(deviceUsage->UsageType), ItemString -- 10
Btl8->Path, ItemLong -- 11
Btl8->Target, ItemLong -- 12
Btl8->Lun, ItemLong -- 13
}
#typev hwstorimpl_cpp381 26 "%0%10!s!: %11!s!: D3Cold is not supported on this port, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp374 25 "%0%10!s!: %11!s!: Unsupported power state: PowerState=%12!s!, PTL=%13!d!%14!d!%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(pwr->PowerState), ItemString -- 12
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 14
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 15
}
#typev hwstorimpl_cpp366 24 "%0%10!s!: %11!s!: D0, but current power is already D0, nothing to do, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp340 23 "%0%10!s!: %11!s!: Runtime D3 to D0, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp323 21 "%0%10!s!: %11!s!: D3, PowerAction is not StorPowerActionNone, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp330 22 "%0%10!s!: %11!s!: D3, nothing to do, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp310 20 "%0%10!s!: %11!s!: Runtime D0 to D3, PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp297 19 "%0%10!s!: %11!s!: no AHCI port found for PTL=%12!d!%13!d!%14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 14
}
#typev hwstorimpl_cpp291 18 "%0%10!s!: %11!s!: PowerState=%12!s!, PowerAction=%13!s!, PTL=%14!d!%15!d!%16!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
enum2str(pwr->PowerState), ItemString -- 12
enum2str(pwr->PowerAction), ItemString -- 13
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 14
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 15
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 16
}
#typev hwstorimpl_cpp395 27 "%0%10!s!: %11!s!: PowerRequired=%12!s!, PTL=%13!d!%14!d!%15!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
enum2str(ControlType), ItemString -- 11
powerRequired->PowerRequired ? 'TRUE' : 'FALSE', ItemString -- 12
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 13
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 14
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 15
}
#typev hwstorimpl_cpp165 16 "%0AhciHwStorUnitControl: ControlType=%10!s!,  DevXtensn=%11!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_VERBOSE FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciHwStorUnitControl
{
enum2str(ControlType), ItemString -- 10
DeviceExtension, ItemPtr -- 11
}
#typev hwstorimpl_cpp1148 51 "%0ICH9RDriverEntry: DeviceExtensionSize: %10!x! SrbExtensionSize: %11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciDriverEntry
{
hwInitializationData.DeviceExtensionSize, ItemLong -- 10
hwInitializationData.SrbExtensionSize, ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
272c94d8-7078-711f-5cca-9c7f601adcce Implementation // SRC=AhciController.cpp MJ= MN=
#typev ahcicontroller_cpp299 12 "%0Port busy on port %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciController::portRestarted
{
port->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahcicontroller_cpp356 13 "%0No AHCI BIOS-BCFS table found!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciController::readAndSetBcfsFeatures
{
}
#typev ahcicontroller_cpp158 10 "%0SRB_FUNCTION_POWER: SrbPowerFlags: %10!x!: DevPwrState %11!x! PwrAction %12!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciController::startIo
{
powerSrb->SrbPowerFlags, ItemLong -- 10
powerSrb->DevicePowerState, ItemLong -- 11
powerSrb->PowerAction, ItemLong -- 12
}
#typev ahcicontroller_cpp203 11 "%0AhciController::startIo SrbPnPFlags: %10!x!: PnPAction %11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciController::startIo
{
pnpSrb->SrbPnPFlags, ItemLong -- 10
pnpSrb->PnPAction, ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
455558eb-69a3-73dd-7094-39f095651f4a Implementation // SRC=AhciPort.cpp MJ= MN=
#typev ahciport_cpp2128 40 "%0AhciPort::activateComponent - call wrapper_StorPortPoFxActivateComponent" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::activateComponent
{
}
#typev ahciport_cpp1277 23 "%0[AHCI Port %10!d!] Invalid CdbLength %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::buildIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
srb->CdbLength, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1266 22 "%0[AHCI Port %10!d!] Invalid Lun %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::buildIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
srb->Lun, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp214 10 "%0channelSetup: Waing for CR/FR to clear on Port# %10!d! - **** TIMEOUT **** PxSerr: 0x%11!.8x! PxIS: 0x%12!.8x! PxCmd: 0x%13!.8x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::channelSetup
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
readPxSerr(), ItemLong -- 11
readPxIs(), ItemLong -- 12
readPxCmd(), ItemLong -- 13
}
#typev ahciport_cpp2110 39 "%0AhciPort::isD3ColdAllowed - %10!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::checkD3ColdAllowed
{
allowed ? 'TRUE' : 'FALSE', ItemString -- 10
}
#typev ahciport_cpp578 14 "%0[AHCI Port %10!d!] Force Complete SRB %11!p! with status %12!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::completeAllRequests
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
Slot[i].Srb, ItemPtr -- 11
status, ItemLong -- 12
}
#typev ahciport_cpp538 13 "%0!!! completeRequests => slotIndex = %10!d! is higher  than maximum = %11!d!, CommandsIssued = %12!d! SACT = %13!d! CI = %14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::completeRequests
{
i, ItemLong -- 10
MAX_COMMAND_SLOTS, ItemLong -- 11
SlotManager.CommandsIssued, ItemLong -- 12
SlotManager.SACT, ItemLong -- 13
SlotManager.CI, ItemLong -- 14
}
#typev ahciport_cpp2347 45 "%0Port %10!d!:  PxCMD.APSTE = %11!d! (APS) " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::configureAps
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
pxcmd.APSTE, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp2550 48 "%0configureDevSlp: PxDevslp(DITO(%10!d!)*DM(%11!d!)=%12!d!ms,DETO:%13!d!ms,MDAT:%14!d!ms,ADSE:%15!d!,DSP:%16!d!) on Port# %17!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::configureDevSlp
{
pxdevslp.DITO, ItemLong -- 10
pxdevslp.DM, ItemLong -- 11
pxdevslp.DITO * (pxdevslp.DM + 1), ItemLong -- 12
pxdevslp.DETO, ItemLong -- 13
pxdevslp.MDAT, ItemLong -- 14
pxdevslp.ADSE, ItemLong -- 15
pxdevslp.DSP, ItemLong -- 16
ChannelNumber, ItemLong -- 17
}
#typev ahciport_cpp2453 46 "%0configureDevSlp: DevSlp disabled by regkey on Port# %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::configureDevSlp
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2457 47 "%0configureDevSlp: BIOS controls DevSlp configuration on port# %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::configureDevSlp
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2589 49 "%0disableDevSlp: PxSsts: 0x%10!.8x!, PxDevslp(ADSE:%11!d!, DSP:%12!d!) on Port# %13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::disableDevSlp
{
readPxSsts(), ItemLong -- 10
pxdevslp.ADSE, ItemLong -- 11
pxdevslp.DSP, ItemLong -- 12
ChannelNumber, ItemLong -- 13
}
#typev ahciport_cpp2881 57 "%0AhciPort::disablePort - set port OFFLINE, channelNumber=%10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::disablePort
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2146 41 "%0AhciPort::idleComponent - call wrapper_StorPortPoFxIdleComponent" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::idleComponent
{
}
#typev ahciport_cpp2654 52 "%0AhciPort::isCsDeviceNotificationAllowed - not allowed, channelNumber=%10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::isCsDeviceNotificationAllowed
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2650 51 "%0AhciPort::isCsDeviceNotificationAllowed - allowed, channelNumber=%10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::isCsDeviceNotificationAllowed
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1121 20 "%0isZpoddSupportedOnPort: eSATA enable(0x%10!x!) . Don't enable ZPODD!!! 
" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::isZpoddSupportedOnPort
{
cmd.ESP, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1115 19 "%0isZpoddSupportedOnPort: HotPlug(0x%10!x!) & Mech_Pres(0x%11!x!) unequal. Don't enable ZPODD!!! 
" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::isZpoddSupportedOnPort
{
cmd.HPCP, ItemLong -- 10
cmd.MPSP, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1159 21 "%0AhciPort::newDeviceFound with different signature on port %10!d! 
" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::newDeviceFound
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2614 50 "%0reenableDevSlp: PxSsts: 0x%10!.8x!, PxDevslp(ADSE:%11!d!, DSP:%12!d!) on Port# %13!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::reenableDevSlp
{
readPxSsts(), ItemLong -- 10
pxdevslp.ADSE, ItemLong -- 11
pxdevslp.DSP, ItemLong -- 12
ChannelNumber, ItemLong -- 13
}
#typev ahciport_cpp904 18 "%0[AHCI Port %10!d!] Non-Success SRB completion (%11!p!). Function: %12!x! Status: %13!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::releaseSlot
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
srb, ItemPtr -- 11
srb->Function, ItemLong -- 12
srb->SrbStatus, ItemLong -- 13
}
#typev ahciport_cpp637 16 "%0AhciPort::sendIdentifyRequest" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::sendIdentifyRequest
{
}
#typev ahciport_cpp668 17 "%0AhciPort::sendIdleRequest" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::sendIdleRequest
{
}
#typev ahciport_cpp605 15 "%0AhciPort::sendReadLogExt: LogAddr: 0x%10!x!, Page: 0x%11!x! to port# %12!d!." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::sendReadLogExt
{
logAddress, ItemLong -- 10
page, ItemLong -- 11
ChannelNumber, ItemLong -- 12
}
#typev ahciport_cpp2751 54 "%0Enter CS:CS APM level  %10!d!, was %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::setEnteringCsApmLevel
{
apmLevel, ItemLong -- 10
oldApmLevel, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp2723 53 "%0Enter CS:CS device notification allowed" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::setEnteringCsApmLevel
{
}
#typev ahciport_cpp2822 56 "%0Exit CS:CS APM level %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::setExitingCsApmLevel
{
apmLevel, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp2806 55 "%0Exit CS:CS device notification allowed" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::setExitingCsApmLevel
{
}
#typev ahciport_cpp2164 42 "%0%10!s! mD3ColdAllowed=%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::setScsiUnitPoFxPowerInfo
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
mD3ColdAllowed, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1323 26 "%0[AHCI Port %10!d!] Port Busy (%11!x!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
mStateMachine->getCurrentMode(), ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1315 25 "%0[AHCI Port %10!d!] Port Paused" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1293 24 "%0[AHCI Port %10!d!] No Device" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1457 33 "%0Unhandled Srb function %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
srb->Function, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1441 32 "%0[AHCI Port %10!d!] COM RESET REQUESTED BY HOST" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1372 30 "%0Port %10!u! busy <tfd=%11!x!>, need comreset" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
tfd.Raw, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1362 29 "%0Port is OFFLINE, need comreset" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
}
#typev ahciport_cpp1351 28 "%0Failed to setup channel %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1344 27 "%0Failed to init channel %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1392 31 "%0Port is D3Cold capable" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::startIo
{
}
#typev ahciport_cpp1548 35 "%0Restart completed on port %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::stateMachineComplete
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1566 36 "%0Stop completed on port %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::stateMachineComplete
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciport_cpp1537 34 "%0portRequestCompleted::%10!d! mode%11!d! (%12!s!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::stateMachineComplete
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
(ULONG)mode, ItemLong -- 11
DbgModeIdStringMap[(ULONG)mode], ItemString -- 12
}
#typev ahciport_cpp1586 37 "%0[AHCI Port %10!d!] COMRESET occurred during mode %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::stateMachineEventNotification
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
mode, ItemLong -- 11
}
#typev ahciport_cpp1898 38 "%0updateDeviceSleepIdleTimeout: PxDevslp(DITO(%10!d!)*DM(%11!d!)=%12!d!ms,DETO:%13!d!ms,MDAT:%14!d!ms,ADSE:%15!d!,DSP:%16!d!) on Port# %17!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::updateDeviceSleepIdleTimeout
{
pxdevslp.DITO, ItemLong -- 10
pxdevslp.DM, ItemLong -- 11
pxdevslp.DITO * (pxdevslp.DM+1), ItemLong -- 12
pxdevslp.DETO, ItemLong -- 13
pxdevslp.MDAT, ItemLong -- 14
pxdevslp.ADSE, ItemLong -- 15
pxdevslp.DSP, ItemLong -- 16
ChannelNumber, ItemLong -- 17
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
1330cd83-4d9f-f40e-0c4e-bfb29ead7f4f Implementation // SRC=AhciPortInterrupt.cpp MJ= MN=
#typev ahciportinterrupt_cpp214 18 "%0AhciPort::handleAsr: Don't send COMRESET... HW handled the unsolicited COMINIT on Port %10!d! (ASR Count:%11!d!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::handleAsr
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
mAsrCount, ItemLong -- 11
}
#typev ahciportinterrupt_cpp225 19 "%0AhciPort::handleAsr: SW processing unsolicited COMINIT (PCS interrupt) on Port %10!d! (ASR Count:%11!d!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::handleAsr
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
mAsrCount, ItemLong -- 11
}
#typev ahciportinterrupt_cpp134 17 "%0[AHCI Port %10!d!] INFS set" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp113 16 "%0[AHCI Port %10!d!] Overflow error detected." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp105 15 "%0[AHCI Port %10!d!] Hot Plug or ASR Detected." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp95 14 "%0[AHCI Port %10!d!] Mechanical Presence Detected. COMRESET." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp85 13 "%0[AHCI Port %10!d!] Cold Presence Detected. COMRESET." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp78 12 "%0[AHCI Port %10!d!] Task File Error. ERROR RECOVERY." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp70 11 "%0[AHCI Port %10!d!] Fatal error detected. COMRESET." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev ahciportinterrupt_cpp56 10 "%0[AHCI Port %10!d!] Error register set: 0x%11!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::interruptDpc
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
(U16)(pxserr.Raw), ItemLong -- 11
}
#typev ahciportinterrupt_cpp247 20 "%0AhciPort::portOrPhyChangeStatus: port or phy change status, channel=%10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AhciPort::portOrPhyChangeStatus
{
ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
9dd562a7-a144-0d3f-d266-c8c0ab2864fa Implementation // SRC=EndDevice.cpp MJ= MN=
#typev enddevice_cpp99 10 "%0EndDevice::~EndDevice object destroyed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::~EndDevice
{
}
#typev enddevice_cpp627 19 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough CSMI SoftReset request %10!s!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
(srb->SrbStatus==SRB_STATUS_SUCCESS) ? 'SUCCESSFUL':'FAILED', ItemString -- 10
}
#typev enddevice_cpp610 18 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough getSgl() returned NULL ptr" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
}
#typev enddevice_cpp593 17 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough FAILED to power up device on CSMI command" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
}
#typev enddevice_cpp583 16 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough Powering up device on CSMI command" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
}
#typev enddevice_cpp548 15 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough bCommandFIS type must NOT be 0x0" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
}
#typev enddevice_cpp534 14 "%0EndDevice::buildCsmiPassthrough CSMI buffer too small." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::buildCsmiPassthrough
{
}
#typev enddevice_cpp1005 20 "%0EndDevice::RetrieveDevicePowerStats: Srb=%10!p!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::retrieveDevicePowerStats
{
Srb, ItemPtr -- 10
}
#typev enddevice_cpp270 11 "%0EndDevice::setIdDataLogSataPage" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::setIdDataLogSataPage
{
}
#typev enddevice_cpp287 12 "%0EndDevice::setIdentifyData" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::setIdentifyData
{
}
#typev enddevice_cpp516 13 "%0SCSIOP_INQUIRY: Failed to set device[0x%10!X!] queue depth to %11!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=EndDevice::setQueueDepth
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
min(getQueueDepth(). mPort->getController()->Capabilities.NCS), ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
687f6f49-a5dd-3822-bd75-ca95e5797af5 Implementation // SRC=AtaDevice.cpp MJ= MN=
#typev atadevice_cpp840 14 "%0AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification - failed to send command to drive" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification
{
}
#typev atadevice_cpp836 13 "%0AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification - command sent successfully" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification
{
}
#typev atadevice_cpp793 12 "%0AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification - private Srb in use" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotification
{
}
#typev atadevice_cpp854 15 "%0AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotificationCompletion - srb status = %10!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::connectedStandbyDeviceNotificationCompletion
{
srb->SrbStatus, ItemLong -- 10
}
#typev atadevice_cpp745 11 "%0AtaDevice::processSatiCompletion: IDENTIFY_DEVICE not submitted successfully" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::processSatiModeSelectCompletion
{
}
#typev atadevice_cpp743 10 "%0AtaDevice::processSatiCompletion: IDENTIFY_DEVICE submitted successfully" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtaDevice::processSatiModeSelectCompletion
{
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
692ea262-7e60-db5d-252d-6119f5d05e52 Implementation // SRC=AtapiDevice.cpp MJ= MN=
#typev atapidevice_cpp494 10 "%0AtapiDevice::AtapiSubmitRequestSense getLocalSgl() returned NULL ptr" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtapiDevice::buildRequestSense
{
}
#typev atapidevice_cpp562 11 "%0ZPODD device found but no support on port/platform: PortSupportsZpodd=%10!d!, ACPI-platformCapable=%11!d!, Registry=%12!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AtapiDevice::idDevice
{
mPort->PortSupportsZpodd(), ItemLong -- 10
mPort->ZpoddAcpiCapable(), ItemLong -- 11
mPort->getController()->getMiniportParams()->isZpoddAllowed(), ItemLong -- 12
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
ed238a61-901d-24dd-76da-716308958189 Implementation // SRC=IntelAtaIoctl.cpp MJ= MN=
#typev intelataioctl_cpp1833 23 "%0AHCI_IOCTL_ACCELEROMETER_BuildIo failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_BuildIo
{
}
#typev intelataioctl_cpp1827 22 "%0AHCI_IOCTL_ACCELEROMETER invalid command code!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_BuildIo
{
}
#typev intelataioctl_cpp1767 21 "%0Invalid private signature" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_BuildIo
{
}
#typev intelataioctl_cpp1763 20 "%0AHCI_IOCTL_ACCELEROMETER_BuildIo...accelIoctl->Code %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_BuildIo
{
accelIoctl->Code, ItemLong -- 10
}
#typev intelataioctl_cpp1942 26 "%0StartIo exit" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_StartIo
{
}
#typev intelataioctl_cpp1939 25 "%0AHCI_IOCTL_ACCELEROMETER_StartIo failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_StartIo
{
}
#typev intelataioctl_cpp1860 24 "%0AHCI_IOCTL_ACCELEROMETER_StartIo...accelIoctl->Code %10!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_Accelerometer_StartIo
{
accelIoctl->Code, ItemLong -- 10
}
#typev intelataioctl_cpp1989 27 "%0AHCI_IOCTL_CSMI_Get_PhyInfo..." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_CSMI_Get_PhyInfo
{
}
#typev intelataioctl_cpp2176 33 "%0NCQ tag is not available, AHCI_IOCTL_FW returned SRB_STATUS_BUSY" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_FW
{
}
#typev intelataioctl_cpp2169 32 "%0AHCI_IOCTL_FW StartIo execute failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_FW
{
}
#typev intelataioctl_cpp2162 31 "%0buildFwDownloadIoctl failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_FW
{
}
#typev intelataioctl_cpp423 10 "%0AHCI_IOCTL_WhiteBoxTest" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IOCTL_GetSetCapabilities
{
}
#typev intelataioctl_cpp1466 19 "%0Invalid private signature" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp1459 18 "%0Invalid private control code" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp1450 17 "%0Invalid request" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp1351 16 "%0Invalid request" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp1286 15 "%0Invalid Request" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl_CSMISAS
{
}
#typev intelataioctl_cpp1188 14 "%0Invalid Request" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_IoControl_MP
{
}
#typev intelataioctl_cpp2142 30 "%0NCQ tag is not available, AHCI_PUBLIC_IOCTL_Smart return SRB_STATUS_BUSY" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_WARNING FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PUBLIC_IOCTL_Smart
{
}
#typev intelataioctl_cpp2131 29 "%0AHCI_PUBLIC_IOCTL_Smart StartIo execute failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PUBLIC_IOCTL_Smart
{
}
#typev intelataioctl_cpp2125 28 "%0buildSmartIoctl failed!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PUBLIC_IOCTL_Smart
{
}
#typev intelataioctl_cpp1033 12 "%0IOCTL_SCSI_MINIPORT_IDENTIFY" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PublicIoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp1078 13 "%0Invalid Request" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PublicIoControl
{
}
#typev intelataioctl_cpp995 11 "%0IOCTL_SCSI_MINIPORT_-SMART- returning SRB_STATUS_BUSY on port %10!x! " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=AHCI_PublicIoControl
{
ahciPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
bd3cec97-cb6a-0c1b-a4e5-277443011fd1 Implementation // SRC=PortStateMachine.cpp MJ= MN=
#typev portstatemachine_cpp344 18 "%0[PortStateMachine] {start state machine} Port: %10!d! TimeStamp: %11!I64u!(ms) Px(Tfd 0x%12!.8x! : Sig 0x%13!.8x! : Ssts 0x%14!.8x! : Sctl 0x%15!.8x! : Serr 0x%16!.8x! : IS 0x%17!.8x! : IE 0x%18!.8x! : Cmd 0x%19!.8x!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::abortIfTimedOut
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
mCurrentStateStartTime.QuadPart/MSEC, ItemULongLong -- 11
mPort->readPxTfd(), ItemLong -- 12
mPort->readPxSig(), ItemLong -- 13
mPort->readPxSsts(), ItemLong -- 14
mPort->readPxSctl(), ItemLong -- 15
mPort->readPxSerr(), ItemLong -- 16
mPort->readPxIs(), ItemLong -- 17
mPort->readPxIe(), ItemLong -- 18
mPort->readPxCmd(), ItemLong -- 19
}
#typev portstatemachine_cpp330 17 "%0[PortStateMachine] {Time Out} Port: %10!d! State: %11!u! Start Time: %12!I64u! Current Time: %13!I64u! Retries: %14!u! Timeout: %15!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::abortIfTimedOut
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
mCurrentState, ItemLong -- 11
mCurrentStateStartTime.QuadPart, ItemULongLong -- 12
currentTime.QuadPart, ItemULongLong -- 13
mCurrentStateRetries, ItemLong -- 14
time, ItemLong -- 15
}
#typev portstatemachine_cpp1993 26 "%0%10!s!: Taskfile error: 0x%11!x! on port %12!d!; ABORT %13!d! of %14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleErrors
{
DbgPortStateMachineStringMap[id], ItemString -- 10
mPort->readPxTfd(), ItemLong -- 11
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 12
mPort->mSerialAbortedCommandCount, ItemLong -- 13
MAX_ABORT_COMMANDS, ItemLong -- 14
}
#typev portstatemachine_cpp1970 25 "%0[PortStateMachine] {Complete} Port: %10!d! Elapsed Time: %11!I64u!(ms) Px(Tfd 0x%12!.8x! : Sig 0x%13!.8x! : Ssts 0x%14!.8x! : Sctl 0x%15!.8x! : Serr 0x%16!.8x! : IS 0x%17!.8x! : IE 0x%18!.8x! : Cmd 0x%19!.8x!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleEvents
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
(mCurrentStateStopTime.QuadPart - mCurrentStateStartTime.QuadPart)/MSEC, ItemULongLong -- 11
mPort->readPxTfd(), ItemLong -- 12
mPort->readPxSig(), ItemLong -- 13
mPort->readPxSsts(), ItemLong -- 14
mPort->readPxSctl(), ItemLong -- 15
mPort->readPxSerr(), ItemLong -- 16
mPort->readPxIs(), ItemLong -- 17
mPort->readPxIe(), ItemLong -- 18
mPort->readPxCmd(), ItemLong -- 19
}
#typev portstatemachine_cpp1955 24 "%0[PortStateMachine] {Complete} prevMode: %10!s!(%11!d!) mCurrentMode: %12!s!(%13!d!) Port: %14!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleEvents
{
DbgModeIdStringMap[(ULONG)prevMode], ItemString -- 10
prevMode, ItemLong -- 11
DbgModeIdStringMap[(ULONG)mCurrentMode], ItemString -- 12
mCurrentMode, ItemLong -- 13
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 14
}
#typev portstatemachine_cpp1922 23 "%0[PortStateMachine] {Unknown State} Port: %10!d! State: %11!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleEvents
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
mNextState, ItemLong -- 11
}
#typev portstatemachine_cpp1444 21 "%0PortStateMachine port %10!d!: Port Discovery Complete New Device Found... CurState=%11!u!, NextState=%12!u!, Retries=%13!u!, Start Time=%14!I64u!usec" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleStateDiscoveryComplete
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
mCurrentState, ItemLong -- 11
mNextState, ItemLong -- 12
mCurrentStateRetries, ItemLong -- 13
mCurrentStateStartTime.QuadPart, ItemULongLong -- 14
}
#typev portstatemachine_cpp1234 20 "%0Task File #%10!d! for Port %11!d!
Features: %12!x!
Sector Count: %13!x!
Lba High: %14!x! Lba Mid: %15!x! Lba Low: %16!x!
Device: %17!x!
Command: %18!x!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleStateDiscoveryProgramAcpiTaskFile
{
mPort->mTaskFileIndx, ItemLong -- 10
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 11
taskFile->features, ItemLong -- 12
taskFile->sector_count, ItemLong -- 13
taskFile->lba_high, ItemLong -- 14
taskFile->lba_mid, ItemLong -- 15
taskFile->lba_low, ItemLong -- 16
taskFile->device, ItemLong -- 17
taskFile->command, ItemLong -- 18
}
#typev portstatemachine_cpp663 19 "%0[PortStateMachine] {COM RESET} Exceeded max resets on port: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleStateReset
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev portstatemachine_cpp1515 22 "%0PortStateMachine port %10!d!: Giving up No Device Found... PhyMode=%11!s!, CurState=%12!u!, NextState=%13!u!, Retries=%14!u!, Start Time=%15!I64u!usec" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::handleStateStoppedTrying
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
(sctl.DET == SCTL_DET_DISABLE_PHY) ? 'OFFLINE' : ((cmd.SUD == 0) ? 'LISTEN' : 'ACTIVE' ), ItemString -- 11
mCurrentState, ItemLong -- 12
mNextState, ItemLong -- 13
mCurrentStateRetries, ItemLong -- 14
mCurrentStateStartTime.QuadPart, ItemULongLong -- 15
}
#typev portstatemachine_cpp214 13 "%0[PortStateMachine] {Reconfiguration Started} Port: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::reConfigure
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev portstatemachine_cpp185 11 "%0[PortStateMachine] {Fatal Error Recovery Started} Port: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::recoverFromFatalError
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev portstatemachine_cpp272 15 "%0[PortStateMachine] {State Change} Port: %10!d! Previous=%11!s!(%12!d!), Next=%13!s!(%14!d!), Retries=%15!u! Start Time=%16!I64u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::setNextState
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
DbgPortStateMachineStringMap[(ULONG)mNextState], ItemString -- 11
mNextState, ItemLong -- 12
DbgPortStateMachineStringMap[(ULONG)state], ItemString -- 13
state, ItemLong -- 14
mCurrentStateRetries, ItemLong -- 15
mCurrentStateStartTime.QuadPart, ItemULongLong -- 16
}
#typev portstatemachine_cpp241 14 "%0[PortStateMachine] {Enumeration Started} Port: %10!d! Synchronous:%11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::startEnumeration
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
synchronous, ItemLong -- 11
}
#typev portstatemachine_cpp199 12 "%0[PortStateMachine] {Identify Started} Port: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::startIdentify
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
#typev portstatemachine_cpp162 10 "%0[PortStateMachine] {start state machine} Port: %10!d! TimeStamp: %11!I64u!(ms) Px(Tfd 0x%12!.8x! : Sig 0x%13!.8x! : Ssts 0x%14!.8x! : Sctl 0x%15!.8x! : Serr 0x%16!.8x! : IS 0x%17!.8x! : IE 0x%18!.8x! : Cmd 0x%19!.8x!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::startStateMachine
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
mCurrentStateStartTime.QuadPart/MSEC, ItemULongLong -- 11
mPort->readPxTfd(), ItemLong -- 12
mPort->readPxSig(), ItemLong -- 13
mPort->readPxSsts(), ItemLong -- 14
mPort->readPxSctl(), ItemLong -- 15
mPort->readPxSerr(), ItemLong -- 16
mPort->readPxIs(), ItemLong -- 17
mPort->readPxIe(), ItemLong -- 18
mPort->readPxCmd(), ItemLong -- 19
}
#typev portstatemachine_cpp287 16 "%0[PortStateMachine] {Timer Expired With Bad Mode} Port: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=PortStateMachine::timeout
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
c67b39b5-74d4-f4a1-f327-99a56ff6ca52 Implementation // SRC=MiniportParameters.cpp MJ= MN=
#typev miniportparameters_cpp379 10 "%0MiniportParameters::readRegistryParameters - Parameter Out of Range: %10!s! != %11!d!, NOT set!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_AHCI FUNC=MiniportParameters::getSetDefaultRegDword
{
(PCHAR)key, ItemString -- 10
*param, ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
3966b4c6-8f35-88d0-2ec5-485b03ab1037 Implementation // SRC=ZpoddDevice.cpp MJ= MN=
#typev zpodddevice_cpp767 10 "%0ZPODD: ACPI event. State: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::acpiEventNotify
{
mState, ItemLong -- 10
}
#typev zpodddevice_cpp1080 15 "%0ZpoddDevice::buildPrivateAtaPacketCmd getSgl() returned NULL ptr" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::buildPrivateAtaPacketCmd
{
}
#typev zpodddevice_cpp784 12 "%0ZPODD: Restore State: %10!d! Previous: %11!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::enumerationComplete
{
mPreviousState, ItemLong -- 10
mState, ItemLong -- 11
}
#typev zpodddevice_cpp776 11 "%0ZPODD: Enumeration complete. State: %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::enumerationComplete
{
state, ItemLong -- 10
}
#typev zpodddevice_cpp1140 16 "%0Command 0x%10!x! has completed in privateZpoddCompletion(); SRB (%11!p!) " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::privateZpoddCompletion
{
srb->Cdb[0], ItemLong -- 10
srb, ItemPtr -- 11
}
#typev zpodddevice_cpp1221 18 "%0  SCSI Sense Data:  Key 0x%10!X!, ASC 0x%11!x!, ASCQ 0x%12!X!, SKSV 0x%13!.2X!, SKS 0x%14!.4X!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::privateZpoddRequestSenseCompletion
{
sense->SenseKey, ItemLong -- 10
sense->AdditionalSenseCode, ItemLong -- 11
sense->AdditionalSenseCodeQualifier, ItemLong -- 12
sense->SenseKeySpecific[0], ItemLong -- 13
( (sense->SenseKeySpecific[1] << 8) | (sense->SenseKeySpecific[2]) ), ItemLong -- 14
}
#typev zpodddevice_cpp1217 17 "%0Command 0x%10!x! has completed in privateZpoddRequestSenseCompletion(); SRB (%11!p!) " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::privateZpoddRequestSenseCompletion
{
srb->Cdb[0], ItemLong -- 10
srb, ItemPtr -- 11
}
#typev zpodddevice_cpp1049 14 "%0Failed to send command 0x%10!x! to drive; SRB (%11!p!)" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::sendPrivateCommand
{
mPrivateSrb.Cdb[0], ItemLong -- 10
&mPrivateSrb, ItemPtr -- 11
}
#typev zpodddevice_cpp1041 13 "%0Send private command 0x%10!x! to drive; SRB (%11!p!) " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=ZpoddDevice::sendPrivateCommand
{
mPrivateSrb.Cdb[0], ItemLong -- 10
&mPrivateSrb, ItemPtr -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
bfef9189-7b51-9c67-5909-a521ec66e6ff Implementation // SRC=HybridAtaDevice.cpp MJ= MN=
#typev hybridatadevice_cpp592 10 "%0SCSIOP_INQUIRY: Failed to set device[0x%10!X!] queue depth to %11!u!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_AHCI FUNC=HybridAtaDevice::setQueueDepth
{
mPort->ChannelNumber, ItemLong -- 10
queueDepth, ItemLong -- 11
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
03d6ccb7-0662-44dd-3b11-d5790c592409 Implementation // SRC=remapport.cpp MJ= MN=
#typev remapport_cpp1397 13 "%0OS assigned 0x%10!x! messageIds." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_REMAPPORT FUNC=RemapPort::initializeMsiXInterrupts
{
assignedVectorsNum, ItemLong -- 10
}
#typev remapport_cpp1390 12 "%0MSI-X interrupts mode configuration ..." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_REMAPPORT FUNC=RemapPort::initializeMsiXInterrupts
{
}
#typev remapport_cpp614 10 "%0[transport %10!d!] SPT config: interruptMode = %11!s!, numOfMsiXVectors = %12!d!, mMSIxOffset = %13!d! " //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_REMAPPORT FUNC=RemapPort::readSptConfig
{
transportNumber, ItemLong -- 10
enum2str(transport.mInterruptMode), ItemString -- 11
transport.mNumOfMSsixInterruptsVectors, ItemLong -- 12
transport.mMSIxOffset, ItemLong -- 13
}
#typev remapport_cpp1184 11 "%0%10!s!: PTL=%11!d!%12!d!%13!d!, set D3 Cold to false" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_REMAPPORT FUNC=RemapPort::unitControl
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
storAddrBtl8->Path, ItemLong -- 11
storAddrBtl8->Target, ItemLong -- 12
storAddrBtl8->Lun, ItemLong -- 13
}
// PDB:  Output\Driver\x64\Release\iaStorA.pdb
// PDB:  Last Updated :2016-2-17:13:18:46:558 (UTC) [tracepdb]
86c6d4af-f427-190e-15f1-5877d76df9de Implementation // SRC=nvmeport.cpp MJ= MN=
#typev nvmeport_cpp290 11 "%0Unable to start admin queues." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_CRITICAL FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::findAdapter
{
}
#typev nvmeport_cpp285 10 "%0Unable to stop controller." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_CRITICAL FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::findAdapter
{
}
#typev nvmeport_cpp387 15 "%0Unable to start IO queues." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_CRITICAL FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::passiveInitialize
{
}
#typev nvmeport_cpp382 14 "%0Unable to start admin queues." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_CRITICAL FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::passiveInitialize
{
}
#typev nvmeport_cpp377 13 "%0Unable to stop controller." //   LEVEL=TRACE_LEVEL_CRITICAL FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::passiveInitialize
{
}
#typev nvmeport_cpp373 12 "%0%10!s! entered" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::passiveInitialize
{
__FUNCTION__, ItemString -- 10
}
#typev nvmeport_cpp836 16 "%0Construct Queues failed" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startAdminQueues
{
}
#typev nvmeport_cpp1522 23 "%0Passthrough command dpc failed to schedule!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoExecuteScsi
{
}
#typev nvmeport_cpp1569 24 "%0Shutdown failed" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoPower
{
}
#typev nvmeport_cpp1578 25 "%0Stop failed" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_ERROR FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoPower
{
}
#typev nvmeport_cpp948 22 "%0Fall back to 1 interrupt and 1 queue pair" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
}
#typev nvmeport_cpp928 21 "%0Number of configured submission queues = %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
numOfSubmissionQueues, ItemLong -- 10
}
#typev nvmeport_cpp927 20 "%0Number of configured completion queues = %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
numOfCompletionQueues, ItemLong -- 10
}
#typev nvmeport_cpp924 19 "%0Number of required submission queues = %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
numOfSubmissionQueues, ItemLong -- 10
}
#typev nvmeport_cpp923 18 "%0Number of required completion queues = %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
numOfCompletionQueues, ItemLong -- 10
}
#typev nvmeport_cpp907 17 "%0 mNumOfMsiXIVGranted = %10!d!" //   LEVEL=TRACE_LEVEL_INFORMATION FLAGS=ETW_NVME FUNC=NvmePort::startIoQueues
{
numOfMsiXIVGranted, ItemLong -- 10
}
