2005/12/01

                 KP-GL HDI Ver.9.0プロッタドライバ
                             取扱説明書

                                                             株式会社ケイアイピー

目次：

  1. 概要
  2. サポートモデル
  3. 接続ポート
  4. インストール
  5. 設定
  6. 制限事項
  付録. ”KIP Generic Printer”について
  更新履歴
  お問い合わせ先

==================================================================================

1. 概要

本ドライバを使用することにより、AutoCAD 2007から弊社H/Rプロッタへの出力を行うことができます。
（ただし、本ドライバで出力できるのは、ベクターデータのみです。貼り付けたＯＬＥやラスター
イメージを出力する際には、システムプリンタドライバ（グラフィックモード）を御使用ください。）

またH/Rプロッタ以外の、”HP-GL/2をサポートしたプロッタモデル”も用意されています。
必要に応じてこちらの機種もご利用ください。
（H/Rプロッタ用のドライバとは仕様が大きく異なります。後述の「付録. "KIP Generic Printer"に
　ついて」を確認して頂いた上でご利用ください。）

2. サポートモデル

A1プロッタ

	KIP 1220H/R
	KIP 1230H/R（KIP 1230H/R-M）

A0プロッタ

	KIP 2700H/R
	KIP 3600H/R（KIP 3800H/R）
	KIP 7090H/R
	KIP 9010H/R
	KIP 9810H/R
	KIP 9815H/R
	KIP 9020H/R

3. 接続ポート

以下のポートをサポートしています。

パラレルポート(セントロニクス方式準拠)

シリアルポート(RS-232C)

	以下の通信条件から選択
	　転送速度	... 19200 , 9600
	　データ長 	... 7ビット , 8ビット
	　パリティ 	... なし（None） , 奇数(Odd) , 偶数(Even)
	　ストップビット	... 1ビット , 2ビット
	　ハードシェイク	... Xon/Xoff

ネットワークポート

	[プリンタの参照]ダイアログボックスから参照可能なネットワーク上のプリンタポート

4. インストール

HDIプロッタドライバのインストール方法につきましては、AutoCAD 2007のマニュアルを参照して
ください。

5. 設定

「プロッタ環境設定エディタ」で行う「デバイスとドキュメントの設定」について、補足いたします。
ここにあげられていない内容につきましては、一般的なものとなりますので、AutoCAD 2007の
マニュアルを参照してください。

用紙

a. ロール
	プロッタ側で自動的に選択されます。
	本ドライバから指示することはできませんので、自動モードのチェックを入れて御使用ください。
	（用紙の向きとの関連性もありません。）

b. 用紙サイズ
	使用することのできる用紙サイズは、以下の通りです。
	　A1プロッタ
		A1(594x841) , A2(420x594,594x420) , A3(297x420,420x297) , 
		A4(210x297,297x210)
		拡張 A1(594x841) , 拡張 A2(420x594,594x420) , 拡張 A3(297x420,420x297) , 
		拡張 A4(210x297,297x210)
	　A0プロッタ
		A0(841x1189), A1(594x841,841x594) , A2(420x594,594x420) , 
		A3(297x420,420x297) , A4(210x297,297x210)
		拡張 A0(841x1189), 拡張 A1(594x841,841x594) , 拡張 A2(420x594,594x420) , 
		拡張 A3(297x420,420x297) , 拡張 A4(210x297,297x210)
　　　　　※ "拡張"が付いているものは、印刷領域をできるだけ確保した用紙設定です。出力設定
　　　　　　によっては、イメージが一部欠ける場合があります。
　　　　　※ 印刷時に選択した用紙の向きの指定が異なると、印刷イメージの位置も若干異なる
　　　　　  場合がございます。
	※ 長尺などの不定形サイズを出力する際には、カスタム用紙サイズを作成して、
　　　　　　ご利用ください。
	    （図面サイズによっては、プロッタコントローラのメモリ追加が必要な場合があります。）

物理的ペンの設定

a. ペンの色
	ペンの色を指定することによって、使用するペンを制御することができます。
	（プロッタ追加（pc3ファイル作成）直後のデフォルト設定では、全てのペンにBlack(黒)が
	　設定されます。）

b. ペン速度
	使用しておりません。

c. ペン幅
	使用しておりません。

カスタムプロパティ

a. 用紙サイズコマンド
	「有効」のチェックを入れると、図面の描画位置は印刷プレビューと同等の位置になります。
	逆に、このチェックをはずすと、H/Rプロッタの持つセンタリング機能が無条件に働き、用紙
	の中央に描画されます。

b. 印刷部数
	「有効」のチェックを入れると、印刷時に指定する出力部数分だけ出力されます。
	逆に、このチェックをはずすと、出力部数は無視されます。

c. 塗り潰し間隔
	一部の塗り潰しスタイル（斜線・水平線など）によっては、その間隔を指定することができ
	ます。

d. ペン幅設定
	「プロッタの設定をＣＡＤ側に合わせる」のチェックを入れると、ＣＡＤで指定した線幅設定が
	プロッタに反映されて出力されます。
	（ＣＡＤ側で指定したmm単位の線幅は、ドライバ内部でdot単位に変換されます。
	 その時に使用する「1ドットあたりのmm数」は指定することができますので、必要に応じて
　　　   修正するようにしてください。）

位置合わせとユーザ定義用紙サイズ

a. プロッタの位置合わせ
	同等の機能を、H/Rプロッタ側で持っておりますので、こちらをご利用いただいたほうが
　　　　便利な場合があります。（ネットワーク環境で御使用いただいている環境など）
	詳しくは、H/Rプロッタに添付されているマニュアルを参照してください。
　　　　　※ 位置合わせ時に選択した用紙と印刷時に指定した用紙の向きが異なると、補正内容
　　　　　　　も縦・横逆になってしまいますので、ご注意ください。

b. カスタム用紙サイズ
	長尺出力を行う際には、カスタム用紙サイズを作成してご利用ください。
	H/Rプロッタでは、A1プロッタの場合594mm幅ロール紙、A0プロッタの場合841mm幅ロー
	ル紙で出力されますので、用紙の幅も必然的に594mmか841mmとなります。
	（他のロール紙では出力できませんので、他の用紙サイズでは思った出力結果が得られな
	  いことがあります。）

6. 制限事項

線の端部・結合部スタイルの扱い

　	線の端部は必ず丸型になり、CAD側の指定は無効になります。
	線の結合部スタイルも同様に無効となります。

塗り潰しスタイルについて

	印刷設定の図面の方向を「縦」にして出力すると、塗り潰しパターンが水平線の場合、垂直
	線になります。同様に垂直線は水平線に、斜線は反対の斜線となります。

ラスターイメージの扱い

　	ラスターイメージやOLEにより貼り付けた画像に関しては、本ドライバでは出力することが
　　　　できません。

付録．”KIP Generic Printer”について

弊社プロッタで”HP-GL/2をサポートしているモデル”を対象とした汎用ドライバです。
プロッタの最大サイズに応じて、モデルを選択します。

  KIP Generic A0 Printer
  KIP Generic A1 Printer

主な仕様、制限事項は、前述のH/Rプロッタとは大きく異なり、以下の通りになります。
なお、H/RプロッタはHP-GL/2をサポートしていないため、 このモデルは使用できません。

動作確認済プロッタコントローラ

	KIPCONⅡ/NT Ver.1.5.021
	ECON Server Ver.1.5.063
	※ これ以前のバージョンでは、ラスターイメージやOLEの貼り付けた図面の出力で、
　　　　　 そのレイアウト上の不具合が発生することが確認されています。
	    （ベクターデータのみの出力では、問題ありません。）
	※ Starprintシリーズのプロッタには対応しておりません。プロッタ納品時にお納めしている
　　　　　 CD内に専用のドライバがございますので、そちらを御使用ください。

接続ポート

	「ファイル」出力か、「[プリンタの参照]ダイアログボックスから参照可能なネットワーク上の
　　　　プリンタポート」への出力が可能です。
	※ 特にWinPrint（KIPCONⅡ/NT,ECON用システムプリンタドライバ）をインストールされて
　　　　　　いる場合には、面倒な「ファイル」出力をしなくても、ネットワーク上の”ECON LPR”
　　　　　　プリンタを接続ポートとして使用することにより、出力を行うことが可能になります。

設定

	・ベクトルグラフィックス
	  カラーデプスは”２階調グレー”か”２５５仮想ペン”のいずれかを選択することができます。
	  主に、前者は「CAD側で線幅などを指定する」場合に、後者は「プロッタ側でペン設定を
	  する」場合に使用します。
	  解像度は、100～600dpiを選択することができます。プリンタの解像度に合わせて選択
	  してください。(デフォルトでは400dpiになっています。）

	・カスタムプロパティ
	  「用紙サイズコマンド」だけが指定できます。特に理由がない限り「有効」にして御使用
ください。

制限事項

	汎用的に使用することを目的として開発されている関係上、プロッタ機種に依存するような
	出力方法の指示（使用するトレイの指定など）は行うことができません。

更新履歴：

Ver.7.0 (2005/12/01)

お問い合わせ先：

　　本ドライバに関するお問い合わせは、本社または各支店・営業所までお願いいたします。

	株式会社ケイアイピー

	 本社 ／
		〒146-0093 
		東京都大田区矢口１丁目5番1号
		TEL (03)3756-1100(代)
		FAX (03)3756-1106
	 大阪支店 ／
	　	〒540-0024 
		大阪市中央区南新町1丁目2番4号
		TEL (06)6910-6105(代)
		FAX (06)6910-6109
	 名古屋営業所 ／
	　	〒464-0075
		名古屋市千種区内山3丁目29番10号
		TEL (052)741-0015(代)
		FAX (052)741-0018
	 北関東営業所 ／
	　	〒323-0829
		栃木県小山市東城南4丁目14番57号
		TEL (0285)31-1172(代)
		FAX (0285)27-1909
	 九州営業所 ／
	　	〒812-0013
		福岡市博多区博多駅東1丁目14番3号
		TEL (092)412-0911(代)
		FAX (092)412-0912

	営業日	：　月～金曜日（祝祭日を除く）
	時間　	：　午前9:00 ～ 午後5:00

	URL　：　http://www.kip-net.co.jp/