КОМПАС-3D V10
5 марта 2008 г.
Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!
Требования к аппаратным средствам
Комплект поставки КОМПАС-3D V10
Состав Базового комплекта
Состав Машиностроительной конфигурации
Состав Строительной конфигурации
Установка КОМПАС-3D на компьютер
Копирование файлов на жесткий диск
Информация о драйвере аппаратной защиты
Установка ключа аппаратной защиты
Подготовка к работе с Библиотекой планировок цехов
Подготовка к работе с библиотекой Материалы и Сортаменты
Особенности работы КОМПАС-3D V10 на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Отображение трехмерных моделей
Работа со Справочными системами приложений и библиотек
Восстановление установки системы
Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D V10
Запуск КОМПАС-3D V10
Почему необходимо зарегистрировать вашу копию КОМПАС-3D

Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!

Компания АСКОН благодарит вас за приобретение системы КОМПАС-3D и надеется, что она будет верным и надежным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно расширить круг задач, решаемых на вашем предприятии при помощи САПР.

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D - моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям:
-	быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т.д.);
-	передачи геометрии изделий в расчетные пакеты;
-	передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ;
-	создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т.д.).

Основные компоненты КОМПАС-3D:
-	Система трехмерного твердотельного моделирования
Предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.
-	Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График)
Предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную документацию.
-	Модуль проектирования спецификаций
Используется совместно с Системой трехмерного твердотельного моделирования и/или Чертежно-графическим редактором. Модуль позволяет выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.
Документ-спецификация может быть ассоциативно связан со сборочным чертежом (одним или несколькими его листами) и трехмерной моделью сборки. 
-	Текстовый редактор
Предназначен для разработки различного рода текстовой документации. Возможно как стандартное, так и произвольное оформление документов. При работе можно использовать любые доступные в Windows шрифты - как векторные, так и растровые.

При разработке функций и интерфейса КОМПАС-3D учитывались приемы работы, присущие машиностроительному и строительному проектированию. 

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с компанией АСКОН - одной из лидирующих фирм в области разработки систем автоматизированного проектирования!
Требования к аппаратным средствам
КОМПАС-3D V10 предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычной (локализованной) либо корректно русифицированной 32- или 64-разрядной версии операционных систем MS Windows 2000/XP/Vista.
Минимально допустимые уровни ОС:
-	Windows 2000 SP2,
-	Windows XP SP1,
-	Windows Vista.
Замечание. Специфика работы КОМПАС-3D V10 на ПК под управлением Microsoft Windows Vista описана ниже, в разделе Особенности работы КОМПАС-3D V10 на ПК под управлением Microsoft Windows Vista.

Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска системы:
-	процессор Pentium III с тактовой частотой 800 МГц;
-	оперативная память 512 Мб;
-	графический адаптер SVGA с видеопамятью 32 Мб;
-	привод DVD-ROM;
-	свободное пространство на жестком диске не менее 500 Мб;
-	манипулятор "мышь".

При получении бумажных копий документов могут использоваться любые модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные к установленной на вашем компьютере версии Windows.

Замечание 1. При подборе конфигурации следует иметь в виду, что требования к компьютеру возрастают с увеличением сложности задач (насыщенности чертежей, сложности сборок).
Замечание 2. Скорость работы КОМПАС-3D на конкретном компьютере зависит также от характеристик отдельных его комплектующих (процессора, оперативной памяти и др.). За информацией об оптимальных вариантах конфигурации компьютера вы можете обратиться к вашему поставщику.
Комплект поставки КОМПАС-3D V10
Установочный комплект КОМПАС-3D V10 состоит из трех частей:
-	Базовая часть комплекта КОМПАС-3D V10 (далее - "Базовый комплект");
-	Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 (далее - "Машиностроительная конфигурация");
-	Строительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 (далее - "Строительная конфигурация").
Состав Базового комплекта
-	Основные модули:
-	КОМПАС-3D
-	КОМПАС-График
-	Система проектирования спецификаций
-	Текстовый редактор
-	Учебное пособие "Азбука КОМПАС"
-	Шрифты чертежные
-	Вспомогательные программы (КОМПАС-RPS Клиент и КОМПАС-Защита) и программы ключа аппаратной защиты
-	Средства разработки (SDK)
-	Библиотеки:
-	Текстовый конвертер eCAD-КOMПAC
-	Библиотека конвертеров данных eCAD-КOMПAС
-	Библиотека построения графиков функций
-	Прикладная библиотека КОМПАС
-	Менеджер шаблонов
-	Система распознавания 3D-моделей
-	КОМПАС-Макро
-	Проверка документа
-	Библиотека Материалы и Сортаменты
-	Пакет библиотек «Сварные швы»
Библиотеки импорта форматов:
-	PDF (P-CAD)
-	model (CATIA 4.x)
-	IGES
-	DWG
-	DXF
-	Библиотеки экспорта в форматы:
-	IGES
-	DWG
-	DXF
-	Примеры библиотек
Состав Машиностроительной конфигурации
-	Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в машиностроительном проектировании
-	Библиотеки:
-	Библиотека анимации
-	Библиотека канавок для КОМПАС-3D
-	Библиотека планировок цехов
-	Библиотека расчета размерных цепей
-	Библиотека редукторов
-	Библиотека стандартных крепежных элементов для КОМПАС-3D
-	Библиотека Стандартные Изделия
-	Библиотека электродвигателей
-	Библиотека элементов гидравлических и пневматических схем
-	Библиотека элементов кинематических схем
-	Библиотека элементов станочных приспособлений
-	Интегрированная система моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D
-	Интегрированная система проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D
-	Кабели и жгуты 3D
-	Конструкторская библиотека
-	Пакет библиотек для авиакосмической промышленности
-	Система проектирования пружин КОМПАС-Spring
-	Трубопроводы 3D
Состав Строительной конфигурации
-	Служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в промышленно-строительном проектировании
-	Библиотеки:
-	Библиотека построения разверток элементов воздуховодов и трубопроводов
-	Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ
-	Библиотека проектирования зданий и сооружений: АС/АР
-	Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ
-	Библиотека проектирования металлических опор
-	Библиотека проектирования металлоконструкций: КМ
-	Библиотека проектирования систем вентиляции
-	Библиотека проектирования систем электроосвещения: ЭО
-	Библиотека СПДС-обозначений
-	Библиотека трубопроводной арматуры
-	Каталог: Архитектурно-строительные элементы
-	Каталог: Железобетонные конструкции
-	Каталог: Сортаменты металлопроката
-	Каталог: Строительные машины и механизмы
-	Каталог: Технологическое оборудование и коммуникации
-	Каталог: Элементы автоматизации технологических процессов
-	Каталог: Элементы систем водоснабжения и канализации
-	Каталог: Элементы систем электроосвещения
-	Каталог: Элементы систем электроснабжения
-	Каталог: Элементы сосудов и аппаратов
-	Каталог: Элементы химических производств
-	КОМПАС-Объект
-	Редактор EDB
Установка КОМПАС-3D на компьютер
Установка системы КОМПАС-3D производится в следующем порядке.
1.	Установка Базового комплекта. На этом же этапе производится автоматическая установка драйвера аппаратной защиты.
2.	При необходимости - установка Строительной и/или Машиностроительной конфигурации.
3.	Установка ключа аппаратной защиты в USB-порт вашего компьютера.
Перед началом установки убедитесь в том, что выбранный для этого компьютер имеет необходимые характеристики (см. раздел Требования к аппаратным средствам).
Внимание! Не рекомендуется установка на один и тот же компьютер нескольких систем КОМПАС-3D разных версий, а также наличие на одном компьютере двух и более копий одной и той же версии. 
Копирование файлов на жесткий диск
На дистрибутивном диске КОМПАС-3D V10 находятся файлы Setup.exe - инсталляционные программы для установки каждой из трех частей комплекта.

Чтобы установить Базовый комплект на жесткий диск вашего компьютера, выполните следующие действия.
1.	Запустите Windows.
2.	С дистрибутивного диска КОМПАС-3D V10 запустите файл Setup.exe из папки KOMPAS-3D_V10\KOMPAS-3D.
3.	Далее следуйте запросам программы установки. 
Замечание. Не следует указывать в качестве папки для размещения КОМПАС-3D V10 папку с именем, содержащим символы кириллицы.
Выбрав тип установки Выборочная, вы сможете указать в диалоговом окне те компоненты Базового комплекта, которые вы хотите установить на компьютер.
4.	Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку Базового комплекта, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.
После завершения копирования Базового комплекта на диск программа установки автоматически создаст группу с указанным именем (по умолчанию создается группа с именем АСКОН\КОМПАС-3D V10) и разместит в ней пиктограммы для запуска отдельных компонент Базового комплекта.
После установки Базового комплекта можно приступать к установке конфигураций. Вы можете установить одну или обе конфигурации. Порядок установки конфигураций не имеет значения.
Замечание. Установка конфигураций при отсутствии на компьютере установленного Базового комплекта невозможна.

Чтобы установить конфигурацию, выполните следующие действия.
1.	Запустите с дистрибутивного диска файл Setup.exe, соответствующий нужной конфигурации.
-	Файл Setup.exe для установки Машиностроительной конфигурации находится в папке KOMPAS-3D_V10\MCAD.
-	Файл Setup.exe для установки Строительной конфигурации находится в папке KOMPAS-3D_V10\AEC.
2.	Далее следуйте запросам программы установки. 
Выбрав тип установки Выборочная, вы сможете указать в диалоговом окне те из входящих в конфигурацию библиотек, которые вы хотите установить на компьютер.
Чтобы применить профиль, соответствующий устанавливаемой конфигурации, включите опцию Применить машиностроительные/строительные настройки. Если опция включена, то после установки конфигурации КОМПАС-3D будет настроен для использования соответствующей системы стандартов. Например, после применения машиностроительных настроек новые чертежи будут оформляться по ГОСТ 2-104-2006, а после применения строительных настроек - по ГОСТ 21.101-97 Ф3. 
Текущий профиль можно сменить во время работы с КОМПАС-3D при помощи команды Сервис - Профили... 
3.	Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку конфигурации, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.
При установке конфигураций файлы автоматически размещаются в папках, созданных при установке Базового комплекта. 

Замечание. Не имеет смысла устанавливать не оплаченные вами модули, библиотеки или приложения: так как лицензии для них не предусмотрены, работать они не будут.
Информация о драйвере ключа аппаратной защиты
Для правильной работы аппаратной защиты в Windows должен быть установлен драйвер, поддерживающий обращения к ключу. Установка этого драйвера автоматически производится при установке Базового комплекта.
КОМПАС-3D V10 работает только с драйверами HASP версий 4.99, 4.102 и 4.104. Номер версии выдается командой "Hinstall.exe" /info из подпапки \HASP\Drivers главной папки КОМПАС-3D V10 или командой Программы ключа защиты\Информация о драйвере ключа защиты из группы АСКОН\КОМПАС-3D V10, созданной при установке Базового комплекта. 
В том случае, если возникли проблемы с автоматической установкой драйвера, можно установить его вручную. Для этого запустите программу "Hinstall.exe" /i из подпапки \HASP\Drivers или вызовите команду Программы ключа защиты\Установить драйвер ключа защиты, а затем перезагрузите Windows.
На компьютере Compaq программу установки драйвера аппаратной защиты следует запускать с ключом /usecompaq=yes ("Hinstall.exe /i /usecompaq=yes").
Отключение драйвера осуществляется запуском программы "Hinstall.exe" /r или команды Программы ключа защиты\Удалить драйвер ключа защиты.
Внимание! Драйвер должен быть установлен на каждом компьютере, где планируется работа с системой КОМПАС-3D V10, а также на том компьютере, к которому подключается сетевой ключ аппаратной защиты.
Для правильной работы КОМПАС-3D V10 с сетевым ключом необходимо на компьютере, к которому подключен сетевой ключ, в каждом сеансе работы загружать Менеджер Лицензий. 
Чтобы установить Менеджер Лицензий, запустите файл lmsetup.exe, находящийся в подпапке \HASP\Servers главной папки КОМПАС-3D V10.
Менеджер Лицензий может использоваться как самостоятельное приложение или как служба Windows. 
Чтобы использовать Менеджер Лицензий как приложение, при его установке следует включить опцию Application (nhsrvw32.exe) в диалоге Installation Type. Менеджер Лицензий будет установлен в указанную папку. Для загрузки Менеджер Лицензий в каждом сеансе работы необходимо запускать его файл - nhsrvw32.exe - из этой папки. 
Совет. Для автоматической загрузки Менеджера Лицензий при запуске Windows поместите ярлык Менеджера Лицензий в папку Автозагрузка.
Чтобы использовать Менеджер Лицензий как службу, при его установке следует включить опцию Service (nhsrvice.exe) в диалоге Installation Type. В подпапку \system32 системной корневой папки будет записан файл службы nhsrvice.exe, а в списке служб появится соответствующая ему служба HASP Loader (так называемый "Загрузчик Менеджера Лицензий"). Она будет автоматически загружать Менеджер Лицензий при запуске Windows.
Установка ключа аппаратной защиты
В стандартную поставку системы КОМПАС-3D входит устройство аппаратной защиты - специальный "электронный ключ", который устанавливается в разъем USB-поpта вашего компьютера. 
Никаких дополнительных действий (для задания номера порта, параметров обмена и т.п.) выполнять не нужно.
Подготовка к работе с Библиотекой планировок цехов
Работа с Библиотекой планировок цехов возможна в одном из трех вариантов:
-	локальная,
-	интеграция с Универсальным технологическим справочником,
-	интеграция с КОМПАС-Автопроект.
При использовании любого из вариантов необходимо, чтобы на компьютере были установлены BDE Administrator и SQL-сервер — InterBase либо FireBird.
Программа BDE Administrator устанавливается автоматически при установке Библиотеки планировок цехов.
Если предполагается первый вариант работы, то SQL-сервер необходимо установить, как описано в документе Руководство_пользователя.pdf, находящемся в подпапке \Libs\Templet главной папки КОМПАС-3D V10.
Если предполагается второй или третий вариант работы с библиотекой, то установка SQL-сервера возможна при установке Универсального технологического справочника или КОМПАС-Автопроект.
Подготовка к работе с библиотекой Материалы и Сортаменты
База данных библиотеки, входящая в комплект поставки системы КОМПАС-3D версии 10, расширена по сравнению с базами данных предыдущих версий. Вместе с тем эта библиотека может использовать базы данных предыдущих версий.
Чтобы подключить «старую» базу данных, скопируйте ее файл MatSort.mdb в папку ..\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs\Materials.
При этом необходимо учитывать следующее. Новая версия библиотеки предполагает использование баз данных, структура которых отличается от структуры баз данных предыдущих версий в части, касающейся категорий объектов. Поэтому, если в базе данных предыдущей версии библиотеки были созданы и назначены объектам категории, то для того, чтобы ее можно было использовать при работе с новой версией библиотеки, базу данных необходимо преобразовать.
Преобразование выполняется следующим образом.
При первом запуске библиотеки, к которой подключена база данных предыдущей версии, на экране появляется диалог Сохранение информации о категориях объектов. Элементы управления диалога позволяют управлять преобразованием базы данных.
Выберите типы объектов, для которых будут сохранены назначенные категории. Объекты остальных (невыбранных) типов будут присутствовать в базе данных без категорий.
Нажмите кнопку Сохранить информацию о категориях, чтобы начать преобразование (оно может занять некоторое время). Кнопка Отказ позволяет отказаться от изменений в базе данных.
Особенности работы КОМПАС-3D V10
на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей КОМПАС-3D. Чтобы исправить дефекты, требуется поменять цветовую схему "Windows Aero" на другую цветовую схему. Для этого выполните следующие действия.
1.	Нажмите кнопку Пуск.
2.	Вызовите из меню кнопки Пуск команду Панель управления.
3.	В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Персонализация.
4.	В появившемся окне Настройка внешнего вида и звуковых эффектов вызовите команду Цвет и внешний вид окон.
5.	В появившемся окне Цвет и внешний вид окна вызовите команду Открыть свойства классического внешнего вида для выбора других возможностей.
6.	В появившемся диалоге Параметры оформления в списке Цветовая схема: выберите Windows Vista - упрощенный стиль.
7.	Нажмите кнопку ОК диалога Параметры оформления.
Работа со Справочными системами приложений и библиотек
Операционная система Microsoft Windows Vista не содержит программу просмотра справки формата HLP (файлов с расширением HLP), входившую в состав предыдущих версий Windows. Вследствие этого использовать Справочную систему при работе с рядом приложений и библиотек в КОМПАС-3D невозможно.

Более подробная информация содержится на сайте Microsoft по адресу http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

Чтобы установить программу просмотра справки, необходимо загрузить с веб-узла центра загрузки Microsoft и установить на компьютер обновление для Windows.

Адрес для загрузки: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb

Замечание. Перед загрузкой выполняется проверка подлинности установленной версии Windows. Процедура проверки детально описана на указанной странице.
После загрузки обновления на жесткий диск будет скопирован, в зависимости от типа установленной операционной системы, один из следующих файлов.

	Русскоязычная версия	Англоязычная версия	
32-разрядная	Windows6.0-KB917607-x86.msu	Windows6.0-KB917607-x86.msu	
64-разрядная	Windows6.0-KB917607-x64.msu	Windows6.0-KB917607-x64.msu	

Внимание! Описанные ниже действия можно выполнить, только обладая правами администратора.
Для установки обновления следует запустить файл *.msu стандартным способом, например, выполнив двойной щелчок по имени файла в Проводнике Windows. В результате обновления в системную папку Windows будет установлена программа просмотра справки формата HLP (файл Winhlp32.exe).
Чтобы обеспечить полноценную работу со справкой (отображение навигационной панели, поиск по справке и т.п.), необходимо выполнить следующие действия:
1.	Создать в реестре следующие ключи:
для 32-разрядной версии - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp]
для 64-разрядной версии - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\WinHelp]
2.	Создать параметр AllowProgrammaticMacros типа DWORD.
3.	Задать значение параметра, равное 1.
Чтобы автоматически внести эти изменения в реестр, можно импортировать сведения, сохраненные в файлах:
32-разрядная версия - AllowWinHelpMacros-Vista-x86.reg,
64-разрядная версия - AllowWinHelpMacros-Vista-x64.reg.

Эти файлы доступны на ftp-сервере по адресу
http://download.kompas.kolomna.ru/public/util/AllowWinHelpMacros.zip

После выполнения всех указанных действий справка формата HLP будет доступна.
Восстановление установки системы
Если на рабочем месте КОМПАС-3D установлена Библиотека материалов и сортаментов, то в процессе восстановления КОМПАС-3D через Панель управления - Программы и компоненты могут возникнуть проблемы. Это обусловлено особенностями контроля учетных записей пользователя (UAC) в Windows Vista.
Для восстановления установки системы в этом случае можно воспользоваться одним из следующих способов.
1. Запуск файла Setup.exe от имени администратора
В Проводнике Windows выделите указанный файл (на дистрибутивном диске он находится в папке KOMPAS-3D_V10\KOMPAS-3D) и вызовите команду Запустить от имени администратора из контекстного меню или из меню Файл.
2. Временное отключение контроля учетных записей пользователя
а)	Из меню кнопки Пуск вызовите команду Панель управления.
б)	В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Учетные записи пользователя.
в)	В появившемся окне Внесение изменений в учетные записи пользователя вызовите команду Включение или отключение контроля учетных записей (UAC).
г)	В появившемся окне Включить контроль учетных записей (UAC) для повышения безопасности выключите опцию Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера.
д)	Перезагрузите компьютер и запустите восстановление установки системы через Панель управления - Программы и компоненты.
е)	Включите контроль учетных записей пользователя, включив опцию Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера и перезагрузите компьютер.
Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D V10
В составе системы КОМПАС-3D V10 поставляются несколько шрифтов - векторных и TrueType, необходимых для выполнения надписей на чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
Шрифты TrueType:
-	GOST type A (имя файла шрифта - gost_a.ttf),
-	GOST type B (имя файла шрифта - gost_b.ttf),
-	GOST type AU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта - gost_au.ttf),
-	GOST type BU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта - gost_bu.ttf),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.ttf),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.ttf).
Векторные шрифты:
-	GOST 2.304 81 type A (имя файла шрифта - gost_a.fon),
-	GOST 2.304 81 type B (имя файла шрифта - gost_b.fon),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.fon),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.fon).
Запуск КОМПАС-3D V10
КОМПАС-3D готов к работе после установки Базового комплекта. 
Убедитесь, что ключ аппаратной защиты установлен в разъем USB-поpта вашего компьютера. Если ключ отсутствует, установите его.
Для запуска КОМПАС-3D щелкните мышью на его пиктограмме в группе АСКОН\КОМПАС-3D V10, созданной при установке.
Почему необходимо зарегистрировать вашу копию КОМПАС-3D
При приобретении дистрибутива КОМПАС-3D вы получаете также карту пользователя. Пожалуйста, заполните эту карту и вышлите ее в ЗАО АСКОН (конверт для пересылки прилагается). После регистрации вы сможете оценить все преимущества официального пользователя систем КОМПАС:
-	Вы сможете пользоваться всеми видами услуг по технической поддержке программных продуктов КОМПАС, которые предоставляет наша фирма (электронная почта, "горячая" телефонная линия, факс, обычная почта).
-	Вы будете получать приглашения на семинары и выставки, регулярно проводимые ЗАО АСКОН для своих пользователей.
-	Вам будет высылаться информация о наших новых программных продуктах или модификациях, поэтому вы сможете получить их для тестирования или стать первыми пользователями.

Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D V10!
Офисы АСКОН:

Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 193
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail: kompas@ascon.ru

Москва, Алтуфьевское ш., д.1/7, Бета-Центр, оф. 114
Многоканальный тел./факс (495) 784-74-92
E-mail: kompas@asconm.ru

АСКОН в сети Интернет:

http://www.ascon.ru

Адрес Службы технической поддержки:

E-mail: support@ascon.ru 

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2008. Все права защищены.