Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10
Информация о версии
5 марта 2008 г.
Отличия версии 10 от версии 9 SP1
Библиотека Стандартные Изделия
1.	Добавлены новые каталоги:
-	Элементы станочных приспособлений для КОМПАС-3D,
-	Элементы станочных приспособлений для КОМПАС-График.
Внимание! Для работы с каталогами требуются отдельно оплачиваемые лицензии.
2.	Усовершенствован интерфейс главного окна справочника.
-	Полностью переработан интерфейс главного окна.
-	Появилась возможность выбора стиля оформления пользовательского интерфейса.
-	Появилась возможность настройки порядка расположения ключевых атрибутов изделия. 
-	В дереве изделия сортируются по алфавиту.
-	В избранное теперь можно добавлять не только изделия, но и их отдельные экземпляры.
-	Сохраняются последние выбранные параметры изделия.
-	Появился вид измерения «Резьба».
3.	Усовершенствован интерфейс работы со справочником из системы КОМПАС-3D.
-	В КОМПАС-3D появилась панель инструментов Стандартные изделия.
-	Появилась возможность редактирования конструктивных элементов.
-	Появилась возможность редактирования типовых конструкторских решений.
-	Конструктивные элементы при вставке в сборку становятся элементами сборки (в предыдущих версиях это были элементы деталей).
-	Масса изделия из справочника передается в документ КОМПАС-3D.
-	Появилась возможность задания прямого и обратного направления детали при вставке.
-	Появилась возможность возврата к выбору параметров изделия в процессе вставки. 
-	Замена одной детали на другую (при работе в КОМПАС-3D) происходит без повторного указания месторасположения.
-	При создании отверстий появилась возможность указания сразу нескольких точек для отверстий.
-	При вставке болтовых и винтовых соединений появилась возможность указания сразу нескольких позиций для вставки соединения.
-	Команда Найти и заменить теперь охватывает массивы и макроэлементы.
-	Появилась команда Создать объекты спецификации, позволяющая создавать объекты спецификации для каждого стандартного изделия в документе и расставлять позиции.
-	Появилась возможность создания позиционной линии-выноски для крепежных соединений в графическом документе (при вставке).
-	При измерениях в графических документах объекты, которые можно измерить, подсвечиваются другим цветом. 
-	Появилась команда Создать деталь на базе стандартной.
-	Появилась команда Обновить ссылки, позволяющая обновить имеющиеся в сборке модели стандартных изделий на модели более новых версий.
4.	Произошли изменения в каталогах изделий.
-	Новый каталог Элементы станочных приспособлений содержит модели и изображения изделий, выполненные по следующим стандартам:
ГОСТ 12189-66, ГОСТ 12190-66, ГОСТ 12191-66, ГОСТ 12192-66, ГОСТ 12193-66, ГОСТ 12194-66, ГОСТ 12195-66, ГОСТ 12196-66, ГОСТ 12197-66, ГОСТ 12198-66, ГОСТ 12199-66, ГОСТ 12200-66, ГОСТ 12201-66, ГОСТ 12202-66, ГОСТ 12203-66, ГОСТ 12204-72, ГОСТ 12204-72, ГОСТ 12205-66,ГОСТ 12206-66, ГОСТ 12207-79 (ИСО 8733-86, ИСО 8735-87), ГОСТ 12208-66, ГОСТ 12209-66, ГОСТ 12210-66, ГОСТ 12211-66, ГОСТ 12212-66, ГОСТ 12213-66, ГОСТ 12214-66, ГОСТ 12215-66, ГОСТ 12216-66, ГОСТ 12217-66, ГОСТ 12218-66, ГОСТ 12219-66, ГОСТ 2458-67, ГОСТ 12459-67, ГОСТ 12460-67, ГОСТ 12461-67, ГОСТ 12462-67, ГОСТ 12463-67, ГОСТ 12464-67, ГОСТ 12465-67, ГОСТ 12466-67, ГОСТ 12467-67, ГОСТ 12468-67, ГОСТ 12469-67, ГОСТ 12470-67, ГОСТ 12471-67, ГОСТ 12472-67, ГОСТ 12473-67, ГОСТ 12474-67, ГОСТ 12475-67, ГОСТ 12476-67, ГОСТ 12477-67, ГОСТ 12478-67, ГОСТ 12479-67, ГОСТ 12480-67, ГОСТ 12481-67, ГОСТ 12482-67, ГОСТ 12483-67, ГОСТ 12484-67, ГОСТ 12485-67, ГОСТ 12486-67, ГОСТ 13426-68, ГОСТ 13427-68, ГОСТ 13428-68, ГОСТ 13429-68, ГОСТ 13430-68, ГОСТ 13431-68, ГОСТ 13432-68, ГОСТ 13433-68, ГОСТ 13434-68, ГОСТ 13435-68, ГОСТ 13436-68, ГОСТ 13437-68, ГОСТ 13438-68, ГОСТ 13439-68, ГОСТ 13440-68, ГОСТ 13441-68, ГОСТ 13442-68, ГОСТ 13443-68, ГОСТ 13444-68, ГОСТ 13445-68, ГОСТ 13446-68, ГОСТ 13447-68, ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 14726-69, ГОСТ 14727-69, ГОСТ 14728-69, ГОСТ 14729-69, ГОСТ 14730-69, ГОСТ 14731-69,  ГОСТ 14732-69, ГОСТ 14733-69, ГОСТ 14734-69, ГОСТ 14735-69, ГОСТ 14736-69, ГОСТ 14737-69, ГОСТ 14738-69, ГОСТ 14739-69, ГОСТ 14740-69, ГОСТ 14741-69, ГОСТ 14743-69, ГОСТ 16896-71, ГОСТ 16897-71, ГОСТ 16898-71, ГОСТ 16899-71, ГОСТ 16900-71, ГОСТ 16901-71, ГОСТ 17773-72, ГОСТ 17774-72, ГОСТ 17775-72, ГОСТ 17776-72, ГОСТ 17777-72, ГОСТ 17778-72, ГОСТ 17779-72, ГОСТ 3055-69, ГОСТ 3385-69, ГОСТ 4084-68, ГОСТ 4085-68, ГОСТ 4086-68, ГОСТ 4087-69, ГОСТ 4088-69, ГОСТ 4090-69, ГОСТ  4734-69, ГОСТ 4735-69, ГОСТ 4736-69, ГОСТ 4738-67, ГОСТ 4739-67, ГОСТ 4740-68, ГОСТ 4741-68, ГОСТ 4743-68, ГОСТ 8918-69, ГОСТ 8921-69, ГОСТ 8922-69, ГОСТ 8923-69, ГОСТ 8924-69, ГОСТ 8925-68, ГОСТ 8926-68, ГОСТ 9047-69, ГОСТ 9048-69, ГОСТ 9049-69, ГОСТ 9051-68, ГОСТ 9052-69, ГОСТ 9053-68, ГОСТ 9057-69, ГОСТ 9058-69, ГОСТ 9059-69, ГОСТ 9060-69, ГОСТ 9061-68
-	Крепеж
-	Появилась возможность создавать конструктивный элемент - гнездо под рым-болт (ГОСТ 4751-73).
-	Появилась возможность создавать соединение рым-болтом.
-	Заклепки ГОСТ 14797-85, ГОСТ 14798-85, ГОСТ 14799-85, ГОСТ 14800-85, ГОСТ 14801-85, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ 10302-80, ГОСТ 10303-80 можно вставлять в расклепанном виде.
-	Добавлены винты самонарезающие (ГОСТ 10618-80, ГОСТ 10619-80, ГОСТ 10620-80, ГОСТ 10621-80, ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11651-80, ГОСТ 11652-80).
-	Добавлены шурупы (ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 11473-75).
-	Добавлены гвозди (ГОСТ 4028-63, ГОСТ 4029-63,  ГОСТ 4030-63, ГОСТ 4032-63, ГОСТ 4033-63, ГОСТ 4034-63, ГОСТ 4035-63). 
Приложение Трубопроводы 3D 
1.	Добавлены новые команды.
-	Построить траекторию, позволяющая последовательно строить траекторию по имеющимся в модели точкам. Построение выполняется способами, в основе которых лежит обход ребер и диагоналей параллелепипеда, вписанного между парой выбранных точек.
-	Соединить траекторией, позволяющая соединить траекторией два объекта. В качестве объектов могут выступать присоединительные точки, сегменты кривых, ребра, отрезки эскизов. Конечные сегменты траектории при этом ориентируются в направлении выбранных объектов; правила построения промежуточных сегментов определяется способом построения, выбранным в команде.
-	Траектория по кривым, позволяющая построить траекторию по цепочке выбранных объектов. В качестве объектов могут выступать пространственные кривые и их отдельные сегменты, ребра, отрезки эскизов. Цепочка объектов, в зависимости от режима работы команды, может быть собрана вручную либо автоматически. Объекты в Дереве модели после построения по ним траектории могут оставаться без изменения, скрываться либо удаляться из Дерева (зависит от настройки команды).
-	Добавить конечный сегмент, позволяющая добавить конечный сегмент в выбранную траекторию, конечная вершина которой ассоциирована с присоединительной точкой. Длина сегмента по умолчанию равна значению, заданному при настройке конфигурации приложения, направление сегмента - по направлению вектора присоединительной точки. Если конечная вершина траектории не имеет ассоциативной связи с присоединительной точкой - направление сегмента может быть задано указанием любого прямолинейного объекта.
-	Специальная труба, позволяющая строить непрерывную трубу по кривым произвольного типа: спиралям, ломаным, сплайнам.
-	Обновить данные о модели, позволяющая обновлять в модели трубопровода данные о построенных по траекториям трубах и размещенных на траекториях элементах. По результатам обновления данных может быть сгенерирован отчет.
2.	Усовершенствованы имеющиеся команды.
-	Все команды построения и редактирования траекторий помимо сборок могут работать в моделях деталей.
-	Сняты ограничения на типы кривых, используемых командами построения трубопровода в качестве траекторий.
-	В команде Конфигурация добавлены возможности настройки имен файлов моделей труб и автоматического создания папки для их сохранения.
3.	Команды приложения разнесены на две панели: Трассы и траектории и Построение трубопроводов 3D. На панели Трассы и траектории находятся кнопки вызова команд создания и редактирования трасс, построения и редактирования траекторий, а на панели Построение трубопроводов 3D - команд построения и редактирования трубопровода, обновления данных о модели трубопровода, а также кнопка команды Конфигурация.
Система проектирования пружин КОМПАС-Spring
1.	Расширена область расчета для тарельчатых пружин.
2.	Добавлена поддержка операционных систем Windows Server 2003 x64,Vista x32 (x64).
3.	Обновлены файлы параметров тарельчатой пружины.
4.	Исправлены ошибки, замеченные в предыдущей версии.
Интегрированная система
проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D
1.	Добавлен проверочный расчет клиноременной передачи.
2.	Появились следующие возможности:
-	построения шкива клиноременной передачи без выполнения расчета,
-	построения шпоночных пазов (с отрисовкой шпонки или без нее), расположенных под углом к вертикальной оси сечения вала, а также расположенных симметрично относительно продольной оси вала; допускается совмещение указанных вариантов построения пазов,
-	построения отверстий для облегчения веса на шестерне цилиндрической зубчатой передачи,
-	автоматического перестроения видов (слева и справа) и разрезов вала,
-	автоматического построения на зубьях шестерни фаски с шириной, равной 0,5 модуля шестерни.
3.	Переход построения с ведущего колеса на ведомое теперь производится без выполнения заново расчета для:
-	внешней цилиндрической передачи;
-	конической прямозубой передачи;
-	конической передачи с круговым зубом;
-	цепной передачи;
-	клиноременной передачи;
-	зубчатоременной передачи.
4.	Добавлена поддержка операционных систем Windows Server 2003 x64,Vista x32 (x64).
5.	В таблицу параметров для цилиндрической передачи добавлен раздел "Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса".
6.	Все таблицы параметров для механических передач выполнены в виде редактируемых таблиц (ранее таблицы представляли собой макрообъекты).
7.	Уменьшена высота таблицы параметров зубчатых передач.
8.	Восстановлен функционал построения полного профиля зубьев у цилиндрической передачи.
9.	Исправлены ошибки, замеченные в предыдущих версиях.
10.	Обновлены параметры цепей в файле gear_b10.dbf.
Кабели и Жгуты 3D
1.	Введена проверка фиксации и сопряжений у соединителей при их позиционировании.
2.	Добавлены новые функции трассировки для унификации работы приложения с приложением Трубопроводы 3D.
3.	Изменены в сторону упрощения некоторые внутренние функции.
4.	Иконки на кнопках вызова команд библиотеки приведены к единому стилю.
Библиотека анимации
1.	Появилась возможность изменения прозрачности компонентов на шаге анимации, что позволяет имитировать процесс разборки-сборки без перемещения деталей.
2.	Появилась возможность управления внешними переменными, что позволяет управлять состоянием деталей или сборок (например, изменять расстояние между деталями в сопряжении "На расстоянии").
3.	Появилась возможность задавать не только время или скорость перемещения (вращения) компонентов, но и зависимость этих параметров от времени. Например, можно имитировать раскручивание или торможение колеса.

Офисы ЗАО АСКОН:
Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 193
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail:  kompas@ascon.ru
Москва, Алтуфьевское ш., д.1/7, Бета-Центр, оф. 114
Многоканальный тел./факс (495) 784-74-92
E-mail:  kompas@asconm.ru
АСКОН в сети Интернет:
http://www.ascon.ru
Адрес Службы технической поддержки:
E-mail: support@ascon.ru 
Сайт Службы технической поддержки в Интернет:
http://support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2008. Все права защищены.