КОМПАС-3D V8
1 августа 2005 г.

Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!

Компания АСКОН благодарит вас за приобретение системы КОМПАС-3D V8 и надеется, что она будет верным и надежным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно расширить круг задач, решаемых на вашем предприятии при помощи САПР.

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D - моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям:
-	быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т.д.);
-	передачи геометрии изделий в расчетные пакеты;
-	передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ:
-	создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т.д.).

Основные компоненты КОМПАС-3D - собственно система трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-графический редактор и модуль проектирования спецификаций. 
Система трехмерного твердотельного моделирования предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.
Чертежно-графический редактор (КОМПАС-ГРАФИК) предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную и текстовую документацию.
Совместно с любым компонентом КОМПАС-3D может использоваться модуль проектирования спецификаций, позволяющий выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.
Документ-спецификация может быть ассоциативно связан со сборочным чертежом (одним или несколькими его листами) и трехмерной моделью сборки. 
При разработке функций и интерфейса КОМПАС-3D учитывались приемы работы, присущие машиностроительному проектированию. 

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с компанией АСКОН - одной из лидирующих фирм в области разработки систем автоматизированного проектирования!

Установка КОМПАС-3D V8 на компьютер

Установка системы КОМПАС-3D V8 включает в себя два этапа:
- установку устройства аппаратной защиты ("электронного ключа") в параллельный или USB-порт вашего компьютера; 
- установку программного обеспечения с дистрибутивного компакт-диска на жесткий диск компьютера.
Указанные действия могут выполняться в любой последовательности.
Перед началом установки системы убедитесь в том, что выбранный для этого компьютер имеет необходимые характеристики.
Замечание 1. Для работы с Библиотекой планировок цехов (templet.rtw) необходимо, чтобы на компьютере были установлены BDE Administrator и SQL-сервер — InterBase либо FireBird. Программа BDE Administrator устанавливается автоматически при установке Библиотеки планировок цехов. Сведения об установке SQL-сервер содержатся в документе Руководство пользователя.pdf, находящемся в подкаталоге \Libs\Templet главного каталога КОМПАС-3D V8.
Замечание 2. Для установки библиотеки КОМПАС-Макро необходимо, чтобы на компьютере был установлен язык программирования Python и его расширение для Microsoft Windows Pywin32. Подробные сведения об установке содержатся в документе Readme.rtf, находящемся в подкаталоге \SDK\KOMPAS-Macro главного каталога КОМПАС-3D V8.
Внимание! Не рекомендуется установка на один и тот же компьютер разных версий системы КОМПАС-3D, а также наличие на одном компьютере двух и более копий одной и той же версии. 

Требования к аппаратным средствам

КОМПАС-3D V8 предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычной (локализованной) либо корректно русифицированной версии операционных систем MS Windows 2000/XP.
Замечание. Минимально допустимые уровни ОС:
-	Win2000 SP2,
-	WinXP SP1.

Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска системы:
-	процессор Pentium II с тактовой частотой 450 МГц;
-	оперативная память 128 Мб;
-	графический адаптер SVGA с видеопамятью 4 Мб;
-	привод CD-ROM;
-	свободное пространство на жестком диске не менее 100 Мб;
-	манипулятор "мышь".

При получении бумажных копий документов могут использоваться любые модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные к установленной на вашем компьютере версии Windows.

Замечание 1. При подборе конфигурации следует иметь в виду, что требования к компьютеру возрастают с увеличением сложности задач (насыщенности чертежей, сложности сборок).
Замечание 2. Скорость работы КОМПАС-3D V8 на конкретном компьютере зависит также от характеристик отдельных его комплектующих (процессора, оперативной памяти и др.). За информацией об оптимальных вариантах конфигурации компьютера вы можете обратиться к вашему поставщику.

Установка аппаратной защиты

В стaндapтную постaвку системы КОМПАС-3D V8 входит устройство aппapaтной зaщиты - специaльный "электpонный ключ", котоpый устaнaвливaется в разъем пapaллельного или USB-поpта вaшего компьютеpa. 
Ключ, подключаемый к параллельному порту, имеет второй paзъем для подключения пpинтеpa или любого дpугого устpойствa (плоттеpa, сканера и т.п.), обменивaющегося инфоpмaцией с компьютеpом чеpез пapaллельный поpт. Ключ является полностью "пpозpaчным" и никaк не мешaет paботе подключенных к пapaллельному поpту устpойств.

Устaновкa ключa в параллельный порт выполняется в тaкой последовaтельности:
1. Выключите компьютеp и все подключенные к нему пеpифеpийные устpойствa из электpической сети.
2. Отсоедините подключенное к пapaллельному поpту периферийное устpойство, вынув paзъем кaбеля из paзъемa поpтa компьютеpa.
3. Встaвьте ключ в paзъем пapaллельного поpтa и зaвеpните винты для нaдежной фиксaции и контaктa.
4. Встaвьте paзъем кaбеля устpойствa в ответный paзъем ключa и зaфиксиpуйте соединение.
Внимание! Настоятельно не рекомендуется соединять ключ защиты непосредственно с портом выносного дисковода ZIP или подключать дисковод ZIP через параллельный порт компьютера, в который вставлен ключ. В этих случаях возможны сбои в работе системы КОМПАС при записи информации на ZIP. 
5. Включите компьютеp и пеpифеpийные устpойствa в сеть.
Снятие ключa (нaпpимеp, для его пеpеносa нa дpугой компьютеp), выполняется в обpaтной последовaтельности.

Установка ключа в USB-порт производится простой вставкой ключа в гнездо порта.
Никaких дополнительных действий (для зaдaния номеpa поpтa, параметров обмена и т.п.) выполнять не нужно. После этого можно пеpеходить к копиpовaнию дистpибутивов систем нa жесткий диск.
Замечание. В процессе эксплуатации компьютер и периферийное устройство, подключенное через ключ аппаратной защиты, должны иметь общую шину заземления и питание от розеток с одинаковой фазировкой (например, они могут быть подключены к одному сетевому фильтру типа "Пилот" или к одному устройству UPS). Невыполнение этого условия может привести к выходу ключа из строя. 

Копирование файлов системы на жесткий диск

Дистрибутив КОМПАС-3D V8 поставляется на компакт-диске. В состав комплекта входят также и другие программные продукты семейства КОМПАС (библиотеки, утилиты, средства разработки пользовательских приложений и т.д.).

Чтобы сделать процесс установки быстрым и несложным, в состав комплекта входит специальная инсталляционная программа Setup.exe.
Чтобы установить систему на жесткий диск вашего компьютера, выполните следующее.
1. Запустите Windows.
2. Вставьте в привод CD-ROM компакт-диск с дистрибутивом КОМПАС-3D V8. Если после этого процесс установки не запустился автоматически, запустите файл Setup.exe из каталога ../Kompas-3D_V8 на компакт-диске.
3. Далее следуйте запросам программы установки. 
Замечание. Не следует указывать в качестве каталога для размещения системы каталог с именем, содержащим символы кириллицы.
Предусмотрены две системы стандартов оформления документации: ЕСКД и СПДС. Систему стандартов оформления при работе в КОМПАС-3D определяет комплекс умолчательных настроек системы, новых документов и рабочего окна программы. Фактически выбор системы стандартов есть выбор умолчательного профиля - файла, содержащего информацию обо всех вышеперечисленных группах настроек. Файлы профилей имеют расширение pfl. Вариант ЕСКД соответствует профилю default.pfl, а СПДС - SPDS.pfl (оба профиля входят в комплект поставки - после установки системы они разместятся в подпапке ..\Profiles главной папки системы). При необходимости любую настройку, полученную из профиля, можно изменить вручную и сохранить. Можно также поменять сам текущий профиль на любой другой.
Выбрав тип установки Выборочная, вы сможете указать в диалоговом окне те компоненты КОМПАС-3D V8, которые вы хотите установить на компьютер.
Замечание. Не имеет смысла устанавливать не оплаченные вами модули: так как лицензии для них не предусмотрены, работать они не будут.
4. Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку системы, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.
После завершения копирования системы на диск программа установки автоматически создаст группу с указанным именем (по умолчанию создается группа с именем АСКОН\КОМПАС-3D V8) и разместит в ней пиктограммы для запуска отдельных компонент системы.

Установка драйвера аппаратной защиты

Для правильной работы аппаратной защиты в Windows должен быть установлен драйвер, поддерживающий обращения к ключу. Установка этого драйвера автоматически производится при установке КОМПАС-3D V8.
КОМПАС-3D V8 работает только с драйвером HASP верси 4.96. Номер версии выдается командой "Hinstall.exe" /info из подкаталога \HASP\Drivers главного каталога КОМПАС-3D V8 или командой Программы ключа защиты\Информация о драйвере ключа защиты из группы АСКОН\КОМПАС-3D V8, созданной при установке. 
В том случае, если возникли проблемы с автоматической установкой драйвера, можно установить его вручную. Для этого запустите программу "Hinstall.exe" /i из подкаталога \HASP\Drivers или вызовите команду Программы ключа защиты\Установить драйвер ключа защиты, а затем перезагрузите Windows.
На компьютере Compaq программу установки драйвера аппаратной защиты следует запускать с ключом /usecompaq=yes ("Hinstall.exe /i /usecompaq=yes").
Отключение драйвера осуществляется запуском программы "Hinstall.exe" /r или команды Программы ключа защиты\Удалить драйвер ключа защиты.
Драйвер должен быть установлен на каждом компьютере, где планируется работа с системой КОМПАС-3D V8, а также на том компьютере, к которому подключается сетевой ключ аппаратной защиты.
Для правильной работы КОМПАС-3D V8 с сетевым ключом необходимо на компьютере, к которому подключен сетевой ключ, в каждом сеансе работы загружать Менеджер Лицензий. 
Чтобы установить Менеджер Лицензий, запустите файл lmsetup.exe, находящийся в подкаталоге \HASP\Servers главного каталога КОМПАС.
Менеджер Лицензий может использоваться как самостоятельное приложение или как служба Windows. 
Чтобы использовать Менеджер Лицензий как приложение, при его установке следует включить опцию Application (nhsrvw32.exe) в диалоге Installation Type. Менеджер Лицензий будет установлен в указанную папку. Для загрузки Менеджер Лицензий в каждом сеансе работы необходимо запускать его файл - nhsrvw32.exe - из этой папки. 
Совет. Для автоматической загрузки Менеджера Лицензий при запуске Windows поместите ярлык Менеджера Лицензий в папку Автозагрузка.
Чтобы использовать Менеджер Лицензий как службу, при его установке следует включить опцию Service (nhsrvice.exe) в диалоге Installation Type. В подкаталог \system32 системного корневого каталога будет записан файл службы nhsrvice.exe, а в списке служб появится соответствующая ему служба HASP Loader (так называемый "Загрузчик Менеджера Лицензий"). Она будет автоматически загружать Менеджер Лицензий при запуске Windows.

Подготовка к работе с Библиотекой электродвигателей и Библиотекой редукторов
Чтобы работа с Библиотекой электродвигателей и Библиотекой редукторов была возможна, на компьютере должен быть установлен драйвер ODBC Microsoft Access.

Проверка наличия драйвера
Чтобы проверить наличие драйвера ODBC Microsoft Access в системе, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Пуск на Панели задач Windows и вызовите из появившегося меню пункт Настройка - Панель управления.
2. В появившемся на экране окне дважды щелкните мышью на значке Администрирование.
3. В окне с перечнем средств администрирования дважды щелкните мышью на значке Источники данных (ODBC).
4. В появившемся на экране диалоге активизируйте вкладку Драйверы и проверьте, есть ли в списке на этой вкладке строка Microsoft Access Driver (*.mdb).
Если указанная строка есть в списке, то нужный драйвер уже установлен. В этом случае для работы с указанными библиотеками не требуется выполнять дополнительные действия.
5. Закройте диалог, нажав кнопку Отмена. 

Если драйвера Microsoft Access в системе нет, вам нужно установить его. 

Установка драйвера
Для установки драйвера выполните следующие действия.
1. Вставьте в привод CD-ROM компакт-диск с дистрибутивом КОМПАС-3D V8.
2. В корневом каталоге компакт-диска откройте подкаталог ...\Support\Mdac_rus.
3. Запустите на выполнение файл Mdac_typ.exe из этого каталога. Данный файл представляет собой самораспаковывающийся архив программы установки драйверов ODBC.
4. Далее следуйте запросам программы установки. 
На компьютере будет установлена русскоязычная версия ODBC. Если вы работаете в англоязычной системе и хотите установить англоязычную версию ODBC, файл Mdac_typ.exe нужно запускать из подкаталога  ...\Support\Mdac_eng.

Примечание. Иногда при использовании ранее установленного драйвера ODBC Microsoft Access Библиотека электродвигателей и Библиотекой редукторов функционируют некорректно. Это означает, что существующая версия драйвера устарела. В этом случае требуется произвести установку драйвера, как указано выше (несмотря на то, что первоначально было выявлено наличие драйвера на компьютере). Драйвер старой версии будет заменен более новым драйвером, и работа библиотек стабилизируется. 

Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D V8

В составе системы КОМПАС-3D V8 поставляются несколько шрифтов - векторных и TrueType, необходимых для выполнения надписей на чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
Шрифты TrueType:
-	GOST type A (имя файла шрифта - gost_a.ttf),
-	GOST type B (имя файла шрифта - gost_b.ttf),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.ttf),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.ttf).
Векторные шрифты:
-	GOST 2.304 81 type A (имя файла шрифта - gost_a.fon),
-	GOST 2.304 81 type B (имя файла шрифта - gost_b.fon),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.fon),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.fon).

Запуск КОМПАС-3D V8

После того, как драйвер аппаратной защиты установлен, КОМПАС-3D V8 готов к работе.
Для запуска КОМПАС-3D V8 щелкните мышью на его пиктограмме в группе АСКОН\КОМПАС-3D V8, созданной при установке.

Почему необходимо зарегистрировать вашу копию КОМПАС

В упаковочной коробке, которую вы вскрыли перед установкой системы, находится компакт-диск с дистрибутивом системы, электронный ключ для защиты от несанкционированного копирования и ряд других необходимых предметов.
Обратите особое внимание на регистрационную карту пользователя, которая также находится в коробке. Пожалуйста, заполните эту карту и вышлите ее в ЗАО АСКОН (конверт для пересылки также находится в коробке). После регистрации вы сможете оценить все преимущества официального пользователя систем КОМПАС:
•	Вы сможете пользоваться всеми видами услуг по технической поддержке программных продуктов КОМПАС, которые предоставляет наша фирма (электронная почта, "горячая" телефонная линия, факс, обычная почта).
•	Вы будете получать приглашения на семинары и выставки, регулярно проводимые АО АСКОН для своих пользователей.
•	Вам будет высылаться информация о наших новых программных продуктах или модификациях.

Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D V8!

Офисы АСКОН:

198095, Санкт-Петербург, а/я 107
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail:  kompas@ascon.ru

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 58
Тел./факс (095) 784-74-92, 452-07-47
E-mail:  kompas@asconm.ru

АСКОН в сети Интернет:

http://www.ascon.ru

Прямая техническая поддержка:

E-mail:  support@kompas.kolomna.ru 

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://www.support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2005. Все права защищены.