КОМПАС-3D V8
Информация о версии
1 августа 2005 г.

Отличия версии 8 от версии 7 Plus
Пользовательский интерфейс
1.	Проведена оптимизация пользовательского интерфейса, направленная на повышение удобства и ускорение ввода параметров объектов. Основные доработки коснулись Панели свойств.
1.1.	Удержание числовых значений в полях. Теперь значение числового параметра, не подтвержденное нажатием клавиши <Enter>, не сбрасывается при переводе фокуса в окно документа.
1.2.	Предопределенный порядок задания параметров. Порядок ввода параметров для различных объектов определен заранее и хранится в системе. Поэтому значение (число или текст), введенное с клавиатуры во время создания или редактирования объекта, сразу — без принудительной активизации — воспринимается системой как значение первого предопределенного параметра и заносится в соответствующее поле. При нажатии клавиши <Enter> происходит фиксация этого значения и переход к следующему предопределенному параметру.
1.3.	Доработка «корешков» вкладок. Если включено объемное отображение «корешков», то
-	кроме надписей на них отображаются пиктограммы, символизирующие назначение вкладок,
-	ширина корешков изменяется в соответствии с  шириной Панели свойств, благодаря чему отпадает необходимость в прокрутке корешков.
2.	Появились новые инструментальные панели:
-	Глобальные привязки, содержащая кнопки включения глобальных привязок в текущем сеансе работы,
-	Локальные привязки, содержащая кнопки включения локальных привязок в текущем процессе построения объекта.
Общие усовершенствования
1.	Существенно переработан механизм параметризации в графических документах и эскизах.
2.	В графических документах и эскизах появилась визуализация ограничений, наложенных на объекты, и имеющихся у объектов степеней свободы. Пользователь может:
-	с помощью команд Отображать ограничения и Отображать степени свободы включать и отключать отображение соответствующих значков,
-	настраивать отображение значков в разделе Графический редактор — Ограничения и степени свободы на вкладке Система настроечного диалога.
3.	Команда Создать объект теперь доступна в меню Редактор. Умолчательная комбинация клавиш для ее вызова — <Ctrl>+<Enter>.
Трехмерное моделирование
1.	Новые команды формирования листовых деталей:
-	Закрытая штамповка,
-	Открытая штамповка,
-	Буртик,
-	Жалюзи.
Кнопки для вызова команд расположены на панели Элементы листового тела.
2.	У трехмерных объектов появились характерные точки. 
-	Характерные точки доступны в режиме редактирования и позволяют динамически изменять числовые параметры объектов. 
-	Как и при работе с характерными точками графических объектов, имеется возможность округления значений параметров до величин, кратных текущему шагу курсора. По умолчанию округление включено. 
3.	Появилась возможность плавного изменения изображения модели на экране при смене ее ориентации или масштаба. По умолчанию плавное изменение изображения включено. Кроме того, стала возможна автоматическая смена ориентации модели:
-	при создании эскиза — установка ориентации Нормально к (по умолчанию включена),
-	при создании операции — установка указанной пользователем ориентации (по умолчанию выключена).
Для настройки этих возможностей и управления ими служат новые элементы, появившиеся в диалоге настройки параметров управления изображением.
4.	Реализован режим упрощенного отображения сборок, предназначенный для сокращения времени отрисовки модели при изменении ее положения. Если данный режим включен, то во время изменения положения сборки ее компоненты заменяются параллелепипедами соответствующих габаритов и цветов. По завершении изменения положения отображение компонентов восстанавливается.
Управление режимом упрощенного отображения сборок осуществляется в разделе Редактор моделей — Параметры упрощения сборки на вкладке Система настроечного диалога.
5.	Появилась новая команда создания вспомогательных плоскостей - Средняя плоскость. Она служит для построения биссекторной плоскости двугранного угла. При этом угол может быть задан своими гранями, линейным углом либо гранью и стороной линейного угла. Кнопка для вызова команды Средняя плоскость по умолчанию расположена на панели Вспомогательная геометрия.
6.	Доработана команда построения пространственной ломаной:
-	появилась возможность построения вершин ломаной указанием их положения курсором в окне модели или вводом значений координат в специальных полях Панели свойств,
-	появилась возможность построения сегментов ломаной параллельно координатным осям.
7.	Появилась возможность оптимизации размеров в эскизах. Оптимизация состоит в следующем:
-	геометрические параметры размеров (длина стрелки, высота шрифта надписи и т.п.) остаются постоянными при любом масштабе отображения эскиза,
-	размерные надписи остаются параллельными плоскости экрана при любом положении плоскости эскиза.
Включение и отключение оптимизации размеров в эскизах производится в диалоге в разделе Редактор моделей — Размеры на вкладке Система настроечного диалога. По умолчанию оптимизация включена.
8.	Появилась возможность настройки цветов, используемых для выделения и подсвечивания объектов модели и возможность закрашивания граней при их выделении. Соответствующие элементы управления включены в диалог Контекстное редактирование, в связи с чем он переименован в Редактирование. 
9.	В окне модели появился специальный символ системы координат, несвязанный с началом координат модели. Он расположен в левом нижнем углу окна и состоит из трех объемных стрелок красного, зеленого и синего цветов, показывающих положительные направления осей X, Y, Z соответственно. При повороте модели этот символ системы координат поворачивается - так же, как и символ, расположенный в начале координат, но, в отличие от последнего, не сдвигается при перемещении модели и не может быть отключен.
10.	В режиме редактирования эскиза теперь можно использовать все прикладные библиотеки и библиотеки фрагментов, которые ранее могли применяться только в графических документах (Конструкторская библиотека, Библиотека элементов станочных приспособлений, Библиотека трубопроводной арматуры, Элементы сосудов и аппаратов, Библиотека конструктивных элементов, Библиотека электротехнических обозначений и др.).
Графические документы
1.	Появилась возможность создания многолистовых чертежей — документов *.cdw, содержащих несколько листов с различными оформлениями и форматами. 
Умолчательная настройка листов производится в разделах Параметры первого листа и Параметры новых листов диалога настройки параметров (на вкладке Новые документы — для новых чертежей, на вкладке Текущий документ — для текущего чертежа).
Добавление и удаление листов, а также их настройка (смена формата, оформления и т.п.) осуществляется в Менеджере видов и слоев, в связи с чем он переименован в Менеджер документа. 
Перемещение по документу производится с помощью кнопок новой инструментальной панели Управление листами.
2.	Появилась возможность размещения на листе чертежа спецификаций различных стилей. Выбор спецификаций, которые будут отображаться на листе, осуществляется в диалоге управления описаниями спецификаций.
3.	Появилась автоматическая сортировка буквенных обозначений объектов оформления, позволяющая автоматически упорядочивать использующиеся в них буквы.
Включение и настройка автосортировки производится в разделе Автосортировка диалога настройки параметров (на вкладке Новые документы — для новых графических документов, на вкладке Текущий документ — для текущего документа). При настройке пользователь может задать следующие параметры:
-	перечень букв, определяющий, какие буквы и в каком порядке будут присваиваться объектам оформления,
-	перечень объектов, определяющий, каким объектам и в каком порядке будут автоматически присвоены буквы.
4.	Появилась возможность связывания различных текстовых объектов между собой, т.е. создания ссылок. Например, в обозначение разреза можно вставить ссылку на лини разреза. Соответствие текста ссылки ее источнику поддерживается автоматически.
5.	Доработана команда Преобразовать в NURBS: символы, введенные векторными шрифтами, теперь преобразуются в наборы отрезков.
6.	Усовершенствованы команды Линия разреза, Стрелка взгляда, Выносной элемент: появилась возможность ввода дополнительного текста (номера листа или обозначения зоны, где находится изображение). Для линии разреза можно также указать стрелку, рядом с которой он должен располагаться.
7.	Доработан процесс простого (без вызова специальной команды) выделения объектов:
-	если курсор мыши с нажатой левой кнопкой перемещается справа налево, то формируется секущая рамка выделения; при перемещении слева направо формируется, как и раньше, обычная рамка,
-	появилась возможность снятия выделения рамкой — для этого при формировании рамки необходимо удерживать нажатой клавишу <Shift>.
8.	Появилась возможность изменения приоритета глобальных привязок. Настройка приоритета осуществляется путем изменения порядка следования названий привязок в диалоге установки глобальных привязок.
Текстовый процессор
Появилась возможность проверки правописания в текстах (текстовых документах, надписях на чертежах, ячейках таблиц и т.п.). Для запуска проверки служит команда Сервис — Правописание. После ее вызова на экране появляется диалог управления проверкой, аналогичный использующемуся в MS Word. 
Спецификация
1.	Появилась возможность явного задания порядка сортировки значений в строковых полях шаблона. Благодаря этому стала возможной сортировка, отличная от алфавитной. Например, нижеприведенный список отсортирован по полю «единицы измерения» в следующем порядке: омы, килоомы, в то время как сортировка по возрастанию дала бы обратный порядок: килоомы, омы.
Резистор МЛТ-0,25-210 Ом ТУ 11–85
Резистор МЛТ-0,5-240 Ом ТУ 11–85
Резистор МЛТ-0,25 24 кОм ТУ 11–85
Резистор МЛТ-0,25-27 кОм ТУ 11–85
2.	Появилась возможность создания вложенных и дополнительных разделов. Вложенные разделы располагаются внутри раздела, после всех объектов этого раздела. Дополнительные разделы располагаются в конце спецификации, после всех ее разделов. Группы вложенных и дополнительных разделов называются соответственно блоками вложенных разделов и блоками дополнительных разделов.
Благодаря появлению вложенных и дополнительных разделов стало возможным:
-	формирование состава раздела Комплекты простой спецификации по ГОСТ 2.106–96 «Текстовые документы». В этот раздел него могут входить следующие блоки вложенных разделов:
-	Комплект монтажных частей,
-	Комплект сменных частей,
-	Комплект запасных частей,
-	Комплект инструмента и принадлежностей,
-	Комплект укладочных средств.
-	формирование спецификация по ГОСТ 2.413–72 «Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа». Такая спецификация может содержать один из следующих блоков дополнительных разделов:
-	Устанавливают по ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХМЭ,
-	Устанавливают по ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХТБ,
-	Устанавливают при электромонтаже.
При использовании в спецификации блоков Устанавливают по... возможно указание документа (обычно электромонтажного чертежа или таблицы соединений), обозначение которого будет автоматически подставлено в заголовок блока.
SDK 
Реализован базовый механизм событий.
Прикладные библиотеки
1.	Доработана Библиотека материалов и сортаментов (Materials.exe).
1.1.	Общие усовершенствования
-	Добавлена проверка уникальности параметров создаваемых экземпляров сортамента.
-	Добавлен новый классификатор объектов Справочника — по коду, назначенному с использованием кодификатора. Реализовано в диалоге Классификатор по коду, который появляется на экране после вызова команды Сервис — Классификатор материалов по коду...
-	Добавлен новый классификатор объектов класса Экземпляр сортамента — по сортаментам. Реализовано в диалоге Экземпляры сортаментов, который появляется на экране после вызова команды Сервис — Экземпляры сортаментов...
-	Диалог редактирования типоразмеров может быть вызван нажатием кнопки на панели инструментов списка Типоразмеры.
-	Добавлена возможность фильтрации отображаемых типоразмеров в списке Типоразмеры.
-	Добавлена возможность использования буфера обмена при редактировании объектов классификаторов Справочника при помощи команд Вырезать, Вставить вместо механизма «drag & drop».
1.2.	База данных материалов и сортаментов
-	Общее количество марок материалов составляет 4460 позиций, в том числе:
-	1070 отечественных марок сталей и сплавов,
-	720 зарубежных марок сталей (включая сведения о химическом составе и механических свойствах),
-	87 марок чугунов,
-	318 марок цветных металлов и сплавов,
-	397 марок масел и смазок,
-	160 марок лаков и красок,
-	413 марок пластмасс,
-	464 марки клеев.
-	База данных дополнена сведениями для автоматизированной кодификации экземпляров сортаментов.
1.3.	Кодификатор
В комплект поставки включен настраиваемый кодификатор материалов для автоматизированного присвоения кодов материалам и экземплярам сортамента. Кодифицированные объекты справочника доступны для выбора в Классификаторе материалов по коду.
1.4.	Приложения
В комплект поставки включен справочник Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы. Справочник содержит сведения о клеях для выбранной пары материалов и свойствах клеевого соединения.
1.5.	Документация
Руководство пользователя и руководство администратора объединено в единый документ Библиотека материалов и сортаментов. Руководство пользователя. Комплект документации дополнен книгой Библиотека материалов и сортаментов. Быстрый старт.
Эти документы сохранены в файлах Руководство_пользователя.pdf и Быстрый_старт.pdf.
1.6.	Интеграция
Новые возможности библиотеки интеграции системы КОМПАС-3D с Библиотекой материалов и сортаментов.
-	Отключение COM-сервера Библиотеки материалов и сортаментов после вставки сведений из нее в КОМПАС-документ.
-	Добавление в технические требования чертежа обозначений выбранных из Библиотеки материалов и сортаментов материалов-заменителей. Реализовано в диалоге Выбор материала-заменителя, который появляется на экране после вызова команды библиотеки интеграции Выбрать материалы-заменители.
2.	Доработана Библиотека построения разверток (Unwrap.rtw).
2.7.	Добавлен новый тип элемента — Патрубок конический тип 4. Он представляет собой неусеченный конус.
2.8.	Для патрубков конических 1-го и 4-го типов появилась возможность построения в виде сегмента с охватываемым углом 1–360°.
2.9.	При построении чертежей конических и цилиндрических патрубков появилась возможность управлять представлением главного вида (обычный вид или разрез) и отрисовкой толщины материала.
3.	Доработана библиотека Менеджер шаблонов (TemplateManager.rtw).
3.1.	При вставке в КОМПАС-сборку шаблона как редактируемого библиотечного элемента можно выбрать способ вставки: из КОМПАС-библиотеки моделей (l3d) или из файла.
-	Из КОМПАС-библиотеки моделей. В этом случае файл-источник шаблона, вставленного в сборку, находится в библиотеке моделей. Эта библиотека автоматически создается в папке библиотеки шаблонов, с которой в данный момент работает пользователь. Все экземпляры одного и того же шаблона, вставленные в сборку, ссылаются на один и тот же файл в библиотеке. Этот способ вставки используется по умолчанию.
-	Из файла. В этом случае файл-источник шаблона, вставленного в сборку, находится в папке сборки. Сколько экземпляров шаблона будет вставлено в сборку, столько файлов-источников будет создано в ее папке. Каждый экземпляр шаблона ссылается на «свой» файл-источник.
3.2.	Появилась возможность формирования объекта спецификации при создании детали на основе шаблона.
3.3.	Дополнена и исправлена Справочная система.
4.	Доработана библиотека Трубная решетка (TubePlat.rtw).
4.1.	Появилась возможность ввода пользовательских значений шага и угла решетки.
4.2.	Обновлена Справочная система.
5.	Доработана Библиотеки канавок для КОМПАС-3D (Ditch3D.rtw)
5.1.	Канавки создаются в виде макроэлементов. Двойной щелчок по канавке запускает процесс ее редактирования. 
5.2.	При подключении библиотеки к КОМПАС-3D создается панель библиотеки.
5.3.	Добавлены типоразмеры для канавок по ГОСТ 10549-80.
6.	Доработана библиотека Система распознавания 3D-моделей (FeatureKompas.rtw).
6.1.	Принципиально переработана внутренняя модель данных, что позволило улучшить качество распознавания импортируемых деталей и снять некоторые ограничения.
6.2.	В Систему включены дополнительные функциональные возможности.
Изменение комплекта поставки
1.	В комплект поставки включена Библиотека расчета размерных цепей (dcw.rtw). 
Она предназначена для расчета плоских размерных цепей одним из двух методов: максимума-минимума и теоретико-вероятностным. Расчет производится в соответствии с ГОСТ 16320–80 «Цепи размерные. Методы расчета плоских цепей». В результате расчета определяются величина номинального размера, величина и координата середины поля допуска и предельные отклонения замыкающего звена.
Для работы с Библиотекой расчета размерных цепей требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
2.	В комплект поставки включена библиотека КОМПАС-Макро, предназначенная для разработки пользовательских макропрограмм.
Библиотека КОМПАС-Макро вызывается из КОМПАС-3D аналогично другим библиотекам. Средой разработки макропрограмм является Python — объектно-ориентированный язык высокого уровня. Для написания исходного текста приложения могут быть использованы стандартные функции КОМПАС-МАСТЕР и специальные функции библиотеки КОМПАС-Макро, упрощающие написание текста. Подготовленный текст программы, так называемый КОМПАС-макрос, сохраняется в текстовом файле.
Готовые пользовательские приложения выполняются библиотекой КОМПАС-Макро без вызова языка Python.
Для установки библиотеки КОМПАС-Макро требуется наличие установленного языка Python v.2.3.4 и расширения Pythonwin b.202 для Microsoft Windows. Если на компьютере отсутствует этот язык, то его необходимо установить с дистрибутивного диска системы КОМПАС-3D перед установкой системы и библиотеки. При необходимости вы можете установить и библиотеку КОМПАС-Макро, и язык Python вручную (порядок установки подробно описан в документе Readme.rtf, входящем в комплект поставки библиотеки).
Замечание. КОМПАС-Макро — это ActiveX-библиотека. Порядок ее подключения отличается от порядка подключения библиотек, хранящихся в файлах *.rtw. Подключение библиотеки КОМПАС-Макро описано в Readme.rtf. Общий порядок подключения ActiveX-библиотек к системе КОМПАС-3D приведен в одноименном разделе Справочной системы КОМПАС-3D.
Лицензия для использования библиотеки КОМПАС-Макро не требуется.

Отличия версии 7 Plus от версии 7
Трехмерное моделирование
3.	Моделирование листовых деталей
3.3.	Появилась команда Подсечка, позволяющая создать в детали сразу два сгиба по прямой линии.
3.4.	Появились новые способы определения длины развертки сгиба: задание величины сгиба и задание уменьшения сгиба (ранее длина развертки определялась с помощью коэффициента положения нейтрального слоя). Кроме того, возможно использование таблиц сгибов, т.е. извлечение параметра, определяющего длину развертки (величины сгиба, уменьшения сгиба или коэффициента нейтрального слоя), из таблицы.
В связи с этим изменен диалог настройки свойств листового тела для новых деталей: поле Коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя заменено группой опций Развертка. 
3.5.	Появился диалог настройки свойств листового тела для текущей детали, позволяющий:
-	изменить способ задания радиусов сгибов,
-	изменить интерпретацию угла,
-	включить или отключить освобождения сгибов и выбрать форму освобождения,
-	выбрать способ определения длины развертки сгиба,
-	сменить таблицу сгибов.
Для вызова диалога служит команда Сервис - Параметры - Текущая деталь - Свойства листового тела.
3.6.	Сгибы (цилиндрические участки листовой детали) теперь рассматриваются как отдельные объекты, входящие в состав листовых элементов. Пиктограммы сгибов показываются в Дереве построения на "ветвях" соответствующих листовых элементов. Имеется возможность редактирования параметров сгиба. Отредактированный сгиб со своими параметрами отображается в окне переменных.
3.7.	Команда Разогнуть в контекстном меню листового элемента заменена двумя командами: Разогнуть и Согнуть. После вызова одной из них для какого-либо элемента в его контекстном меню появляется другая команда. Для нескольких выделенных элементов доступны обе команды.
3.8.	Доработана команда Вырез в листовом теле. При ее выполнении на Панели свойств появилась вкладка Вырезание, позволяющая выбрать результат операции: вычитание элементов или пересечение элементов.
4.	Увеличена скорость вращения моделей. 
5.	При выполнении формообразующих операций в сборке (вырезание, сечение, построение круглого отверстия) появилась возможность определения области применения, т.е. выбора компонентов, на которые должно распространяться действие операции. Для перехода в режим указания области применения служит кнопка Область применения на Панели специального управления. В область применения операции могут быть включены:
-	все компоненты сборки,
-	все компоненты, кроме библиотечных,
-	произвольно выбранные компоненты.
6.	Доработана команда Массив компонентов по концентрической сетке: появилась возможность управления способом выбора базовой точки копирования. Соответствующие элементы управления расположены на вкладке Выбор объектов Панели свойств.
7.	Появилась команда Создать чертеж из модели, позволяющая создать новый чертеж с ассоциативным видом текущей трехмерной модели. Кнопка для вызова команды по умолчанию расположена на инструментальной панели редактирования модели.
8.	Усовершенствована работа с массивами элементов детали.
8.1.	Появилась возможность копирования условного изображения резьбы.
8.2.	Экземпляры массива отображаются в Дереве построения как отдельные объекты, подчиненные массиву. Экземпляру, в свою очередь, подчиняются копии объектов.
9.	Появилась возможность работы с трехмерными макроэлементами - группами объектов модели. Использование макроэлементов позволяет представить Дерево построения модели в более компактном виде, что упрощает ориентацию в Дереве. Для объединения объектов в макроэлемент служит команда Сервис - Объединить в макроэлемент. Объекты, включенные в макроэлемент, остаются доступными для редактирования.
10.	В диалоге настройки точности отрисовки появилась группа элементов Точность МЦХ, позволяющая задать точность вычисления площадей граней и массо-центровочных характеристик моделей. В связи с этим старое название диалога Точность отрисовки заменено новым - Точность отрисовки и МЦХ.
11.	Доработана операция Скругление: стало возможным скругление большего числа ребер, исходящих из одной и той же вершины.
12.	Появилась команда Вид - Скрыть пространственные кривые, позволяющая одновременно скрыть все спирали, сплайны и ломаные, присутствующие в модели.
Графические документы
1.	Усовершенствована работа с видами и слоями в графических документах: появился Менеджер видов и слоев - новый инструмент работы с видами и слоями. Диалог Менеджера видов и слоев появляется на экране при нажатии кнопки Состояние видов или Состояние слоев (диалоги состояния видов и состояния слоев удалены). В этом диалоге доступны все имевшиеся ранее возможности работы с видами и слоями. При работе со слоями появились следующие новые возможности.
1.1.	Использование групп слоев. Это обеспечивает быструю настройку "графического пространства" документа посредством изменения состояния сразу нескольких (или всех) слоев. Доступны два варианта группирования.
-	Группирование слоев. Состояния слоев изменяются путем изменения состояния группы. Например, погашение группы означает погашение всех входящих в нее слоев.
-	Группирование свойств слоев. Состояния слоев изменяются путем применения той или иной группы свойств. Например, применение одной группы свойств гасит Слой1 и активизирует Слой2, а применение другой группы - наоборот, активизирует Слой1 и гасит Слой2. Состояния слоев для каждой группы настраиваются заранее.
Выбор варианта группирования слоев производится в разделе Группирование слоев диалога настройки параметров (на вкладке Новые документы - для новых графических документов, на вкладке Текущий документ - для текущего графического документа).
1.2.	Использование фильтров слоев, т.е. отображение в диалоге Менеджера видов и слоев перечня слоев, удовлетворяющих условиям фильтра (фильтров).
1.3.	Поиск слоев по номеру и по имени.
2.	Появилась команда Автоосевая, предназначенная для быстрого построения различных вариантов прямолинейных осевых линий. Кнопка для вызова команды по умолчанию расположена на инструментальной панели Обозначения.
3.	Усовершенствована работа с разрывами видов.
-	При выполнении команды Вид с разрывом на Панели свойств появились поле Амплитуда, %, позволяющее задать амплитуду волнистой линии разрыва, и опция Показать разрывы, управляющая отображением разрывов текущего вида. В связи с добавлением этой опции команда Вид с разрывом в контекстном меню вида с разрывами переименована в Показать разрывы.
-	В диалоге настройки параметров линии разрыва для новых и текущего чертежей появилась группа Тип линии разрыва и поле Зазор, позволяющие задать соответственно умолчательный тип линий разрыва и умолчательное значение зазора.
4.	Появилась возможность очистки фона под следующими объектами:
-	линия-выноска,
-	обозначение позиции,
-	знак клеймения,
-	знак маркировки,
-	знак изменения,
-	обозначение выносного элемента,
-	обозначение базы,
-	обозначение допуска формы и расположения.
5.	Появились новые системные клавиши-ускорители:
-	</> - для активизации поля Текущий шаг курсора,
-	<Alt>+<X> - для активизации полей текущих координат курсора. 
6.	Доработана команда Собрать контур: на Панели свойств появилась группа Режим, позволяющая управлять исходными объектами.
7.	В контекстное меню при создании или редактировании штриховки (заливки) добавлена команда Цвет штриховки..., позволяющая настроить цвет текущей штриховки (заливки).
8.	Контроль и изменение масштаба вида стали более удобными:
-	текущий масштаб вида включен в имя вида, отображающееся в Дереве построения чертежа,
-	текущий масштаб вида отмечен "галочкой" в списке масштабов (подменю команды Масштаб контекстного меню вида в Дереве построения).
9.	В контекстное меню первого элемента Дерева построения чертежа включена команда Создать новый вид.
10.	Доработан процесс простановки обозначения шероховатости и базы: стало возможным перемещение обозначения за пределы базового объекта (контурной линии, осевой линии и др.). При этом изображение базового объекта автоматически продолжается тонкой линией.
11.	Настройка отображения параметров сетки (сделанная с помощью команды Отображать параметры или Отображать параметры, если сетка активна), сохраняется между сеансами работы.
Общие усовершенствования
1.	В системную библиотеку оформлений graphic.lyt добавлены оформления текстовых документов:
-	Лист регистр. измен. (вертик.) Первый лист. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№43),
-	Лист регистр. измен. (вертик.) Посл. листы. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№44),
-	Лист регистр. измен. (горизонт.) Первый лист. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№45),
-	Лист регистр. измен. (горизонт.) Посл. листы. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№46).
Аналогичные оформления добавлены в системную библиотеку vector.lyt.
2.	Возможность использования клавиш-акселераторов для доступа к элементам управления Панели свойств теперь не зависит от языка ввода и раскладки клавиатуры (при нажатии клавиши анализируется ее scan-код).
Пользовательский интерфейс
В диалоге выбора стиля приложения появился новый вариант стиля — Microsoft® Visual Studio® 2005 ("Whidbey"). При его выборе появляются новые элементы управления документами и панелями.
-	Кнопка Открытые документы, отображающаяся на экране, если включено использование закладок документов. Она заменяет кнопки прокрутки закладок и находится справа от закладок. Кнопка Открытые документы вызывает перечень открытых в данный момент окон документов.
-	Кнопка Состояние, появляющаяся в заголовках зафиксированных панелей (Панели свойств, Менеджера библиотек и т.п.). Она вызывает меню команд управления состоянием панели.
Работа с переменными
Улучшено представление данных в окне Переменные при работе с документами-моделями. Теперь отображающаяся в этом окне структура объектов совпадает со структурой Дерева построения: на первом уровне списка расположена сама модель, на следующих - составляющие ее объекты с учетом иерархии и последовательности создания. 
Работа с таблицами
1.	Команды Вставить столбец и Вставить строку заменены соответственно парами команд Вставить столбец слева, Вставить столбец справа и Вставить строку сверху, Вставить строку снизу. 
2.	Появилась возможность выделения произвольного диапазона смежных ячеек таблицы. Выделять ячейки можно двумя способами:
-	удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещать курсор по таблице,
-	установить курсор в угловую ячейку диапазона, нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть мышью в противоположной угловой ячейке.
Содержимое выделенных ячеек можно отформатировать или удалить.
3.	С помощью клавиши <Shift> и мыши теперь выделяются диапазоны смежных строк и столбцов. Для этого необходимо выделить первый столбец (строку) диапазона, нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть мышью в любой ячейке последнего столбца (строки) диапазона.
Выделенные столбцы и строки можно копировать через буфер обмена. При вставке столбцы, находящиеся в буфере, размещаются слева от текущего, а строки, находящиеся в буфере - над текущей.
Нажатие клавиши <Delete> удаляет содержимое ячеек выделенных столбцов (строк). Сами столбцы (строки) остаются в таблице.
4.	Форматирование текста в новых ячейках таблицы (ячейках, возникающих при вставке строк и столбцов, а также при разбиении текущей ячейки) совпадает с форматированием текста в исходных ячейках. 
5.	Появилась возможность хранения параметров форматирования текста в пустой ячейке.
6.	Текущий стиль линии границ и настройка показа выключенных границ, сделанные в режиме редактирования таблицы, сохраняются в течение сеанса работы и используются при очередном переходе в этот режим.
7.	Настройка отрисовки границ с помощью Панели свойств стала такой же, как с помощью инструментальной панели Таблицы и границы. Вместо кнопки Границы на вкладке Таблица теперь находятся кнопка Границы, вызывающая панель включения/выключения границ, и список Стиль.
Работа с кодами и наименованиями
Реализована работа с кодами и наименованиями документов. Благодаря этому при работе с КОМПАС-документами появились следующие возможности.
-	Вставка кода и наименования в основные надписи документов и текстовую часть объектов спецификации с помощью команды Вставка - Вставка кода и наименования... После вызова команды на экране появляется диалог, в котором следует выбрать нужный код и наименование. 
-	Обработка кода и наименования документа при передаче обозначения и наименования изделия между основной надписью спецификации и подключенными к ней документами.
-	Автоматическое отключение показа наименования изделия в текстовой части объекта спецификации. Отключение происходит, если содержимое ячеек Обозначение (без учета кода) и Наименование (без учета наименования документа) объекта спецификации полностью совпадает с содержимым соответствующих ячеек основной надписи этой спецификации. Полный текст в ячейке Наименование объекта спецификации виден только в режиме редактирования текстовой части этого объекта.
-	Передача обозначения и наименования изделия из чертежа, содержащего ассоциативные виды модели, в эту модель. Передача данных происходит автоматически при сохранении чертежа.
Перечень кодов и наименований документов, необходимый для использования перечисленных возможностей, хранится в файле graphic.kds. Этот перечень составлен в соответствии со следующими стандартами:
-	ГОСТ 2.102-68 «Виды и комплектность конструкторских документов»,
-	ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»,
-	ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы»,
-	ГОСТ 2.602-95 «Ремонтные документы»,
-	ГОСТ 2.201-80 «Обозначения изделий и конструкторских документов».
По умолчанию после установки КОМПАС-3D V7 Plus файл graphic.kds размещается в подпапке ..\Sys главной папки системы. 
Спецификация
1.	Появилась возможность автоматической передачи обозначения и наименования изделия между основной надписью спецификации и подключенными к ней документами.
Включение и настройка передачи данных производится в диалоге управления сборкой с помощью появившихся в нем новых элементов управления. 
-	Кнопка Заполнить основную надпись управляет передачей данных в спецификацию из документа, расположенного первым в списке подключенных.
-	Колонка Передавать изменения в документ управляет передачей обозначения и наименования изделия из спецификации в подключенные документы. 
2.	Появилась возможность использования дополнительных листов в документе-спецификации. Порядок работы с дополнительными листами в спецификации такой же, как в текстовом документе.
Импорт
Появилась возможность импорта файлов форматов DXF и DWG, созданных в системе AutoCAD 2004/2005.
Предварительный просмотр перед печатью
В диалоге настройки параметров вывода появилась группа Порядок вывода страниц на печать. Она позволяет соотнести расположение страниц в режиме предварительного просмотра и последовательность их печати. Таким образом, теперь можно печатать друг за другом ряды либо колонки, в которые «выстроены» страницы, отображающиеся в режиме предварительного просмотра.
Конструкторская библиотека
Вместо компактной панели Конструкторская библиотека появились:
-	компактная панель Крепежные элементы, включающая в себя инструментальные панели:
-	Винты,
-	Болты,
-	Гайки,
-	Шайбы,
-	Шпильки,
-	Шурупы,
-	Заклепки,
-	инструментальная панель Конструктивные элементы,
-	инструментальная панель Профили.
Кнопки вызова однотипных команд собраны в расширенные панели команд, например, кнопки, вызывающие команды отрисовки стопорных шайб.
Указанные панели доступны, если Конструкторская библиотека подключена к системе КОМПАС-3D V7 Plus. 
Изменение комплекта поставки
1.	В комплект поставки включена библиотека Система распознавания 3D-моделей (FeatureKompas.rtw). 
Система распознавания 3D-моделей расширяет возможности обмена математическими моделями между организациями, использующими различные CAD-системы, позволяя распознавать образ модели КОМПАС-3D, импортированной через промежуточный формат (XT, ACIS, STEP, IGES). Основное преимущество библиотеки: в результате преобразования получается модель с Деревом построения, что обеспечивает быстрое и удобное внесение изменений в импортированную модель. Кроме того, применение библиотеки позволяет значительно сократить время на воссоздание в КОМПАС-3D моделей, полученных из других CAD-систем. 
Для работы с Системой распознавания 3D-моделей требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
2.	В комплект поставки включена Библиотека материалов и сортаментов (Materials.exe). При установке библиотеки на компьютер устанавливается база данных материалов и сортаментов в формате Access. База данных содержит более 3500 позиций, в том числе 955 отечественных марок сталей и сплавов, 620 зарубежных марок сталей (имеются сведения о химическом составе и механических свойствах), 87 марок чугунов, 290 марок цветных металлов, 397 марок масел и смазок, 148 марок лаков и красок, 270 марок пластмасс. Кроме того, база содержит более 150 шаблонов обозначений материалов по нормативно-технической документации и примеры экземпляров сортаментов.
Библиотека материалов и сортаментов интегрирована с КОМПАС-3D, КОМПАС-Автопроект, КОМПАС-Spring, КОМПАС-SHAFT и другими продуктами АСКОН.
Библиотека материалов и сортаментов позволяет:
-	формировать обозначения материала по шаблону, настраиваемому в соответствии с нормативно-технической документацией, и передавать сформированное обозначение в интегрированные приложения,
-	формировать пользовательский классификатор объектов справочника,
-	осуществлять поиск материалов по химическому составу.
В дальнейшем, при переходе на следующую версию библиотеки, возможно дополнение существующей базы материалов и сортаментов данными новой версии.
Для работы с библиотекой требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
3.	Изменился состав пакета библиотек Сварка. Теперь в него входят следующие библиотеки:
-	Библиотека изображений сварных швов (WeldedSeam.rtw),
-	Конструктивные элементы сварных швов (WeldedSeamConstr.rtw).
Для работы с библиотекой Конструктивные элементы сварных швов необходим Менеджер шаблонов.
Для работы с пакетом библиотек Сварка требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
4.	Менеджер шаблонов может приобретаться отдельно от пакета библиотек Сварка.
Для работы с Менеджером шаблонов требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
5.	Организатор проектов исключен из комплекта поставки. Его основные функции доступны в Менеджере видов и слоев (о Менеджере видов и слоев — см. раздел Графические документы).
6.	Из комплекта поставки исключен Справочник материалов для КОМПАС-3D.
7.	Из комплекта поставки исключен Конвертер из eCAD в КОМПАС 3D для печатных плат (ecad3d.rtw).
8.	В комплект поставки включена библиотека dwgdxfImp.rtw, содержащая функции импорта файлов в форматах DWG и DXF. Из библиотеки syslib.rtw указанные функции исключены.
Файлы этих библиотек, а также библиотека ksflib.rtw теперь размещаются в подпапке ..\Libs\ImpExp главной папки системы. В эту же подпапку записываются библиотеки igeslib.rtw, dxflib.rtw и dwglib.rtw при их установке.

Отличия версии 7 от версии 6 Plus
Трехмерное моделирование
1.	Появилась возможность моделирования деталей, полученных из листового материала с помощью гибки. Кнопки для вызова команд создания и редактирования листовых деталей расположены на новой инструментальной панели Элементы листового тела.
-	Создание листовой детали начинается с построения листового тела. К нему добавляются элементы листового тела: сгибы, пластины, отверстия, вырезы.
-	К листовой детали можно приклеивать формообразующие элементы любого типа и вырезать из нее формообразующие элементы. Кроме того, к листовой детали можно добавлять конструктивные элементы (скругления, фаски, ребра, отверстия и т.п.). Для листового тела, пластин, отверстий и вырезов доступны операции копирования.
-	Сгибы, имеющиеся в листовой детали, могут отображаться как в согнутом, так и в разогнутом состоянии. Состоянием сгибов управляет пользователь.
-	Имеется возможность показа листовой детали в развернутом состоянии. Это специальный режим отображения, в котором выбранные пользователем сгибы показываются согнутыми, а остальные - разогнутыми. Переход в режим развертки возможен после настройки параметров развертки - выбора сгибов, которые должны оставаться согнутыми.
-	Ассоциативные виды листовой детали в чертеже создаются так же, как и ассоциативные виды обычной детали. При этом, если в листовой детали настроены параметры развертки, то в чертеже возможно формирование изображения развертки этой детали.
2.	Появилась команда Заплатка, позволяющая создать поверхность, ограниченную замкнутой последовательностью ребер и/или контуров, находящихся в одной плоскости или на одной поверхности. Кнопка для вызова команды находится на панели Поверхности.
3.	Доработана команда Массив вдоль кривой. Появились следующие возможности:
-	ручное указание начальной точки копирования, если траектория замкнута,
-	управление способом выбора базовой точки копирования элементов и компонентов
4.	Появился новый тип отображения моделей - полутоновое с каркасом.
5.	Показ фона с градиентным переходом теперь возможен при любом типе отображения модели.
6.	В контекстом меню компонента сборки в Дереве построения появились команды Включить фиксацию и Отключить фиксацию, управляющие фиксацией компонента.
Графические документы
1.	Появились команды управления порядком отрисовки графических объектов:
-	Впереди всех,
-	Позади всех,
-	Перед объектом, 
-	За объектом,
-	На уровень вперед,
-	На уровень назад.
Команды можно вызвать из меню Редактор - Порядок.
2.	Усовершенствована технология работы с растровыми объектами.
2.4.	В разделе Графический редактор диалога настройки системы появился пункт Растровые объекты, взятые в документ, позволяющий настроить редактирование растровых объектов, взятых в графические документы.
2.5.	Изменен внутренний формат хранения внедренных растров. Благодаря этому значительно уменьшился объем дискового пространства, занимаемый документами с внедренными растровыми объектами.
2.6.	Увеличен допустимый размер растровых изображений, вставляемых в КОМПАС-документы. 
3.	При создании вида с разрывом появилась возможность использования волнистой линии обрыва.
3.1.	При выборе этого типа линии, а также линии с изломом на Панели свойств становится доступно поле Амплитуда, max. Значение, введенное в это поле, задает максимальную амплитуду (для волнистой линии) или размер излома (для линии с изломом).
3.2.	В диалогах настройки новых и текущего чертежей появился пункт Линия разрыва, позволяющий задать значения умолчательной и максимальной амплитуд.
4.	Доработан геометрический калькулятор:
4.1.	Появилась команда Диаметр. 
4.2.	После вызова любой команды геометрического калькулятора изменяется вид Панели свойств: удаляются все вкладки текущей команды и появляется вкладка выбранной команды геометрического калькулятора.
5.	В диалоге настройки параметров нового вида для текущего и новых чертежей появилась вкладка Линии, позволяющая настроить отрисовку ассоциативных видов.
6.	Диалог Зачернение стрелок переименован в Стрелки и засечки. В него добавлены элементы для настройки отрисовки засечек и стрелок размеров высоты.
7.	Появилась возможность переноса объектов на погашенные и фоновые слои.
8.	Появилась возможность создания обычной засечки и засечки с наклоном влево на концах простых линий-выносок. 
9.	Появилась возможность создания засечки с наклоном влево при простановке обозначений шероховатости на полке линии-выноски. 
10.	При использовании линий-выносок с засечками выноска не продолжается за засечку.
11.	При настройке фильтров вывода на печать можно установить вывод OLE-объектов рамками, а также включить или отключить печать обозначений изменений и выносных элементов.
12.	В диалоге настройки упрощенной отрисовки появилась опция Отрисовывать вместо OLE-объектов их габаритные прямоугольники.
13.	Появилась возможность восстановления связи между чертежом, содержащим ассоциативные виды модели, и этой моделью. Если при открытии чертежа не обнаруживается изображенная в нем модель, то на экране появляется диалог, позволяющий изменить ссылку на модель, проигнорировать ее или отказаться от открытия чертежа.
Общие усовершенствования
1.	Проведена оптимизация системы КОМПАС-3D V7 для использования на ПК с процессорами Intel. Наибольший прирост производительности при работе с оптимизированной системой наблюдается во время перестроения трехмерных моделей на компьютерах с процессором Intel Pentium 4. 
2.	Увеличена скорость открытия трехмерных моделей сборок.
3.	В диалоге управления сохранением конфигурации системы появилась группа Настройки рабочего окна, позволяющая выбрать вариант сохранения настроек (По выходе из системы или Не сохранять). При включенном сохранении создается файл *.dsk, содержащий информацию о состоянии рабочего окна.
4.	Для размещения файлов конфигурации (*.cfg, *.prj, *.dsk) и обращения к системным папкам (Sys, Libs и т.п.) по умолчанию (при отсутствии файла Kompas.ini или отсутствии в нем необходимых сведений) используется инфраструктура операционной системы Windows 2000/XP (системная папка Documents and settings и ее подпапки).
5.	В разделе Файлы диалога настройки системы появился пункт Расположение, позволяющий просмотреть текущие пути к конфигурационным файлам и системным папкам. Эти пути могут быть записаны в файл Kompas.ini.
6.	В файлах профилей, помимо настроек рабочего окна, возможно сохранение настроек системы и новых документов. Перед применением профиля можно указать, какую именно из трех групп настроек требуется применить. Опции, управляющие сохранением и применением профиля, расположены в диалоге Профили пользователя.
7.	В диалоге настройки системы появился раздел Общие, содержащий два пункта:
-	Отображение имен файлов, позволяющий настроить отображение имени файла в заголовке окна (существовавший ранее диалог настройки отображения имени файла в заголовке окна удален) и количество файлов в списке последних открывавшихся.
-	Представление чисел, позволяющий настроить точность отображения чисел и выбрать единицы измерения углов.
Замечание. При необходимости единицы измерения углов можно выбрать в процессе работы (без активизации настроечного диалога). Для этого следует воспользоваться контекстным меню на свободном месте любой вкладки Панели свойств.
8.	В диалоге настройки новых документов появился пункт Свойства документа, позволяющий включить или отключить заполнение свойств документа при первом его сохранении, а также задать умолчательные сведения о документах.
9.	При просмотре содержимого папок в Проводнике Windows 2000/XP в режиме "Таблица" появилась возможность включения столбца Версия. В нем отображается номер версии системы КОМПАС, в которой был записан КОМПАС-документ.
Пользовательский интерфейс
1.	Появилась Стартовая страница - сервисный элемент, предоставляющий пользователю следующие возможности:
-	получение справочных сведений о новых возможностях текущей версии системы,
-	посещение сайтов компании АСКОН, Службы технической поддержки и Форума пользователей систем КОМПАС,
-	связь со Службой технической поддержки по электронной почте.
Стартовая страница автоматически загружается при первом (после установки) запуске системы. После закрытия Стартовой страницы доступ к ней возможен с помощью команды Справка - Стартовая страница.
2.	В меню Справка добавлена команда КОМПАС в Интернете. После ее вызова на экране появляется подменю, содержащее следующие команды:
-	Сайт компании АСКОН,
-	Сайт Службы технической поддержки,
-	Форум пользователей систем КОМПАС.
При наличии подключения к Интернету эти команды позволяют посетить сайты компании АСКОН и Службы технической поддержки пользователей, а также web-конференцию пользователей систем КОМПАС.
3.	Удален заголовок Панели свойств, отображавшийся при ее горизонтальном расположении, что увеличивает полезную площадь экрана.
4.	Диалоги открытия и сохранения файлов приведены к стандарту Windows 2000: появилась область, содержащая значки мест на компьютере или в сети.
5.	В разделе Экран диалога настройки системы появился пункт Цветовая схема, позволяющий настроить цвета отображения элементов документов и системы.
6.	Появилась возможность работы с закладками документов. Основное назначение закладок - быстрое переключение между окнами открытых документов. Для включения и отключения показа закладок на экране служит команда Окно - Показать закладки.
Работа с переменными
1.	В сборках появилась возможность работы с внешними переменными подсборок. Эти переменные можно связывать между собой, с внешними переменными вставленных деталей, с параметрами операций и т.д.
2.	Ячейка колонки Псевдоним в строке внешней переменной выделяется синим цветом в списке переменных модели.
3.	В окне переменных теперь отображаются:
-	числовые параметры сопряжений компонентов сборки,
-	параметр Направление уклона для операции уклона граней
-	параметр Положение для касательной плоскости,
-	параметр Угол для нормальной плоскости.
Текстовый процессор
1.	Усовершенствован процесс настройки границ ячеек в таблицах. Управление отображением и стилем линий возможно с помощью новых элементов инструментальной панели Таблицы и границы или диалога настройки границ.
2.	Появилась возможность отображения отключенных границ ячеек таблицы. Для управления отображением невидимых границ служит команда Таблица - Отображать сетку.
3.	Создание новой строки внизу таблицы теперь возможно путем нажатия клавиши <Tab> при нахождении курсора в крайней позиции правой нижней ячейки.
Импорт и экспорт
1.	Усовершенствован экспорт КОМПАС-документов в форматы DWG и DXF:
-	при записи слоев сохраняются присвоенные им имена,
-	возможно объединение слоев с одинаковыми параметрами в один слой,
-	возможен выбор цветов элементов и макроэлементов (установленный для слоя или установленный для объекта),
-	основная надпись теперь передается в системный слой документа AutoCAD,
-	многослойный макроэлемент преобразуется в многослойный блок AutoCAD с учетом слоев.
2.	Доступен экспорт в формат КОМПАС-3D V6 Plus.
Конструкторская библиотека
1.	Появилась новая компактная инструментальная панель Конструкторская библиотека. Она доступна, если Конструкторская библиотека подключена к системе КОМПАС-3D V7. Компактная панель Конструкторская библиотека включает в себя следующие панели с кнопками вызова команд библиотеки:
-	Винты,
-	Винты невыпадающие,
-	Винты самонарезающие,
-	Винты установочные,
-	Болты,
-	Гайки,
-	Шайбы,
-	Шайбы стопорные,
-	Шпильки.
2.	В документ-спецификацию можно вставлять объекты, соответствующие элементам Конструкторской библиотеки. Для вставки объекта необходимо запустить Конструкторскую библиотеку, вызвать команду создания нужного элемента, настроить его параметры в появившемся диалоге и нажать кнопку ОК. Объект спецификации, содержащийся в этом элементе, будет добавлен в соответствующий ему раздел спецификации. На экране появится запрос на добавление следующего объекта.
Прикладная библиотека КОМПАС
В разделе Прочие операции появилась команда Скрыть выделенные объекты. После первого вызова этой команды в текущем фрагменте или виде чертежа создается новый слой с очередным номером и с именем Скрытые объекты. На этот слой переносятся выделенные объекты документа, после чего слой гасится. При повторных вызовах команды выделенные объекты переносятся на этот же слой. 
Прочие прикладные библиотеки
1.	Доработана Библиотека трубопроводной арматуры (ArmTrub.rtw).
1.1.	 Добавлены новые элементы:
-	Затвор (клапан) обратный
-	Клапан предохранительный пружинный фланцевый.
1.2.	Появилась новая компактная инструментальная панель Трубопроводная арматура. Она доступна, если библиотека Трубопроводная арматура подключена к системе КОМПАС-3D V7. Компактная панель Трубопроводная арматура включает в себя следующие панели:
-	Трубопроводная арматура - Команды,
-	Трубопроводная арматура - Арматура,
-	Трубопроводная арматура - Трубы.
2.	В Библиотеку FTDraw (FTDraw.rtw) добавлены новые функции:
-	Inv			- Инволюта (значение в радианах)
-	ArcInv		- Аркинволюта (значение в радианах)
-	InvD			- Инволюта (значение в градусах)
-	ArcInvD		- Аркинволюта (значение в градусах)
3.	В библиотеке КОМПАС-SPRING (Spring.rtw) появился Модуль проектирования и расчета пружин кручения. Он предназначен для расчета пружин кручения из проволоки круглого сечения. По окончании расчета возможно автоматическое создание трехмерной модели пружины или ее чертежа (с выбором способа построения). При этом можно задать тип зацепа.
4.	Появилась новая инструментальная панель Крепежные изделия. Она доступна, если к системе КОМПАС-3D V7 подключена Библиотека крепежа (Constr3d.rtw). Панель Крепежные изделия содержит кнопки для вставки библиотечных моделей в сборку, а также кнопку вызова диалога конфигурации библиотеки.
Изменение комплекта поставки
1.	В комплект поставки включен Конвертер из eCAD в КОМПАС 3D для печатных плат (ecad3dV6.rtw), формирующий трехмерные модели печатных плат с расположенными на них радиоэлементами на основе данных, полученных из систем P-CAD версий 4.5-8.5 
Исходными файлами служат файлы формата PDIF (полученные в системе P-CAD версий 4.5-8.5) - *.pdf или ASCII PCB (полученные в системе P-CAD версий 2000 - 2002 или в САПР Protel) - *.pcb. Результатом работы конвертера является файл КОМПАС-сборки (*.a3d).
После запуска библиотеки пользователь указывает исходный файл *.pdf или *.pcb, а также цвет и толщину платы. В системе КОМПАС создается новый файл сборки, в нее добавляются детали: сама плата и радиоэлементы. При этом плата создается как уникальная деталь, а радиоэлементы берутся из библиотеки моделей ecad3d.l3d. Эта библиотека входит в комплект поставки конвертера. Пользователь может редактировать имеющиеся в ней модели и добавлять новые. Нужную библиотеку, а также соответствие между элементами, содержащимися в исходном файле, и библиотечными моделями можно задать при настройке конвертирования.
Если в библиотеке нет необходимых моделей, то результатом работы конвертора будет трехмерная модель печатной платы с упрощенным представлением радиоэлементов.
Для работы с библиотекой требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
2.	Из комплекта поставки исключены:
-	Библиотека поддержки формата model (CATIA) (CATIAread.rtw),
-	САПР фрез (Sapr_fr.rtw).
3.	Библиотека КОМПАС-объект (KObject.rtw) распространяется свободно. Для ее использования больше не требуется оплаченная лицензия.

Отличия версии 6 Plus от версии 6
Общие усовершенствования
1.	Появились следующие возможности при просмотре содержимого папок в Проводнике Windows 2000/XP:
-	показ миниатюрных изображений содержимого файлов КОМПАС-документов в режиме "Эскизы страниц",
-	отображение сведений о КОМПАС-документах в столбцах Автор, Комментарий, Обозначение, Наименование в режиме "Таблица",
-	вывод расширенной информации о файле КОМПАС-документа в подсказке, появляющейся при наведении на файл курсора мыши.
2.	Появилась возможность использования 3D-манипулятора.
3.	Доработан механизм перехода системы КОМПАС-3D V6 Plus в демонстрационный режим. Теперь, когда система обнаруживает необходимость такого перехода, на экране появляется предупреждение. После этого система в течение 5 минут работает в обычном режиме, что позволяет сохранить текущие документы, а затем переходит в деморежим.
4.	В диалоге настройки управления документами появилась опция Приводить имена документов к UNC, управляющая способом записи файлов, расположенных на сетевых дисках.
Пользовательский интерфейс
1.	Появилась возможность сохранения информации о текущей настройке окна системы в файлах профилей. Сохранение и смена профиля производится в диалоге, вызываемом командой Сервис - Профили....
2.	Появилась возможность добавления в меню Сервис системы КОМПАС-3D V6 Plus команд для вызова утилит. Эта настройка производится на вкладке Утилиты диалога настройки интерфейса.
3.	Появилась возможность выбора стиля отображения элементов окна системы в специальном диалоге, вызываемом командой Сервис - Вид приложения.... При первом запуске системы этот диалог появляется на экране автоматически. 
4.	Кнопка Создать реализована в виде разворачивающегося списка типов документов.
5.	Изменился порядок работы с компактными панелями. Теперь, чтобы включить инструментальную панель в состав компактной (системной или пользовательской), необходимо перемещать эту инструментальную панель, удерживая нажатой клавишу <Alt>. Когда во время наложения панелей рядом с курсором появится знак "+", следует отпустить кнопку мыши и клавишу <Alt>. Перемещаемая панель будет включена в состав компактной.
Трехмерное моделирование
1.	Появились команды, позволяющие создавать поверхности четырех типов: выдавливания, вращения, по сечениям, кинематическая.
2.	Появились команды Удалить грани, позволяющая удалять грани тел и поверхностей, и Сшивка поверхностей, позволяющая объединять грани.
3.	Появилась команда Условное изображение резьбы, позволяющая создавать изображения резьбы в трехмерных моделях. Изображения резьбы, созданные в моделях, могут быть переданы в ассоциативные виды, содержащие эти модели.
4.	При работе с трехмерными моделями появилась возможность ввода выражений, связывающих:
-	переменные, принадлежащие различным эскизам, между собой,
-	параметры операций между собой и с переменными, принадлежащими эскизам,
-	внешние переменные вставленных в сборку деталей между собой и с параметрами сборки.
5.	Доработана команда скругления ребер детали: появилась возможность задания переменного радиуса скругления.
6.	Появился новый тип ориентации модели - Диметрия.
7.	Кнопка Ориентация реализована в виде разворачивающегося списка типов ориентаций модели.
8.	Появилась команда Быстрое отображение линий, позволяющая управлять режимом быстрого отображения. При включенном режиме ускоряется отрисовка линий, изображающих модель.
Графические документы
1.	Появилась команда Авторазмер, предназначенная для быстрого создания размеров различных типов. При этом тип размера определяется системой автоматически в зависимости от того, какие объекты указаны.
2.	Появилась команда Местный разрез, позволяющая создавать местные разрезы на ассоциативных видах.
3.	Появилась команда Вид с разрывом, позволяющая условно удалять указанную часть (части) изображения в виде, а оставшиеся части придвигать друг к другу на заданное расстояние.
4.	При редактировании ассоциативных видов на Панели свойств появилась вкладка Объекты, позволяющая настроить отображение объектов модели в ассоциативном виде.
5.	Чертежу, содержащему ассоциативные виды трехмерной модели, автоматически присваиваются атрибуты, в которых содержатся сведения о массе модели. Если при создании модели ее материал был выбран из справочника ЛОЦМАН: Материалы и сортаменты, то в чертеже формируется также атрибут, содержащий сведения о материале.
6.	Появилась возможность автоматического прерывания штриховок и линий, перекрываемых размерными стрелками, размерными надписями и обозначениями - очистки фона под этими объектами. Умолчательная настройка очистки фона для текущего и новых графических документов производится в диалоге настройки отображения перекрывающихся объектов. При необходимости очистку можно включить или выключить для каждого размера или обозначения в отдельности.
7.	Появилась команда Осевая линия по двум точкам, позволяющая построить осевую линию, указав точки ее пересечения с контуром детали. После этого автоматически строится отрезок осевой линии, выступающий за указанные точки. Задание умолчательных параметров осевой линии производится в диалоге настройки осевой линии.
8.	При создании обозначения центра с помощью одноименной команды появилась возможность настройки параметров обозначения.
9.	Появилась возможность отображения рядом с курсором геометрических параметров объектов при их создании и редактировании. Опция, управляющая отображением параметров, расположена в диалоге настройки курсора.
10.	Появилась возможность округления линейных величин до значений, кратных текущему шагу курсора. Для включения и отключения режима округления служит кнопка Округление на панели Текущее состояние.
11.	В диалоге настройки параметров текста технических требований для новых и текущего чертежа появилась опция Устанавливать нумерацию при создании. Включение ее означает, что при вводе пунктов технических требований они будут автоматически нумероваться.
12.	Во всех диалогах, содержащих списки стилей (линий, штриховок, текстов), а также списки оформлений и стилей спецификаций, перечни стилей и оформлений заменены таблицами из двух столбцов: Имя стиля и Номер. Стили (оформления) в таблицах могут быть отсортированы по именам или по номерам.
13.	В диалогах работы с библиотеками стилей, оформлений и атрибутов надписи на кнопках заменены пиктограммами.
14.	Во всех диалогах, где производится выбор оформления документа или стиля спецификации из библиотеки *.lyt, разворачивающийся список оформлений (стилей) заменен кнопкой с многоточием.
15.	Появились две новые локальные привязки: Касание и Нормаль.
16.	Доработан процесс просмотра связей и ограничений параметризованных графических объектов. Теперь, чтобы просмотреть ограничения следующего объекта, не нужно вызывать команду Указать заново. Требуемый объект следует просто указать мышью в окне документа.
Предварительный просмотр перед печатью
1.	Появилась возможность одновременного выделения нескольких документов и применения к ним команд перемещения, поворота, масштабирования, удаления.
2.	Появилась возможность изменения масштаба отображения документов в окне предварительного просмотра.
3.	Появилась возможность печати части документа, ограниченной прямоугольником произвольных размеров.
4.	Появилась возможность удаления из предварительного просмотра отдельных листов текстовых документов и спецификаций с помощью команды Удалить документ из просмотра.
Импорт и экспорт
1.	Появилась возможность чтения PROXY-объектов, содержащихся в файлах формата DXF(DWG).
2.	В диалоге настройки параметров импорта файлов формата DXF(DWG) появилась вкладка Полилиния, позволяющая настраивать чтение объектов типа "Полилиния".
3.	Появилась возможность чтения файлов формата SAT, записанных в 7 и 8 версиях этого формата.
Справочник материалов
В группу Ленты и пленки липкие добавлено 18 марок материалов.
Изменение комплекта поставки
1.	Из комплекта поставки пакета библиотек Сварные швы исключена Библиотека конструктивных элементов сварных швов (Welding.rtw). Вместо нее поставляется Менеджер шаблонов (подробнее см. ниже).
2.	В комплект поставки включена библиотека КОМПАС-объект (KObject.rtw), позволяющая вставлять в документы объекты - фрагменты из специальным образом подготовленных КОМПАС-библиотек и создавать на основе полученных документов строительные сметы и спецификации (подробнее см. ниже). В комплект поставки входят несколько готовых библиотек объектов, в том числе библиотеки, входящие в состав пакета Строительные конструкции. Профили. 
Для работы с библиотекой КОМПАС-объект требуется наличие лицензии на работу с пакетом библиотек Строительные конструкции. Профили (см. ниже).
3.	В комплект поставки включен пакет библиотек Строительные конструкции. Профили (подробнее см. ниже).
Для работы с пакетом библиотек требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
4.	В комплект поставки включен Организатор проекта - сервисное расширение КОМПАС-3D V6 Plus, функционирующее в его программной среде. Организатор проекта ориентирован на совместную работу с библиотеками, предназначенными для проектирования с использованием структуры здания. Возможно также независимое использование Организатора проекта (подробнее см. ниже).
Для работы с Организатором проекта лицензия не требуется.
5.	Библиотека КОМПАС-SHAFT 3D (Shaft3d.rtw) переименована в КОМПАС-SHAFT 3D V6.
6.	В комплект поставки включена библиотека КОМПАС-SHAFT 2D V6 (Shaft.rtw). Подробнее - см. ниже.
Для работы с библиотекой требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
7.	В комплект поставки включен пакет библиотек Элементы сосудов и аппаратов. В пакет вошли:
-	Библиотека элементов сосудов и аппаратов (Tank.rtw), ранее поставлявшаяся отдельно,
-	новая библиотека Люки сосудов и химических аппаратов (LidsOst.rtw),
-	новая библиотека Изделия крепежные для фланцевых соединений (constrOst.rtw).
Для работы с пакетом библиотек требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
Прикладные библиотеки
1.	Существенно доработана Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений (Arch.rtw). 
1.3.	При выполнении команды Элемент ограждающих конструкций появилась возможность предопределения величины смещения базовой линии.
1.4.	При выполнении команд Сетка прямых координационных осей, Сетка концентрических/радиальных координационных осей появилась возможность определять начальную марку для последовательности координационных осей и задавать направление маркировки осей.
1.5.	При выполнении команды Сетка прямых координационных осей появилась возможность отображения только вертикальных или только горизонтальных осей сетки и установки их длины. Это позволяет применять инструмент сеток при отрисовке осей на разрезах и фасадах.
1.6.	При выполнении команд Сетка прямых координационных осей, Сетка концентрических/радиальных координационных осей появилась возможность автоматического "разведения" законцовок осей с марками в случае расположения смежных осей с наложением законцовок.
1.7.	Изменен угол открывания двери на плане: установлено значение угла 30 градусов.
1.8.	В списке предварительной установки слоя размещения объекта библиотеки может отображаться как полный набор слоев текущего документа, так и выборка слоев, относящихся к текущей Группе (Этажу). Установка текущей Группы производится в Организаторе проекта (см. раздел Библиотеки). Функция доступна при деактивации переключателя Показывать невидимые слои в диалоге Настройка Организатора проекта. При этом текущее состояние слоя (скрыт/заблокирован) в списке показано пиктограммой.
1.9.	Реализована интеграция с библиотекой КОМПАС-Объект (см. раздел Библиотеки). Ее команды при работе с Библиотекой отрисовки планов зданий и сооружений можно вызвать из группы Объект.
1.10.	Библиотека фрагментов Библиотека типовых узлов строительных конструкций модифицирована для обеспечения ее использования при работе с библиотекой КОМПАС-Объект. Новое имя файла библиотеки - 01 Утепление конструкций.lfr.
1.11.	Справочная система конвертирована в формат WinHelp 2000.
2.	В Библиотеке редукторов (reductor.rtw) в раздел Редукторы цилиндрические добавлены редукторы зубчатые цилиндрические двухступенчатые типа 2Ц2-100Н, 2Ц2-125Н, 2Ц2-160Н навесного (НВ) и насадного (НС) исполнений производства Майкопского завода "ЗАРЕМ" (поставщик - НПЦ "Приводная техника").
3.	Доработана библиотека КОМПАС-Spring: функционал ввода материала пружины выделен в отдельный модуль. С его помощью можно как вводить материалы вручную, так и выбирать их из справочника ЛОЦМАН: Материалы и сортаменты.
4.	Доработана Библиотека трубопроводной арматуры (ArmTrub.rtw).
4.12.	В связи с изменением ГОСТ добавлены новые элементы:
-	Отвод крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001,
-	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17379-2001,
-	Тройник равнопроходный/переходный ГОСТ 17376-2001,
-	Переход концентрический ГОСТ 17378-2001,
-	Переход эксцентрический ГОСТ 17378-2001.
Они заменили элементы, соответствующие старым ГОСТ (от 1983 года).
4.13.	Появился новый элемент Отвод крутоизогнутый ГОСТ 30753-2001.
5.	Появилась возможность размещения команд Библиотеки канавок для КОМПАС-3D (Ditch3D.rtw) в виде кнопок на инструментальных панелях.
6.	Доработана библиотека КОМПАС-SHAFT 3D V6 (Shaft3d.rtw):
6.1.	Функционал ввода материала модели и элементов выделен в отдельный модуль. С его помощью можно как вводить материалы вручную, так и выбирать их из справочника ЛОЦМАН: Материалы и сортаменты. Имеется также стандартный набор материалов.
6.2.	Реализована возможность привязки сил и моментов к модели вала.
6.3.	Появилась возможность размещения команд библиотеки в виде кнопок на инструментальных панелях.
7.	Доработана Библиотека проектирования систем вентиляции (Ventilation.rtw):
7.1.	Добавлен новый элемент Клапан огнезадерживающий, устанавливаемый на воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.
7.2.	Изменен интерфейс подбора воздухораспределителей (плафонов).
7.3.	Усовершенствован Редактор базы данных.
7.4.	Исправлены недостатки, замеченные в предыдущей версии.
7.5.	Доработан интерфейс библиотеки.
7.6.	Выполнена конвертация Справочной системы в формат WinHelp 2000.
8.	Доработана Библиотека СПДС-обозначений (spds.rtw):
8.1.	Появились новые команды: 
-	Линия-выноска гребенчатая,
-	Линия-выноска цепная,
-	Маркер уклона,
-	Маркер универсальный.
8.2.	В списке предварительной установки слоя размещения объекта библиотеки может отображаться как полный набор слоев текущего документа, так и выборка слоев, относящихся к текущей Группе (Этажу). Установка текущей Группы производится в Организаторе проекта (см. раздел Библиотеки). Функция доступна при деактивации переключателя Показывать невидимые слои в диалоге Настройка Организатора проекта. При этом текущее состояние слоя (скрыт/заблокирован) в списке показано пиктограммой.
8.3.	Появилась возможность простановки размерной цепи параллельно конструктивному элементу.
8.4.	Исправлены недостатки, замеченные в предыдущей версии.
8.5.	Доработан интерфейс библиотеки.
8.6.	Выполнена конвертация Справочной системы в формат WinHelp 2000.
9.	Доработана Конструкторская библиотека (constr.rtw):
В связи с изменением ГОСТ элемент Швеллеры ГОСТ 8240-89 заменен элементом Швеллеры ГОСТ 8240-97.
10.	Менеджер шаблонов предназначен для создания и ведения библиотек шаблонов деталей и фрагментов и использования этих библиотек при работе в среде КОМПАС-3D V6 Plus.
При вставке шаблона в активный КОМПАС-документ пользователь может присваивать переменным шаблона значения из файла MS Excel, связанного с этим шаблоном. Пользователь может самостоятельно комплектовать библиотеку, создавая детали или фрагменты, таблицы параметров и устанавливая связи между ними. Одному файлу MS Excel может быть поставлено в соответствие несколько файлов деталей или фрагментов из библиотек шаблонов. 
В комплект Менеджера шаблонов включены две библиотеки шаблонов:
-	Сварка, содержащая шаблоны, созданные в соответствии со следующими ГОСТ:
-	ГОСТ 5264-80,
-	ГОСТ 14771-76,
-	ГОСТ 8713-79,
-	ГОСТ 11533-75,
-	ГОСТ 11534-75,
-	ГОСТ 16037-80,
-	ГОСТ 23518-79,
-	ГОСТ 14806-80.
-	Demo, содержащая обучающие материалы, которые могут быть полезны для создания пользовательских библиотек шаблонов.
Для работы Менеджера шаблонов необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа MS Excel 97 или MS Excel 2000.
11.	Библиотека КОМПАС-Объект позволяет объединять разнородную информацию об объектах: изображение (растровое, хранящееся в файле *jpg, и векторное - проекционные и упрощенные виды, хранящиеся в КОМПАС-фрагментах, объединенных в библиотеки), символьное обозначение ("обозначение по ГОСТ") и описание (хранящееся в файле *.pdf Adobe Acrobat). Кроме того, объекту можно сопоставить произвольный набор атрибутов, содержащих различные характеристики этого объекта. 
Обозначение и атрибуты объекта, а также ссылки на его изображения и описание хранятся в управляющем файле атрибутов, имеющем расширение edb.
12.	Организатор проекта решает следующие задачи:
-	Предоставление единого пользовательского интерфейса для создания, удаления и определения параметров видов и слоев, образующих пространство КОМПАС-чертежа.
-	Представление слоев каждого вида чертежа в виде двухуровневой структуры: групп и подгрупп. Каждая группа или подгруппа - это сочетание определенных пользователем состояний слоев (видимый/скрытый, фоновый/активный). Выбирая ту или иную группу (подгруппу), пользователь может быстро изменять состояния слоев текущего вида и, следовательно, изменять набор объектов, отображающихся на экране.
Замечание. Использование Организатора проекта в строительном проектировании подразумевает уравнивание понятий Группа слоев и Часть здания, сооружения (этаж, отметка, часть конструктива), а также Подгруппа слоев и Часть графической информации, отражающей архитектурные и инженерные решения в рамках части конструктива и относящаяся к одному разделу проектирования (архитектурные решения, электроснабжение и т.п. в пределах, например, этажа или отметки).
Организатор проекта обеспечивает:
-	Возможность назначения атрибутов группе слоев. При этом, исходя из равенства понятий Группа слоев и Этаж, группе можно назначить два атрибута: Отметка уровня и Высота этажа.
-	Быстрый переход от одной группы (подгруппы) слоев к другой с помощью Дерева проекта, отображающегося в специальном окне. При переходе от одного чертежа к другому в Дереве проекта отображается структура проекта, соответствующая активному чертежу.
-	Возможность сохранения проекта в файле *.xml. Этот проект впоследствии можно скопировать в другой чертеж для быстрого переопределения его структуры.
13.	В состав пакета Строительные конструкции. Профили входят следующие библиотеки фрагментов:
-	Полный каталог профилей ГОСТ (01 Полный каталог профилей ГОСТ.lfr)
-	СТО АСЧМ 20-93 (02 СТО АСЧМ 20-93.lfr)
-	Сокращенный сортамент (03 Сокращенный сортамент.lfr)
-	Старые сортаменты (04 Старые сортаменты.lfr)
Библиотеки специальным образом настроены и структурированы. Благодаря этому вставка фрагментов из них возможна с помощью библиотеки КОМПАС-Объект, работа с которой становится доступна при покупке лицензии на работу с пакетом Строительные конструкции. Профили. 
Возможна также вставка фрагментов обычным образом - непосредственно из библиотек.
14.	Библиотека КОМПАС-SHAFT 2D V6 включает в себя все возможности библиотеки КОМПАС-SHAFT Plus (ShaftPlus.rtw), а также модуль КОМПАС-ShaftCalc. Он предназначен для расчета валов и подшипников, смоделированных в библиотеке КОМПАС-SHAFT 2D V6. Кроме того, библиотека КОМПАС-SHAFT 2D V6 интегрирована со справочником ЛОЦМАН: Стандартные изделия.
Замечание. Если у вас есть лицензия на работу с библиотекой КОМПАС-SHAFT Plus, то вы можете пользоваться ею и в КОМПАС-3D V6 Plus. Возможно как редактирование имеющихся изображений, полученных с помощью этой библиотеки, так и создание новых. Следует, однако, иметь в виду, что по умолчанию при работе с КОМПАС-3D V6 Plus библиотека КОМПАС-SHAFT Plus отсутствует в Менеджере библиотек. При необходимости вы можете подключить ее вручную.

Отличия версии 6 от версии 5.11R03
Пользовательский интерфейс
1.	Реализованы перемещаемые панели инструментов.
2.	Возможно изменение состава команд на панелях и в Главном меню.
3.	Возможно добавление пользовательских панелей.
4.	Введена Компактная панель - особый объект, на котором можно разместить несколько инструментальных панелей. Доступ к ним осуществляется кнопками-переключателями панелей. Аналог в КОМПАС 5 - Инструментальная панель и Панель переключения.
5.	Возможна настройка клавиш-ускорителей для вызова команд.
6.	Вместо Строки параметров объектов введена Панель свойств. Режим работы и положение Панели свойств можно менять. В зависимости от размещения Панели свойств ее элементы располагаются в столбец или в строку.
Общие усовершенствования
1.	Реализована запись документов в растровые форматы BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG, TGA (по команде Сохранить как…).
2.	Появилась возможность создания документов по шаблонам.
3.	Возможна запись документов КОМПАС-3D V6 в формат КОМПАС 5.11R03.
Трехмерное моделирование
1.	Усовершенствован процесс отображения трехмерных моделей: увеличена скорость формирования изображения и "плавность" вращения модели.
2.	В командах наложения сопряжений добавлена опция Ориентация, позволяющая сразу в процессе наложения сопряжения задать взаимную ориентацию сопрягаемых компонентов.
3.	Доработана операция Скругление: появилась опция Автоопределение сохранения кромки. Она позволяет включить автоматический выбор способа построения скругления в случаях его пересечения с соседними гранями.
4.	Появилась возможность указывать проекционную или вспомогательную плоскость в качестве опорной для построения отверстия (операция Отверстие). Кроме того, возможна смена направления построения отверстия.
5.	При создании массивов элементов деталей по сетке появилась возможность задавать направление осей сетки указанием объектов (ребер, осей и т.д.).
6.	Для ускорения создания и перестроения массивов элементов деталей в операциях создания массивов появилась опция геометрический массив. При ее включении копируются только грани и ребра исходных элементов, копирование исходных операций и их параметров не производится.
7.	Появилась возможность использования импортированной поверхности в качестве поверхности отсечения. В связи с этим операция Сечение плоскостью переименована в Сечение поверхностью.
8.	Наименование ориентации Изометрия заменено на Изометрия XYZ. Добавлены новые ориентации: Изометрия YZX и Изометрия ZXY.
Графические документы
1.	Поддерживается вставка OLE-объектов, а также вставка объектов через буфер обмена Windows.
2.	Усовершенствована вставка в документы растровых файлов.
Импорт и экспорт
1.	Реализован экспорт трехмерных моделей в формат VRML.
2.	При импорте трехмерных моделей из формата IGES реализована "сшивка" поверхностей (если в исходном файле существуют поверхности, образующие замкнутую область, то после импорта образуется тело, ограниченное этими поверхностями).
Изменения
1.	Менеджер библиотек
Окно Менеджера теперь содержит вкладки. На одной из них (Библиотеки КОМПАС) показана структура Менеджера библиотек. На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели. Команды управления библиотеками (подключение, выбор режима работы и др.) и настройки отображения элементов на вкладках Менеджера, а также команды создания и редактирования библиотек документов (моделей и фрагментов) находятся в контекстных меню вкладок. 
2.	Работа с уравнениями и переменными
В КОМПАС-3D V6 появилось окно работы с переменными и уравнениями.
При работе с графическими документами это окно содержит две вкладки - Уравнения и Переменные. Их аналогами в КОМПАС-3D 5.11 являлись соответственно Диалог ввода и редактирования уравнений и неравенств и Диалог просмотра переменных.
При работе с документами-моделями это окно содержит одну вкладку - Переменные. Она предоставляет возможности работы с переменными, которые в КОМПАС-3D 5.11 были доступны при использовании Диалога просмотра переменных модели и Диалога параметров объекта.
Кроме облегчения доступа к переменным и уравнениям, имеющимся в документе, окно Переменные предоставляет дополнительные сервисные возможности.
3.	Работа с текстовыми шаблонами
Файлы предопределенных текстов (*.pdt) в КОМПАС-3D V6 не используются. Вставка готовых текстовых строк производится из файлов текстовых шаблонов (*.tdp). 
Для работы с ними используется Библиотекарь текстовых шаблонов. Он автоматически запускается в тех случаях, когда в КОМПАС-3D 5.11 появлялся Диалог вставки в текст предопределенных фраз.
По умолчанию для вставки и записи текстовых шаблонов используется поставляемый вместе с системой файл graphic.tdp. Он включает в себя тексты, имевшиеся в файлах graphic.tdp и graphic.pdt, поставлявшихся с КОМПАС-3D 5.11.
Если, работая в КОМПАС-3D 5.11, Вы отредактировали файл graphic.pdt или создали собственные файлы предопределенных текстов, то их необходимо конвертировать в формат файлов текстовых шаблонов. Для этого любым способом запустите Библиотекарь текстовых шаблонов. Из его меню Файл вызовите команду Открыть и укажите файл *.pdt, который требуется конвертировать. Подтвердите конвертацию и задайте имя файла. В окне Библиотекаря появится новая вкладка, содержащая шаблоны, имеющиеся в конвертированном файле.
4.	Импорт и экспорт
Импорт и экспорт осуществляются соответственно с помощью команд Файл - Открыть... и Файл - Сохранить (Файл - Сохранить как...). В появляющемся диалоге необходимо выбрать нужный тип файлов.
Изменение комплекта поставки
1.	Появился Конвертер текстовых КД eCAD - КОМПАС (bom.rtw), предназначенный для получения "Перечней элементов" и "Спецификаций" на изделия электронной техники, разработанные в системах P-CAD (версии 8.5, 2000, 2001, 2002) и OrCAD (версии 9.Х). Конструкторские документы формируются на основе подготовленных в eCAD-системе отчетов (BOM - Bill of materials).
Для работы с конвертером требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
2.	Появилась Библиотека конвертеров данных еCAD - КОМПАС (ecad.rtw), предназначенная для чтения стандартизованного формата обмена данными IDF и формирования трехмерной модели сборки печатной платы в системе КОМПАС-3D. В результате работы 3D-Конвертера получается два файла: файл сборки печатной платы (*.a3d) и файл библиотеки моделей компонентов (*.l3d). Эти файлы могут быть доработаны стандартными средствами системы КОМПАС-3D. Кроме того, структуру сборки можно импортировать в любую систему управления проектами (PDM).
3D-Конвертер работает с IDF-файлами, которые экспортируются из систем P-CAD версий 2000…2002 и OrCAD версий 9.Х.
Библиотека включает в себя Конвертер текстовых КД eCAD-КОМПАС.
Для работы с библиотекой требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
3.	Появилась Библиотека СПДС-обозначений (spds.rtw). Она функционирует в программной среде КОМПАС и реализует требования ГОСТ 21.101-97 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".
Прикладная библиотека представляет собой функциональное расширение системной панели инструментов Размеры и технологические обозначения и ориентирована на выпуск документации для строительства. Библиотека предназначена для оформления чертежей, выполненных в КОМПАС-3D или импортированных из других CAD-систем (AllPlan FT, AutoCAD, ArchiCAD и других). 
В первой версии библиотеки реализован следующий набор инструментов:
-	Одиночная/массив отметок уровня. Позволяет выполнить простановку массива отметок уровня (выровненных по точке вставки), или одиночных отметок уровня. Инструмент позволяет выполнять переключение между измеренным и назначенным значениями отметки, изменять значения отметки базового уровня с автоматическим пересчетом значений выделенных отметок, выполнять пересчет значения отметки при перемещении символа отметки уровня с помощью "горячей точки", выполнять автоматическое выравнивание группы отметок по опорной точке или точке вставки.
-	Выравнивать по опорным точкам (функция применяется к символу отметки уровня).
-	Выравнивать по стрелкам (функция применяется к символу отметки уровня).
-	Линия-выноска для многослойной конструкции. При простановке символа пользователь имеет возможность использовать Базу данных конструктивов, что позволяет экономить время на описании структур многослойных конструкций.
-	Организатор стилей (функция применяется совместно с символом линии-выноски к многослойной конструкции).
-	Ссылка на выносной элемент (ссылка на выносной элемент в сечении). Позволяет отрисовать символ и автоматически создать выносной элемент (узел, фрагмент чертежа). Выносной элемент располагается в отдельном виде, имеющем предопределенный масштаб (имеется возможность работы с рядами машиностроительных и строительных масштабных коэффициентов). Структура объектов (послойная организация вида) повторяет структуру объектов родительского чертежа, при этом командой обрабатываются только те объекты, которые находятся в видимых слоях. Объекты оформления чертежа КОМПАС и Библиотеки СПДС-обозначений (размерные цепи, позиционные обозначения, отметки уровня, маркеры изменений и т.п.) не обрабатываются. Созданный фрагмент может включать любые объекты, в том числе макрообъекты КОМПАС, при этом в выносных элементах не ведется дублирования атрибутивной информации объектов, в частности, объектов спецификации. Выносной элемент имеет однонаправленную ассоциативную связь с чертежом; обновление связи осуществляется командой Перестроить библиотеки.
-	Маркер выносного элемента. Позволяет создавать выносные элементы с автоматической простановкой над ними маркеров. Маркер может быть также установлен вручную при создании выносного элемента "в линию".
-	Маркер изменения. 
-	Линия обрыва/разрыва. Включает набор линий, предназначенных для отрисовки прямолинейной и криволинейной линий обрыва, линии цилиндрического обрыва, прямолинейной линии разрыва, с определяемыми пользователем параметрами. 
-	Размерная цепь/размерный блок.
-	Добавить опорные точки.
-	Ссылка на фрагмент.
Реализована возможность совместной работы библиотеки с объектами, созданными с помощью Библиотеки отрисовки планов зданий и сооружений.
Для работы с библиотекой не требуется лицензия.
4.	Расширен набор библиотек с общим названием Пакет библиотек для авиакосмической промышленности (Стандартные изделия по ОСТ). В комплект поставки включены:
-	дополненная и переработанная Библиотека крепежных элементов по ОСТ 92 (bracing2.rtw), содержащая 125 элементов;
-	две библиотеки по стандартам предприятий аэрокосмической отрасли: Ограничитель СТП 33 32-75 (bracing.rtw), содержащая 38 элементов и Ограничитель СТП 326-17-86 (bracing1.rtw), содержащая 54 элемента; эти библиотеки являются подмножествами стандартов ОСТ 92 и ОСТ 1.
Особенность библиотек - возможность автоматического формирования объектов спецификации крепежных элементов в полном соответствии с требованиями стандартов. 
Для работы с набором библиотек требуется отдельно оплачиваемая лицензия.
5.	В комплект поставки включена Библиотека планировок цехов (templet.rtw), предназначенная для автоматизации процесса формирования графической и текстовой документации при создании технологических планировок производственных цехов. 
Библиотека позволяет:
-	создавать и редактировать темплеты оборудования,
-	размещать темплеты на плане производственного помещения,
-	управлять отображением элементов темплетов,
-	контролировать нормативные расстояния между единицами оборудования, а также от оборудования до смежных элементов зданий (стен, колонн и т.д.),
-	регистрировать оборудование в базе данных,
-	получать из базы данных справочную информацию по оборудованию,
-	автоматически формировать спецификацию оборудования.
Библиотека использует базы данных САПР технологических процессов КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Возможна также автономная работа приложения при отсутствии этой системы.
Для работы с библиотекой необходимо, чтобы на компьютере были установлены SQL-сервер InterBase и BDE Administrator. Подробные сведения об установке этих систем содержатся в документе Руководство пользователя.rtf , расположенном в подкаталоге \Libs\Templet главного каталога КОМПАС-3D V6.
Для работы с библиотекой требуется отдельно оплачиваемая лицензия.

Прикладные библиотеки
1.	Усовершенствована Библиотека поддержки PDF (PDFread.rtw): 
-	по умолчанию для конвертирования указаны только те слои, которые были активны в системе P-CAD, 
-	появилась возможность формирования таблицы контактных площадок, 
-	появилась возможность управления поворотом контактных площадок при повороте элемента, 
-	элементы, полученные после импорта с использованием библиотеки, теперь являются макрообъектами. 
2.	В Библиотеку электродвигателей (Elmotors.rtw) добавлен подраздел Электродвигатели крановые и металлургические (в раздел Переменного тока трехфазные). Подраздел содержит 22 модели электродвигателей 132, 200, 225, 280 габаритов и их модификации.
3.	В библиотеке КОМПАС-Spring (Spring.rtw) упрощен процесс работы с отчетом. В одном диалоговом окне возможно выполнение следующих действий: 
-	сохранение исходных данных расчета;
-	редактирование отчета;
-	вывод отчета на печать.
Режим редактирования теперь можно вызвать двойным щелчком мыши в поле отчета.
В окне библиотеки О программе добавлена функция автоматического определения даты сборки модуля.
4.	В Библиотеке отрисовки планов зданий и сооружений (версия 1.01) (Arch.rtw) появились следующие новые возможности:
-	установка предопределенного слоя для всех объектов, размещаемых с помощью Библиотеки (использование этой функции возможно, если активен Организатор проекта - сервисная прикладная библиотека КОМПАС).
-	фиксация параметров лестничного марша при подборе его геометрии.
5.	Доработана Библиотека проектирования систем вентиляции (Ventilation.rtw). Добавлены новые элементы:
-	S-образный отвод ("утка")
-	Решетка вентиляционная
-	Расширительная камера
-	Вентилятор осевой
-	Вентилятор крышный
-	Вентилятор канальный, устанавливаемый на воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.
По вновь включенному в библиотеку оборудованию выполнено наполнение баз данных изделиями следующих производителей: ООО Мовен, ЗАО Лиссант, Halton OY, Systemair.
Появились следующие возможности:
-	Формирование экспортного файла, учитывающего объемы работ по монтажу проектируемой системы вентиляции, для передачи в программу-преобразователь данных из архитектурных проектов в сметы АрхиСмета и последующего составления строительных смет в системе WinАВеРС компании ЭРТИСОФТ (Москва).
-	Получение поэтажных планов систем вентиляции, включающих в себя несколько определяемых пользователем систем с назначением для каждой из них определенного цвета.
-	Работа с отводами прямоугольного сечения 45° и 90° двух видов исполнений: AxB и BxA.
Справочник материалов
1.	Появилась возможность интеграции Справочника материалов с системой КОМПАС-АВТОПРОЕКТ и системой расчета режимов резания. При разработке техпроцесса пользователь может получить обозначение материала или сортамента, а также параметры материала (физические или физико-механические свойства). При расчете режимов резания сталей, цветных металлов и сплавов, чугунов возможно получение специализированных технологические коэффициентов (KVmet, KShl, Xmat) для выбранного ранее материала. Эти коэффициенты занесены в базу данных.
2.	База данных Справочника материалов дополнена следующими разделами:
-	Стали теплоустойчивые,
-	Стали инструментальные штамповые,
-	Стали инструментальные валковые,
-	Стали повышенной обрабатываемости,
-	Стали инструментальные быстрорежущие.
3.	Расширились разделы Стали пружинные, Стали коррозионно-стойкие и жаропрочные, Стали инструментальные легированные. 
Таким образом, количество марок сталей составляет сегодня 305 позиций, а общее количество марок конструкционных материалов достигло 900 позиций (не включая 54 марки клеев, 387 марок масел и смазок, 214 марок припоев и флюсов, 223 вида покрытий разных типов).
Офисы ЗАО АСКОН:
198095, Санкт-Петербург, а/я 107
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail:  kompas@ascon.ru
125212, Москва, Ленинградское шоссе, 58
Тел./факс (095) 784-74-92, 452-07-47 
E-mail:  kompas@asconm.ru
АСКОН в сети Интернет:
http://www.ascon.ru
Прямая техническая поддержка:
E-mail:  support@kompas.kolomna.ru 
Сайт Службы технической поддержки в Интернет:
http://www.support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2005. Все права защищены.