Pinnacle Studio 11 版 ReadMe
Pinnacle - Avid 的分公司
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

恭喜！您将步入制作专业质量电影的世界。如果您在使用 Studio 或 Studio Plus 版本 11 时遇到任何问题，请阅读用户手册和本文的内容。

技术说明

1. 更新
当您运行 Studio 或 Studio Plus 时，可能会提示您安装软件的更新程序。为了完善您的 Studio 体验，强烈建议您执行该更新步骤。您能够从 http://www.pinnaclesys.com/support 获得最新的更新

2. Studio SmartMessenger 工具
Studio 内置了一个 SmartMessenger 工具。该工具能够通知您最新的 Studio 更新，并确保您获得最佳应用程序性能。还会收集 Studio 程序的性能和稳定性统计数据。这些信息将用于统计分析并帮助 Pinnacle 制造更精美的节目。该报告不包括任何有关您或您系统的个人信息。如果您想要禁止 Smart Messenger 自动运行，可以选择 Studio 中的“帮助/软件更新”并选择“检查更新前显示提示”。如果您的系统没有连接至 Internet，我们建议您定期查看 http://www.pinnaclesys.com/support 是否提供可用更新。

3. XP 和 Vista 的处理器及 RAM 要求
Windows XP 和 Windows Vista 上的 Studio 有不同的系统要求。包括：

Windows XP
§	Intel® Pentium® 或 AMD® Athlon® 1.8 GHz 或更高配置（建议使用 2.4 GHz 的配置）
§	512 MB RAM（推荐使用 1 GB）

Windows Vista（建议使用 32 位）
§	需要 Intel® Pentium® HT 或 AMD® Athlon® 2.4 GHz 或 1.6 GHz 双核
§	Vista 需要 1GB（推荐使用 2GB）

4. 图形系统测试
Studio 和 Studio Plus 采用图形卡上的 GPU 进行实时视频处理和播放，因此视频性能主要取决于图形硬件和显示驱动程序的版本。首次运行 Studio 时，它会检查图形卡和驱动程序的性能。在某些情况下，系统可能要求您更新显示驱动程序或图形卡。

5. 图形卡内存
Studio 和 Studio Plus11 使用图形卡生成效果。图形卡的内存决定了可编辑的视频分辨率： 
 
Windows XP
·	64MB - 仅适用于标准清晰度视频
·	128MB - 720p 的 HD（高清晰）视频
·	256MB - 1080 i/p 的 HD（高清晰）视频

Windows Vista
·	128MB - 仅适用于标准清晰度视频
·	256MB - 1080 i/p 的 HD（高清晰）视频

nVidia Quadro 卡 - 因为这些图形卡会保留 16MB 的显存供内部使用，所以，不可能以预期分辨率编辑视频，例如，对于显存为 128 MB 的 Quadro 卡，只能进行 SD 编辑，而显存为 256 MB 的 Quadro 卡才能进行 720p HD（高清晰）的编辑。 

共享内存 - 没有各自专用内存而使用系统主 RAM 的图形卡无法进行 HD（高清晰）编辑。此类图形卡包括 Intel 主板内置图形卡（i845、i860、i915、i940）和 nVidia TurboCache 图形卡。

6. 编辑 AVCHD 文件
AVCHD 是适用于家用摄像机的最新的高清晰格式。它基于 H.264 编解码器，可以最小的质量损失提供较高的压缩比。可生成空间小、具有专业外观的高清晰视频文件，但与此同时复杂的压缩算法要求更强的处理器能力和更大的系统内存。请确保您的系统符合以下的最低系统要求。

最低系统要求：
·	需要 Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz 或更高的处理器
·	需要 1.5 GB RAM（Vista 上需要 2 GB）
·	需要带 256 MB 显存的 DirectX® 9 或更高的兼容显卡（推荐使用 ATI® Radeon®9600+ 或 NVIDIA® GeForce™ 6 或更高）

在编辑 AVCHD 作品时，项目的复杂性对系统的性能有很大影响。在处理 AVCHD 项目时，请注意以下几点：
a.	项目复杂性
i.	在将 AVCHD 剪辑导入“影集”时，生成缩略图的时间比从 SD 和 HD CODEC 生成的时间要长。
ii.	在 AVCHD 剪辑之间添加切换时，只有当后台生成结束后才能进行预览。
iii.	在添加画中画效果（使用叠加轨道）时，只有当后台生成结束后才能进行预览。预览窗口中出现感叹号时，表示后台生成尚未完成。
iv.	在创建 DVD 时，建议您不要在 DVD 菜单或帧序列缩略图中使用运动背景。
v.	建议的 AVCHD 项目长度为 20 分钟。
vi.	在将 AVCHD 项目刻录到 DVD 时，HD 输出格式只能为 HDDVD。蓝光光盘支持将在以后的 Studio 版本中提供。
vii.	尽管 Studio 中允许使用混合格式时间线（SD、PEG2、DV …），但不建议您在 AVCHD 项目中使用。

7. Windows XP：采集时切换用户。 
切勿如此操作。这样会出现严重问题。

8. Studio 11 用户界面比例特性
如果显示器设置为 1024x768，用户将看不到“预览”窗口上部的缩放滑块，并且不能够手动缩放界面。如果选择超过 1024x768 的分辨率，滑块将在 Studio 重新启动后显示。 

9. 显示器分辨率低于 1024x768
Studio 11 不支持低于 1024x768 的分辨率。如果您的显示器低于该分辨率，Studio 界面的边缘将显示滚动条。 

10. 打开 Studio 11 中的旧项目
当打开 Studio 11 中的旧项目时，将进行项目格式转换。系统会询问您是否要创建原项目的备份版本。要访问备份，只需打开您用来制作原项目的 Studio 版本并导入备份文件即可。例如，如果您的项目名为“My Movie 1.stx”，您备份的名称将为“My Movie 1 BACKUP.stx”。备份文件的默认位置为“My Documents / Pinnacle Studio / My Projects”。

11. Studio 打开时启动 Windows Media Center
Studio 运行时可能会防碍 Windows Media Center 在某些系统上的正常启动。要解决这个问题，只需关闭 Studio，启动 Windows Media Center，然后重新打开 Studio。 

12. 清除和恢复插件（自动颜色校正、图像稳定、清除视频噪声和清除音频噪声）
请注意，这些是用于减少各种素材中常见问题的常用过滤器。但它们并非万能。具体结果会因原始素材及问题的严重程度和特性而各不相同。
 
13. 采集设备
Studio 应与大多数兼容 DirectShow 的采集设备配合使用。如果在使用特定采集设备时遇到困难，请使用“AM 采集”（在 Studio/工具中）测试该设备。如果该设备不能使用“AM 采集”正常工作，则它不兼容 DirectShow，并且不能与 Studio 一起使用。

14. 使用辅助硬盘进行采集
对于视频编辑，我们建议您在系统中使用辅助硬盘，用于采集和播放。硬盘必须能以持续的 4 MB/秒速率播放读写数据。一块快速 EIDE 硬盘就可满足要求。该硬盘必须格式化为 NTFS 文件结构（而不是 FAT32 结构）以便捕捉超过 4GB 的视频文件。

15. 支持 HDV、DV 和 Digital 8 摄像机
如果您切换到采集模式时，Studio 显示一条出错信息，您可能必须在 Windows 中进行特殊设置以便支持您的摄像机。从 Windows 设备管理器中，选择“1394 总线控制器”设备（兼容 OHCI 的 IEEE 1394 主机控制器），并单击“属性”按钮。选择“设置”选项卡。选中“支持不兼容的设备”复选框。重新启动计算机。当您插入摄像机时，Windows 应能立即检测到该设备，并加载适当的 DV 摄像机驱动程序。 

16. 采集时 DV 到 MPEG 的代码转换
采集时 DV 到 MPEG 的转码取决于 CPU 的速度，如果 CPU 速度慢于 2 GHz，则可能无法使用。

17. 采集过程中丢失的帧
在采集视频时，播放器窗口显示“掉帧数”计数器。如果该计数器显示非零值，则表示有丢失的视频帧。大量丢失帧将导致视频和音频输出质量不佳（断续的）。丢失帧可能是由计算机系统性能不佳所致，通常与硬盘或图形性能有关。如果您的系统因图形性能差而丢失帧，可以关闭采集过程中的视频预览来解决此问题。其操作为，进入 Studio 的“采集”菜单，关闭“采集预览”选项。（当关闭此选项后，在菜单中，其旁边不再显示选中标记。）现在再尝试采集，注意改进后的丢失帧数目。

18. MovieBox 和 700-USB 采集产品：多个采集源。
请勿同时连接采集源摄像机和/或 VCR 与 USB-700 或 MovieBox Deluxe 1394/FireWire 与模拟输入端。在连接一个设备之前，一定要断开另一个设备。

19. 在第二个显示器上播放视频
在某些显示器上，视频显示的宽高比可能不正确（例如，垂直方向缩放或视频压扁），或偏离中心。这是由于某些显示器使用了较低的刷新速率所致。要解决此问题，可将显示器的刷新速率设为 50Hz。如果没有该设置，可调节显示器的扫描同步。

20. SVCD 光盘和 16:9 宽屏幕格式
SVCD 光盘规格不支持 16:9 格式的视频。如果您想要将视频编码为 16:9 并应用于 SVCD，您必须手动更改显示设备的宽高比才能以正确的宽屏幕格式观看素材。 

21. Studio 与 Studio Plus 版本 9 之间的不同
Studio 和 Studio Plus 版本 9 可能存在不同于 Studio 和 Studio Plus 版本 11 或不被其支持的某些功能：

·	不支持 SmartCapture 预览质量采集
·	不支持对 MicroMV 摄像机中的视频进行采集和编辑
·	不支持制作磁带/打开文件。必须将文件导入到时间线，才能输出到磁带中。
·	不支持对 DC10plus 的最小生成
·	只能以单个输出的格式保存后台生成的剪辑。 

22. 相同系统上的 Studio 11 和其它 Studio 版本
Studio 11 的设计不允许其与其它 Studio 版本同时存在于同一系统中。强烈建议您在安装 Studio 11 之前删除其它 Studio 版本。

23. Studio Ultimate 11 应用程序
如果您购买了 Studio Ultimate 11，下列为 Ultimate 安装光盘上有关第三方应用程序的信息：

proDAD Vitascene
http://www.prodad.com
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Germany
支持：http://www.prodad.de/gb/support.html

Bias SoundSoap 2 Pinnacle Edition
http://www.bias-inc.com
140 Keller Street
Petaluma, CA, 94952, USA
支持：http://www.bias-inc.com/support/faq

StageTools MovingPicture
http://stagetools.com
34313 Welbourne Road
Middleburg, VA 20117, USA
支持：http://stagetools.com

24. SureThing Express Labeler
要安装 SureThing Express Labeler，请插入安装光盘，打开“SureThing Express Labeler”文件夹，找到并打开所要安装语言的文件夹，然后双击 EXE 文件。随即开始安装。