Pinnacle Studio 11 版 ReadMe
Pinnacle - Avid 公司所屬部門
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

恭喜您！您即將進入專業級的影片製作世界。如果您在使用 Studio 或 Studio Plus 第 11 版時遭遇任何問題，請閱讀手冊以及本文。

技術備忘錄

1. 更新
當您執行 Studio 或 Studio Plus 時，可能會提示您安裝軟體的更新。非常建議您進行這項更新程序，因為它可增進您體驗 Studio 的樂趣。您也可以從以下網址取得最新的更新：http://www.pinnaclesys.com/support

2. Studio SmartMessenger 工具
Studio 有個為 SmartMessenger 的內建工具。此工具可通知您最新的 Studio 更新，並確保讓您的應用程式達到最佳效能。此工具還可以收集 Studio 程式的效能與穩定性統計資料。這項資訊是用於進行統計分析，以期協助 Pinnacle 推出更完善的程式。這份報告並不會包含有關您或系統的任何個人資訊。如果您想要停用自動執行 SmartMessenger，您必須在 Studio 內選取 [說明] / [軟體更新]，然後選擇 [檢查更新之前先提示]。如果系統不會連線到網際網路，建議您定期檢查以下網址是否有新的更新可用：http://www.pinnaclesys.com/support。

3. XP 與 Vista 的處理器及 RAM
Studio 在 Windows XP 與 Windows Vista 上有不同的系統需求。如下所示：

Windows XP
§	Intel® Pentium® 或 AMD® Athlon® 1.8 GHz 或更快速處理器（建議配備 2.4 GHz）
§	512 MB RAM（建議使用 1 GB）

Windows Vista（建議使用 32 位元）
§	需要配備 Intel® Pentium® HT 或 AMD® Athlon® 2.4 GHz 或 1.6 GHz 雙核心。
§	Vista 需要 1 GB（建議使用 2 GB）

4. 圖形系統測試
Studio 和 Studio Plus 使用圖形板上的 GPU 進行即時視訊處理和播放，因此高度依賴圖形硬體以及顯示驅動程式版本。當 Studio 首次執行時，將會檢查您的圖形板和驅動程式的功能。在某些情況下，可能會指示您更新顯示驅動程式或圖形板。

5. 圖形板記憶體
Studio 與 Studio Plus11 均使用圖形板來演繹效果。可編輯的視訊解析度是由圖形板上的記憶體量所決定： 
 
Windows XP
·	64MB - 僅標準解析度視訊
·	128MB - 最高可達 720p 的 HD
·	256MB - 最高可達 1080 i/p 的 HD

Windows Vista
·	128MB - 僅標準解析度視訊
·	256MB - 最高可達 1080 i/p 的 HD

nVidia Quadro 圖形板 - 由於這種圖形板保留 16MB 記憶體供內部使用，因此可能無法使用預期的解析度編輯視訊。也就是說，具有 128 MB 的 Quadro 圖形板可能只能作標準解析度編輯，256 MB 的 Quadro 可能只能供最高 720p 的 HD 編輯。 

共用記憶體 - 本身不含專用記憶體而使用系統主要 RAM 的顯示卡無法進行 HD 編輯。包括 Intel 內建顯示卡 (i845、i860、i915、i940) 以及 nVidia TurboCache 顯示卡。

6. 編輯 AVCHD 檔案
AVCHD 是用於市面攝錄影機的最高畫質格式。以 H.264 解碼器為基礎，提供高度壓縮同時可讓品質降低的情況減至最小。產生很小但畫質絕佳的 HD 影片檔案，但是壓縮架構更為複雜，因而需要有更強大的處理器能力以及更多系統記憶體。請確定您的系統配備符合以下最低的配備需求：

基本系統配備需求：
·	需要 Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz 或更高等級
·	需要 1.5 GB（Vista 上需要 2 GB）
·	需要 DirectX® 9 或者 256 MB 更高級的相容顯示卡（建議配備 ATI® Radeon®9600+ 或 NVIDIA® GeForce™ 6 或者更高等級）

編輯 AVCHD 作品時，專案複雜度主要會影響系統執行方式。處理 AVCHD 專案時，請記住下列事項：
a.	專案複雜度
i.	與演繹其他 SD 與 HD CODEC 的縮圖相比，將 AVCHD 片段匯入相簿時，演繹縮圖所花的時間較長。
ii.	在 AVCHD 片段間加入轉場特效時，可能會看不見預覽，直到背景演繹完成為止。 
iii. 	加入子母畫面效果（使用重疊式字幕軌）時，可能會看不見預覽，直到背景演繹完成為止。「預覽」視窗中可能會出現驚嘆號，表示尚未完成背景演繹。
iv.	建立 DVD 時，建議您在 DVD 選單或章節縮圖中不要使用動態背景。
v.	建議的 AVCHD 專案長度為 20 分鐘。
vi.	將 AVCHD 專案燒錄至 DVD 時，唯一的 HD 輸出格式為 HDDVD。未來的 Studio 版本將會提供 Blu-Ray 支援。
vii.	雖然 Studio 內允許有混合格式的時間軸（SD、MPEG2、DV …），但在 AVCHD 專案中則不建議您這樣做。

7. Windows XP：擷取期間切換使用者。 
絕對不要，否則將會發生非常嚴重的後果。

8. Studio 11 比例 UI 功能
將監視器設為 1024x768 的使用者在 [預覽] 視窗上會看不見比例滑桿，而且無法手動縮放他們的介面。如果選擇超過 1024x768 的解析度，滑桿會在重新啟動 Studio 後出現。 

9. 低於 1024x768 的監視器解析度
Studio 11 不支援低於 1024x768 的解析度。如果您的監視器低於此解析度，您會在 Studio 介面的邊緣位置看見捲軸。 

10. 在 Studio 11 中開啟舊專案
在 Studio 11 中開啟舊的專案檔時，會進行專案格式轉換。還會詢問您，是否要建議原始專案的備份。若要存取備份，只需開啟建立原始專案的 Studio 版本，然後匯入備份檔案。例如，如果您的專案名為 “My Movie 1.stx”，那麼備份檔案將會命名為 “My Movie 1 BACKUP.stx”。這些備份檔案的預設位置在 My Documents / Pinnacle Studio / My Projects。

11. 在 Studio 開啟時啟動 Windows Media Center
在某些系統上，當 Studio 執行時，可能會造成 Windows Media Center 無法正確啟動。若要解決此問題，請先關閉 Studio，啟動 Windows Media Center 之後，再重新啟動 Studio。 

12. 清除和還原外掛程式（自動調整色彩、穩定影像、消除影像雜訊和消除聲音雜訊）
請注意，這些都是一般用途的過濾器，目的在於減少廣泛的材料上最常見的問題。但它們並不是所有問題的萬靈丹，所以實際的結果還要看原始材料以及問題的嚴重性和性質才能決定。
 
13. 擷取裝置
Studio 應該可以和大部分 DirectShow 相容擷取裝置一起使用。如果您在使用某個擷取裝置時遇到困難，請使用 AM Capture（可在 Studio 的 [工具] 功能表中找到）測試這個裝置。如果這個裝置無法和 AM Capture 一起使用，表示它和 DirectShow 不相容，也就無法和 Studio 一起使用。

14. 使用第二顆硬碟進行擷取
為了使用視訊剪接功能，我們建議您為系統準備第二顆硬碟，以供擷取和播放使用。硬碟必須能夠持續以每秒 4 MB 的速率進行讀取和寫入。像是快速的 EIDE 硬碟機就符合這個條件。您還必須以 NTFS 檔案結構（與 FAT32 結構相對）格式化硬碟，才能擷取超過 4GB 的視訊檔案。

15. HDV、DV 及 Digital 8 攝影機支援
當您切換到擷取模式時，如果 Studio 顯示錯誤訊息，表示您可能要在 Windows 中做特殊的設定才能支援您的攝影機。請在 Windows 的裝置管理員中選取 [1394 匯流排控制器] 裝置（OHCI 相容的 IEEE 1394 主機控制器），再按一下 [內容] 按鈕。進到 [設定] 索引標籤，勾選 [支援不相容的裝置] 方塊，重新啟動您的電腦。這樣一來，只要您插上攝影機，並載入適當的 DV 攝影機驅動程式，Windows 應該就會偵測到您的攝影機。 

16. 擷取時由 DV 轉 MPEG 的轉換碼
擷取時由 DV 轉 MPEG 的轉換碼須視 CPU 速度而定，若 CPU 速度低於 2 GHz 就可能無法進行。

17. 在擷取期間遺漏影格
擷取影像時，播放器視窗會顯示「漏格數」計數器。如果這個計數器顯示零以外的任何數值，表示影像將會遺漏一些影格。大量遺漏影格將會造成品質不良的影像和聲音輸出（斷斷續續的結果）。遺漏影格的原因可能是電腦系統的效能不良，這通常和硬體或圖形效能有關。如果系統因為圖形效能太差而遺漏影格，您可以在擷取期間關閉影像預覽來解決這個問題。要執行這個動作，請移至 Studio 的 [擷取] 功能表，然後關閉 [擷取預覽] 選項。（這個選項關閉時，在功能表中，選項的旁邊就不會有勾選記號）。再嘗試一次擷取，注意遺漏的影格數以查看是否有改善的跡象。

18. MovieBox 與 700-USB 擷取產品：多個擷取來源設備
請勿同時將來源攝影機和/或 VCR 連接到 USB-700 或 MovieBox Deluxe 1394/FireWire 以及類比輸入裝置。一定要先中斷一個裝置才能連接其他裝置。

19. 在第二個顯示器上播放視訊
在某些顯示器上，視訊可能會以不正確的外觀比（例如垂直縮放或壓扁的視訊）或偏離中心的方式顯示。這是因為某些監視器使用較低的重新整理速率所致。要解決這個問題，請將監視器的重新整理速率設為 50Hz。如果沒有這項設定，則調整檢視器的「掃瞄時間」。

20. SVCD 光碟與 16:9 寬螢幕格式
SVCD 光碟的規格不支援 16:9 格式的影片。如果想要將影片編碼成 16:9 並編製到 SVCD，您必須手動變更顯示裝置的外觀比，才能以正確的寬螢幕格式顯示該內容。 

21. Studio 與 Studio Plus 9 版的差異
Studio 與 Studio Plus 9 版的部分特色和功能與 Studio 與 Studio Plus 11 版不同或是後者不支援：

·	不支援 SmartCapture 預覽品質擷取功能。
·	不支援擷取和編輯來自 MicroMV 攝影機的視訊。
·	不支援 [製作影帶/開啟檔案] 功能。檔案必須匯入到時間軸以輸出到影帶。
·	不支援 DC10plus 的最低限度演繹。
·	經過背景演繹的剪輯僅能以單一輸出格式維護。

22. Studio 11 與同一部系統上的其他 Studio 版本
Studio 11 的設計無法與同一部系統上的其他 Studio 版本共存。強烈建議您在安裝 Studio 11 之前，先移除任何其他 Studio 版本。

23. Studio Ultimate 11 應用程式
如果您已購買 Studio Ultimate 11，以下為可在 Ultimate 安裝光碟上找到的三種協力廠商應用程式的相關資訊：

proDAD Vitascene
http://www.prodad.com
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Germany
支援：http://www.prodad.de/gb/support.html

Bias SoundSoap 2 Pinnacle Edition
http://www.bias-inc.com
140 Keller Street
Petaluma, CA, 94952, USA
支援：http://www.bias-inc.com/support/faq

StageTools MovingPicture
http://stagetools.com
34313 Welbourne Road
Middleburg, VA 20117, USA
支援：http://stagetools.com

24. SureThing Express Labeler
若要安裝 SureThing Express Labeler，請放入安裝光碟，前往 “SureThing Express Labeler” 資料夾，找到並開啟所要安裝之語言的資料夾，然後按兩下 EXE。接下來便會開始進行安裝。