Pinnacle Studio バージョン 11 ReadMe
Pinnacle - Avid の 1 部門
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studio バージョン11をお求めいただき、ありがとうございます。Studio 11 を使うと、今すぐプロフェッショナルな品質のムービーの世界を体験することができます。Studio、または Studio Plus バージョン 11 の作業中に不具合が発生した場合は、付属のマニュアルおよび本説明書をお読みください。

テクニカルノート

1. アップデート
はじめて Studio、または Studio Plus を起動すると、ソフトウェアのアップデートをインストールすることを勧めするメッセージが表示されます。この機会にアップデートしてStudio の素晴らしい機能をご体験ください。また<http://www.pinnaclesys.com/support> からの最新のアップデートを入手することができます。

2. Studio SmartMessanger (スマートメッセンジャー) ツール
StudioにはSmartMessengerと呼ばれる内蔵ツールが組み込まれています。このツールは、Studioの最新アップデート情報を提供してアプリケーションの最高のパフォーマンスを実現させます。また、Studioプログラムからパフォーマンスと安定性の統計を収集します。収集した情報は統計分析に使用され、Pinnacle製品の改善に役立たせていただきます。レポートには個人情報は含まれません。Smart Messengerを自動的に起動したくない場合は、Studio内の［ヘルプ］/［ソフトウェアのアップデート］を選択し、［アップデートのチェック前に確認］を選択します。システムがインターネットに接続されていない場合は、定期的に <http://www.pinnaclesys.com/support> にアクセスしてアップデートを確認してください。

3. XP とVistaのプロセッサとRAM比較 
Studioのシステム必要条件はWindows XPとWindows Vistaでは異なります。システム必要条件は次のとおりです。

Windows XP
§	Intel® Pentium® または AMD® Athlon® 1.8 GHz 、またはそれ以上 (2.4 GHz推奨)
§	512 MB の RAM (1 GB 推奨)

Windows Vista (32ビット推奨)
§	Intel® Pentium® HT、または AMD® Athlon® 2.4 GHz か1.6 GHz Dualコアが必要
§	Vista には 1 GB が必要 (2 GB 推奨)。

4. Graphics System Test 
Studio、および Studio Plus はリアルタイム ビデオ処理と再生するためにグラフィックボードの GPU を使用するので、グラフィックハードウェアとディスプレイドライバのバージョンにかなり依存します。はじめて Studio を起動するときに、グラフィックボードとドライバの性能がチェックされます。場合によっては、ディスプレイドライバ、またはグラフィックドライバをアップデートするようにメッセージが表示される場合があります。

5. グラフィックボードのメモリ
Studio、および Studio Plus11 では 、効果的にレンダリングするためにグラフィックボードを使用します。編集することができるビデオ解像度は、グラフィックボードのメモリの量にによって決定されます。 
 
Windows XP
·	64MB - 標準解像度ビデオのみ
·	128MB - HD 最大 720p
·	256MB - HD 最大 1080 i/p

Windows Vista 
·	128MB - 標準解像度ビデオのみ
·	256MB - HD 最大 1080 i/p

nVidia Quadro ボード - それらのボードは内部使用用に 16 MB のメモリを予約しているので、それ以上の解像度のビデオ編集はできない場合があります。たとえば、128 MB の Quadro は SD の編集が可能で、256 MBの Quadro は、 720p までの HD の編集が可能でです。 

共有メモリ - 専用メモリがなく、代わりにシステムのメイン RAM を使用するグラフィックカードは、HD の編集ができません。これには、インテル搭載グラフィック (i845、i860、i915、i940) や nVidia TurboCache グラフィックカードが含まれます。

6. AVCHDファイルの編集
AVCHDは、コンシューマビデオカメラの最新の高解像度フォーマットです。H264コーデックに基づいており、ほとんど品質を損なうことない高圧縮を提供します。ファイルサイズが小さくで高品質のHDビデオファイルを提供しますが、より大きな処理能力とシステムメモリが必要である複雑な圧縮スキームを犠牲にします。コンピュータが以下の最小必要条件を満たしているか確認してください。

最小システム必要条件
·	Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz、またはそれ以上
·	1.5 GB RAMが必要(Vistaでは2 GBが必要)
·	DirectX® 9 以上に対応した256MBのグラフィックスカードが必要(ATI® Radeon®9600以上、またはNVIDIA® GeForce™ 6以上を推奨)

AVCHD作品を編集する場合は、プロジェクトの複雑性がシステムのパフォーマンスに大きな影響を与えます。AVCHDプロジェクトの作業を行う場合は、以下の関して注意してください。
a.	プロジェクトの複雑性
i.	AVCHDクリップをアルバムにインポートする場合は、他のSDおよびHDコーデックのサムネイルよりレンダリングに時間がかかります。
ii.	AVCHDクリップ間にトランジションを追加する場合に、バックグラウンドレンダリングが終了するまでプレビューできません。 
iii.	ピクチャインピクチャを追加する場合に(オーバーレイトラックを使用して)、バックグラウンドレンダリングが終了するまでプレビューできません。プレビューウィンドウに感嘆符が表示される場合は、バックグラウンドレンダリングが終了していないことを表しています。
iv.	DVDを作成する場合は、DVDメニューやチャプタサムネイルでモーションバックグラウンドを使用しないことをお勧めします。
v.	AVCHDの推奨長さは20分です。
vi.	AVCHDプロジェクトをDVDに書き込む場合の出力HDフォーマットは、HDDVDのみです。Blu-Rayは次回のStudioリリースで対応予定です。
vii.	混合形式のタイムライン(SD、PEG2、V …)はStudio内で可能ですが、AVCHDプロジェクト内ではお勧めしません。

7. Windows XP:キャプチャ中でのユーザーの切り替え 
キャプチャ中には、絶対にユーザーの切り替えを行わないでください。これにより、予期しない結果が発生します。

8. Studio 11のUI拡大縮小機能
ユーザーのモニタが1024x768に設定すると、プレビューウィンドウにスケーリングスライダーが表示されないのでインターフェイスの拡大縮小を手動で行うことができません。1024x768以上の解像度を選択した場合は、Studioを再起動するとスライダーが表示されます。 

9. 1024x768以下のモニタ解像度
Studio 11は1024x768以下の解像度をサポートしません。モニタがこの解像度より低い場合は、Studioインターフェイスの側面にスクロールバーが表示されます。 

10. Studio 11で古いプロジェクトを開く場合
Studio 11で古いプロジェクトを開く場合に、プロジェクト形式の変換が行われます。オリジナルのプロジェクトのバックアップを作成するかどうかのメッセージが表示されます。バックアップを使用するには、元のプロジェクトを作成したStudioのバージョンを開いて、バックアップファイルをインポートします。例えば、プロジェクト名が「My Movie 1.stx」である場合は、バックアップ名は「My Movie 1 BACKUP.stx」となります。これらバックアップのデフォルトの場所は、「マイ ドキュメント\Pinnacle Studio\マイ プロジェクト」です。

11. Studioを実行しているときにWindows Media Centerを起動する場合
Studioが実行している時にWindows Media Centerを起動すると、システムによっては正しく起動しない場合があります。その場合はStudioを閉じてWindows Media Centerを起動して、もう一度Studioを起動します。 

12. クリーニングおよび修復プラグイン（オードカラーコレクト、画像のスタビライズ、ビデオのノイズ除去、オーディオのノイズ除去）
Studio のビデオクリーニングエフェクトは、幅広い素材に見られる最も一般的な問題を軽減するために設計された汎用フィルタであることに注意してください。それらは、すべての問題のソリューションではありません。結果は、オリジナルの素材や問題のレベルや特性によって異なります。
 
13. キャプチャデバイス
Studio は、DirectShow と互換性をもつほとんどのキャプチャデバイスで機能します。特定のキャプチャデバイスを使用した場合に問題が発生する場合は、Studio のツールにある AM キャプチャを使ってデバイスをテストしてください。デバイスが AM Capture とうまく動作しない場合は、DirectShow に対応していないため、Studio で使用することはできません。

14. キャプチャする補助ハードディスクの使用
ビデオ編集のキャプチャおよび再生時には、システム内の補助ハードディスクを使用することをお勧めします。ハードディスクは、毎秒連続 4 MBのレートで再生、読み取り、書き込みができる必要があります。高速な EIDE ハードディスクを使用することができます。4GB以上のビデオファイルをキャプチャするには、ハードディスクはNTFSファイル構造でフォーマット (FAT32構造に対して) する必要があります。

15. HDV、DV および Digital 8 ビデオカメラのサポート
キャプチャモードに切り替えたときに Studio がエラーメッセージを表示する場合、Windows でカムコーダーをサポートするために特別な設定が必要になることがあります。Windows のデバイスマネージャで、「1394 Bus Controller」デバイス（OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller）を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。[設定] タブを選択します。[専用デバイス以外をサポート] のボックスを選択します。コンピュータを再起動します。ビデオカメラを PC に接続し、適切な DV カムコーダードライバをインストールすると、Windows がビデオカメラを検知します。 

16. キャプチャ時のDV から MPEG へのトランスコード
キャプチャ時の DV から MPEGへのトランスコードは、CPU の速度によって異なり、2 GHz 以下の CPU では実行できない可能性があります。

17. キャプチャ中にドロップしたフレーム
ビデオをキャプチャするときに、プレーヤーウィンドウが 「ドロップしたフレーム」のカウンタを表示します。このカウンタに 0 以外の値が表示されている場合、ビデオのフレームが欠けていることを表します。多くの場合、ドロップしたフレームは、低品質、および、ビデオおよびオーディオの乱れの原因になります。多くの場合、ドロップフレームは、ハードドライブまたはグラフィックパフォーマンスに関連するコンピューターシステムのパフォーマンスの低さが原因となります。グラフィックパフォーマンスの品質が低いためにシステムがフレームが欠損する場合、キャプチャ中にビデオのプレビューをオフにしてこの問題を解決できます。これを実行するには、Studio のキャプチャメニューに移動して、[キャプチャのプレビュー] オプションの選択を解除します。（オプションがオフの場合、その横にチェックボックスは表示されません。）この場合、もう一度キャプチャを実行し、ドロップフレームの数が少なくなっているか確認します。

18. MovieBox と700-USB キャプチャ製品:ビデオキャプチャ : ソース
ソースのビデオカメラ、および VCR を USB-700、または MovieBox Deluxe 1394/FireWire とアナログ入力に同時に接続しないで下さい。常に、別のデバイスに接続する前に、任意のデバイス を外してください。

19. 補助ディスプレイ上のビデオ再生
ディスプレイによっては、ビデオが不適切なアスペクト比 (たとえば、縦長になったり、横につぶれたビデオになったりする場合) や、中心がずれて表示されることがあります。これはリフレッシュ レートの低い一部のモニタを使用することが原因です。これを修正するには、モニタのリフレッシュ レートを 50Hz に設定します。この設定が行えない場合、モニタの [スキャン タイミング] を調整します。

20. SVCDディスクと16:9ワイドスクリーン形式
SVCDディスク仕様はでは16:9形式ビデオをサポートしません。ビデオを16:9にエンコードしてSVCDに出力する場合は、手動でディスプレイデバイスのアスペクト比を変更して正しいワイドスクリーン形式で素材を表示できるようにします。 

21. Studio と Studio Plus バージョン 9 との違い
 Studio と Studio Plus バージョン 11 では次の機能がStudio と Studio Plus バージョン 9 とは異なります。

·	プレビュー品質 (SmartCapture) はサポートされません。
·	MicroMV ビデオカメラからの取り込みとビデオの編集はできません。
·	Make Tape / Open File はサポートされていませんテープに出力するには、ファイルをタイムラインにインポートする必要があります。
·	DC10plus の最小レンダリングはサポートされていません。
·	バックグラウンドレンダリングクリップは単一出力フォーマットでのみ維持されます。 

22. 同じシステムでの Studio 11とStudioの別のバージョン
Studio11は同じシステムでStudioの別のバージョンと共存するように設計されていません。Studio11をインストールする前にStudioの別のバージョンを必ず削除してください。

23. Studio Ultimate 11アプリケーション
Studio Ultimate 11を購入された場合、Ultimateインストールディスクにあるサードパーティのアプリケーションに関する情報は以下を参照してください。

proDAD Vitascene
http://www.prodad.com
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Germany
サポート:http://www.prodad.de/gb/support.html

Bias SoundSoap 2 Pinnacle Edition
http://www.bias-inc.com
140 Keller Street
Petaluma, CA, 94952, USA
サポート:http://www.bias-inc.com/support/faq

StageTools MovingPicture
http://stagetools.com
34313 Welbourne Road
Middleburg, VA 20117, USA
サポート:http://stagetools.com

24. SureThing Express Labeler
SureThing Express Labelerをインストールするには、インストールディスクを挿入して「SureThing Express Labeler」フォルダからインストールする言語のフォルダを開いて実行ファイル(.exe)をダブルクリックしてください。インストールが開始します。