Pinnacle Studio 버전 11 ReadMe
Pinnacle - a division of Avid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

축하합니다! 전문적인 영화 제작의 세계로 오신 것을 환영합니다. Studio/Studio Plus 11을 사용하면서 문제가 발생한다면 매뉴얼과 이 텍스트를 읽어 주시기 바랍니다. 

기술적인 사항

1. 업데이트
Studio 또는 Studio Plus를 실행할 때 소프트웨어 업데이트를 설치하라는 프롬프트가 나타날 수도 있습니다. 이 업데이트 과정을 통해서 Studio를 보다 효율적으로 사용할 수 있기 때문에 이 업데이트를 반드시 설치하는 것이 바람직합니다. http://www.pinnaclesys.com/support에서 최신 업데이트를 받으실 수 있습니다.

2. Studio SmartMessenger 도구
Studio는 SmartMessenger라는 내장 도구가 포함됩니다. 이 도구는 최신 Studio 업데이트를 알려 주며 응용 프로그램에서 최고의 성능을 얻을 수 있도록 보장합니다. 또한 이 도구는 Studio 프로그램에서 성능 및 안전성 통계 자료를 수집합니다. 이 정보는 Pinnacle을 보다 나은 프로그램으로 발전시키기 위한 통계 분석용으로 사용됩니다. 이 보고서에는 사용자나 사용자 시스템에 대한 개인 정보가 포함되지 않습니다. Smart Messenger의 자동 실행 기능을 비활성화 시키려면 Studio 내의 도움말/소프트웨어 업데이트를 선택하고 ‘업데이트 확인 전에 질문’을 선택하십시오. 시스템이 인터넷에 연결되지 않았다면 http://www.pinnaclesys.com/support에서 정기적으로 업데이트 이용 가능 여부를 확인해 주십시오.

3. XP vs. Vista에서의 프로세서와 RAM
Windows XP와 Windows Vista에서 Studio를 실행하기 위해서는 각각 서로 다른 시스템 요구 사양이 필요합니다. 이 사양은 다음과 같습니다:

Windows XP
§	Intel® Pentium® 또는 AMD® Athlon® 1.8 GHz 이상(2.4 GHz 이상 권장)
§	512 MB RAM (1 GB 권장)

Windows Vista (32 비트 권장)
§	Intel® Pentium® HT 또는 AMD® Athlon® 2.4 GHz 또는1.6 GHz DualCore 필요
§	Vista의 경우 1 GB 필요 (2 GB 권장)

4. 그래픽 시스템 테스트
Studio / Studio Plus는 실시간 비디오 처리 및 재생을 위해서 그래픽 카드의 GPU를 사용합니다. 따라서 디스플레이 드라이버 버전 뿐만 아니라 그래픽 하드웨어에도 상당히 의존합니다. 따라서 Studio가 처음 실행 될 때 그래픽 카드와 드라이버의 성능을 점검할 것입니다. 특정한 경우에는 디스플레이 드라이버나 그래픽 카드를 업데이트하라는 안내가 나타날 수도 있습니다.

5. 그래픽 카드 메모리
Studio / Studio Plus11은 효과 랜더링을 위해서 그래픽 카드를 사용합니다. 편집 가능한 비디오 해상도는 그래픽 카드의 메모리 양에 의해서 결정됩니다. 
 
Windows XP
·	64MB - 표준 해상도 비디오 전용
·	128MB - HD ~ 720p 
·	256MB - HD ~ 1080 i/p

Windows Vista
·	128MB - 표준 해상도 비디오 전용
·	256MB - HD ~ 1080 i/p

nVidia Quadro 카드- 이 카드는 내부 사용 목적으로 16MB를 할당하기 때문에 앞서 설명한 비디오 해상도로 편집을ㅇ 할 수 없습니다. 즉, 128 MB Quadro 카드는 SD 편집만 가능하며 256MB Quadro는 HD ~ 720p 편집만 가능합니다. 

메모리 공유 - 자체 전용 메모리 없이 시스템의 메인 RAM을 사용하는 그래픽 카드는 HD 편집을 할 수 없습니다. 여기에는 Intel 보드 내장형 그래픽 카드 (i845, i860, i915, i940) 및 nVidia TurboCache 그래픽 카드가 포함됩니다.

6. AVCHD 파일 편집
AVCHD는 소비자용 캠코더에서 사용하는 최신 고해상도 형식입니다. 이 형식은 H.264 코덱에 기초하고 있으며 최소의 품질 손상으로도 높은 압축률을 제공합니다. 그 결과로 작지만 뛰어난 화질의 HD 비디오 파일을 얻을 수 있으나 보다 강력한 프로세서 파워와 보다 많은 시스템 메모리가 필요한 보다 복잡한 압축 기술이 필요합니다. 아래의 최소 시스템 요구 사양을 만족시켜 주시기 바랍니다.

최소 시스템 요구 사양:
·	Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz 이상
·	1.5 GB RAM 필요(Vista의 경우 2 GB 필요)
·	DirectX® 9 이상 호환 256 MB (ATI® Radeon®9600+ 또는NVIDIA® GeForce™ 6 이상 권장) 비디오 카드

AVCHD 작품을 편집할 때 프로젝트의 복잡도가 시스템 성능에 결정적인 영향을 미치게 됩니다. AVCHD 프로젝트로 작업할 때 다음 사항에 주의해 주시기 바랍니다:
a.	제품 복잡도
i.	AVCHD 클립을 앨범에 가져오기 할 때 섬네일 표시에서 다른 SD / HD CODEC을 이용할 때 보다도 랜더링 시간이 더 걸립니다.
ii.	AVCHD 클립 사이에 장면 변환을 추가하려면 배경 랜더링이 완료되기 전까지 미리보기를 볼 수 없습니다. 
iii.	픽처 인 픽처(오버레이 트랙 사용)를 추가할 때도 배경 랜더링이 완료되기 전까지 미리보기가 불가능합니다. 배경 랜더링이 아직 완료되지 않았을 경우에 미리보기 창에 느낌표가 표시됩니다.
iv.	DVD를 제작할 때 DVD 메뉴나 챕터 섬네일에서 모션 배경을 이용하지 않는 것이 좋습니다.
v.	AVCHD에서의 권장 프로젝트 길이는 20분입니다.
vi.	AVCHD 프로젝트를 DVD에 구울 때 유일한 HD 출력 형식은 HDDVD입니다. 향후 Studio 릴리즈에 블루레이 지원이 포함됩니다.
vii.	Studio에서 혼성 형식 타임라인(SD, MPEG2, DV …)이 허용되지만 AVCHD 프로젝트에서는 이용하지 않는 것이 바람직합니다.

7. Windows XP: 캡처 작업 동안 사용자 전환하기. 
이 작업을 실행하지 마십시오. 의도하지 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

8. Studio 11 크기 조절 가능 UI 기능
모니터를 1024x768 해상도로 설정한 사용자들은 미리보기 창 위에 크기 조절 슬라이더가 표시되지 않으며 인터페이스를 직접 크기 조절할 수 없습니다. 1024x768 보다 큰 해상도로 설정하면 Studio를 다시 시작한 다음에 슬라이더가 나타납니다. 

9. 1024x768 이상 해상도를 가진 모니터
Studio 11는 1024x768 보다 낮은 해상도를 지원하지 않습니다. 모니터가 이 해상도보다 낮게 설정된 경우 Studio 옆에 스크롤바가 나타납니다. 

10. Studio 11에서 이전 프로젝트 열기
이전 프로젝트 파일을 Studio 11 이상에서 열기 위해서는 프로젝트 형식 변환이 실시됩니다. 이 때 원래 프로젝트의 백업 버전을 생성할 것인지 질문 받게 될 것입니다. 백업을 이용하려면 원래 프로젝트를 만든 Studio 버전을 열고 백업 파일을 가져오기 하면 됩니다. 예를 들어 “My Movie 1.stx”라고 이름 붙인 프로젝트의 경우 “My Movie 1 BACKUP.stx”라는 백업 이름으로 저장됩니다. 이 백업 파일의 기본 위치는 ‘내 문서/Pinnacle Studio/내 프로젝트’입니다.

11. Studio가 열린 상태에서 Windows Media Center 실행하기
일부 시스템에서는 Studio가 실행 중일 때 Windows Media Center가 올바로 실행되지 않을 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Studio를 닫고 Windows Media Center를 실행한 다음 다시 Studio를 실행해 주십시오. 

12. 플러그 정리 및 복구 (자동 색상 보정, 이미지 안정화, 비디오 노이즈 제거, 오디오 잡음 제거)
이러한 플러그인은 광범위한 자료에서 발견되는 가장 일반적인 문제를 줄이기 위해 고안된 일반 목적의 필터입니다. 따라서 이 필터들은 모든 문제를 해결할 수는 없습니다. 원본 자료와 문제의 본질에 따라서 결과가 달라 질 수 있습니다.
 
13. 캡처 장치
Studio는 대부분의 DirectShow 호환 캡처 장치를 이용할 수 있습니다. 특정 캡처 장치에서 문제가 발생한다면 AM Capture (Studio/Tools에 있음)를 이용해서 장치를 테스트해 주십시오. 만일 AM Capture에서 문제의 장치가 제대로 작동하지 않는다면 이 장치는 DirectShow와 호환성이 없으며 Studio와 함께 사용할 수 없습니다. 

14. 캡처용으로 보조 하드 디스크 사용하기
비디오 편집을 위해서 캡처 및 재생을 위한 별도의 하드디스크를 시스템에 마련하는 것이 바람직합니다. 하드디스크는 읽기와 쓰기 작업을 초당 4MB의 속도로 할 수 있는 것이어야 합니다. 이러한 디스크로는 고속 EIDE 하드디스크가 있습니다. 하드 드라이브는 반드시 NTFS 파일 구조(FAT32 구조가 아닌)로 포맷해야지만 4GB 이상 크기의 비디오 파일을 캡처 할 수 있습니다.

15. HDV, DV, Digital 8 캠코더 지원
만일 캡처 모드로 전환했을 때 Studio에서 에러 메시지가 발생한다면 사용자의 캠코더를 지원하기 위해서 Windows 에서 특별한 설정 작업을 해야 할 필요가 있을 수 있습니다. Windows 장치 관리자에서 "1394 Bus Controller" 장치(OHCI 호환 IEEE 1394 호스트 컨트롤러)를 선택하고 ‘등록정보’ 버튼을 클릭합니다. "설정" 탭을 클릭하십시오. "비호환 장치 지원(Support Non-Compliant Devices)"라고 명명된 상자를 선택합니다. 컴퓨터를 다시 시작합니다. Windows 는 캠코더가 연결되었을 때 탐색을 하며 적절한 DV 캠코더 드라이버를 읽어올 것입니다.

16. 캡처시 DV에서 MPEG으로 트랜스코딩
캡처 시에 DV to MPEG 트랜스코드는 CPU 속도에 달려 있으며 2 GHz 보다 낮은 CPU 속도에서는 가능하지 않을 수 있습니다.

17. 캡처 시의 프레임 저하
비디오를 캡처할 때 재생기 창에서 손실된 프레임 카운터를 표시합니다. 만일 이 카운터에서 0 이외의 값이 나타나면 비디오의 프레임이 손실될 것임을 의미합니다. 손실 프레임의 수가 많으면 낮은 품질의 '끊김' 현상이 오디오와 비디오 출력에서 나타납니다. 손실된 프레임들은 컴퓨터 성능이 낮은 경우 발생하며 하드 디스크 또는 그래픽 카드의 성능에 관련되는 경우가 많습니다. 사용자의 시스템에서 낮은 그래픽 성능 때문에 프레임이 손실된다면 캡처 작업 동안 비디오 미리 보기 기능을 꺼서 이 문제를 해결할 수도 있습니다. 이렇게 하기 위해서는 Studio의 캡처 메뉴로 이동해서 ‘캡처 미리보기’ 항목을 꺼 주십시오. (이 옵션이 켜지면 메뉴 옆에 표시 마크가 나타나지 않을 것입니다.) 이제 캡처 작업을 다시 시도해서 손실된 프레임이 생기는지 확인해 주십시오. 

18. MovieBox 및 700-USB 캡처 제품: 다중 캡처 소스
소스 캠코더/VCR을 USB-700 또는 MovieBox Deluxe 1394/FireWire 및 아날로그 입력 단자에 동시에 연결하지 마십시오. 다른 장치를 연결할 때에는 반드시 먼저 연결되어 있는 장치의 연결을 해제하십시오.

19. 보조 디스플레이에서 비디오 재생하기
일부 디스플레이에서 비디오가 잘못된 화면 비율로 표시(예. 수평 방향으로 확대 또는 축소)되거나 중앙에서 벗어나서 표시될 수도 있습니다. 이 문제는 낮은 화면 재생 빈도를 적용하기 때문에 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 모니터의 화면 재생 빈도를 50Hz로 설정하십시오. 만일 이 설정을 이용할 수 없다면 모니터의 스캔 타이밍을 조정합니다.

20. SVCD 디스크 및 16:9 와이드스크린 형식
SVCD 디스크 사양에서는 16:9 형식 비디오를 지원하지 않습니다. 비디오를 16:9로 인코딩하고 SVCD로 제작하려면 올바른 화면 비율로 비디오를 보기 위해서 디스플레이 장치의 화면 비율을 직접 변경해야 합니다. 

21. Studio와 Studio Plus 버전 9 사이의 차이점
Studio / Studio Plus 버전 9의 일부 기능은 Studio /Studio Plus version 11과는 다르거나 지원되지 않습니다:

·	SmartCapture 미리보기 품질 캡처가 지원되지 않습니다
·	MicroMV 캠코더로부터의 비디오 캡처 및 편집이 지원되지 않습니다
·	테이프 제작/파일 열기가 지원되지 않습니다. 테이프 출력을 위해서는 파일이 반드시 시간선으로 가져오기 되어야 합니다.
·	DC10plus에 대한 최소 랜더링이 지원되지 않습니다
·	백그라운드 랜더링 클립은 단일 출력 형식에 대해서만 유지됩니다. 

22. 동일한 시스템에 Studio 11와 다른 버전의 Studio 설치
Studio 11는 동일한 시스템에 다른 버전의 Studio와 함께 설치할 수 없습니다. Studio 11을 설치하기 전에 다른 버전의 Studio를 제거해 주십시오. 

23. Studio Ultimate 11 응용 프로그램
Studio Ultimate 11을 구입한 경우 Ultimate 설치 디스크에서 다음 세 가지 서드 파티 응용 프로그램이 제공됩니다:

proDAD Vitascene
http://www.prodad.com
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Germany
지원: http://www.prodad.de/gb/support.html

Bias SoundSoap 2 Pinnacle Edition
http://www.bias-inc.com
140 Keller Street
Petaluma, CA, 94952, USA
지원: http://www.bias-inc.com/support/faq

StageTools MovingPicture
http://stagetools.com
34313 Welbourne Road
Middleburg, VA 20117, USA
지원: http://stagetools.com

24. SureThing Express Labeler
SureThing Express Labeler를 설치하기 위해서는 설치 디스크를 넣고 “SureThing Express Labeler” 폴더로 이동한 다음 설치하려는 언어 폴더를 열고 EXE 파일을 더블 클릭하십시오. 이렇게 하면 설치가 시작될 것입니다.