Pinnacle Studio 12 版 - Ultimate 光碟讀我檔案
Pinnacle – Avid 公司所屬部門
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

恭喜您！您即將進入專業級的影片製作世界。如果您在使用隨附的協力廠商應用程式時遇到任何問題，請閱讀本文以及隨附的 PDF 手冊與說明檔案。

這些應用程式分別由個別的廠商所提供，並非 Pinnacle 的產品。您可以在廠商網站上找到進一步資訊、教學軟體、FAQ、討論區等等。

Boris Graffiti

Boris FX 
260 Cedar Hill St.
Marlborough, MA 01752
USA
http://www.borisfx.com/
http://www.borisfx.com/product/support/

Magic Bullet Looks

Red Giant Software
13619 Pendleton Mills Court
Fort Wayne IN 46814
USA
http://www.redgiantsoftware.com/index.html
http://staging.myredgiant.com/support/

Red Giant 建議 Magic Bullet Looks 使用下列顯示卡： 
快速：GeForce 6600、7300、8400 或 ATI X 系列 800、1600、2600
較快速：- GeForce 6800、7800、8600 或 ATI X 系列 1900、2900
最快速：- GeForce 8800、GT/GTS/GTX 或 ATI 3850/3870
Intel GMA will NOT work with Magic Bullet Looks.

proDAD Vitascene

proDAD GmbH
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Germany
http://www.prodad.com
http://www.prodad.de/gb/support.html

Studio 顯示卡記憶體需求
Studio 使用顯示卡來演繹效果。可編輯的視訊解析度是由顯示卡上的記憶體量所決定： 
 
Windows XP
·	64MB – 僅標準解析度視訊
·	128MB – 最高可達 720p 的 HD 
·	256MB – 最高可達 1080 i/p 的 HD

Windows Vista
·	128MB – 僅標準解析度視訊
·	256MB – 最高可達 1080 i/p 的 HD

使用的顯示卡若能配備比上述更多的記憶體，將可提升 HD 的效能。為了讓使用 HD 與多個外掛程式能獲得最佳體驗，建議您使用 512MB 顯示卡。

有些顯示卡會保留 16MB 的記憶體供內部使用，因而無法使用預期的解析度編輯視訊。例如，配備 128 MB 的 NVIDIA Quadro 顯示卡，可能只能處理 SD 編輯，而配備 256 MB 的 Quadro 卡，編輯 HD 最多可能只能處理 720p。 

共用記憶體 – 本身不含專用記憶體而使用系統主要 RAM 的顯示卡無法進行 HD 編輯。包括 Intel 內建顯示卡（i845、i860、i915、i940）以及 nVidia TurboCache 顯示卡。

如果您使用 GPU（Magic Bullet Looks 與 Vitascene）搭配外掛程式頻繁地以 HD 進行編輯，建議您使用 512MB 的顯示卡。