КОМПАС-3D Viewer V10
5 марта 2008 г.
Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!
Система КОМПАС-3D Viewer предназначена для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D, а также документов, разработанных в системе КОМПАС-3D LT.
Возможны также просмотр и печать документов форматов DXF и DWG.
Установка КОМПАС-3D Viewer на компьютер
Установка КОМПАС-3D Viewer возможна, если пользователь обладает правами администратора.
Требования к аппаратным средствам
КОМПАС-3D Viewer предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычной (локализованной) либо корректно русифицированной версии операционных систем MS Windows 2000/XP.
Замечание. Минимально допустимые уровни ОС:
-	Windows 2000 SP2,
-	Windows XP SP1,
-	Windows Vista.
Замечание. Специфика работы КОМПАС-3D Viewer на ПК под управлением Microsoft Windows Vista описана ниже, в разделе Особенности работы КОМПАС-3D Viewer на ПК под управлением Microsoft Windows Vista.
Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска системы:
-	процессор Pentium III с тактовой частотой 800 МГц;
-	оперативная память 512 Мб;
-	графический адаптер SVGA с видеопамятью 32 Мб;
-	привод DVD-ROM;
-	свободное пространство на жестком диске не менее 100 Мб;
-	манипулятор "мышь".
При получении бумажных копий документов могут использоваться любые модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные к установленной на вашем компьютере версии Windows.
Копирование файлов системы на жесткий диск
Для установки КОМПАС-3D Viewer воспользуйтесь специальной инсталляционной программой Setup.exe, входящей в комплект поставки.
Чтобы установить систему на жесткий диск вашего компьютера, выполните следующие действия.
1.	Запустите Windows.
2.	Запустите файл Setup.exe из установочного каталога.
3.	Далее следуйте запросам программы установки. 
Замечание. Не следует указывать в качестве каталога для размещения системы каталог с именем, содержащим символы кириллицы.
Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку системы, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.
После завершения копирования системы на диск программа установки автоматически создаст программную группу с указанным пользователем именем (по умолчанию создается программная группа КОМПАС-3D Viewer V10) и разместит в ней пиктограммы для запуска отдельных компонентов системы.
Особенности работы КОМПАС-3D Viewer
на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей. Чтобы исправить дефекты, требуется поменять цветовую схему "Windows Aero" на другую цветовую схему. Для этого выполните следующие действия.
1.	Нажмите кнопку Пуск.
2.	Вызовите из меню кнопки Пуск команду Панель управления.
3.	В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Персонализация.
4.	В появившемся окне Настройка внешнего вида и звуковых эффектов вызовите команду Цвет и внешний вид окон.
5.	В появившемся окне Цвет и внешний вид окна вызовите команду Открыть свойства классического внешнего вида для выбора других возможностей.
6.	В появившемся диалоге Параметры оформления в списке Цветовая схема: выберите Windows Vista - упрощенный стиль.
7.	Нажмите кнопку ОК диалога Параметры оформления.
Шрифты, устанавливаемые с КОМПАС-3D Viewer
В составе системы КОМПАС-3D Viewer поставляются несколько шрифтов - векторных и TrueType, необходимых для отображения и печати надписей на чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
Шрифты TrueType:
-	GOST type A (имя файла шрифта - gost_a.ttf),
-	GOST type B (имя файла шрифта - gost_b.ttf),
-	GOST type AU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта - gost_au.ttf),
-	GOST type BU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта - gost_bu.ttf),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.ttf),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.ttf).
Векторные шрифты:
-	GOST 2.304 81 type A (имя файла шрифта - gost_a.fon),
-	GOST 2.304 81 type B (имя файла шрифта - gost_b.fon),
-	Symbol type A (имя файла шрифта - symbol_a.fon),
-	Symbol type B (имя файла шрифта - symbol_b.fon).
Запуск КОМПАС-3D Viewer
Для запуска КОМПАС-3D Viewer щелкните мышью на его пиктограмме в группе АСКОН/КОМПАС-3D Viewer V10, созданной при установке.
Желаем вам успешной работы!
Офисы АСКОН:

Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 193
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail: kompas@ascon.ru

Москва, Алтуфьевское ш., д.1/7, Бета-Центр, оф. 114
Многоканальный тел./факс (495) 784-74-92
E-mail: kompas@asconm.ru

АСКОН в сети Интернет:

http://www.ascon.ru

Адрес Службы технической поддержки:

E-mail: support@ascon.ru 

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2008. Все права защищены.