* This file is in Japanese. The contents are identical to the Readme_E.htm file, so please read the Readme_E.htm file (English).

## Roland GW-8 Driver Ver.1.0.0 for Windows XP

※ | このフォルダに含まれるファイルの内容その他を、ローランド株式会社（「ローランド」）の許諾なく改変、複製、配布、転載することは禁止します。またファイルの内容については、プログラム改良の為予告なく変更されることがあります。

※ | Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ | Pentium、Celeron は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
※ | 文中記載のその他の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

## このドライバについて

このドライバは、Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/Professional 対応 Roland GW-8 用ドライバです。

### 動作条件

このドライバは、以下の動作条件が必要になります。

対応 OS
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition 日本語版
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 日本語版
対応パソコン
  USB Specification Revision 1.0 以上準拠 USB コネクター搭載の Windows(R) XP 対応パソコン
CPU／クロック
  Pentium(R)、Celeron(R)または互換プロセッサ／800MHz以上

  ※ | 互換プロセッサそのものの互換性に関しては保証いたしかねます。

メモリ
  256Mバイト以上

> ※ | このドライバは、上記条件を満たす標準的なコンピューターで動作を確認しておりますが、ご使用になるアプリケーションや使用環境、コンピューター固有の設計仕様の違いにより、必要となる動作条件が異なることをご了承願います。

### 制限事項および注意事項

- GW-8 を接続する USB コネクターを変更すると、ドライバのファイルを要求されることがありますが、問題ありません。詳細は「一度インストールしているのに、ドライバのファイルを要求される」を参照してください。
- 一部のコンピューターで Windows 起動時に GW-8 が電源の入った状態で接続されているとドライバが正しくロードされず、USB で GW-8 を使用できないことがあります。その場合は Windows の起動後に、GW-8 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。
- スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、GW-8 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
- GW-8 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、GW-8 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度 GW-8 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
- GW-8 を使用中に CD-ROM ドライブやネットワークにアクセスするなど、負荷が重い処理を行うと、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、GW-8 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れ直してください。

## インストールする

※ | ドライバを再インストールする場合は、「再インストールするには」を参照してください。

1. すべての USB ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. Setup.exe をダブルクリックします。

   ※ | 「別のユーザーとしてプログラムをインストール」ダイアログが表示された場合は、［キャンセル］をクリックし、管理者アカウントで Windows にログオンして、再度インストールを行ってください。

4. 「Roland GW-8 Driver をコンピュータ上にインストールします。〜」と表示されます。［次へ］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

5. インストールを開始するために、［次へ］をクリックします。
6. 「ソフトウェアのインストール」というダイアログ・ボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてインストールを継続します。

   ※ | 続行できない場合は［OK］をクリックしてインストールを一旦終了させ、「ドライバ署名オプションの設定」を参照してください。

7. 「ドライバをインストールする準備ができました。〜」と表示されます。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

8. GW-8 とコンピューターを USB ケーブルで接続し、GW-8 の電源を入れます。

   1. 画面の右下隅に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまで待ちます。

      ※ | 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

   2. Windows Update に接続するかを尋ねられた場合は、「いいえ」を選択して［次へ］をクリックします。
   3. 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選んで、［次へ］をクリックします。
   4. 「ハードウェアのインストール」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてインストールを継続します。

      ※ | 続行できない場合は［OK］をクリックしてインストールを一旦終了させ、「ドライバ署名オプションの設定」を参照してください。

   5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示された場合は、［完了］をクリックします。
9. 「Driver Setup」ダイアログ・ボックスが表示されている場合は、［閉じる］をクリックして、「Driver Setup」ダイアログ・ボックスを閉じます。
10. 「システム設定の変更」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［はい］をクリックして、Windows を再起動します。
11. 「お使いになる前に」を参照して GW-8 を使用できるように設定します。この設定をしないと、GW-8 は使用できません。

    ※ | GW-8 を接続後、使用できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

## お使いになる前に

### システムの「パフォーマンス オプション」の設定

1. 「コントロール パネル」を開いて、「システム」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックして、パフォーマンスの［設定］をクリックします。
3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「バックグラウンド サービス」を選択して、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じます。

### アプリケーションの入出力デバイス設定

お使いのアプリケーションで使用する MIDIデバイスを設定してください（設定方法については、アプリケーションの取扱説明書などを参照してください）。

※ | アプリケーションのデバイス設定で GW-8 のデバイスが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

[MIDI OUT デバイス]
GW-8
[MIDI IN デバイス]
GW-8

### GW-8 を Windows 付属のメディア プレーヤーで使う場合の設定

1. 「コントロール パネル」を開いて、「サウンドとオーディオ デバイス」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」をクリックし、「サウンドとオーディオ デバイス」をクリックします。

2. 「オーディオ」タブをクリックして、「MIDI 音楽の再生」欄で「GW-8」を選択してください。

   ※ | 上記の MIDI ポートが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

3. ［OK］をクリックして、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」を閉じます。
4. Windows Media Player を起動し、MIDI ファイルを選択して再生を行います。

## 設定の変更をするには

### 設定の変更／確認をするには

1. ドライバの設定の変更を行う場合は必ず GW-8 を使用しているすべてのプログラムを終了させます。確認のみを行う場合にはその必要はありません。
2. 「コントロール パネル」を開いて、「Roland GW-8」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「クラシック表示に切り替える」をクリックします。

3. 「Roland GW-8 Driver の設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. 設定の変更を行う場合は、設定を変更して［OK］をクリックしてください。設定の確認を行う場合は、設定を確認後、必ず［キャンセル］をクリックしてください。

   ※ | 設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

### 設定ダイアログ・ボックスの項目について

「コンピュータ負荷を軽く」チェック・ボックス
  通常はチェック・ボックスの ”チェックをはずした” 状態でお使いください。

  ※ | 設定の変更は GW-8 の電源を入れなおした後有効になります。

ドライバの情報
  現在インストールされているドライバのバージョンが表示されます。

## 再インストールするには

1. 「アンインストールするには」の手順にしたがってドライバを削除します。

   ※ | アンインストールすると、設定ダイアログ・ボックスの設定値が初期化されます。設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

2. 「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールします。

## アンインストールするには

1. すべての USB ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. Uninstal.exe をダブルクリックします。
4. 「インストールされている Roland GW-8 Driver をアンインストールします。」と表示されますので、［OK］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

5. 「アンインストールを完了しました。」と表示されますので、［OK］をクリックして Windows を再起動します。

## トラブルシューティング

### ドライバをインストールできない／アンインストールできない／使用できない

GW-8 はアドバンス・モードに設定されていますか？
  GW-8 をアドバンス・モードに設定してください。
Windows にログオンするときのユーザー権限を確認しましたか？
  以下のいずれかのユーザー名で Windows にログオンしなければなりません。
  - Administrator などの Administrators グループに属するユーザー名
  - アカウントの種類がコンピュータの管理者であるユーザー名

  ※ | 詳しいことはお使いのコンピューターのシステム管理者にご相談ください。

ドライバ署名オプションの設定
  「ドライバ署名オプション」の設定によっては、ドライバがインストールできないことがあります。以下を参考にして設定を行ってください。
  1. システムのプロパティ・ダイアログを開きます。

  1. Windows のスタート・メニューからコントロールパネルを選びます。
  2. 「作業する分野を選びます」からパフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
  3. 「コントロールパネルを選んで実行します」から、システム・アイコンをクリックします。

  ※ | お使いの状態によっては、システム・アイコンが直接コントロールパネルに表示されていることがあります（クラシック表示）。そのときはシステム・アイコンをダブルクリックします。

  2. ハードウェア・タブをクリックし、続けて［ドライバの署名］をクリックします。
     ドライバ署名オプション・ダイアログが開きます。
  3. ドライバ署名オプション・ダイアログで「警告」または「無視」を選び、［OK］をクリックします。
  4. ［OK］をクリックして、システムのプロパティ・ダイアログを閉じます。
  5. 「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールします。

     ※ | インストールが完了したら変更前の設定に戻してください。

ドライバは正しくインストールされていますか？
  ドライバをインストールしたにも関わらず、GW-8 を使用できない場合、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。
GW-8 の MIDI デバイス名は表示されていますか？
  デバイス名が表示されていない場合は、GW-8 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
  それでも解決しない場合は、「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。

### GW-8 のデバイスが選択できない

ドライバは正しくインストールされていますか？
GW-8 が電源の入った状態で接続されているときにコンピューターがスタンバイ（サスペンド）状態や休止状態に入りませんでしたか？
  スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、GW-8 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
GW-8 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、GW-8 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  GW-8 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、GW-8 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、GW-8 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
一部のコンピューターで Windows 起動時に GW-8 が接続されているとドライバが正しくロードされず、USB で GW-8 を使用できないことがあります。
  この場合は Windows の起動後に、GW-8 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。

### 再生／録音ができない

ドライバは正しくインストールされていますか？
「お使いになる前に」を参照して GW-8 を使用できるように設定しましたか？
  この設定をしないと、GW-8 は使用できません。「お使いになる前に」を参照してください。
再生／録音中にコンピューターがスタンバイ（サスペンド）状態や休止状態に入りませんでしたか？
  スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、GW-8 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。
再生／録音中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、GW-8 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  再生／録音中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、GW-8 の電源を入れなおしたりすると、GW-8 で再生／録音ができなくなる場合があります。１度、再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、GW-8 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、GW-8 の電源を入れなおしてください。

### 演奏中に音が途切れる、一部の音が抜ける、など演奏の一部がおかしい

以下の各設定を行うことで、解決されることがあります。

システムの「パフォーマンス オプション」の設定
  設定方法は「システムの「パフォーマンス オプション」の設定」の手順にしたがってください。
設定ダイアログ・ボックスにある「コンピュータ負荷を軽く」チェック・ボックスのチェックを入れることで改善される場合があります。
  設定を変更したり確認する場合は、「設定の変更をするには」の手順にしたがってください。

  ※ | この設定の変更は GW-8 の電源を入れなおした後有効になります。特に問題がない場合はチェックをはずした状態（初期状態）でお使いください。

### 一度インストールしているのに、ドライバのファイルを要求される

GW-8 を接続する USB コネクターを変更すると、ドライバのファイルを要求されることがあります。
  これは正常な動作ですので、問題ありません。以下の手順にしたがって、ドライバをインストールしてください。
  1. GW-8 とコンピューターを USB ケーブルで接続し、GW-8 の電源を入れます。

     1. 画面の右下隅に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまで待ちます。

        ※ | 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

     2. Windows Update に接続するかを尋ねられた場合は、「いいえ」を選択して［次へ］をクリックします。
     3. 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選んで、［次へ］をクリックします。
     4. 「ハードウェアのインストール」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてインストールを継続します。

        ※ | 続行できない場合は［OK］をクリックしてインストールを一旦終了させ、「ドライバ署名オプションの設定」を参照してください。

     5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示された場合は、［完了］をクリックします。
  2. 「Driver Setup」ダイアログ・ボックスが表示されている場合は、［閉じる］をクリックして、「Driver Setup」ダイアログ・ボックスを閉じます。
  3. 「システム設定の変更」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［はい］をクリックして、Windows を再起動します。

Copyright (C) 2008 Roland Corporation. All rights reserved.