Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10
5 марта 2008 г.

Общие сведения
Установка Машиностроительной конфигурации для КОМПАС-3D V10 возможна только после установки КОМПАС-3D V10.
Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 предназначена для установки библиотек, используемых в Машиностроительном проектировании:
-	Библиотека анимации;
-	Библиотека канавок для КОМПАС-3D;
-	Библиотека планировок цехов;
-	Библиотека расчета размерных цепей;
-	Библиотека редукторов;
-	Библиотека стандартных изделий для КОМПАС-3D;
-	Библиотека стандартных изделий для КОМПАС-График;
-	Библиотека стандартных крепежных элементов для КОМПАС-3D;
-	Библиотека электродвигателей;
-	Библиотека элементов гидравлических и пневматических схем;
-	Библиотека элементов кинематических схем;
-	Библиотека элементов станочных приспособлений;
-	Интегрированная система моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D;
-	Интегрированная система проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D;
-	Кабели и жгуты 3D;
-	Конструкторская библиотека;
-	Пакет библиотек для авиакосмической промышленности;
-	Система проектирования пружин КОМПАС-Spring;
-	Типовые элементы;
-	Трубопроводы 3D.
Кроме библиотек, Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 содержит некоторые служебные файлы, необходимые для использования КОМПАС-3D в машиностроительном проектировании.

Установка конфигурации на компьютер
Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D V10 поставляется на компакт-диске.
Чтобы сделать процесс установки быстрым и несложным, в состав комплекта входит специальная инсталляционная программа Setup.exe.
Чтобы установить Машиностроительную конфигурацию для КОМПАС-3D V10 на жесткий диск вашего компьютера, выполните следующие действия.
1. Запустите Windows.
2. Вставьте в привод DVD диск с Машиностроительной конфигурацией для КОМПАС-3D V10. Если после этого процесс установки не запустился автоматически, запустите файл Setup.exe из папки ..\MCAD на компакт-диске.
3. Далее следуйте запросам программы установки. 
Выбрав тип установки Выборочная, вы сможете указать в диалоговом окне те библиотеки, которые вы хотите установить на компьютер.
Замечание. Не имеет смысла устанавливать не оплаченные вами библиотеки: так как лицензии для них не предусмотрены, работать они не будут.
4. Если вам по какой-то причине потребуется прервать установку конфигурации, не дожидаясь ее нормального завершения, нажмите кнопку Отмена.

Особенности восстановления конфигурации 
на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Если на рабочем месте КОМПАС-3D установлена Библиотека планировок цехов, то в процессе восстановления Машиностроительной конфигурации через Панель управления - Программы и компоненты могут возникнуть проблемы. Это обусловлено особенностями контроля учетных записей пользователя (UAC) в Windows Vista.
Для восстановления установки Машиностроительной конфигурации в этом случае можно воспользоваться одним из следующих способов.
1. Запуск файла Setup.exe от имени администратора
В Проводнике Windows выделите указанный файл (на дистрибутивном диске он находится в папке ..\MCAD) и вызовите команду Запустить от имени администратора из контекстного меню или из меню Файл.
2. Временное отключение контроля учетных записей пользователя
а)	Из меню кнопки Пуск вызовите команду Панель управления.
б)	В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Учетные записи пользователя.
в)	В появившемся окне Внесение изменений в учетные записи пользователя вызовите команду Включение или отключение контроля учетных записей (UAC).
г)	В появившемся окне Включить контроль учетных записей (UAC) для повышения безопасности выключите опцию Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера.
д)	Перезагрузите компьютер и запустите восстановление установки Машиностроительной конфигурации через Панель управления - Программы и компоненты.
е)	Включите контроль учетных записей пользователя, включив опцию Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера и перезагрузите компьютер.

Желаем вам успешной работы!
Офисы АСКОН:

Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 193
Тел. (812) 703-39-33, 703-39-34
E-mail: kompas@ascon.ru

Москва, Алтуфьевское ш., д.1/7, Бета-Центр, оф. 114
Многоканальный тел./факс (495) 784-74-92
E-mail: kompas@asconm.ru

АСКОН в сети Интернет:

http://www.ascon.ru

Адрес Службы технической поддержки:

E-mail: support@ascon.ru 

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

© ЗАО АСКОН, 1989-2008. Все права защищены.