Требования к установленному программному обеспечению
Библиотека КОМПАС-Макро функционирует под управлением системы КОМПАС-3D. Для создания, отладки и выполнения пользовательских библиотек на компьютере должен быть установлен язык программирования Python и его расширение для Microsoft Windows Pywin32. 
Установка библиотеки КОМПАС-Макро
в составе дистрибутива КОМПАС-3D
Дистрибутивы библиотеки КОМПАС-Макро и языка программирования Python входят в состав установочного комплекта системы КОМПАС-3D. Файлы дистрибутивов библиотеки и языка находятся на первом диске дистрибутива КОМПАС-3D в папке ..\KOMPAS-3D_V8\Support. Чтобы при установке системы КОМПАС-3D была возможность установки библиотеки КОМПАС-Макро, перед установкой КОМПАС-3D нужно установить язык Python. Для этого выполните следующие действия
1.	Раскройте папку ..\KOMPAS-3D_V8\Support первого диска дистрибутива КОМПАС-3D.
2.	Установите язык программирования Python.
2.1.	Запустите файл Python-2.3.4.exe.
2.2.	Укажите папку для установки программы, например, C:\python23.
3.	Установите расширение языка Python для Windows pywin32. Оно обеспечивают доступ к функциям Win32 API, возможность создавать и использовать СОМ-объекты и окружение Pythonwin. Для этого запустите файл pywin32-202.win32-py2.3.exe.
4.	Запустите установку КОМПАС-3D или изменение состава текущей (установленной) версии системы. Выбрав тип установки Выборочная, укажите в появившемся диалоговом окне компонент КОМПАС-Макро для установки на компьютер.
Установка библиотеки КОМПАС-Макро вручную
1.	Раскройте папку ..\KOMPAS-3D_V8\Support дистрибутива КОМПАС-3D.
2.	Установите язык программирования Python.
2.1.	Запустите файл Python-2.3.4.exe.
2.2.	Укажите папку для установки программы, например, C:\python23.
После завершения программы установки на жестком диске компьютера будет создана папка с указанным именем. В ней появятся папки и файлы языка Python.
3.	Установите расширение языка Python для Windows pywin32. Для этого запустите файл pywin32-202.win32-py2.3.exe.
После завершения работы программы установки в папке \python23\lib\site-packages\ появятся файлы и папки расширения языка Python для Windows.
4.	Скопируйте файлы, находящиеся в папках ..\pythonwin и ..pythonwin\pywin, расположенных на первом диске дистрибутива по пути ..\KOMPAS-3D_V8\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8\SDK\Kompas-Macro, в созданные программой установки папки ..\python23\lib\site-packages\pythonwin и, соответственно, ..\python23\lib\site-packages\pythonwin\pywin.
Сведения о pywin32 необходимо внести в реестр Windows. Регистрационные сведения содержатся в файле реестра piksupport.reg. Он находится в папке ..\KOMPAS-3D_V8\Support дистрибутива КОМПАС-3D. Следует отредактировать содержимое этого файла:
-	указать полный путь к файлу pythonwin.exe, чтобы Python запускался по команде библиотеки КОМПАС-Макро,
-	указать фактический путь к файлу SDK.HLP, чтобы во время создания или редактирования макросов контекстно-зависимая справка по функциям API КОМПАС могла быть вызвана непосредственно в среде Python.
Чтобы получить справку по функциям API, выделите название функции в тексте макроса и нажмите <Ctrl + F1>.
5.	Отредактируйте файл piksupport.reg, используя любой текстовый редактор, например, WordPad.
Если Python установлен в папку C:\Python23, a API КОМПАС — в C:\Program Files\ASC0N\K0MPAS-3D V8\SDK, то после редактирования указанные пути в файле piksupport.reg должны выглядеть следующим образом:
[HKEY_CLASSES_ROOT\KOMPAS.MACRO\shell\open\command] 
@="\"C:\\Python23\\Lib\\site-packages\\pythonwin\\Pythonwin.exe\"\"%1\""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Python\PythonCore\2.3\Help\KOMPAS SDK]
@="C:\\Program Files\\ASCON\\KOMPAS-3D V8\\SDK\\SDK.HLP"
6.	Экспортируйте в реестр содержимое файла piksupport.reg. Для этого дважды щелкните мышью по имени файла и нажмите кнопку Да в появившемся на экране диалоге редактора реестра.
6.	Скопируйте папку ..\рik10 в папку установки API КОМПАС ..\ASC0N\K0MPAS-3D V8\SDK\Kompas-Macro.
7.	Библиотека КОМПАС-Макро является библиотекой типа ActiveX. Чтобы зарегистрировать эту библиотеку, запустите файл ..\ASC0N\K0MPAS-3D V8\SDK\ Kompas-Macro\pik10\setup.bat.
Подключение библиотеки
1.	Запустите КОМПАС-3D и откройте Менеджер библиотек.
2.	Вызовите команду Менеджера библиотек Добавить описание — прикладной библиотеки.
3.	В появившемся на экране диалоге раскройте вкладку ActiveX, выделите в списке название библиотеки KOMPAS.PIK.1 и нажмите кнопку Открыть.
4.	В появившемся на экране диалоге задания свойств библиотеки сделайте необходимые настройки и нажмите кнопку ОК.
5.	Подключите добавленную библиотеку.
Настройка PythonWin
1.	Запустите на выполнение программу PythonWin.
Вы можете запустить программу на выполнение из главного меню Windows или при помощи библиотеки КОМПАС-Макро.
2.	Вызовите команду View — Options...
3.	Раскройте вкладку Editor и выберите из раскрывающегося списка Keyboard вариант PIK. Эта настройка обеспечивает вызов контекстно-зависимой справки по API КОМПАС.
4.	Раскройте вкладку Format. В группе Default Font выберите один из вариантов отображения текстов — моноширинным шрифтом (Fixed Width) или пропорциональным (Proportional).
5.	Нажмите кнопку Define для выбранного варианта.
На экране появится диалог Шрифт.
6.	Чтобы буквы русского алфавита отображались корректно, необходимо выбрать из раскрывающегося списка Набор символов вариант Кириллица.
7.	После завершения настройки закройте диалог, нажав кнопку ОК.