Pinnacle Studio version 11 ReadMe
Pinnacle – en del av Avid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grattis! Du är på väg att kliva in i en värld av professionellt och kvalificerat filmskapande. Om du stöter på några oklarheter när du arbetar med Studio eller Studio Plus version 11 ber vi dig läsa manualen och denna text.

Tekniska noteringar

1. Uppdateringar
När du startar Studio eller Studio Plus kan du bli ombedd att installera en uppdatering av programvaran. Vi rekommenderar starkt att du följer uppdateringsproceduren eftersom det kommer att förbättra ditt utbyte av Studio. 
Du kan även hämta de senaste uppdateringarna från http://www.pinnaclesys.com/support

2. Studio SmartMessenger
Studio har ett inbyggt verktyg kallat SmartMessenger. Detta verktyg informerar dig om de senaste uppdateringarna av Studio samt hjälper dig få ut så mycket som möjligt av ditt program. Detta verktyg samlar även statistik rörande ditt Studios prestanda och stabilitet. Informationen används för statistiska analyser och hjälper Pinnacle att förbättra programmet. Denna rapportering innehåller ingen personlig information om dig eller ditt system. Om du vill stänga av den automatiska körningen av Smart Messenger väljer du Hjälp / Mjukvaruuppdateringar i Studio och väljer "Fråga innan sökning efter uppdateringar". Om ditt system inte är uppkopplat mot internet rekommenderar vi att du själv söker efter uppdateringar regelbundet på http://www.pinnaclesys.com/support

3. Processor och RAM under XP och Vista
Det är olika systemkrav för Studio när du använder det under Windows XP och Windows Vista:

Windows XP
§	Intel® Pentium® eller AMD® Athlon® 1,8 GHz eller högre (2.4 GHz rekommenderas)
§	512 MB RAM (1 gb rekommenderas)

Windows Vista (32bit rekommenderas)
§	Intel® Pentium® HT eller AMD® Athlon® 2,4 GHz eller 1.6 GHz dubbel kärna krävs
§	1 gb krävs för Vista (2 gb rekommenderas)

4. Grafiskt systemtest 
Studio och Studio Plus använder grafikprocessorn på ditt grafikkort för videobearbetning och uppspelning i realtid och är därför starkt beroende av den grafiska hårdvaran samt monitorns drivrutin. Första gången Studio körs kommer kapaciteten hos grafikkortet och drivrutinerna att kontrolleras. I vissa fall uppmanas du kanske att uppdatera dina drivrutiner till monitor eller grafikkort.
 
5. Grafikkortsminne
Studio och Studio Plus11 använder grafikkortet för att framställa effekter. De videoupplösningar som kan redigeras bestäms av den mängd minne som finns på grafikkortet:

Windows XP
·	64 MB – Endast standardupplösning
·	128 MB – Högupplösning upp till 720p 
·	256 MB – Högupplösning upp till 1080 i/p

Windows Vista
·	128 MB – endast Standard Definition video 
·	256 MB – Högupplösning upp till1080 i/p

nVidia Quadro-kort – Eftersom dessa kort reserverar 16 MB minne för internt bruk är det inte säkert att det går att redigera video till den förväntade upplösningen, dvs. ett Quadro med 128MB är kanske bara kapabelt att redigera i standardupplösning, ett Quadro med 256MB kanske bara klarar redigering i högupplösning upp till 720p.

Delat minne - Grafikkort som inte har ett eget tilldelat minne utan istället använder systemets huvudsakliga RAM-minne klarar inte av redigering i högupplösning. Detta inkluderar Intel onboard-grafikkort (i845, i860, i915, i940) och nVida TurboCache-grafikkort.

6. Redigera AVCHD
Videoformatet som kommer från AVCHD-videokameror är en form av H.264 videokodek. Detta kodek är väldigt processorintensivt. För att kunna spela upp och redigera detta format krävs att du har en relativt ny och kraftig dator. Det är olika minimum-systemkrav för redigering av AVCHD-video i Studio:

· Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz eller högre
· Kräver 1.5 GB (för Vista krävs 2 GB)
· Kräver grafikkort med 256 MB kompatibelt med DirectX® (ATI® Radeon®9600+ eller NVIDIA® GeForce™ 6 eller högre rekommenderas)

7. Windows XP: Byta användare under inspelning
Gör aldrig detta. Det får väldigt dåliga följder.

8. Studio 11-förstoringsskalan
Användare med skärminställningar på 1024x768 kommer inte att kunna se förstoringsskalan ovanför förhandsgranskningsfönstret och kommer inte heller kunna ändra skalan manuellt i gränssnittet. Om inställningarna ändras till högre än 1024x768 kommer förstoringsskalan att synas igen efter att Studio har startats om.

9. Skärmupplösning under 1024x768
Studio 11 stödjer inte lägre upplösning än 1024x768. Om din skärm har lägre upplösning än detta visas rullister i sidorna på Studios gränssnitt.

10. Öppna gamla projekt i Studio 11
När du öppnar tidigare använda projektfiler i Studio 11 sker en projektformatering. Programmet kommer fråga om du vill skapa en säkerhetskopia av originalprojektet. För att öppna säkerhetskopian öppnar du den version av Studio som du skapade originalprojektet i och importerar din säkerhetskopia. T.ex. om ditt projekt heter "Min Film 1.stx" kommer din säkerhetskopia kallas "Min Film 1 BACKUP.stx". Den förinställda platsen som dessa säkerhetskopior sparas på är i Mina Dokument / Pinnacle Studio / Mina projekt.

11. Starta Windows Media Center när Studio är öppet
När Studio är igång kan det på vissa datorer hindra att Windows Media Center öppnas på korrekt sätt. För att ordna detta kan du stänga Studio, öppna Windows Media Center och därefter öppna Studio igen.

12. Insticksprogram för rengöring och restaurering (automatisk färgkorrigering, bildstabilisering, borttagning av bild- och ljudstörningar)
Vänligen notera att detta är allmänna filter som är utvecklade för att minska de vanligaste förekommande problemen som kan uppstå på en rad olika arbetsmaterial. De är inte en lösning på alla problem. Resultatet varierar beroende på ursprungsmaterialet och hur allvarligt och av vilken typ problemet är.
 
13. Inspelningsutrustning 
Studio bör fungera med de flesta DirectShow-kompatibla inspelningsenheter. Upplever du svårigheter när du använder en viss inspelningsenhet, var vänlig och testa enheten genom att använda AM Capture (hittas under Studio/Tools). Om enheten inte fungerar som den ska med AM Capture så är den inte kompatibel med DirectShow och kan inte användas med Studio.

14. Användning av sekundär hårddisk för inspelning
För videoredigering rekommenderar vi att du använder en sekundär hårddisk i ditt system för inspelning och uppspelning. Hårddisken måste klara av att spela, läsa och skriva vid en bibehållen hastighet av 4 MB per sekund, till exempel en snabb EIDE-hårddisk.

15. Stöd för HDV-, DV- och Digital 8-videokamera
Om du får ett felmeddelande från Studio när du slår över till inspelningsläge kan du bli tvungen att göra en specialinställning i Windows som stödjer din videokamera. I Windows enhetshanterare väljer du "1394 Bus Controller"-enhet (OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller) och klicka på " "Properties”, Gå till fliken ”Settings”. Välj alternativet "Support Non-Compliant Devices". Starta om din dator. Windows ska nu upptäcka din videokamera när den är inkopplad och ladda de lämpliga drivrutinerna för dv-kamera.

16. DV till MPEG-transcode vid inspelning
DV- till MPEG-transcode vid inspelning är beroende av processorhastighet och kanske inte är möjlig med en processor som är långsammare än 2 GHz.
 
17. Förlorade bildrutor (dropped frames) under inspelning
Vid inspelning av video visas en ”Frames dropped”-räknare i Spelarens fönster. Om denna räknare visar något annat värde än noll betyder det att det kommer saknas bildrutor i din film. Ett stort antal förlorade bildrutor kommer att resultera i dålig bild- och ljudkvalitet (hackigt intryck). Förlorade bildrutor kan vara resultatet av dålig datorprestanda vilket ofta beror på hårddiskens eller grafikkortets kapacitet. Om du förlorar bildrutor pga. dålig grafikkapacitet kan du lösa detta genom att stänga av ”förhandsvisning” under inspelning. För att göra detta går du in i Inspelningsmenyn i Studio och stänger av alternativet "Skapa förhandsvisning". (När detta alternativ är avstängt kommer ingen markering att visas bredvid det i menyn.) Pröva att spela in igen och se om antalet förlorade bildrutor minskat.

18.  MovieBox och 700-USB-inspelningsprodukter: Multipla inspelningskällor
Koppla inte in källvideokameror och/eller videobandspelare till USB-700 eller MovieBox Deluxe 1394/FireWire och analoga enheter på samma gång. Koppla alltid ur en apparat innan en annan kopplas in.

19. Uppspelning av video på en andra skärm
På vissa skärmar kan bilden visas i en felaktig proportion (till exempel vertikalt inzoomad eller ihoptryckt) eller visas icke-centrerad. Detta orsakas av att vissa monitorer har en lägre uppdateringsfrekvens. För att rätta till detta ska du ställa in monitorns uppdateringsfrekvens till 50 Hz. Om den inställningen inte finns så justera monitorns Scan Timing.

20. SVCD-skivor och 16:9 bredbildsformat
Specifikationen för SVCD-skivor stöder inte filmer i 16:9-format. Om du vill koda om din film till 16:9 och skriva till en SVCD, måste du ändra proportionerna i din skärmenhet manuellt för att kunna se materialet i det korrekta bredbildsformatet. 

21. Skillnader jämfört med Studio och Studio Plus version 9
Vissa attribut och funktioner hos Studio och Studio Plus version 9 skiljer sig från eller stöds inte av Studio och Studio Plus version 11:

•	Inget stöd för SmartCapture-inspelning i förhandsvisningskvalitet 
•	Inget stöd för inspelning och redigering av video från MicroMV-videokameror 
•	Inget stöd för Make Tape / Open File. En fil måste importeras till tidslinjen för överföring till band.
•	Inget stöd för minimalrendering för DC10plus.
•	Bakgrundsrenderade klipp kan endast sparas i ett enda format. 

22. Studio 11 och en annan version av Studio på samma system
Studio 11 är inte designat för att fungera samtidigt med en annan version av Studio på samma system. Vi rekommenderar eftertryckligt att du avinstallerar den andra versionen av Studio innan du installerar Studio 11.

23. Studio Ultimate 11-applikationer
Om du köpt Studio Ultimate 11 gäller följande information för de tre tredjepartsapplikationerna på Ultimate installationsskivan:

proDAD Vitascene
http://www.prodad.com
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen, 
Tyskland
Kundtjänst: http://www.prodad.de/gb/support.html

Bias SoundSoap 2 Pinnacle Edition
http://www.bias-inc.com
140 Keller Street
Petaluma, CA, 94952, USA
Kundtjänst: http://www.bias-inc.com/support/faq

StageTools MovingPicture
http://stagetools.com
34313 Welbourne Road
Middleburg, VA 20117, USA 
Kundtjänst: http://www.stagetools.com

24. SureThing Express Labeler
För att installera SureThing Express Labeler, stoppa in installationsskivan, gå till foldern “SureThing Express Labeler”, hitta och öppna foldern med språket du vill installera, och dubbelklicka på EXE. Installationen kommer då att börja. 

25. Redigering med AVCHD-filer
AVCHD är det senaste High Definition-formatet för videokameror för privatbruk. De är baserade på H.264-codec och erbjuder hög komprimering med minimal kvalitetsförlust. Resultatet är små, snygga HD-videofiler, men till priset av ett komplexare komprimeringsschema för att spela upp och redigera. För att kunna redigera dessa filer krävs en kraftfull dator (se Studio systems specifikationer). Var god läs punkterna nedan när du redigerar AVCHD:

1)	AVCHD-filer (H.264) är nästan 10 gånger komplexare att avkoda än HD-mpeg2-filer. Detta kräver minst ett system med dubbelkärna 2.4GHz, med minst 1,5 gb eller RAM och ett grafikkort med 256 mb minne.
2)	När man lägger till händelser mellan AVCHD-klipp ser man inte förhandsvisningen förrän bakgrundsrenderingen är komplett. 
När man lägger till en bild-i-bild-effekt (med påläggningsspåret) ser man inte förhandsvisningen förrän bakgrundsrenderingen är komplett. Ett utropstecken i förhandsvisningsfönstret kan dyka upp, vilket indikerar att bakgrundsrenderingen inte är klar ännu.