Pinnacle Studio バージョン 12 - Ultimate ディスクReadMe
Pinnacle – Avid の 1 部門
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studioをお求めいただき、ありがとうございます。Studio 12 を使うと、今すぐプロフェッショナルな品質のムービーの世界を体験することができます。内蔵されている他社アプリケーションの操作中に問題が発生した場合は、本書および付属の説明書(PDF形式)およびヘルプファイルをお読みください。

それぞれのアプリケーションは各メーカーの提供であり、Pinnacleの製品ではありません。詳しくは、チュートリアル、FAQ、フォーラム、当該各社のウェブサイトを参照してください。

Boris Graffiti

Boris FX 
260 Cedar Hill St.
Marlborough, MA 01752
USA
http://www.borisfx.com/
http://www.borisfx.com/product/support/

Magic Bullet Looks

Red Giant Software
13619 Pendleton Mills Court
Fort Wayne IN 46814
USA
http://www.redgiantsoftware.com/index.html
http://staging.myredgiant.com/support/

Red Giantが推奨するMagic Bullet Looks用グラフィックボード： 
高速：GeForce 6600, 7300, 8400 or ATI X-series 800, 1600, 2600
さらに高速：- GeForce 6800, 7800, 8600, or ATI X-series 1900, 2900
超高速：- GeForce 8800, GT/GTS/GTX, or ATI 3850/3870
Intel GMA will NOT work with Magic Bullet Looks.

proDAD Vitascene

proDAD GmbH
Gauertstr. 2, 
78194 Immendingen,  
Germany
http://www.prodad.com
http://www.prodad.de/gb/support.html

Studio グラフィックボードのメモリ要件
Studio はグラフィックボードを使用してレンダリングをします。編集することができるビデオ解像度は、グラフィックボードのメモリの容量によって決まります。 
 
Windows XP
·	64MB – 標準解像度ビデオのみ
·	128MB – HD 最大 720p 
·	256MB – HD 最大 1080 i/p

Windows Vista 
·	128MB – 標準解像度ビデオのみ
·	256MB – HD 最大 1080 i/p

上記以上のメモリを持つボードを使用すると、HDのパフォーマンスがさらに向上します。HDの性能を最大限に活かし、複数のプラグインを使用するには、521MBのグラフィックボードの使用をお使いください。

グラフィックボードには、16MBのメモリを内部で使用して、期待する解像度のビデオ編集を実現している場合があります。例えば、128MBの NVIDIA Quadro ボードは、SDの編集に十分な容量だけをもち、256MB の Quadro は、最大720pのHDを編集ために十分な容量を持っています。 

共有メモリ– 専用メモリがなく、代わりにシステムのメイン RAM を使用するグラフィックカードは、HD の編集ができません。これには、Intel 搭載グラフィック (i845、i860、i915、i940) や nVidia TurboCache グラフィックカードが含まれます。

GPU(Magic Bullet Looks やVitasceneなど)を使用してプラグインでHDを重点的に編集する場合は、521MBのボードを使用してください。